Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2007 г. N 10332

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 июля 2007 г. N 477

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

В соответствии с [пунктом 5.2.73](consultantplus://offline/ref=F08059EEEF2ABDC17F3A3B465060D9C286941B9A5BB1A3CA4EA17344E37F187C7818DB9477FD36FDc4A7N) Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162), приказываю:

Утвердить Типовые [нормы](#P36) бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

Министр

М.Ю.ЗУРАБОВ

Приложение

к Приказу

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 16 июля 2007 г. N 477

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рабочие | | | |
| 1. Аккумуляторщик | | При выполнении работ по ремонту и зарядке аккумуляторов и приготовлению электролита: |  |
| Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Фартук прорезиненный | дежурный |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 2. Арматурщик | | Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук брезентовый | до износа |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Нарукавники | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При выполнении работ по установке и укладке арматуры на наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 3. Асфальтобетонщик | | При выполнении работы по разливу вяжущего материала из распределителей: |  |
| Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные или | 1 пара |
| Полусапоги кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| При выполнении работы по развеске и дозировке материалов: |  |
| Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| При выполнении других работ: |  |
| Куртка хлопчатобумажная | 1 |
| Брюки брезентовые или | 1 |
| Костюм из смешанной ткани для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные | 2 пары |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный утепленный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 4. Асфальтобетонщик-варильщик | | Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 4 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 5. Бетонщик | | Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При работе с виброинструментом: |  |
| Рукавицы антивибрационные вместо рукавиц комбинированных и перчаток с полимерным покрытием | 6 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 6. Бурильщик шпуров; машинист буровой установки | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При выполнении работы с электроперфораторами дополнительно: |  |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| При выполнении работы сухим способом дополнительно: |  |
| Респиратор | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 7. Взрывник | | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Полуплащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты | дежурный |
| Ботинки кожаные на нескользящей подошве с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные на нескользящей подошве с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые | 6 пар |
| Перчатки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 8. Вулканизаторщик | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Нарукавники из полимерных материалов | 2 пары |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 9. Газорезчик; газосварщик; машинист контактно-сварочной установки для газонефтепродуктопроводов | | Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или | 1 |
| Костюм сварщика | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
| Краги сварщика | 12 пар |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный | до износа |
| Наколенники | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При выполнении работы по обслуживанию стационарных газогенераторов: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм сварщика зимний | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 10. Гидромониторщик | | Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
| Сапоги резиновые болотные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Брюки на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 2 |
| 11. Грохотовщик | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| На мокром грохочении: |  |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| 12. Дорожный рабочий | | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Наколенники брезентовые (на вате) | до износа |
| Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты | 1 на 3 года |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Шапка-ушанка | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 13. Жестянщик | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук хлопчатобумажный | 2 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| 14. Землекоп | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При выполнении гидромеханизированных работ: |  |
| Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| При выполнении работ по проходке: |  |
| Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с меховыми чулками | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| При работе с виброинструментом дополнительно: |  |
| Рукавицы антивибрационные | 6 пар |
| При работе в мокром грунте: |  |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
| Сапоги резиновые с меховыми чулками | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 15. Известегасильщик | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 16. Изолировщик на гидроизоляции; изолировщик на термоизоляции | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук брезентовый | до износа |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
| Рукавицы кислотозащитные или | 12 пар |
| Перчатки резиновые на трикотажной основе или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Наколенники брезентовые (на вате) | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При выполнении горячих работ и работ в мокром грунте дополнительно: |  |
| Костюм брезентовый | 1 |
| При выполнении работ по герметизации швов: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 17. Изолировщик-пленочник | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 18. Каменщик | | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 19. Камнетес; облицовщик-мраморщик; облицовщик-плиточник | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| При выполнении работ пескоструйным аппаратом дополнительно: |  |
| Костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 20. Кессонщик-аппаратчик | | При выполнении работ по обслуживанию шлюзового аппарата: |  |
| Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы брезентовые или | 4 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Брюки на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 2 |
| При выполнении других работ: |  |
| Костюм брезентовый вместо комбинезона хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 на 2 года |
| Дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
| Одеяло шерстяное | дежурное |
| При выполнении работ в кессоне способом гидромеханизации дополнительно: |  |
| Плащ прорезиненный | дежурный |
| 21. Кессонщик-проходчик | | При выполнении работ по проходке опускных колодцев: |  |
| Костюм брезентовый | 1 |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Наушники противошумные | до износа |
| При выполнении других работ: |  |
| Костюм брезентовый | 1 |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | 4 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Брюки на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
| Одеяло шерстяное | дежурное |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные | до износа |
| При выполнении работ в кессоне способом гидромеханизации дополнительно: |  |
| Плащ прорезиненный | дежурный |
| 22. Кессонщик-слесарь; кессонщик-электромонтажник | | Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
| Брюки на утепляющей прокладке или | 1 на 2 года |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Шапка-ушанка | 1 на 3 года |
| Одеяло шерстяное | дежурное |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 2 на 2 года |
| 23. Кислотоупорщик-винипластчик | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 24. Кислотоупорщик-гуммировщик | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Фартук брезентовый с нагрудником | 2 |
| Очки защитные | до износа |
| 25. Клепальщик | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| 26. Копровщик | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Полуплащ непромокаемый | дежурный |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 27. Котельщик | | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
| Рубашка (блуза) хлопчатобумажная или | 2 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы брезентовые или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| 28. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов | | При работе на жесткой кровле: |  |
| Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Галоши валяные | 2 пары |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Пояс предохранительный | до износа |
| При работе на мягкой кровле: |  |
| Комбинезон сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты | по поясам |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Наколенники брезентовые (на вате) | до износа |
| Рукавицы брезентовые или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Пояс предохранительный | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 29. Кровельщик по стальным кровлям | | Комбинезон сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Галоши валяные | 2 пары |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Пояс предохранительный | 1 |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | по поясам |
| 30. Лепщик архитектурных деталей | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| 31. Маляр | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук прорезиненный | 2 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Респиратор | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работы с применением вреднодействующих красок дополнительно: |  |
| Перчатки резиновые или перчатки резиновые на трикотажной основе | дежурные |
| При работе на кровле и металлоконструкциях дополнительно: |  |
| Галоши валяные | дежурные |
| Пояс предохранительный | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 32. Машинист автовышки и автогидроподъемника; машинист автоямобура | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Сапоги резиновые или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подносном | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 33. Машинист автогрейдера; машинист бульдозера; машинист катка самоходного с гладкими вальцами; машинист крана автомобильного; машинист крана (крановщик); машинист экскаватора одноковшового; машинист экскаватора роторного; водитель автомобиля; водитель погрузчика; тракторист | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 34. Машинист автогудронатора; машинист битумоплавильной передвижной установки; машинист бурильно-крановой самоходной машины; машинист вакуумной установки; машинист грейдер - элеватора; машинист ледорезной машины; машинист моечных машин; машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания; дозировщик компонентов бетонных смесей; дробильщик; транспортерщик | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 35. Машинист автокомпрессора; машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания; машинист компрессора передвижного с электродвигателем; машинист компрессорных установок | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Наушники противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 36. Машинист автополивочной машины; машинист вибропогружателя бескопрового; машинист газодувных машин; машинист дренажной машины; машинист железнодорожно-строительных машин; машинист землеройно-фрезерной самоходной машины; машинист машины для устройства швов при выполнении дорожных работ; машинист механизированного оборудования по подъему подвижной (скользящей) опалубки; машинист механизированного натяжного устройства для изготовления напряженно-армированных конструкций; машинист насосных установок; машинист уплотняющей и планировочно-уплотняющей машины; машинист электролебедки; сушильщик | | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
| Рубашка (блуза) хлопчатобумажная | 2 |
| Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Машинисту железнодорожно-строительных машин, занятому на хоппер-дозаторе дополнительно: |  |
| Плащ непромокаемый сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 37. Машинист бетононасосной установки; машинист бетоносмесителя передвижного; машинист растворосмесителя передвижного; моторист бетоносмесительных установок | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 38. Машинист грейдера прицепного; машинист дизельмолота бескопрового; машинист копра; машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов; машинист скрепера; машинист трубогибочной машины передвижной; машинист трубоочистительной машины; машинист трубоукладчика | | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
| Рубашка хлопчатобумажная | 2 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 39. Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда; машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок; машинист электрического оборудования землесосных несамоходных снарядов и грунтонасосных установок | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ прорезиненный | дежурный |
| Сапоги резиновые или | 1 пара |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 40. Машинист перегружателей | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 41. Машинист подъемника грузопассажирского строительного | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Сапоги резиновые с жестким подноском или | 1 пара |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 42. Машинист подъемника мачтового, стоечного и шахтного | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоге резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 43. Машинист распределителя цемента гравитационного прицепного; машинист смесителя асфальтобетона передвижного; машинист укладчика асфальтобетона | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 44. Машинист тепловоза | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные или | 1 пара |
| Сапоги кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 45. Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта | | Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 46. Машинист формовочного агрегата | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 47. Машинист электростанции передвижной | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 48. Модельщик архитектурных деталей | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| 49. Монтажник гидроагрегатов; монтажник оборудования блокировки и централизации на железнодорожном транспорте; монтажник дробильно-размольного оборудования и оборудования для сортировки и обогащения; монтажник компрессоров, насосов и вентиляторов; монтажник металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования; монтажник оборудования атомных электрических станций; монтажник оборудования деревообрабатывающих предприятий; монтажник оборудования зернохранилищ и предприятий по промышленной переработке зерна; монтажник оборудования коксохимических производств; монтажник оборудования котельных установок; монтажник оборудования предприятий пищевой промышленности; монтажник оборудования предприятий строительных материалов; монтажник оборудования предприятий текстильной промышленности; монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности; монтажник оборудования предприятий целлюлознобумажной промышленности; монтажник оборудования сортировочных горок; монтажник оборудования холодильных установок; монтажник подъемнотранспортного оборудования непрерывного действия; монтажник подъемнотранспортного оборудования прерывного действия; монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления; монтажник сельскохозяйственного оборудования; монтажник строительных машин и механизмов; монтажник турбоагрегатов и синхронных компенсаторов; монтажник шахтного оборудования на поверхности | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| При выполнении работы по монтажной прихватке электросваркой: |  |
| Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 50. Монтажник наружных трубопроводов | | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | по поясам |
| 51. Монтажник оборудования металлургических заводов | | При выполнении работы по системам густой и жидкой централизованной смазки: |  |
| Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 52. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Полусапоги кожаные на нескользящей подошве или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Жилет сигнальный | 1 |
| Пояс предохранительный | 1 |
| При выполнении работы по забивке креплений (дюбелей) строительно-монтажным пистолетом: |  |
| Рукавицы комбинированные вместо рукавиц с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой | 12 пар |
| Дополнительно: |  |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) | до износа |
| Щиток защитный | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 53. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 54. Монтажник связи - антеннщик; монтажник связи - линейщик; монтажник оборудования связи | | Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Полуплащ прорезиненный | дежурный |
| Пояс предохранительный | 1 |
| При выполнении работы на столбах, пропитанных антисептиками, дополнительно: |  |
| Костюм брезентовый | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 55. Монтажник связи - кабельщик; монтажник связи - спайщик | | При выполнении работ по прокладке городских и междугородных кабелей: |  |
| Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Полуплащ прорезиненный | дежурный |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| При выполнении работ по монтажу междугородных и городских кабельных линий: |  |
| Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 56. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работы по забивке креплений (дюбелей) строительно-монтажным пистолетом: |  |
| Рукавицы комбинированные двупалые вместо рукавиц комбинированных | 12 пар |
| Дополнительно: |  |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Щиток защитный | дежурный |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 57. Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | | Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные на нескользящей подошве с металлическим подноском | 1 пара |
| При выполнении работ в мокрых условиях: |  |
| Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных на нескользящей подошве с металлическим подноском | 1 пара |
| Дополнительно: |  |
| Костюм брезентовый | дежурный |
| При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 58. Монтажник электрических подъемников (лифтов) | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы брезентовые | 24 пары |
| Перчатки трикотажные хлопчатобумажные | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| При выполнении работы по монтажной прихватке электросваркой: |  |
| Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Краги сварщика | 1 пара |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| Пояс предохранительный | до износа |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный | до износа |
| Маска сварщика | до износа |
| Каска защитная | до износа |
| Подшлемник или | 1 |
| Шапка трикотажная | 1 |
| 59. Монтер пути | | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Плащ непромокаемый | 1 на 3 года |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 60. Мостовщик | | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Наколенники брезентовые (на вате) | дежурные |
| Зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 61. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) | | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
| Рубашка (блуза) хлопчатобумажная | 2 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| При выполнении работы по наладке оборудования: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вместо полукомбинезона хлопчатобумажного и рубашки (блузы) хлопчатобумажной | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 62. Облицовщик-мозаичник | | Полукомбинезон хлопчатобумажный | 1 |
| Рубашка (блуза) хлопчатобумажная или | 2 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук прорезиненный | дежурный |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Наколенники брезентовые | дежурные |
| Респиратор | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 63. Облицовщик-плиточник | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук прорезиненный | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Наколенники | 1 пара |
| Нарукавники | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 64. Облицовщик-полировщик | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Фартук прорезиненный | 1 |
| Чуни резиновые | 2 пары |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Респиратор | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 65. Облицовщик синтетическими материалами | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Наколенники | до износа |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 66. Огнеупорщик | | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Респиратор | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| На участках горячих работ дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | 1 |
| Брюки на утепляющей прокладке | 1 |
| Валенки | 1 пара на 1,5 года |
| 67. Паркетчик | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Наколенники | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| 68. Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) | | Костюм суконный или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот | 1 |
| Рукавицы брезентовые или | 4 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| Очки защитные | до износа |
| 69. Пескоструйщик | | Комбинезон из пыленепроницаемой ткани | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Респиратор | до износа |
| 70. Печник | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 71. Плотник | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой или | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работ по пропитке древесины антисептиками: |  |
| Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Дополнительно: |  |
| Перчатки резиновые | 6 пар |
| Наплечники брезентовые | дежурные |
| При выполнении работ по установке опалубки на гидротехнических сооружениях: |  |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| При выполнении работ по конопатке деревянных конструкций и сооружений: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 72. Подсобный рабочий | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| При работе на гужевом транспорте: |  |
| Плащ непромокаемый | дежурный |
| Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 73. Рабочий зеленого строительства | | Костюм сигнальный 3 класса защиты с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Респиратор | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 74. Рабочий карты намыва | | Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 75. Речной рабочий на подводно-технических, габионных и фашинных работах, выполняемых с поверхности; речной рабочий на эксплуатации и обслуживании несамоходных плавучих снарядов и других плавучих средств | | Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| 76. Слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 77. Слесарь-сантехник | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работы по забивке креплений (дюбелей) строительно-монтажным пистолетом: |  |
| Рукавицы комбинированные двупалые вместо рукавиц комбинированных | 12 пар |
| Дополнительно: |  |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Щиток защитный | дежурный |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 78. Слесарь строительный | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 79. Стекольщик | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 80. Столяр строительный | | При выполнении работ по монтажу оборудования и общестроительных работ: |  |
| Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 81. Такелажник; такелажник на монтаже; стропальщик | | Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Плащ непромокаемый | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 82. Токарь | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 83. Трубоклад промышленных железобетонных труб | | Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или | 1 |
| Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 84. Трубоклад промышленных кирпичных труб | | Костюм сигнальный 3 класса защиты | 1 |
| Рубашка (блуза) хлопчатобумажная | 2 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 85. Футеровщик-кислотоупорщик | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Респиратор | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные (с креплением на каску) или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| При выполнении гуммировочных и фаолитовых работ дополнительно: |  |
| Фартук брезентовый с нагрудником | 2 |
| 86. Цементатор | | Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | 1 |
| Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работ в мокрых условиях: |  |
| Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных с жестким подноском | 1 пара |
| 87. Штукатур | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 12 пар |
| Перчатки резиновые на трикотажной основе | 4 пары |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Плащ непромокаемый | 1 |
| Жилет сигнальный | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 88. Электрогазосварщик; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; электросварщик ручной сварки; сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | | Костюм брезентовый или | 1 |
| Костюм сварщика | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
| Краги сварщика | 12 пар |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный | до износа |
| При выполнении работ по сварке шинопровода: |  |
| Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
| Краги сварщика | 12 пар |
| Очки защитные или | до износа |
| Щиток защитный | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани или | по поясам |
| Костюм зимний сварщика | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| 89. Электромонтажник-наладчик; электромонтажник по аккумуляторным батареям; электромонтажник по вторичным цепям; электромонтажник по кабельным сетям; электромонтажник по освещению и осветительным сетям; электромонтажник по распределительным устройствам; электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на линиях метрополитена; электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; электромонтажник по электрическим машинам | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 4 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 4 пары |
| Наколенники | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| 90. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | | При выполнении работ по воздушным электрическим линиям и контактным сетям: |  |
| Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Полуплащ прорезиненный | дежурный |
| При выполнении работы на столбах, пропитанных антисептиками: |  |
| Костюм брезентовый вместо комбинезона хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 на 2 года |
| При выполнении других работ: |  |
| Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы брезентовые или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 91. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрослесарь строительный | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 |
| Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные или | 12 пар |
| Перчатки хлопчатобумажные или | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Руководители и специалисты | | |  |
| 92. Инженер по охране труда; геодезист; мастер; мастер строительных и монтажных работ; механик участка; начальник участка; производитель работ (прораб); старший производитель работ (прораб) | | Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Плащ непромокаемый | 1 на 2 года |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |
| Зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Брюки на утепляющей прокладке или | по поясам |
| Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | по поясам |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами | 3 пары |
| Жилет сигнальный 2 класса защиты | 1 |

Примечания:

1. Всем рабочим, руководителям и специалистам, предусмотренным настоящими Нормами, должны дополнительно выдаваться каска со сроком носки "до износа" и подшлемник под каску со сроком носки 1 год. Зимой дополнительно к каске должен выдаваться подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем) со сроком носки 2 года. Вход на строительную площадку без защитной каски не допускается.

2. Рабочим, профессии которых предусмотрены в [пункте 88](#P2689) настоящих Норм, вместо костюмов зимних сварщика могут выдаваться: в I, II и III поясах - костюмы зимние для сварщиков с накладками из ткани ИМ-1, а в IV и особом поясах - костюмы зимние для сварщиков с накладками из ткани ИМ-1 с утепленным бельем с тем же сроком носки.

3. Рабочим, занятым на строительстве нефтяных месторождений в открытом море (при постоянной работе в открытом море), выдаются:

а) куртка на утепляющей прокладке на 2 года и брюки на утепляющей прокладке на 3 года, если они не предусмотрены настоящими Нормами;

б) вместо предусмотренной настоящими Нормами специальной одежды может выдаваться специальная одежда из брезента на тот же срок носки.

4. При работе в мокром грунте и воде работникам выдаются дополнительно сапоги резиновые или галоши резиновые - дежурные, если они не предусмотрены настоящими Нормами.

5. При работе со строительно-монтажным пистолетом работникам дополнительно выдаются рукавицы комбинированные с двумя пальцами, наушники противошумные и щиток защитный - дежурные, если их выдача не предусмотрена настоящими Нормами.

6. В зависимости от производственных и климатических условий работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда может заменить валенки на валенки с резиновым низом, или на сапоги кожаные со съемным утеплителем, или на сапоги резиновые утепленные.

7. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не предусмотрены настоящими Нормами, они выдаются работникам всех профессий и должностей в зависимости от характера выполняемых работ и условий труда как дежурные.

8. Работодатель может по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников выдавать работникам, осуществляющим техническое перевооружение и реконструкцию производства в действующих цехах с вредными условиями труда без остановки работ, специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам, установленным для эксплуатационного персонала указанных цехов.

9. Срок носки очков защитных, установленный настоящими Нормами "до износа", не должен превышать 1 года.

10. Руководители и специалисты, профессии и должности которых не предусмотрены настоящими Нормами, но по своим служебным обязанностям выполняющие работу непосредственно на строительной площадке, обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с [пунктом 92](#P2823) настоящих Норм.

11. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

12. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F08059EEEF2ABDC17F3A3B465060D9C28395179F51B8FEC046F87F46cEA4N) Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2003 г. N 4901).

13. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Климатические пояса | | | | |
|  |  | I | II | III | IV | Особый |
| 1. | Куртка на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Брюки на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Костюм для защиты от пониженных температур из смешанных или шерстяных тканей | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Костюм зимний для сварщиков | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
|  | | | | | | |
| 5. | Валенки | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 6. | Ботинки кожаные утепленные | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 7. | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 8. | Сапоги кожаные утепленные | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 9. | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде выдаются:

полушубок - на 4 года;

шапка-ушанка - на 3 года;

меховые рукавицы - на 2 года.

При постоянной работе в высокогорных районах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря на сроки, установленные для районов III климатического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на сроки, установленные для районов IV климатического пояса.