МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 1997 г. N 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Минтруда России от 17.12.2001 [N 85](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0CA933XCRAN),

от 02.03.2004 [N 25](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274F96A8A0E46933F27D5C1DEFB28AFD9E1D7F14E4BC0CA9X3R6N),

Приказов Минздравсоцразвития России от 26.07.2006 [N 576](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274F9EA0A7E46933F27D5C1DEFB28AFD9E1D7F14E4BC0CA9X3R6N),

от 26.06.2008 [N 297](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274F96A8A7E36933F27D5C1DEFB28AFD9E1D7F14E4BC0CA9X3R4N), от 16.03.2010 [N 150](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274196A1AEE56933F27D5C1DEFB28AFD9E1D7F14E4BC0CA8X3R1N),

от 05.05.2012 [N 508](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0A0EC666EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0CA932XCRCN))

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации ([пункт 8.12](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274C9BACAFE06933F27D5C1DEFB28AFD9E1D7F14E4BC0DACX3R7N)), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1997 г. N 480, Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам:

промышленности строительных материалов, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности согласно [Приложению N 1](#P58);

гражданской авиации согласно [Приложению N 2](#P7479);

(приложение N 2 утратило силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274196A1AEE56933F27D5C1DEFB28AFD9E1D7F14E4BC0CA8X3R1N) Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 N 150)

занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, согласно [Приложению N 3](#P7498);

радиотехнического и электронного производств согласно [Приложению N 4](#P7514);

судостроительных и судоремонтных организаций согласно [Приложению N 5](#P8560);

организаций пищевой, мясной и молочной промышленности согласно [Приложению N 6](#P8893);

(приложение N 6 утратило силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0A0EC666EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0CA932XCRCN) Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 508)

элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности согласно [Приложению N 7](#P8908);

железнодорожного транспорта организаций (железнодорожного внутризаводского транспорта) согласно [Приложению N 8](#P9356);

(приложение N 8 утратило силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB8274196A1AEE56933F27D5C1DEFB28AFD9E1D7F14E4BC0CA8X3R0N) Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 N 150)

станций и цехов по переработке генераторного газа согласно [Приложению N 9](#P9372);

осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды, согласно [Приложению N 10](#P9486);

паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии) согласно [Приложению N 11](#P11250);

высших учебных заведений согласно [Приложении N 12](#P11480);

организаций культуры согласно [Приложению N 13](#P12227);

занятым в производстве музыкальных инструментов, согласно [Приложению N 14](#P12715);

занятым в производстве авторучек, целлулоида и изделий из него, согласно [Приложению N 15](#P12897);

занятым в производстве ртутных термометров, согласно [Приложению N 16](#P13039);

организаций Государственного комитета Российской Федерации по государственным резервам согласно [Приложению N 17](#P13101).

2. Утвердить Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) согласно [Приложению N 18](#P13574).

3. С принятием настоящего Постановления на территории Российской Федерации не применяются Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденные Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС, согласно [Приложению N 19](#P14293).

Первый заместитель Министра труда

и социального развития

Российской Федерации

Ю.ЛЮБЛИН

Приложение N 1

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СТЕКОЛЬНОЙ

И ФАРФОРО-ФАЯНСОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAD3AXCR7N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85)

┌────┬──────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │ Норма │

│п/п │ или │ индивидуальной защиты │ выдачи │

│ │ должность │ │ на год │

│ │ │ │ (единицы, │

│ │ │ │комплекты) │

├────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┴──────────────────┴─────────────────────────────┴───────────┤

│ I. ГОРНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНЫМ И ОТКРЫТЫМ СПОСОБАМИ │

│ │

│1 │Бункеровщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │загрузке-разгрузке │ │

│ │ │поверхностных бункеров:│ │

│ │ │Полуплащ │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые или │ │

│ │ │ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей│ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│2 │Бурильщик шпуров; │ При выполнении работ в│ │

│ │машинист буровой │сухих условиях под землей: │ │

│ │установки │Куртка брезентовая │1 на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Брюки брезентовые │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях под землей: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на открытых│ │

│ │ │работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ Машинисту буровой уста-│ │

│ │ │новки, занятому на добыче│ │

│ │ │асбеста: │ │

│ │ │Сапоги кирзовые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ Бурильщику шпуров, рабо-│ │

│ │ │тающему на электроперфорато-│ │

│ │ │рах, дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│3 │Взрывник; │ При выполнении работ в│ │

│ │горнорабочий, │сухих условиях под землей: │ │

│ │занятый на│Костюм брезентовый │1 │

│ │доставке, подноске│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │взрывчатых │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │материалов │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях под землей: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На открытых работах: │ │

│ │ │Полуплащ │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ Взрывнику дополнительно: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ Взрывнику, занятому на│ │

│ │ │добыче асбеста: │ │

│ │ │Сапоги кирзовые вместо │ │

│ │ │сапог резиновых или ботинок │ │

│ │ │кожаных │1 пара │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При постоянной работе на│ │

│ │ │патронировании взрывчатых│ │

│ │ │веществ: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│4 │Водитель │ При занятости на подзем-│ │

│ │погрузчика; │ных работах: │ │

│ │водитель электро-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │и автотележки;│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │машинист мотовоза;│Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │машинист │Каска │1 на 2 года│

│ │электровоза; │ При занятости на работах│ │

│ │помощник машиниста│на поверхности: │ │

│ │электровоза │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года│

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ При работе без кабины или│ │

│ │ │с открытой кабиной зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│5 │Выборщик-укладчик │ При занятости на подзем-│ │

│ │камня; │ных работах: │ │

│ │машинист │Костюм брезентовый │1 │

│ │камнерезной машины│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на работах│ │

│ │ │на поверхности: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│6 │Выгрузчик на │ При занятости на подзем-│ │

│ │отвалах │ных работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на работах│ │

│ │ │на поверхности: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные или сапоги │ │

│ │ │резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│7 │Гидромониторщик │Костюм брезентовый или │ │

│ │ │костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│8 │Горнорабочий │ При выполнении работ по│ │

│ │ │подноске бурового инструмен-│ │

│ │ │та: │ │

│ │ │ На подземных работах: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 │

│ │ │Брюки хлопчатобумажные │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На открытых работах: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 │

│ │ │Брюки хлопчатобумажные │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │подноске воды в подземных│ │

│ │ │условиях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию вентиляционных│ │

│ │ │дверей в подземных условиях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │1 на 3 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│1 на 3 года│

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │очистке выработок и канав: │ │

│ │ │ На подземных работах: │ │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Брюки брезентовые │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На поверхности: │ │

│ │ │Брюки брезентовые │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию стрелочных пере-│ │

│ │ │водов, сигнализации в подзем-│ │

│ │ │ных условиях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ При работе у экскавато-│ │

│ │ │ров, отвальных мостов и│ │

│ │ │отвалообразователей (нижняя│ │

│ │ │бригада): │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │очистке зумпфов в подземных│ │

│ │ │условиях: │ │

│ │ │Костюм брезентовый или │ │

│ │ │костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │выборке породы: │ │

│ │ │ На подземных работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При капеже: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │ │

│ │ │вместо костюма брезентового │1 │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ На открытых работах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ│ │

│ │ │коногона: │ │

│ │ │ На подземных работах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На поверхности: │ │

│ │ │Полуплащ │Дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ│ │

│ │ │откатчика: │ │

│ │ │ На подземных работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ В мокрых условиях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │2 пары │

│ │ │ На поверхности: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При занятости на механи-│ │

│ │ │ческих откатках: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные или │ │

│ │ │сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │зумпфах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый или костюм│ │

│ │ │прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│9 │Горнорабочий на │ На подземных работах: │ │

│ │геологических │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │работах; │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │горнорабочий на │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │маркшейдерских │Каска │1 на 2 года│

│ │работах │ При выполнении работ на│ │

│ │ │поверхности: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Ботинки кожаные или сапоги │ │

│ │ │резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│10 │Горнорабочий │ При выполнении работ в│ │

│ │подземный │сухих условиях: │ │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Брюки брезентовые │1 пара │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ│ │

│ │ │сцепщика-кондуктора подвижно-│ │

│ │ │го состава: │ │

│ │ │ На подземных работах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ В мокрых условиях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ │ │

│11 │Горнорабочий по │ На подземных работах: │ │

│ │ремонту │Костюм брезентовый │1 │

│ │горных выработок │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │ │ │

│12 │Грохотовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│13 │Грузчик │ На подземных работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ на│ │

│ │ │поверхности: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При занятости на погрузке│ │

│ │ │сульфата и тенардита: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Чуни резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│14 │Дорожный рабочий; │ На подземных работах: │ │

│ │дорожно-путевой │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рабочий │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ Дорожно-путевому рабо-│ │

│ │ │чему дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Плащ │1 на 3 года│

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│15 │Доставщик │ На подземных работах: │ │

│ │крепежных │Костюм брезентовый │1 │

│ │материалов в │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │шахту │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ на│ │

│ │ │поверхности: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│16 │Дробильщик; лебед-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │чик; машинист гор-│Ботинки кожаные или сапоги │ │

│ │ных выемочных ма-│резиновые │1 пара │

│ │шин; машинист дро-│Каска │1 на 2 года│

│ │бильно-помольно- │ При выполнении работ в│ │

│ │сортировочных │мокрых условиях: │ │

│ │механизмов; маши-│Сапоги резиновые вместо │ │

│ │нист компрессорных│ботинок кожаных │1 пара │

│ │установок; маши-│ Машинисту компрессорных│ │

│ │нист конвейера;│установок и дробильщику│ │

│ │машинист насосных│дополнительно: │ │

│ │установок; маши-│Вкладыши противошумные │До износа │

│ │нист отвалообразо-│ │ │

│ │вателя; машинист│ │ │

│ │скрепера (скрепе-│ │ │

│ │рист); машинист│ │ │

│ │экскаватора; маши-│ │ │

│ │нист других меха-│ │ │

│ │низмов; опрокид-│ │ │

│ │чик; транспортер-│ │ │

│ │щик │ │ │

│ │ │ │ │

│17 │Забойщик │ На подземных работах: │ │

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │сухих условиях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на добыче│ │

│ │ │слюды в мокрых условиях: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │2 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта│

│ │ │ При занятости на очистных│ │

│ │ │работах: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При выполнении очистных│ │

│ │ │работ в мокрых условиях: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │ При занятости на всех│ │

│ │ │подземных работах: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На открытых работах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ При занятости на добыче│ │

│ │ │асбеста: │ │

│ │ │Сапоги кирзовые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых карьерах: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │добыче песка, гравия и глины│ │

│ │ │в карьерах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│18 │Инженер-технолог; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │бригадир освобож-│Костюм прорезиненный │1 на │

│ │денный; мастер│ │9 месяцев │

│ │участка производс-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │твенного; началь-│Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ник смены; началь-│Каска │1 на 2 года│

│ │ник участка;│ │ │

│ │производитель │ │ │

│ │работ; техник-│ │ │

│ │технолог │ │ │

│ │ │ │ │

│19 │Инспектор горно-│Костюм хлопчатобумажный │1 на │

│ │технический; глав-│Костюм прорезиненный │1,5 года │

│ │ный инженер шахты;│Костюм прорезиненный │1 │

│ │заведующий складом│Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │взрывчатых ве-│ │2 года │

│ │ществ; маркшейдер;│Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │механик; начальник│Каска │1 на 2 года│

│ │службы вентиляции,│ │ │

│ │транспорта, шахты,│ │ │

│ │буровзрывных ра-│ │ │

│ │бот; нормировщик;│ │ │

│ │технический руко-│ │ │

│ │водитель; хроно-│ │ │

│ │метражист; энерге-│ │ │

│ │тик │ │ │

│ │ │ │ │

│20 │Кладовщик │ На подземных работах: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│21 │Кольщик плит и│ При выполнении работ в сух-│ │

│ │блоков; оборщик │ их условиях под землей: │ │

│ │горных выработок │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │до износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │ мокрых условиях под землей:│ │

│ │ │Костюм прорезиненный │1 на 9 ме- │

│ │ │ │сяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на открытых│ │

│ │ │ работах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с во-│ │

│ │ │доотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ Оборщику горных выработок│ │

│ │ │ на добыче асбеста: │ │

│ │ │Сапоги кирзовые вместо боти-│ │

│ │ │нок кожаных │1 пара │

│ │ │ При работе в мокрых карье│ │

│ │ │ рах: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо боти-│ │

│ │ │нок кожаных │1 пара │

│ │ │ На наружных работах всем│ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей проклад-│ │

│ │ │ке │по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│(п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAC33XCR6N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│22 │Конюх │ На подземных работах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│23 │Крепильщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │креплению стволов и около-│ │

│ │ │ствольных выработок бетоном: │ │

│ │ │ В сухих условиях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │Пояс предохранительный │Дежурный │

│ │ │ В мокрых условиях: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │Пояс предохранительный │Дежурный │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │креплению стволов и выбойке│ │

│ │ │леса: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На мокрых работах: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │ │ │

│24 │Кузнец- │Фартук брезентовый │1 │

│ │бурозаправщик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│25 │Ламповщик │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │Респиратор противогазовый │До износа │

│ │ │ При выполнении работ│ │

│ │ │по зарядке аккумуляторных│ │

│ │ │ламп дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│26 │Люковой │ На подземных работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Костюм прорезиненный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При работах на поверхнос-│ │

│ │ │ти: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ Люковому на горных рабо-│ │

│ │ │тах в производстве силикатно-│ │

│ │ │го кирпича: │ │

│ │ │Сапоги кирзовые вместо │ │

│ │ │сапог резиновых │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │ │ │

│27 │Машинист землесос-│Костюм брезентовый или │ │

│ │ного плавучего не-│костюм прорезиненный │1 │

│ │самоходного снаря-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │да; машинист меха-│Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │нического оборудо-│ На наружных работах │ │

│ │вания землесосных│зимой дополнительно: │ │

│ │плавучих несамо-│Куртка на утепляющей │ │

│ │ходных снарядов│прокладке │По поясам │

│ │и грунтонасосных│Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │установок │ │ │

│ │ │ │ │

│28 │Машинист насосных │ На подземных работах: │ │

│ │установок │Костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на открытых│ │

│ │ │гидромеханизированных горных│ │

│ │ │работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый или │ │

│ │ │костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ На наружных работах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│29 │Машинист моечных │ При занятости на│ │

│ │машин │обслуживании гравиемоек: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│30 │Моторист рапокач-│ При занятости на│ │

│ │ки; слесарь-ремон-│работе на озерах по добыче│ │

│ │тник; электромон-│сульфата и тенардита: │ │

│ │тер по ремонту│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │и обслуживанию│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │электрооборудова- │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ния │ Электромонтеру по ремонту│ │

│ │ │и обслуживанию электрообору-│ │

│ │ │дования дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ │ │

│31 │Навалоотбойщик │ На подземных работах: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На мокрых работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │ │ │

│32 │Пробоотборщик │ На подземных работах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На работах на поверхности:│ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Ботинки кожаные или сапоги │ │

│ │ │резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│33 │Проходчик │ На подземных работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На мокрых работах: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │ │ │

│34 │Рабочие всех │ При занятости на ломке│ │

│ │профессий │тенардита: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│35 │Рабочий карты │Костюм брезентовый │1 │

│ │намыва │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │1 на 2 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│36 │Сортировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │сортировке слюды и асбеста: │ │

│ │ │ На подземных работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При капеже: │ │

│ │ │Костюм прорезиненный │ │

│ │ │вместо костюма брезентового │1 │

│ │ │Сапоги резиновые вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │1 пара │

│ │ │ На открытых работах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ На наружных работах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│37 │Стволовой │ При выполнении работ в│ │

│ │ │сухих условиях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года│

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │1 на 3 года│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Костюм брезентовый или │ │

│ │ │костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │1 на 3 года│

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│38 │Сторож (вахтер) │ При выполнении работ│ │

│ │ │по охране подземных складов│ │

│ │ │взрывчатых веществ: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│39 │Такелажник │ При занятости передвижкой│ │

│ │ │мониторов и землесосных│ │

│ │ │установок на открытых│ │

│ │ │гидромеханизированных горных│ │

│ │ │работах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый или │ │

│ │ │костюм прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│40 │Укладчик- │ При выполнении работ по│ │

│ │упаковщик │загрузке сульфата и тенарди- │ │

│ │ │та: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│41 │Электрослесарь │ На подземных работах: │ │

│ │(слесарь) │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │дежурный и по │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ремонту │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │оборудования │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На открытых горных│ │

│ │ │работах и шахтной поверхнос-│ │

│ │ │ти: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении всех│ │

│ │ │работ дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ На наружных работах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │

│ II. ПРОИЗВОДСТВО ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ │

│ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ │

│ │

│42 │Камнетес │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических воздействий │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях дополнитель-│ │

│ │ │но: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │термообработке: │ │

│ │ │Костюм брезентовый вместо │ │

│ │ │фартука брезентового │1 │

│ │ │ Дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Щиток защитный │До износа │

│ │ │Шлемофон │До износа │

│ │ │ При постоянной работе на│ │

│ │ │открытом воздухе зимой допол-│ │

│ │ │нительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│43 │Мозаичник │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на прессов-│ │

│ │ │ке мозаичных изделий: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│44 │Наладчик │Полукомбинезон хлопчатобумаж-│ │

│ │оборудования по │ный │1 │

│ │обработке камня │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях дополнитель-│ │

│ │ │но: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│45 │Просевщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│46 │Распиловщик камня │Костюм вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ При постоянной работе на│ │

│ │ │открытом воздухе зимой допол-│ │

│ │ │нительно: │ │

│ │ │ В IV и III поясах: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ Во II и I поясах: │ │

│ │ │Куртка лавсано-вискозная │ │

│ │ │на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ При занятости на резке│ │

│ │ │камня: │ │

│ │ │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│47 │Терморезчик │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│48 │Укладчик- │ При выполнении работ по│ │

│ │упаковщик │укладке и упаковке плит из│ │

│ │ │природного камня: │ │

│ │ │Костюм вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│49 │Фрезеровщик камня │Костюм вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ в мок-│ │

│ │ │ рых условиях дополнительно:│ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │4 пары │

│(п. 49 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAC36XCRDN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│50 │Шлифовщик- │Костюм вискозно-лавсановый │1 │

│ │полировщик изделий│Фартук брезентовый │1 │

│ │из камня │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях дополнитель-│ │

│ │ │но: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ При занятости на клейке│ │

│ │ │изделий из камня: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях дополнитель-│ │

│ │ │но: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │2 пары │

│ │ │ При занятости на наклейке│ │

│ │ │плит: │ │

│ │ │Костюм вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │

│ III. ОБОГАЩЕНИЕ АСБЕСТА │

│ │

│51 │Бункеровщик; │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │выгрузчик │пылезащитный │1 │

│ │на отвалах │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Плащ │Дежурный │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│52 │Выгрузчик пыли; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │машинист │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │расфасовочно- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │упаковочных машин │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ На наружных работах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│53 │Грохотовщик; │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │дробильщик │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│54 │Контролер │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │суспензии │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│55 │Люковой │ На открытых работах: │ │

│ │ │Полуплащ │Дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│56 │Машинист подъемной│Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │машины │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │1 на 2 года│

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│57 │Рабочие всех │ При занятости на отбойке│ │

│ │профессий │асбеста: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости│ │

│ │ │непосредственно в цехах│ │

│ │ │крупного и мелкого дробления│ │

│ │ │обогатительных фабрик: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ При занятости на мокром│ │

│ │ │обогащении дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ При занятости на выборке│ │

│ │ │крюда на фабриках│ │

│ │ │предварительного обогащения│ │

│ │ │асбеста: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ При выполнении всех работ│ │

│ │ │на наружных работах зимой │ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│58 │Слесарь-ремонтник │ На ремонте обогатительно-│ │

│ │ │го и горнотранспортного│ │

│ │ │оборудования: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При мокром обогащении│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│59 │Сушильщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │

│ IV. ПРОИЗВОДСТВО НЕМЕТАЛЛОРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ │

│ │

│ 1. Обогащение и обработка слюды │

│ │

│ А. Производство миканитов │

│ │

│60 │Зачистчик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │электроизоляцион- │нагрудником │1 │

│ │ных материалов │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│61 │Клейщик миканитов │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Напальчники резиновые │До износа │

│ │ │ При выполнении работ│ │

│ │ │по замочке миканита: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Напальчники резиновые │До износа │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │по сушке миканита: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│61а │Контролер изделий │ При выполнении работ по│ │

│ │из слюды │ приемке сырого миканита: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с│ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Напальчники резиновые │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │ приемке миканита и штампо-│ │

│ │ │ ванных изделий из него: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│(п. 61а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAF35XCR9N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85)│

│ │ │ │ │

│62 │Лаковар │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических воздействий │До износа │

│ │ │ │ │

│63 │Намотчик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │электроизоляцион- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ных материалов │ │ │

│ │ │ │ │

│64 │Посыпщик слюдой │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Напальчники резиновые │До износа │

│ │ │ │ │

│65 │Прессовщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │миканита и │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │микалекса │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При занятости на отжиге│ │

│ │ │миканита: │ │

│ │ │Рукавицы с асбестовыми │ │

│ │ │наладонниками │Дежурные │

│ │ │ │ │

│66 │Резчик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │электроизоляцион- │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ных материалов │ │ │

│ │ │ │ │

│67 │Штамповщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий из слюды │Вкладыши противошумные │До износа │

│ │

│ Б. Производство микалекса │

│ │

│68 │Дробильщик слюды │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│69 │Заготовщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │микалексовой │пылезащитный │1 на │

│ │массы │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│70 │Резчик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │электроизоляцион- │нагрудником │1 │

│ │ных материалов; │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │сверловщик; │ │ │

│ │шлифовщик │ │ │

│ │микалекса │ │ │

│ │

│ В. Производство изделий из слюды │

│ │

│71 │Дробильщик слюды │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│72 │Калибровщик- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │раскройщик; │ Штамповщику изделий из│ │

│ │кольщик слюды; │слюды дополнительно: │ │

│ │резчик слюды; │Вкладыши противошумные │До износа │

│ │сортировщик сырья │ │ │

│ │и изделий из │ │ │

│ │слюды; токарь; │ │ │

│ │штамповщик │ │ │

│ │изделий из слюды │ │ │

│ │ │ │ │

│73 │Калибровщик слюды │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Напальчники │До износа │

│ │ │ При выполнении работ│ │

│ │ │щипальщика слюды: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│74 │Машинист │Полукомбинезон хлопчатобумаж-│ │

│ │сушильных │ный │1 │

│ │агрегатов; │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │прокатчик слюды │ Прокатчику слюды│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Наушники противошумные │До износа │

│ │ │ │ │

│74а │Машинист установки│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │по расщеплению │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │слюды │ │ │

│(п. 74а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAF34XCR7N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85)│

│ │ │ │ │

│75 │Термист по │Фартук брезентовый │1 │

│ │обработке слюды │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │

│ Г. Производство слюдопластов │

│ │

│76 │Классификаторщик; │Фартук прорезиненный с │ │

│ │машинист │нагрудником │1 │

│ │установки по │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │приготовлению │ │ │

│ │пульпы │ │ │

│ │ │ │ │

│77 │Контролер изделий │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │из слюды; │ Наладчику │ │

│ │наладчик холодно- │холодноштамповочного │ │

│ │штамповочного │оборудования дополнительно: │ │

│ │оборудования │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│78 │Машинист │Фартук прорезиненный с │ │

│ │слюдопласто- │нагрудником │1 │

│ │делательной │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │машины │ │ │

│ │ │ │ │

│79 │Машинист │Фартук клеенчатый │2 │

│ │сушильных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │агрегатов │ │ │

│ │ │ │ │

│80 │Прессовщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │слюдопластов │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│81 │Прокатчик слюды │Фартук клеенчатый │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Наушники противошумные │До износа │

│ │ │ │ │

│82 │Пропитчик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │слюдопластовых │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │материалов │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│83 │Резчик слюды │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ 2. Обогащение каолина │

│ │

│84 │Варщик жидкого │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │стекла │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │ │ │

│85 │Гасильщик извести │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│86 │Грохотовщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│87 │Дробильщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ│ │

│ │ │по обслуживанию│ │

│ │ │дезинтеграторов дополнитель-│ │

│ │ │но: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ│ │

│ │ │по обслуживанию дробилок: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный вместо костюма │ │

│ │ │хлопчатобумажного │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│88 │Машинист моечных │Фартук прорезиненный │1 │

│ │машин │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│89 │Приготовитель │Фартук прорезиненный с │ │

│ │реактивной │нагрудником │2 │

│ │воды │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │ │ │

│90 │Рабочие всех │ При занятости на ре-│ │

│ │профессий │гулировке сухого обогащения: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│91 │Растворщик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │реагентов │нагрудником │2 │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │ │ │

│92 │Сепараторщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│93 │Слесарь- │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ремонтник │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│94 │Сушильщик; │ При выполнении работ по│ │

│ │кочегар сушильных │обслуживанию сушильных│ │

│ │барабанов │барабанов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При обслуживании│ │

│ │ │барабанов, работающих на│ │

│ │ │твердом минеральном топливе: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ│ │

│ │ │по обслуживанию туннельных│ │

│ │ │сушил: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│95 │Транспортировщик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│96 │Укладчик- │ При выполнении работ по│ │

│ │упаковщик │упаковке каолина: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│97 │Фильтровальщик │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Брюки брезентовые │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При работе в прессовом│ │

│ │ │отделении: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│98 │Чистильщик │ При занятости на очистке│ │

│ │ │каналов, лабиринтов и│ │

│ │ │песочных колодцев: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│99 │Шламовщик- │Костюм брезентовый │1 │

│ │бассейнщик │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │

│ 3. Обогащение графита │

│ │

│100 │Грохотовщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ При работе на│ │

│ │ │скрапообогатительных │ │

│ │ │установках дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│101 │Грузчик │ На погрузке графитовой│ │

│ │ │руды и графита: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│102 │Дозировщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │реагентов; │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │растворщик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │реагентов │ │ │

│ │ │ │ │

│103 │Загрузчик; │Костюм суконный │Дежурный │

│ │обогатитель │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │графита; │Рукавицы суконные │4 пары │

│ │фильтровальщик │Респиратор универсальный │ │

│ │ │или противогаз │До износа │

│ │ │ │ │

│104 │Машинист │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │конвейера; │пылезащитный │1 на │

│ │машинист │ │14 месяцев │

│ │питателя; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │пробоотборщик; │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │спекальщик; │Каска │1 на 2 года│

│ │транспортерщик; │ │ │

│ │укладчик- │ │ │

│ │упаковщик │ │ │

│ │ │ │ │

│105 │Машинист мельниц │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│106 │Сушильщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При работе на твердом│ │

│ │ │минеральном топливе│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│107 │Флотатор │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│108 │Центрифуговщик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │

│ 4. Обогащение талька │

│ │

│109 │Грузчик │ На погрузке тальковой│ │

│ │ │руды и талька: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│110 │Дозировщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │реагентов; │Чуни резиновые │2 пары │

│ │растворщик │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │реагентов │ │ │

│ │ │ │ │

│111 │Дробильщик; маши-│Костюм хлопчатобумажный│ │

│ │нист мельниц; ма-│пылезащитный │1 │

│ │шинист питателя; │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │пробоотборщик │Респиратор противопылевой │до износа │

│ │ │ Дробильщику дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│(п. 111 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAC35XCREN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│112 │Укладчик- │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │упаковщик │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│113 │Флотатор │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│114 │Центрифуговщик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │

│ V. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА │

│ │

│115 │Аспираторщик │Костюм из плащ-палатки │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│116 │Бассейнщик; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │дозировщик- │ На очистке шлакобассейнов│ │

│ │смесительщик на │дополнительно: │ │

│ │шнеках │Костюм брезентовый │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ Дозировщику-смесительщику│ │

│ │ │на шнеках дополнительно: │ │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ Бассейнщику дополнитель-│ │

│ │ │но: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│117 │Бункеровщик │ При выполнении работ в│ │

│ │ │цехе грануляции доменного│ │

│ │ │шлака у гранжелоба или│ │

│ │ │бункера: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │разбивке угля, сырья и│ │

│ │ │добавок на решетке: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию бункеров и│ │

│ │ │силосов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│118 │Выгрузчик шахтных │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │печей │пылезащитный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│119 │Грануляторщик │Костюм брезентовый │1 │

│ │доменного │Шляпа войлочная │2 │

│ │шлака; ковшевой; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │кантовщик-укладчик│Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│120 │Грузчик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │подвозке и погрузке│ │

│ │ │цементного сырья, добавок и│ │

│ │ │угля: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Полуплащ │1 на 3 года│

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │Дежурный │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Наплечники │Дежурные │

│ │ │ На наружных работах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │погрузке тарированного│ │

│ │ │цемента: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│121 │Дозировщик сырья │ При занятости на смазке-│ │

│ │ │дозировке болтушек: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│122 │Дробильщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Респиратор противопылевой │Дежурный │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│123 │Загрузчик мелящих │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │тел │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│124 │Загрузчик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │сушильных │пылезащитный │1 на │

│ │барабанов; │ │14 месяцев │

│ │шихтовщик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │ Шихтовщику дополнительно:│ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│125 │Котлочист │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Шлем суконный │Дежурный │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│126 │Кочегар сушильных │Костюм хлопчатобумажный│1 на 14 ме-│

│ │барабанов; рабо-│пылезащитный │сяцев │

│ │чий, занятый обсл-│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │уживанием мельнич-│Очки защитные от механических│ │

│ │ных топок │повреждений │до износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При использовании твердого│ │

│ │ │ минерального топлива допол-│ │

│ │ │ нительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│(п. 126 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAC35XCR6N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│127 │Мастер участка │ При работе в цехах│ │

│ │(производственно- │обжига, помола, сырьевых и│ │

│ │го); │углеприготовительных: │ │

│ │механик цеха; │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │механик участка; │пылезащитный │1 на │

│ │начальник │ │14 месяцев │

│ │смены │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│128 │Машинист винтовых │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │насосов │пылезащитный │1 на │

│ │(фуллеровщик) │ │14 месяцев │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│129 │Машинист │Костюм хлопчатобумажный │1 на │

│ │гранулятора │пылезащитный │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│130 │Машинист │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │кальцинаторов │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│131 │Машинист крана │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │(крановщик) │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│132 │Машинист насосных │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │установок │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ │ │

│133 │Машинист │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │(обжигальщик) │пылезащитный │1 на │

│ │вращающихся печей;│ │14 месяцев │

│ │машинист цементных│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │мельниц │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ Машинисту (обжигальщику)│ │

│ │ │вращающихся печей│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │Щиток защитный │До износа │

│ │ │ Машинисту цементных│ │

│ │ │мельниц дополнительно: │ │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│134 │Машинист (обжи-│Костюм хлопчатобумажный │1 на 14 ме-│

│ │гальщик) шахтных│ │сяцев │

│ │печей │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Галоши валяные │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│(п. 134 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAC3BXCRFN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│135 │Машинист сырьевых │ При мокром способе │ │

│ │мельниц; │помола: │ │

│ │помощник машиниста│Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │сырьевых мельниц │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ При сухом способе помола:│ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Сапоги текстильные │1 пара │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ Всем дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│136 │Машинист угольных │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │мельниц; │пылезащитный │1 на │

│ │помощник машиниста│ │14 месяцев │

│ │угольных мельниц │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│137 │Машинист шламовых │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │насосов │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ На время выполнения работ│ │

│ │ │по прочистке насосов и труб: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │Дежурный │

│ │ │ │ │

│138 │Моторист-смазчик │ В цехах обжига, помола,│ │

│ │ │углеприготовительных, │ │

│ │ │сырьевых и горных: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│139 │Насыпщик цемента │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный со шлемом │1 │

│ │ │Сапоги текстильные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ При постоянной занятости│ │

│ │ │на наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│140 │Подсобный рабочий │ На перевозке мешков: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│141 │Помощник машиниста│ При обслуживании│ │

│ │(обжигальщика) │колосниковых и барабанных│ │

│ │вращающихся │холодильников: │ │

│ │печей │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│142 │Пробоотборщик │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│143 │Рабочий у │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │циклонов- │пылезащитный │1 │

│ │теплообменников │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│144 │Регенераторщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │отработанного │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │масла; пошивщик │ │ │

│ │шорно-седельных │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│145 │Слесарь по │Полукомбинезон │ │

│ │контрольно- │хлопчатобумажный │1 │

│ │измерительным │ │ │

│ │приборам и │ │ │

│ │автоматике │ │ │

│ │ │ │ │

│146 │Слесарь-ремонтник;│Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │слесарь │пылезащитный │1 │

│ │по эксплуатации и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ремонту газового │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │оборудования │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ Слесарю-ремонтнику на│ │

│ │ │работе в сырьевых цехах│ │

│ │ │сухого помола: │ │

│ │ │Сапоги текстильные вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │Дежурные │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │всем дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│147 │Смазчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При работе на│ │

│ │ │централизованных смазочных│ │

│ │ │установках дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При работе в цехах обжига│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Галоши валяные │Дежурные │

│ │ │ При занятости на смазке│ │

│ │ │оборудования, расположенного│ │

│ │ │на открытом воздухе,│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│148 │Транспортировщик │ На подаче клинкера и│ │

│ │ │добавок к мельницам: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Шлем хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│149 │Транспортерщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │перемещению сырья, угля,│ │

│ │ │цемента и добавок: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах и в│ │

│ │ │неотапливаемых галереях зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│150 │Транспортерщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │горячего │пылезащитный │1 на │

│ │клинкера │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Шлем брезентовый │1 │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│151 │Трафаретчик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│152 │Упаковщик цемента │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный со шлемом │1 │

│ │ │Сапоги текстильные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│153 │Футеровщик- │Костюм брезентовый │1 │

│ │каменщик │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │1 │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│1 │

│ │ │Шлем суконный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │горячих условиях: │ │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │ │ │

│154 │Чистильщик │ На чистке труб: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Шлем войлочный │1 │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│155 │Чистильщик на │Костюм брезентовый │1 │

│ │очистке │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │шламовых бассейнов│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │и болтушек │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│156 │Чистильщик по │Костюм брезентовый │Дежурный │

│ │очистке │Валенки │Дежурные │

│ │пылевых камер │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│157 │Швея │ На починке мешков и│ │

│ │ │рукавов фильтров: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│158 │Шламовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При обслуживании│ │

│ │ │концентраторов дополнительно:│ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│159 │Электромонтер по │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ремонту │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │и обслуживанию │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │электро- │Каска │1 на 2 года│

│ │оборудования │ При занятости в цехах:│ │

│ │ │сырьевом, обжига, помола и│ │

│ │ │сушильном дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │

│ VI. ПРОИЗВОДСТВО СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ │

│ │

│ 1. Производство обожженного кирпича, │

│ керамической черепицы и блоков │

│ │

│160 │Выставщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные с │ │

│ │ │защитными подносками │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Шлем войлочный │1 │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на посадке│ │

│ │ │обожженных изделий: │ │

│ │ │Куртка суконная │1 │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│1 │

│ │ │Галоши валяные │4 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Шлем войлочный │1 │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│161 │Грузчик │ При занятости на погрузке│ │

│ │ │топлива: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│162 │Дробильщик; │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │приготовитель │пылезащитный │1 на │

│ │растворов и масс; │ │14 месяцев │

│ │просевальщик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │материалов │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ Дробильщику и│ │

│ │ │приготовителю растворов и│ │

│ │ │масс дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│163 │Загрузчик- │ При занятости на│ │

│ │выгрузчик сырья, │сушильных агрегатах: │ │

│ │топлива и стеновых│Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │изделий │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на засыпке│ │

│ │ │топлива: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Галоши валяные │4 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При занятости на загрузке│ │

│ │ │печей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на загрузке│ │

│ │ │и выгрузке бучильных ям: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ При занятости на загрузке│ │

│ │ │и выгрузке сырья, топлива и│ │

│ │ │добавок: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│164 │Контролер стеновых│Фартук клеенчатый с │ │

│ │и вяжущих │нагрудником │2 │

│ │материалов; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │резчик │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │кирпича и черепицы│ │ │

│ │ │ │ │

│165 │Котлочист │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│166 │Кочегар │ При обслуживании│ │

│ │технологических │подтопков искусственных сушил│ │

│ │печей │и сушильных барабанов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│167 │Машинист (кочегар)│ При обслуживании│ │

│ │котельной │искусственных сушил, камер│ │

│ │ │обжигательных печей,│ │

│ │ │дымоходов и очелков: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│168 │Мельник │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │минерального сырья│пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│169 │Моторист │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │транспортирующих │Нарукавники │ │

│ │механизмов │хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ При работе в холодных│ │

│ │ │подкрылках кольцевых печей│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│170 │Обжигальщик │Полукомбинезон │ │

│ │стеновых и вяжущих│хлопчатобумажный │1 │

│ │материалов │Галоши валяные │4 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│171 │Огнеупорщик │ При занятости на закладке│ │

│ │ │ходков: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │футеровке вагонеток: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│172 │Печник │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│173 │Прессовщик │Фартук прорезиненный │1 на │

│ │стеновых │ │9 месяцев │

│ │изделий │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │полусухом прессовании и на│ │

│ │ │прессах с автоматом-│ │

│ │ │укладчиком: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│174 │Приготовитель │ При занятости на│ │

│ │растворов и масс │приготовлении глиняных масс: │ │

│ │ │Фартук клеенчатый с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При занятости на подаче│ │

│ │ │шихты в глиноперерабатывающие│ │

│ │ │машины: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на загрузке│ │

│ │ │глины в глиномялку, заготовке│ │

│ │ │валюшек, резке пластов в│ │

│ │ │производстве черепицы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ При занятости на всех│ │

│ │ │работах дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│175 │Пропарщик стеновых│Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │материалов │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│176 │Рабочий │ При занятости на обмазке│ │

│ │ │бессводных печей: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│177 │Резчик кирпича и │Фартук прорезиненный с │ │

│ │черепицы; │нагрудником │1 │

│ │литейщик гипсовых │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │форм │Нарукавники │ │

│ │ │хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ │ │

│178 │Садчик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │садке кирпича-сырца в│ │

│ │ │камеры кольцевых печей: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные с │ │

│ │ │защитными подносками │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │укладке кирпича-сырца на│ │

│ │ │туннельные печные вагонетки: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│179 │Смазчик │ При занятости на смазке│ │

│ │ │форм прессов: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Нарукавники │ │

│ │ │хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ │ │

│180 │Сортировщик │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│181 │Сушильщик изделий │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│182 │Съемщик-укладчик │ При занятости на брусовке│ │

│ │в производстве │кирпича-сырца: │ │

│ │стеновых и вяжущих│Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │материалов │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости в│ │

│ │ │производстве черепицы: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ При занятости на съемке│ │

│ │ │кирпича с пресса и съемке│ │

│ │ │допрессованного сырца: │ │

│ │ │Фартук клеенчатый с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Напальчники резиновые │До износа │

│ │ │ │ │

│183 │Транспортерщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию │ │

│ │ │электропередаточных тележек: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ При работе в холодных│ │

│ │ │подкрылках кольцевых печей│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию подвесного│ │

│ │ │(люлечного) конвейера: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ При занятости на всех│ │

│ │ │работах дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│184 │Транспортировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │откачке туннельных печных│ │

│ │ │вагонеток: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию снижателя и│ │

│ │ │отвозке сырца: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на подвозке│ │

│ │ │топлива: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │подноске рамок: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ При выполнении прочих│ │

│ │ │работ: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│185 │Шихтовщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │

│ 2. Производство силикатного кирпича │

│ │

│186 │Автоклавщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│187 │Весовщик │ При занятости на│ │

│ │ │взвешивании извести: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│188 │Гасильщик извести │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │ │ │

│189 │Грузчик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │погрузке и выгрузке сульфата│ │

│ │ │натрия: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│190 │Дробильщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │дроблению сульфата натрия: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│191 │Дробильщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │извести; │пылезащитный │1 │

│ │мельник извести │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ Дробильщику извести на│ │

│ │ │наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│192 │Загрузчик- │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │выгрузчик │пылезащитный │1 │

│ │сырья, │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │топлива и стеновых│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │изделий │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│193 │Котлочист │Костюм из плащ-палатки │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│194 │Мельник │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │минерального │пылезащитный │1 на │

│ │сырья │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│195 │Прессовщик │Полукомбинезон │ │

│ │стеновых изделий; │хлопчатобумажный │1 │

│ │съемщик-укладчик │Напальчники резиновые │До износа │

│ │в производстве │ Прессовщику стеновых│ │

│ │стеновых и │изделий, занятому на│ │

│ │вяжущих материалов│прессовке силикатного│ │

│ │ │кирпича, дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │ │ │

│196 │Приготовитель │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │растворов и масс │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию растворомешалки│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │приготовлению шихты и│ │

│ │ │силикатной массы: │ │

│ │ │Ботинки кожаные вместо │ │

│ │ │полусапог резиновых │1 пара │

│ │ │ При выполнении всех│ │

│ │ │работ дополнительно: │ │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│197 │Пропарщик стеновых│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│198 │Просевальщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │материалов │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│199 │Распределитель │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │силикатной │пылезащитный │1 на │

│ │массы │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│200 │Транспортировщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │

│ 3. Производство изделий из ячеистых и плотных бетонов │

│ │

│201 │Арматурщик │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│202 │Клеевар │ На приготовлении эмульсии│ │

│ │ │и клея: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│203 │Машинист │Полукомбинезон │ │

│ │оборудования │хлопчатобумажный │1 │

│ │конвейерных и │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │поточных линий │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│204 │Мельник │ При выполнении работ в│ │

│ │минерального сырья│мокрых условиях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│205 │Формовщик в │ При выполнении работ по│ │

│ │производстве │заливке форм│ │

│ │стеновых и вяжущих│армопеносиликатных плит,│ │

│ │материалов │блоков и облицовочных плит: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │заливке других форм: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │формовке пеносиликатных и│ │

│ │ │силикатных изделий: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│206 │Формовщик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │железобетонных │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │изделий и │Каска │1 на 2 года│

│ │конструкций │ │ │

│ │

│ 4. Производство виброкирпичных панелей │

│ │

│207 │Арматурщик │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│208 │Дозировщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │компонентов │пылезащитный │1 на │

│ │бетонных смесей │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│209 │Загрузчик- │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │выгрузчик │пылезащитный │1 │

│ │сырья, топлива и │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │стеновых изделий │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│210 │Изготовитель │ При занятости на формовке│ │

│ │блоков и панелей │виброкирпичных панелей: │ │

│ │из кирпича │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│211 │Машинист │Полукомбинезон │ │

│ │оборудования │хлопчатобумажный │1 │

│ │конвейерных и │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │поточных линий │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│212 │Приготовитель масс│ При выполнении работ по│ │

│ │и растворов │обслуживанию растворомешалки:│ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│213 │Просевальщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │материалов │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│214 │Формовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │железобетонных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │изделий и │Каска │1 на 2 года│

│ │конструкций │ │ │

│ │

│ 5. Производство цементно-песчаной черепицы │

│ │

│215 │Пропарщик стеновых│Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │материалов │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│216 │Съемщик-укладчик │ При занятости на укладке│ │

│ │в производстве │поддонов: │ │

│ │стеновых и │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │вяжущих материалов│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│217 │Формовщик в │ При выполнении работ по│ │

│ │производстве │обслуживанию формовочных│ │

│ │стеновых и вяжущих│машин: │ │

│ │материалов │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │формовке на ручных станках: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│218 │Чистильщик │ При занятости чисткой│ │

│ │ │поддонов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │

│ VII. ПРОИЗВОДСТВО ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ │

│ │

│ 1. Производство керамзитового гравия │

│ │

│219 │Загрузчик- │Полукомбинезон │ │

│ │выгрузчик │хлопчатобумажный │1 │

│ │сырья, топлива и │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │стеновых изделий │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│220 │Моторист │Полукомбинезон │ │

│ │транспортирующих │хлопчатобумажный │1 │

│ │механизмов │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│221 │Обжигальщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │стеновых и │пылезащитный │1 на │

│ │вяжущих материалов│ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│222 │Формовщик в │Полукомбинезон │ │

│ │производстве │хлопчатобумажный │1 │

│ │стеновых и вяжущих│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │материалов │ │ │

│ │

│ 2. Производство аглопарита │

│ │

│223 │Дробильщик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│224 │Мастер смены │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │ │ │

│225 │Обжигальщик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │стеновых и вяжущих│огнезащитной пропиткой │1 на │

│ │материалов │ │9 месяцев │

│ │ │или │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│226 │Оператор пульта │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │управления │пылезащитный │1 на │

│ │в производстве │ │14 месяцев │

│ │стеновых │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │материалов │ │ │

│ │

│ 3. Производство вспученного перлита и изделий из него; │

│ производство терразита │

│ │

│227 │Гасильщик извести │ При занятости в│ │

│ │ │производстве терразита: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│228 │Дробильщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│229 │Загрузчик- │ При занятости на выгрузке│ │

│ │выгрузчик │перлитового песка: │ │

│ │обжигательных │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │печей │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│230 │Кочегар │ При занятости в│ │

│ │технологических │производстве терразита: │ │

│ │печей │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│231 │Моторист │ При занятости в│ │

│ │бетоносмесительных│производстве терразита: │ │

│ │установок │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│232 │Обжигальщик в │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │производстве │пылезащитный │1 на │

│ │теплоизоляционных │ │14 месяцев │

│ │материалов │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│233 │Прессовщик │ При выполнении работ по│ │

│ │теплоизоляционных │прессовке перлитовых изделий:│ │

│ │изделий │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│234 │Просевальщик │ При занятости в│ │

│ │материалов │производстве терразита: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│235 │Рабочие всех │ При занятости загрузкой│ │

│ │профессий │бетоносмесительных установок│ │

│ │ │в производстве терразита: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│236 │Сушильщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │теплоизоляционных │пылезащитный │1 на │

│ │изделий │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│237 │Съемщик │ При занятости на съемке│ │

│ │ │перлитовых плит в│ │

│ │ │производстве терразита: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│238 │Транспортерщик; │ При занятости в│ │

│ │формовщик │производстве терразита: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ VIII. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ │

│ │

│ 1. Переработка доменных шлаков, производство минеральной │

│ (шлаковой и стеклянной) ваты и других неорганических │

│ теплоизоляционных материалов │

│ │

│239 │Автоклавщик; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │распалубщик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │теплоизоляционных │ Распалубщику │ │

│ │и акустических │теплоизоляционных и│ │

│ │изделий │акустических изделий│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│240 │Битумщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │для защиты от битума с │ │

│ │ │накладками из пленочных │ │

│ │ │материалов │1 │

│ │ │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│241 │Бункеровщик │ При выполнении работ у│ │

│ │ │гранжелоба или бункера: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│242 │Вагранщик; │Костюм суконный │1 │

│ │шихтовар │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от вредных │ │

│ │ │излучений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│243 │Весовщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │взвешиванию стекловолокна и│ │

│ │ │минеральной ваты: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│244 │Выгрузчик извести │Костюм суконный │1 │

│ │из печей │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│245 │Выгрузчик на │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │отвалах │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│246 │Грануляторщик │Костюм брезентовый │1 │

│ │доменного шлака │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Шляпа войлочная │1 │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│247 │Грохотовщик │ При занятости на│ │

│ │ │просеивании сырья: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│248 │Грузчик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │погрузке гранулированного│ │

│ │ │шлака: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│249 │Дозировщик; │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │транспортерщик │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│250 │Дробильщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │дроблению доломита, шлака,│ │

│ │ │щебня и силикатного боя│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Чуни резиновые │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │дроблению щебня, силикатного│ │

│ │ │боя и диатомита на наружных│ │

│ │ │работах зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│251 │Дробильщик │ При выполнении работ по│ │

│ │теплоизоляционного│размолу отходов продукции на│ │

│ │сырья │шаровых мельницах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│252 │Загрузчик- │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │выгрузчик │пылезащитный │1 на │

│ │сырья, топлива и │ │14 месяцев │

│ │стеновых изделий; │Чуни резиновые │2 пары │

│ │обжигальщик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │извести │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│253 │Загрузчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │туннельных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │печей │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│254 │Карбонизаторщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от химических│ │

│ │ │воздействий │до износа │

│(п. 254 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAC3BXCR8N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│255 │Ковшевой │ При занятости на│ │

│ │ │грануляции огненно-жидких│ │

│ │ │шлаков в производстве│ │

│ │ │шлаковаты: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Шляпа войлочная │1 │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│256 │Машинист мельниц │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ обслуживанию стержневых │ │

│ │ │ мельниц: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │дежурные │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│(п. 256 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAC3AXCRDN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│257 │Обжигальщик в │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │производстве │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │теплоизоляционных │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│258 │Огнеупорщик │ При занятости на закладке│ │

│ │ │ходков: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│259 │Окантовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │сепараторных │ При выполнении работ по│ │

│ │пластин │укладке сепараторных пластин│ │

│ │ │в сушильный шкаф│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│260 │Оператор │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │конвейерной │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │линии оборудования│Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│261 │Оператор получения│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │непрерывного │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │стекловолокна; │Очки защитные │До износа │

│ │оператор получения│ │ │

│ │стекловолокна │ │ │

│ │каолинового │ │ │

│ │состава; оператор │ │ │

│ │получения │ │ │

│ │стеклохолста │ │ │

│ │одностадийным │ │ │

│ │методом; оператор │ │ │

│ │получения │ │ │

│ │штапельного │ │ │

│ │стекловолокна │ │ │

│ │ │ │ │

│262 │Оператор установки│Костюм суконный │1 │

│ │волокнообразования│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │Щиток защитный │До износа │

│ │ │ │ │

│263 │Оплетчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │стекложгутов; │Чуни резиновые │2 пары │

│ │резчик │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │стекловолокнистых │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │и │ При выполнении работ на │ │

│ │стеклопластиковых │плетении сеток: │ │

│ │материалов │Фартук из плотной ткани │1 │

│ │ │Нарукавники │ │

│ │ │хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ │ │

│264 │Прессовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │теплоизоляционных │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │изделий; │Очки защитные от механических│ │

│ │сливщик-разливщик │повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│265 │Приготовитель масс│Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│266 │Пробоотборщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │отборке шлака: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Чуни резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│267 │Пропитчик │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │ │ │

│268 │Рабочие всех │ При занятости разбивкой│ │

│ │профессий │мартеновского и доменного│ │

│ │ │шлака в карьерах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При занятости на разборке│ │

│ │ │ям, ломке шлакобута, укладке│ │

│ │ │форм и разборке брусчатки: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │приготовлении эмульсии│ │

│ │ │пропитки, суспензии,│ │

│ │ │связующих и│ │

│ │ │гидрофобизаторов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости│ │

│ │ │изготовлением изделий из│ │

│ │ │минеральной ваты: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│269 │Раскладчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │стекловолокна │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│270 │Резчик │Фартук прорезиненный │2 │

│ │теплоизоляционных │Чуни резиновые │2 пары │

│ │и акустических │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│271 │Склейщик │Фартук с нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│272 │Сортировщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │извести │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│273 │Сортировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │(упаковщик) │упаковке стекловаты в пакеты:│ │

│ │теплоизоляционных │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │изделий │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │упаковке изделий из│ │

│ │ │стекловаты, стекловолокна и│ │

│ │ │вулканита: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│274 │Сушильщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │теплоизоляционных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│274а│Съемщик стекло-│ При выполнении работ по│ │

│ │пластиковых и│ съему стекловаты с конвей-│ │

│ │стекловолокнистых │ ера: │ │

│ │изделий │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│(п. 274а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAF3BXCRDN) Минтруда России от 17.12.2001│

│N 85) │ │ │

│ │ │ │ │

│275 │Съемщик │ При выполнении работ по│ │

│ │теплоизоляционных │укладке сырца-диатомита на│ │

│ │изделий │сушильных площадках: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │съему сырца-диатомита с│ │

│ │ │пресса: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на прошивке│ │

│ │ │матов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│276 │Транспортировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │подноске и относке тары: │ │

│ │ │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │транспортировке минеральной│ │

│ │ │ваты и изделий из нее: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │откатке вагонеток: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на всех│ │

│ │ │работах дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│277 │Фенольщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Респиратор универсальный │До износа │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│278 │Формовщик │ При выполнении работ по│ │

│ │теплоизоляционных │формованию изделий на│ │

│ │изделий │формовочных станках: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │заливке, укладке и смазке│ │

│ │ │форм вулканитовых изделий: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│279 │Шихтовщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │

│ 2. Производство фибролитовых плит на цементе │

│ │

│280 │Машинист │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │смесительного │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │агрегата │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │Респиратор универсальный │До износа │

│ │ │ При занятости на загрузке│ │

│ │ │смесительного агрегата: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │Дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│281 │Подсобный рабочий │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│282 │Пропитчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │пиломатериалов │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │и изделий из │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │древесины │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │Респиратор универсальный │До износа │

│ │ │ │ │

│283 │Расформовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │разравнивании и укладке│ │

│ │ │цементно-стружечной массы: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │Дежурный │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │Дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│284 │Смазчик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │смазке и подаче форм: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│285 │Сортировщик │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │материалов и │нагрудником │2 │

│ │изделий из │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │древесины │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│286 │Станочник │Полукомбинезон │ │

│ │деревообраба- │хлопчатобумажный │1 │

│ │тывающих станков │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │

│ 3. Производство камышита │

│ │

│287 │Грузчик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │погрузке и выгрузке камышита │ │

│ │ │и камышитовых плит: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 │

│ │ │Плащ │Дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│288 │Машинист машин по │Куртка брезентовая │1 │

│ │уборке тростника │Брюки брезентовые │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│289 │Прессовщик плит из│Фартук брезентовый │1 на │

│ │тростника; │ │9 месяцев │

│ │транспортировщик │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ Транспортировщику │ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │

│ IX. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ │

│ │

│ 1. Производство изделий из керамики и фарфоро-фаянса │

│ │

│290 │Ангобировщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │санитарно- │Респиратор для маляров- │ │

│ │строительных │пульверизаторщиков │До износа │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│291 │Арматурщик; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │армировщик │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │санитарно- │ │ │

│ │строительных │ │ │

│ │изделий; │ │ │

│ │изготовитель │ │ │

│ │формодержателей; │ │ │

│ │калибровщик │ │ │

│ │гипсовых форм; │ │ │

│ │изготовитель │ │ │

│ │капов; │ │ │

│ │слесарь- │ │ │

│ │инструментальщик │ │ │

│ │ │ │ │

│292 │Аэрографщик; │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │парафинировщик │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │керамических и │ │ │

│ │фарфоровых изделий│ │ │

│ │ │ │ │

│293 │Варщик гипса │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│294 │Выборщик; заборщик│ При выполнении работ по│ │

│ │фарфоровых, │заборке изделий из капселей: │ │

│ │фаянсовых и │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │керамических │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │изделий │ Выборщику: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные вместо │ │

│ │ │рукавиц комбинированных │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ │ │

│295 │Глазуровщик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │изделий │нагрудником │1 │

│ │строительной │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │керамики │ │ │

│ │ │ │ │

│296 │Грузчик │ При занятости на погрузке│ │

│ │ │и разгрузке гудрона: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы суконные │4 пары │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│297 │Дозировщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │керамических │пылезащитный │1 на │

│ │материалов │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│298 │Дробильщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │(размольщик) │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │дроблению капсельного│ │

│ │ │черепка: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│299 │Загрузчик- │Фартук брезентовый │2 │

│ │выгрузчик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │обжигательных │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │печей │ │ │

│ │ │ │ │

│300 │Загрузчик- │Полукомбинезон │ │

│ │выгрузчик │хлопчатобумажный │1 │

│ │сушил │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│301 │Кантователь │Фартук брезентовый │1 │

│ │керамических │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │труб │ │ │

│ │ │ │ │

│302 │Комплектовщик │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │фарфоровых и │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │фаянсовых │ При работе на конвейере: │ │

│ │изделий; │Полукомбинезон │ │

│ │комплектовщик │хлопчатобумажный вместо │ │

│ │гипсовых форм │халата вискозно-лавсанового │1 │

│ │ │ │ │

│303 │Контролер- │ При занятости на приемке│ │

│ │приемщик │сырья и гипсовых форм: │ │

│ │фарфоровых, │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │фаянсовых и │ При занятости на│ │

│ │керамических │керосиновом контроле: │ │

│ │изделий │Фартук клеенчатый с │ │

│ │ │нагрудником вместо халата │ │

│ │ │хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ При занятости на контроле│ │

│ │ │готовых изделий│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │ │

│ │ │вместо халата │ │

│ │ │хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ │ │

│304 │Кочегар │ При выполнении работ по│ │

│ │технологических │обслуживанию калениц по │ │

│ │печей │обжигу горшков: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │Щиток защитный │До износа │

│ │ │ │ │

│305 │Краскотер │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │ │ │

│306 │Литейщик гипсовых │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │форм │ │ │

│ │ │ │ │

│307 │Литейщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │облицовочных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │плиток; литейщик │ При работе на конвейере: │ │

│ │санитарно- │Полукомбинезон │ │

│ │строительных │хлопчатобумажный вместо │ │

│ │изделий на │фартука хлопчатобумажного │1 │

│ │стенде; литейщик │ │ │

│ │санитарно- │ │ │

│ │строительных │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │на конвейере; │ │ │

│ │литейщик │ │ │

│ │электрокерамичес- │ │ │

│ │ких изделий; │ │ │

│ │отливщик │ │ │

│ │фарфоровых и │ │ │

│ │фаянсовых изделий;│ │ │

│ │сборщик фарфоровых│ │ │

│ │и фаянсовых │ │ │

│ │изделий; │ │ │

│ │формовщик │ │ │

│ │фарфоровых и │ │ │

│ │фаянсовых │ │ │

│ │изделий; формовщик│ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │строительной │ │ │

│ │керамики; │ │ │

│ │формовщик │ │ │

│ │электрокерамичес- │ │ │

│ │ких изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│308 │Машинист моечных │ При выполнении работ по│ │

│ │машин │мойке сырьевых материалов: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │промывке декалькоманий и│ │

│ │ │трафарета: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │мойке фильтрополотен и сеток:│ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│309 │Модельщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │керамического │ При работе с алебастром │ │

│ │производства │дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│310 │Наборщик │Фартук клеенчатый с │ │

│ │керамических │нагрудником │1 │

│ │плиток в ковры │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│311 │Наладчик │Полукомбинезон │ │

│ │оборудования │хлопчатобумажный │1 │

│ │керамического │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │производства; │Каска │1 на 2 года│

│ │моторист │ │ │

│ │передаточной │ │ │

│ │тележки │ │ │

│ │ │ │ │

│312 │Обжигальщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │строительной │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │керамики │Очки защитные от вредных │ │

│ │ │излучений │До износа │

│ │ │ При обслуживании печей,│ │

│ │ │работающих на кислото-│ │

│ │ │гудронном топливе: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│313 │Обжигальщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │материалов │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Шлем на вате │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обжигу глины, шамота и│ │

│ │ │медного купороса: │ │

│ │ │Галоши валяные вместо │ │

│ │ │ботинок кожаных │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │ │

│ │ │вместо │ │

│ │ │рукавиц комбинированных │6 пар │

│ │ │ │ │

│314 │Обжигальщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │фарфоровых и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │фаянсовых изделий │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от вредных │ │

│ │ │излучений │До износа │

│ │ │ При обслуживании│ │

│ │ │муфельных печей: │ │

│ │ │Фартук брезентовый с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ │ │

│315 │Огнеупорщик │Рукавицы суконные │4 пары │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При занятости на горячем│ │

│ │ │ремонте горнов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │Дежурные │

│ │ │ │ │

│316 │Оправщик- │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │чистильщик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При работе на конвейере: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный вместо │ │

│ │ │фартука хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ При работе в цехах,│ │

│ │ │отделениях и на участках│ │

│ │ │обжига: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ При работе в массозагото-│ │

│ │ │вительных цехах, отделениях│ │

│ │ │и на участках: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│317 │Отводчик; пробист │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │высокой │ │ │

│ │печати; пробист │ │ │

│ │плоской │ │ │

│ │печати │ │ │

│ │ │ │ │

│318 │Прессовщик изделий│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │строительной │ │ │

│ │керамики из │ │ │

│ │порошковых масс │ │ │

│ │ │ │ │

│319 │Приготовитель │ При занятости на сливе│ │

│ │ангоба │шликера и глазури: │ │

│ │и глазури │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│320 │Приготовитель масс│ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию мельниц и│ │

│ │ │дезинтеграторов: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию мешалок и мокрых│ │

│ │ │смесителей: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При работе в подвалах│ │

│ │ │вылеживания масс: │ │

│ │ │Фартук клеенчатый │2 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию смесителей,│ │

│ │ │глиномешалок и вакуум-│ │

│ │ │прессов: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При ямном способе│ │

│ │ │производства дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│320а│Промазчик форм; │Фартук прорезиненный с│ │

│ │склейщик керами-│нагрудником │1 │

│ │ческих, фарфоровых│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │и фаянсовых изде │ │ │

│ │лий │ │ │

│(п. 320а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BC640144041317A2B9C7163D180BB827499CA0AFE3656EF8750511EDB585A2891A3618E5BC0EAF3BXCR7N) Минтруда России от 17.12.2001│

│N 85) │ │ │

│ │ │ │ │

│321 │Просевальщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │порошков │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │просеиванию массы: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │ │ │

│322 │Рабочие всех │ При занятости на│ │

│ │профессий │трамбовке горшков и лодочек│ │

│ │ │ручным способом: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│323 │Разбивщик сырья │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│324 │Резчик │Фартук клеенчатый с │До износа │

│ │керамических и │нагрудником │ │

│ │фарфоровых │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│325 │Сборщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │химаппаратуры и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │химоборудования │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │Дежурная │

│ │ │ │ │

│326 │Сборщик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │этажерочных │Рукавицы хлопчатобумажные │4 пары │

│ │вагонеток │ │ │

│ │ │ │ │

│327 │Сепараторщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│328 │Сортировщик сырья,│ При выполнении работ по│ │

│ │фарфоровых, │сортировке сырьевых│ │

│ │фаянсовых и │материалов: │ │

│ │керамических │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │изделий │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │сортировке капселей и│ │

│ │ │глазурованной плитки: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │сортировке глазурованной│ │

│ │ │плитки дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные │1 пара на │

│ │ │ │20 дней │

│ │ │ При работе в цехах│ │

│ │ │сортировки: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При работе на конвейере: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный вместо │ │

│ │ │халата хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │сортировке готовых изделий: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на всех│ │

│ │ │работах дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│329 │Ставильщик- │Костюм на утепляющей │ │

│ │выборщик │прокладке │1 │

│ │изделий из печей │Галоши валяные │4 пары │

│ │ │Шлем на вате │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│330 │Ставильщик- │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │выборщик │нагрудником │2 │

│ │фарфоровых, │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │фаянсовых и │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │керамических │Каска │1 на 2 года│

│ │изделий на │ │ │

│ │вагонетках │ │ │

│ │ │ │ │

│331 │Сушильщик │ При выполнении работ по│ │

│ │фарфоровых, │сушке мела и песка: │ │

│ │фаянсовых, │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │керамических │Галоши валяные │2 пары │

│ │изделий и сырья │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │сушке капселей: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ на│ │

│ │ │башенных сушилках: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│332 │Съемщик- │Фартук брезентовый │1 │

│ │укладчик │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │фарфоровых, │ │ │

│ │фаянсовых и │ │ │

│ │керамических │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│333 │Токарь │ При занятости на│ │

│ │ │обработке керамики: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы прорезиненные │6 пар │

│ │ │ │ │

│334 │Травильщик │Фартук резиновый с │ │

│ │фарфоровых и │нагрудником │1 │

│ │фаянсовых изделий │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Нарукавники суконные │4 пары │

│ │ │ │ │

│335 │Транспортировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │транспортировке сырьевых│ │

│ │ │материалов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │подвозке алебастрового камня:│ │

│ │ │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │транспортировке отформованных│ │

│ │ │изделий, форм, обрезков и│ │

│ │ │сушья в алебастровых и│ │

│ │ │формолитейных цехах: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │транспортировке отформованных│ │

│ │ │капселей: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │транспортировке черепка и боя│ │

│ │ │в цехах обжига: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При занятости в цехах,│ │

│ │ │отделениях и на участках│ │

│ │ │сортировки: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │4 пары │

│ │ │ При занятости в цехах,│ │

│ │ │отделениях и на участках│ │

│ │ │живописи: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │4 пары │

│ │ │ При занятости на всех│ │

│ │ │работах дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│336 │Укладчик- │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │упаковщик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│337 │Фильтрпрессовщик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │ │ │

│338 │Формовщик изделий │ При занятости на│ │

│ │строительной │прессовке изделий│ │

│ │керамики │строительной керамики и│ │

│ │ │заготовок из пластических│ │

│ │ │масс: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При работе на конвейере: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный вместо │ │

│ │ │фартука хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │прессованию капселей: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│339 │Формовщик капселей│Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│339а│Формодержатель │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Галоши валяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│(п. 339а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474F6BY0RAN) Минтруда России от 17.12.2001│

│N 85) │ │ │

│ │ │ │ │

│340 │Фриттовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные на │ │

│ │ │резиновой подошве │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│341 │Чистильщик │ При занятости на чистке│ │

│ │ │печей и газоходов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│342 │Шлифовщик изделий │Фартук прорезиненный с │ │

│ │строительной │нагрудником │1 │

│ │керамики; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │шлифовщик │ При работе в цехах и на│ │

│ │фарфоровых и │участках сортировки: │ │

│ │фаянсовых │Фартук клеенчатый с │ │

│ │изделий; │нагрудником │1 │

│ │шлифовщик │ │ │

│ │электрокерамичес- │ │ │

│ │ких изделий │ │ │

│ │

│ 2. Производство керамических красителей и деколи │

│ │

│343 │Аппаратчик- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │олифовар │Респиратор универсальный │До износа │

│ │ │ │ │

│344 │Аппаратчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │фильтрации │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│345 │Грузчик; │ При выполнении работ по│ │

│ │транспортировщик │разгрузке и транспортировке│ │

│ │ │сырья химикатов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│346 │Заведующий складом│Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│347 │Кладовщик: │ При работе на складе│ │

│ │подсобный │сырья и керамических│ │

│ │рабочий │красителей: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │ Подсобному рабочему│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│348 │Колорист; │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │краскотер; │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │контролер │ │ │

│ │ │ │ │

│349 │Мастер смены; │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │начальник │Каска │1 на 2 года│

│ │участка │ │ │

│ │ │ │ │

│350 │Машинист мельниц │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│351 │Механик цеха │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│352 │Наладчик на │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │печатных │ │ │

│ │машинах │ │ │

│ │ │ │ │

│353 │Обжигальщик │Куртка на утепляющей │ │

│ │керамических │прокладке │1 │

│ │пигментов │Брюки на утепляющей прокладке│1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │ │Шлем хлопчатобумажный │До износа │

│ │ │ │ │

│354 │Огнеупорщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Валенки │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│355 │Печатник плоской │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │печати │ │ │

│ │ │ │ │

│356 │Препаратор │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │ │ │

│357 │Приемщик на │ │ │

│ │машинах и │ При работе на плоско-│ │

│ │агрегатах │печатных машинах: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │ │ │

│358 │Пробист плоской │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │печати │ При работе с│ │

│ │ │оригинальными формами: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │ │

│ │ │вместо халата вискозно- │ │

│ │ │лавсанового │1 │

│ │ │ │ │

│359 │Просевальщик │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │порошков │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│360 │Пудровщик оттисков│Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │деколи │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│361 │Слесарь- │ При работе на участках│ │

│ │ремонтник │производства красок, эмали и│ │

│ │ │деколи: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│362 │Уборщик │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │производственных │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │и служебных │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │помещений │ │ │

│ │ │ │ │

│363 │Укладчик- │ При выполнении работ по│ │

│ │упаковщик │упаковке красок: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│364 │Фриттовщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│365 │Шлифовщик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │литоофсетных │ │ │

│ │форм │ │ │

│ │ │ │ │

│366 │Электролизник │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │водных │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │растворов │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │

│ 3. Производство препаратов драгоценных металлов, │

│ пироскопов и живописных кистей │

│ │

│367 │Изготовитель │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │препаратов │ │ │

│ │драгоценных │ │ │

│ │металлов и люстров│ │ │

│ │ │ │ │

│368 │Изготовитель │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │щетинно- │ │ │

│ │щеточных изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│369 │Лаборант │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │химического │ │ │

│ │анализа │ │ │

│ │ │ │ │

│370 │Приготовитель масс│ При выполнении работ по│ │

│ │ │приготовлению масс для│ │

│ │ │пироскопов: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │ │ │

│371 │Пробист плоской │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │печати │ │ │

│ │ │ │ │

│371а│Формовщик фарфоро-│Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │вых и фаянсовых│Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │изделий │ │ │

│(п. 371а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474F6BY0REN) Минтруда России от 17.12.2001│

│N 85) │ │ │

│ │ │ │ │

│372 │Формовщик │ При выполнении работ по│ │

│ │электрокерамичес- │формовке пироскопов: │ │

│ │ких изделий │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │

│ 4. Производство кафеля │

│ │

│373 │Выборщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │фарфоровых, │Галоши валяные │2 пары │

│ │фаянсовых и │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │керамических │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│374 │Глазуровщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │изделий │ │ │

│ │строительной │ │ │

│ │керамики │ │ │

│ │ │ │ │

│375 │Обжигальщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Галоши валяные │2 пары │

│ │строительной │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │керамики │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│376 │Оправщик- │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │чистильщик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│377 │Приготовитель │ При выполнении работ по│ │

│ │ангоба и │составлению глазури: │ │

│ │глазури │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│378 │Приготовитель масс│ При занятости на│ │

│ │ │заготовке глиняной массы: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│379 │Ставильщик- │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │выборщик │Галоши валяные │2 пары │

│ │изделий из печей │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│380 │Формовщик изделий │Фартук прорезиненный с │ │

│ │строительной │нагрудником │1 │

│ │керамики │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ X. ПРОИЗВОДСТВО ИЗВЕСТИ, ГИПСА И ДРУГИХ │

│ ВЯЖУЩИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ │

│ │

│ 1. Производство извести │

│ │

│381 │Выгрузчик извести │Куртка суконная │1 │

│ │из печей │Брюки на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Шлем войлочный │1 │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│382 │Гасильщик извести │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│383 │Дробильщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│384 │Кочегар │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │технологических │пылезащитный │1 на │

│ │печей │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При использовании в│ │

│ │ │работе твердого минерального│ │

│ │ │топлива дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│385 │Машинист (кочегар)│ При занятости на│ │

│ │котельной │золоудалении: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│386 │Моторист │Полукомбинезон │ │

│ │холодильного │хлопчатобумажный │1 │

│ │барабана │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│387 │Обжигальщик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │извести │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│388 │Огнеупорщик │ При занятости на закладке│ │

│ │ │ходков: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│389 │Садчик камня в │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │обжигательные │пылезащитный │1 на │

│ │печи │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│390 │Транспортерщик │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │транспортировке известкового│ │

│ │ │камня и топлива к печам: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│391 │Транспортировщик │ При занятости на│ │

│ │ │транспортировке извести: │ │

│ │ │Куртка суконная │1 │

│ │ │Брюки на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Шлем войлочный │1 │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│392 │Укладчик- │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │упаковщик │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ 2. Производство гипса

│ │

│393 │Бункеровщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │очистке бункеров: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При постоянной занятости│ │

│ │ │на бункерах, размещенных на│ │

│ │ │открытом воздухе, зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│394 │Варщик гипса │ При выполнении работ по│ │

│ │ │загрузке гипсового порошка и│ │

│ │ │варке гипса: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │выгрузке гипса из печей и│ │

│ │ │котлов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Шлем войлочный │1 │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│395 │Дробильщик │ При занятости дроблением│ │

│ │ │гипсового камня: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При работе на установках,│ │

│ │ │размещенных на открытом│ │

│ │ │воздухе, дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│396 │Загрузчик- │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │выгрузчик │пылезащитный │1 на │

│ │сырья, топлива и │ │8 месяцев │

│ │стеновых изделий │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│397 │Кочегар │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │технологических │пылезащитный │1 на │

│ │печей │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При обслуживании печей,│ │

│ │ │работающих на твердом│ │

│ │ │минеральном топливе: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│398 │Машинист винтовых │Полукомбинезон │ │

│ │насосов │хлопчатобумажный │1 │

│ │(фуллеровщик); │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │транспортерщик │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│399 │Мельник │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │минерального │пылезащитный │1 на │

│ │сырья │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При работе на установках,│ │

│ │ │размещенных на открытом│ │

│ │ │воздухе, дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│400 │Обжигальщик │ При выполнении работ по│ │

│ │стеновых и │обжигу гипсового камня: │ │

│ │вяжущих материалов│Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Галоши валяные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│401 │Укладчик- │ При работе на упаковочной│ │

│ │упаковщик │машине: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │

│ 3. Производство сухой гипсовой штукатурки │

│ и гипсовых изделий │

│ │

│402 │Грузчик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │погрузке сырья: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Чуни резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│403 │Загрузчик- │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │выгрузчик │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │сырья, топлива и │Каска │1 на 2 года│

│ │стеновых │ │ │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│404 │Клеевар │ При занятости на│ │

│ │ │приготовлении эмульсии и│ │

│ │ │клея: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│405 │Контролер стеновых│ При занятости на│ │

│ │и вяжущих │сортировке сухой штукатурки: │ │

│ │материалов │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│406 │Машинист конвейера│Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│407 │Отделочник │Фартук прорезиненный │1 │

│ │железобетонных │Каска │1 на 2 года│

│ │изделий │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│408 │Приготовитель │ При выполнении работ по│ │

│ │растворов │дозировке компонентов: │ │

│ │и масс │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию растворомешалки:│ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│409 │Размольщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│410 │Резчик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │гипсокартонных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │листов │ │ │

│ │ │ │ │

│411 │Сортировщик │ При занятости на│ │

│ │ │сортировке гипсовых изделий: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│412 │Сушильщик изделий │ При выполнении работ в│ │

│ │ │искусственных сушилках: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│413 │Съемщик- │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │укладчик в │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │производстве │ │ │

│ │стеновых и │ │ │

│ │вяжущих │ │ │

│ │материалов │ │ │

│ │ │ │ │

│414 │Формовщик в │ При занятости на формовке│ │

│ │производстве │гипсовых плит и блоков: │ │

│ │стеновых и вяжущих│Фартук прорезиненный │1 │

│ │материалов │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │прессовке шлакоблоков и│ │

│ │ │гипсовых плит: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на формовке│ │

│ │ │гипсовой штукатурки: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│414а│Формовщик железо-│Фартук прорезиненный │1 │

│ │бетонных изделий и│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │конструкций │Каска │1 на 2 года│

│(п. 414а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474E62Y0R8N) Минтруда России от 17.12.2001│

│N 85) │ │ │

│ │ │ │ │

│ 4. Производство гипсобетонных крупноразмерных │

│ перегородочных панелей методом проката │

│ │

│415 │Арматурщик │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│416 │Загрузчик- │Костюм хлопчатобумажный │1 на │

│ │выгрузчик │ │8 месяцев │

│ │сырья, топлива и │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │стеновых │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │изделий │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│417 │Моторист │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │транспортирующих │пылезащитный │1 на │

│ │механизмов │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│418 │Оператор стана по │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │прокатке │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │гипсобетонных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │панелей │ │ │

│ │ │ │ │

│419 │Отделочник │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │железобетонных │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │изделий │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│420 │Сборщик каркасов в│Полукомбинезон │ │

│ │производстве │хлопчатобумажный │1 │

│ │гипсобетонных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│421 │Транспортерщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию элеваторов,│ │

│ │ │шнеков, ленточных│ │

│ │ │транспортеров при│ │

│ │ │транспортировке гипса: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │

│ 5. Производство бинтов гипсовых медицинских │

│ неосыпающихся │

│ │

│422 │Аппаратчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │перегонки │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│423 │Аппаратчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │пропитки │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Напальчники резиновые │До износа │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│424 │Изготовитель │Фартук прорезиненный с │ │

│ │гипсовых │нагрудником │2 │

│ │бинтов; клеевар │Нарукавники │ │

│ │ │хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│425 │Намотчик рулонов │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│426 │Приготовитель │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │растворов и │пылезащитный │1 на │

│ │масс │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│427 │Резчик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │полуфабрикатов │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │медицинского │Респиратор │До износа │

│ │назначения │ │ │

│ │ │ │ │

│428 │Укладчик- │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │упаковщик │нагрудником │2 │

│ │ │Нарукавники │ │

│ │ │хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │упаковочной машине: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │

│ XI. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА │

│ │

│ 1. Производство стекла (строительного, │

│ технического и др.) │

│ │

│429 │Автоклавщик │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │склейке спецстекла: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│430 │Аэрографист; │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │аэрозольщик; │ │ │

│ │гравер стекла; │ │ │

│ │оператор установки│ │ │

│ │вымерения объема; │ │ │

│ │переводчик печати │ │ │

│ │и рисунка; сборщик│ │ │

│ │по обрамлению │ │ │

│ │стекла; сборщик │ │ │

│ │стеклоизделий; │ │ │

│ │фотопечатник на │ │ │

│ │стекле │ │ │

│ │ │ │ │

│431 │Бортовой; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │газовщик; │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │машинист машин │ Машинисту машин│ │

│ │вытягивания │вытягивания стекла│ │

│ │стекла │дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│432 │Бункеровщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │загрузке дров в чиперы: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│433 │Вакуумщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │термосных │Перчатки трикотажные │ │

│ │колб │вязаные хлопколавсановые │24 пары │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│434 │Вакуумщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │триплекса и │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │блоков │ │ │

│ │ │ │ │

│435 │Варщик гипса │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│436 │Варщик смолки │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│437 │Винипластчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│438 │Выдувальщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │стеклоизделий │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │выдуванию дротов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│439 │Гранулировщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │Дежурные │

│ │ │ │ │

│440 │Грузчик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │погрузке материалов и шихты: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │8 месяцев │

│ │ │Чуни резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│441 │Доводчик- │Полукомбинезон │ │

│ │притирщик │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│442 │Дробильщик- │ При занятости на│ │

│ │размольщик │дроблении флюсов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │Дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ При занятости на помоле│ │

│ │ │крокуса и наждака: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ На приготовлении крокуса│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│443 │Заготовщик пленки;│Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │сборщик │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │термосов │ │ │

│ │ │ │ │

│444 │Загрузчик печей │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│445 │Закальщик стекла │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники ватные │2 пары │

│ │ │Краги ватные │Дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│446 │Запайщик колб и │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │сосудов; │Очки защитные от │ │

│ │испытатель │механических повреждений │До износа │

│ │стеклоизделий │ Запайщику колб и сосудов│ │

│ │ │в производстве термосных колб│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные вязаные │ │

│ │ │хлопколавсановые │24 пары │

│ │ │ Испытателю стеклоизделий│ │

│ │ │в производстве термосных колб│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные │ │

│ │ │вязаные хлопколавсановые │12 пар │

│ │ │ │ │

│446а│Засыпщик шихты │Костюм хлопчатобумажный│1 на │

│ │ │пылезащитный │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │до износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │до износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│(п. 446а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474E62Y0RCN) Минтруда России от 17.12.2001│

│N 85) │ │ │

│ │ │ │ │

│447 │Заточник │ При выполнении работ по│ │

│ │ │заточке стеклорезов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│448 │Изготовитель │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │жгутов │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │прессовании жгутов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При занятости на резке│ │

│ │ │жгутов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│449 │Изготовитель │ При занятости на│ │

│ │светофильтров │изготовлении поляроидных│ │

│ │и поляроидов │желатиновых пленок: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │изготовлении просмоленных│ │

│ │ │прокладок: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│449а│Изготовитель шкал │Фартук прорезиненный │1 │

│ │и сеток фотоспосо-│Перчатки резиновые │12 пар │

│ │бом │ │ │

│(п. 449а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474E63Y0RDN) Минтруда России от 17.12.2001│

│N 85) │ │ │

│ │ │ │ │

│450 │Калибровщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │стеклоизделий │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│451 │Каменщик (печник) │Костюм суконный │Дежурный │

│ │дежурный у печей │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │Дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│Дежурные │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │Вачеги │12 пар │

│ │ │Шляпа войлочная │Дежурная │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│452 │Канавщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│453 │Классификаторщик │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │крокуса │Фартук резиновый │1 │

│ │и наждака │Перчатки резиновые │3 пары │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │заливке кислот: │ │

│ │ │Костюм суконный вместо │ │

│ │ │халата вискозно-лавсанового │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│454 │Комплектовщик │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │стекла и │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │стеклоизделий │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Краги брезентовые │Дежурные │

│ │ │ При комплектовке│ │

│ │ │стеклоблоков: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│455 │Контролер │ При выполнении работ по│ │

│ │оптических │контролю с применением│ │

│ │деталей и приборов│ядовитых жидкостей: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│456 │Контролер │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │стекольного │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │производства │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Краги брезентовые │Дежурные │

│ │ │ При комплектовке│ │

│ │ │стеклоблоков: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При замере толщин и│ │

│ │ │скоростей: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ│ │

│ │ │тянульщика: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ При занятости в│ │

│ │ │производстве стеклянных│ │

│ │ │флаконов для парфюмерной│ │

│ │ │продукции: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные │ │

│ │ │вместо рукавиц брезентовых │24 пары │

│ │ │ │ │

│457 │Кочегар │ При выполнении работ по│ │

│ │технологических │обслуживанию опечков: │ │

│ │печей │Фартук брезентовый │2 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│458 │Красильщик зеркал │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│459 │Лакировщик форм; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │лакировщик │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │оптических │ │ │

│ │деталей │ │ │

│ │ │ │ │

│460 │Литейщик стекла │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│461 │Машинист моечных │ При выполнении работ по│ │

│ │машин │мойке стекла кислотой: │ │

│ │ │Фартук резиновый с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │мойке и протирке изделий: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Нарукавники │2 пары │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │мойке байки: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │мойке и сортировке песка,│ │

│ │ │изделий боя и эрклеза: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Чуни резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │мойке стекла: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники │2 пары │

│ │ │ │ │

│462 │Машинист прокатной│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │машины; машинист │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │прокатной машины │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │термостойкого │Очки защитные от │ │

│ │стекла и │механических повреждений │До износа │

│ │стеклопрофилита │ │ │

│ │ │ │ │

│463 │Металлизатор │ При выполнении работ по│ │

│ │ │металлизации стеклозеркал│ │

│ │ │вакуумным способом: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│464 │Моллировщик стекла│ При выполнении работ в│ │

│ │ │горячих условиях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Нарукавники │2 пары │

│ │ │ │ │

│465 │Наборщик ковриков │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │из мозаичной │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │плитки │ │ │

│ │ │ │ │

│466 │Наборщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │стекломассы │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ При занятости в│ │

│ │ │производстве стеклянных│ │

│ │ │флаконов для парфюмерной│ │

│ │ │продукции: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные │ │

│ │ │вместо рукавиц брезентовых │24 пары │

│ │ │ │ │

│467 │Навесчик стекла │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│468 │Накатчик полиро-│ При занятости на наклейке│ │

│ │вальных кругов │ абразивных материалов на│ │

│ │ │ полировальные круги: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│(п. 468 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474C6BY0R0N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│469 │Наладчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │стекольных │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │автоматов и │Перчатки шерстяные с │ │

│ │полуавтоматов │накладками из асбестовой │ │

│ │ │ткани │12 пар │

│ │ │ │ │

│470 │Намазчик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │целлулоида │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ │ │

│471 │Наполнитель │Полукомбинезон │ │

│ │приборов │хлопчатобумажный │ │

│ │газами │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│472 │Настильщик стекла │Фартук прорезиненный с│ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ При занятости на заделке│ │

│ │ │ швов гипсовым раствором: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумаж-│ │

│ │ │ный с водоотталкивающей│ │

│ │ │пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│(п. 472 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474F62Y0RFN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│473 │Обжигальщик в │ При занятости на обжиге│ │

│ │производстве │крокуса: │ │

│ │стекла │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│474 │Обмазчик заслонов │Костюм брезентовый с │ │

│ │ │капюшоном │Дежурный │

│ │ │Галоши валяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│475 │Обработчик │ При занятости на окраске│ │

│ │стеклоблоков │стеклоблоков: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │ При занятости наклейкой│ │

│ │ │на стеклоблоки защитной│ │

│ │ │пленки и защитных стекол: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│476 │Обработчик │ При занятости на обдирке│ │

│ │триплекса и │пленки: │ │

│ │стеклопакетов │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │выжигании пазов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│477 │Огнеупорщик │ При выполнении работ в го-│ │

│ │ │ рячих условиях: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │дежурный │

│ │ │Рукавицы брезентовые │дежурные │

│ │ │Шлем войлочный │дежурный │

│ │ │Очки защитные от механических│ │

│ │ │повреждений │дежурные │

│ │ │Валенки │дежурные │

│(п. 477 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474F63Y0R1N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│478 │Омеднильщик │Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│479 │Оператор │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │автоматической │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │линии по │ При занятости на│ │

│ │производству │автоматической линии по│ │

│ │пеностекла │производству пеностекла│ │

│ │ │бесформовым методом: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│480 │Оператор вакуум- │Полукомбинезон │ │

│ │присосных │хлопчатобумажный │1 │

│ │механизмов и │Рукавицы резиновые │6 пар │

│ │приспособлений │ │ │

│ │ │ │ │

│481 │Оператор выдувного│Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │полуавтомата │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При занятости в│ │

│ │ │производстве стеклянных│ │

│ │ │флаконов для парфюмерной│ │

│ │ │продукции: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные вместо │ │

│ │ │рукавиц комбинированных │24 пары │

│ │ │ │ │

│482 │Оператор │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │обдувочной │ │ │

│ │установки │ │ │

│ │ │ │ │

│483 │Оператор по │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │выращиванию │ │ │

│ │кристаллов │ │ │

│ │пьезокварца; │ │ │

│ │оптик │ │ │

│ │ │ │ │

│484 │Оператор по │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │нанесению │ │ │

│ │просветляющих и │ │ │

│ │защитных │ │ │

│ │покрытий │ │ │

│ │ │ │ │

│485 │Оператор │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │стеклоформующих │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │машин │Перчатки шерстяные с │ │

│ │ │накладками из асбестовой │ │

│ │ │ткани │12 пар │

│ │ │ │ │

│486 │Оператор │ При занятости на│ │

│ │ультразвуковых │обработке оптических изделий:│ │

│ │установок │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│487 │Оператор фацетного│ При выполнении работ│ │

│ │станка; │мокрым способом: │ │

│ │фацетчик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│488 │Оплавщик стекла │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│489 │Отдельщик выдувных│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │разогреве изделий: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от вредных │ │

│ │ │излучений │До износа │

│ │ │ │ │

│490 │Отжигальщик │Полукомбинезон │ │

│ │стеклоизделий │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │выборке изделий из леров,│ │

│ │ │тягунов и опечков: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки трикотажные │12 пар │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │муфельных печах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на относке│ │

│ │ │горячих изделий на отжиг: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки трикотажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│491 │Откладчик изделий │Полукомбинезон │ │

│ │в опечки │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│492 │Отломщик стекла от│Костюм вискозно-лавсановый │1 │

│ │машин; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │отрезчик ленты │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │стекла │Нарукавники брезентовые │Дежурные │

│ │ │Краги брезентовые │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│493 │Отопщик на │Полукомбинезон │ │

│ │карусельной │хлопчатобумажный │1 │

│ │машине │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ │ │

│494 │Плавильщик │Костюм брезентовый │1 │

│ │огнеупорного │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │сырья │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Шлем суконный │Дежурный │

│ │ │ │ │

│495 │Повертальщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│496 │Подсобный рабочий │ При выполнении работ по│ │

│ │ │очистке сточных канав в│ │

│ │ │цехах: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │уборке и отвозке боя стекла: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Нарукавники брезентовые │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│497 │Полировщик стекла │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │и стеклоизделий; │Очки защитные от │ │

│ │полировщик │механических повреждений │До износа │

│ │оптических деталей│ │ │

│ │ │ │ │

│498 │Полировщик │Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │стеклоизделий │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │кислотой; │Фартук прорезиненный │2 │

│ │травильщик │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │стекла плавиковой │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │кислотой │ │ │

│ │ │ │ │

│499 │Правильщик при │Полукомбинезон │ │

│ │стеклоформующей │хлопчатобумажный │1 │

│ │и отопочной │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │машине │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│500 │Прессовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │горячего │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │стекла │Рукавицы шерстяные с │ │

│ │ │накладками из асбестовой │ │

│ │ │ткани │12 пар │

│ │ │ │ │

│501 │Прессовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │стеклопакетов │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│502 │Приготовитель │Фартук прорезиненный │2 │

│ │пульпы │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│503 │Приготовитель │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │склеивающего │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │состава │ │ │

│ │ │ │ │

│504 │Притирщик │Фартук прорезиненный │2 │

│ │стеклоизделий; │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │сверловщик │Очки защитные от │ │

│ │стеклоизделий │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│505 │Пробоотборщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │отбору проб газа: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│506 │Пульфонщик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│507 │Развальцовщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │стекла │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│508 │Разметчик стекла; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │распиловщик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │оптического │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │стекла; │Очки защитные от │ │

│ │резчик стекла │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│509 │Реактивщик │Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│510 │Резчик на огне │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При занятости в│ │

│ │ │производстве термосных колб│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные │ │

│ │ │вязаные хлопколавсановые │12 пар │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │отбивании изделий: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│511 │Резчик пеноблоков │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│512 │Резчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │стеклоизделий │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│513 │Реставратор │Комбинезон │ │

│ │художественных │хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий и │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │декоративных │ │ │

│ │предметов │ │ │

│ │ │ │ │

│514 │Сборщик изделий из│ При выполнении работ по│ │

│ │древесины │сбивке тары: │ │

│ │ │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│515 │Сборщик приборов │ При занятости на│ │

│ │из стекла │центрифуге: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│516 │Сборщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │стеклопакетов │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│517 │Сборщик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │стеклоизделий │ При занятости на склейке│ │

│ │ │стекла и стеклоизделий: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│518 │Сварщик стеклянных│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Перчатки шерстяные с │ │

│ │ │накладками из асбестовой │ │

│ │ │ткани │12 пар │

│ │ │ │ │

│519 │Сепараторщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│520 │Серебрильщик │Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При занятости в│ │

│ │ │производстве термосных колб│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки трикотажные │ │

│ │ │вязаные хлопколавсановые │24 пары │

│ │ │ │ │

│521 │Склейщик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │оптических │ │ │

│ │деталей │ │ │

│ │ │ │ │

│522 │Сливщик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │стекломассы │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы с асбестовыми │ │

│ │ │наладонниками │6 пар │

│ │ │ │ │

│523 │Составщик шихты │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│524 │Стекловар │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные от вредных │ │

│ │ │излучений │До износа │

│ │ │Шлем войлочный │1 │

│ │ │ │ │

│525 │Стеклодув │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При работе в ртутных│ │

│ │ │цехах дополнительно: │ │

│ │ │Тапочки │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│526 │Сушильщик сырья и │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │материалов │пылезащитный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│527 │Съемщик горячих │Полукомбинезон │ │

│ │изделий │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки трикотажные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │укладке изделий в печи: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Наладонники войлочные │До износа │

│ │ │Рукавицы комбинированные │ │

│ │ │вместо перчаток трикотажных │6 пар │

│ │ │ │ │

│528 │Съемщик стекла и │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │стеклоизделий │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на установке│ │

│ │ │ стекла в стопы: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │ наладке листов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Краги брезентовые │дежурные │

│(п. 528 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474F60Y0REN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│529 │Травильщик стекла │Фартук прорезиненный │1 │

│ │плавиковой │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │кислотой │ │ │

│ │ │ │ │

│530 │Транспортировщик │ При выполнении работ на│ │

│ │ │ ротационных столах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по от-│ │

│ │ │ возке стекла: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Краги брезентовые │дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │ доставке песка: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│(п. 530 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474F66Y0R8N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│530а│Укладчик-упаковщик│ При выполнении работ по │ │

│ │ │ упаковке листового │ │

│ │ │ стекла: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Краги брезентовые │дежурные │

│(п. 530а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474E63Y0REN) Минтруда России от 17.12.2001│

│N 85) │ │ │

│ │ │ │ │

│531 │Фацетчик │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│532 │Фидерщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│533 │Флотаторщик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │Дежурные │

│ │ │ │ │

│534 │Формовщик деталей │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │из стекла; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │формодержатель │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│535 │Фрезеровщик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │оптических │Очки защитные от │ │

│ │деталей │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│536 │Форсунщик; │Костюм хлопчатобумажный с│ │

│ │хальмовщик │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Валенки │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │Шлем войлочный │1 │

│(п. 536 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474F67Y0REN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│537 │Центровщик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │оптических │ │ │

│ │деталей │ │ │

│ │ │ │ │

│538 │Центровщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │стеклянных │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │колб │ │ │

│ │ │ │ │

│539 │Чистильщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │очистке смоляных ям: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │для защиты от битума с │ │

│ │ │накладками │ │

│ │ │из пленочных материалов │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │очистке ванн: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │зачистке форм: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На остальных работах: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │ │ │

│540 │Шлифовщик │Фартук прорезиненный │2 │

│ │стеклоизделий │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│541 │Шлифовщик стекла; │Костюм вискозно-лавсановый │1 │

│ │шлифовщик │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │оптических │Очки защитные от │ │

│ │деталей │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При работе на конвейере: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │ │

│ │ │вместо костюма вискозно- │ │

│ │ │лавсанового │1 │

│ │

│ 2. Производство кварцевого стекла │

│ │

│542 │Дробильщик- │Халат вискозно-лавсановый │2 │

│ │размольщик │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│543 │Заготовщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │абразивной │пылезащитный │1 на │

│ │массы │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│544 │Кварцедув │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники ватные │Дежурные │

│ │ │Перчатки трикотажные │6 пар │

│ │ │Рукавицы с асбестовыми │ │

│ │ │наладонниками │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Щиток наголовный │Дежурный │

│ │ │Вкладыши противошумные │ │

│ │ │(беруши) │До износа │

│ │ │ │ │

│545 │Кварцеплавильщик │ При работе на печах│ │

│ │ │открытого процесса плавления:│ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │ │

│ │ │(белый) │1 │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │ │

│ │ │(темный) │Дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы с асбестовыми │ │

│ │ │наладонниками │Дежурные │

│ │ │Очки защитные со │ │

│ │ │светофильтром │До износа │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ При работе на печах│ │

│ │ │закрытого процесса плавления:│ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный или │ │

│ │ │костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Костюм суконный │Дежурный │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы суконные │4 пары │

│ │ │Рукавицы с асбестовыми │ │

│ │ │наладонниками │Дежурные │

│ │ │Шлем войлочный │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Щиток наголовный │Дежурный │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│546 │Контролер │Халат хлопчатобумажный │ │

│ │стекольного │(белый) │1 │

│ │производства │Перчатки трикотажные │ │

│ │ │(белые) │6 пар │

│ │ │ │ │

│547 │Машинист моечных │ При выполнении работ по│ │

│ │машин │промывке кварцевого песка,│ │

│ │ │горного хрусталя, фарфорового│ │

│ │ │боя и полевого шпата: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│548 │Модельщик │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │стеклопластиков │нагрудником │1 │

│ │ │ │ │

│549 │Пескоструйщик по │ При обработке│ │

│ │стеклу │непрозрачного кварцевого│ │

│ │ │стекла: │ │

│ │ │Фартук брезентовый │2 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│550 │Плавильщик изделий│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │из кварцевого │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │непрозрачного │ │ │

│ │стекла │ │ │

│ │ │ │ │

│551 │Просевщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │просеву песка: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│552 │Рабочие всех │ При занятости на│ │

│ │профессий │заготовке вакуумно-│ │

│ │ │прессионной шихты: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │ │ │

│553 │Резчик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │стеклоизделий; │нагрудником │1 │

│ │шлифовщик стекла │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│554 │Чистильщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │очистке бассейнов для│ │

│ │ │шликеров и глазури: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ 3. Производство стекловолокна и изделий из него │

│ │

│555 │Аппаратчик │ При выполнении работ по│ │

│ │промывки │отмывке стеклоткани из│ │

│ │ │стекловолокна: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│556 │Весовщик; оператор│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │изготовления │Фартук клеенчатый │2 │

│ │рулонно- │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │конструкционных │ │ │

│ │материалов; │ │ │

│ │приемщик сырья, │ │ │

│ │полуфабрикатов │ │ │

│ │и готовой │ │ │

│ │продукции; │ │ │

│ │укладчик- │ │ │

│ │упаковщик │ │ │

│ │ │ │ │

│557 │Контролер │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │производства │ │ │

│ │стекловолокна и │ │ │

│ │стеклопластиков; │ │ │

│ │накатчик ткани │ │ │

│ │(полотна) │ │ │

│ │ │ │ │

│558 │Наладчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │оборудования в │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │производстве │Каска │1 на 2 года│

│ │стекловолокна и │ │ │

│ │стеклопластиков; │ │ │

│ │слесарь- │ │ │

│ │электромонтажник; │ │ │

│ │установщик │ │ │

│ │стеклоплавильных │ │ │

│ │сосудов │ │ │

│ │ │ │ │

│559 │Оператор │Полукомбинезон │ │

│ │крутильного │хлопчатобумажный │1 │

│ │оборудования; │ │ │

│ │оператор │ │ │

│ │ленточного │ │ │

│ │оборудования; │ │ │

│ │размотчик │ │ │

│ │стеклонити; │ │ │

│ │проборщик; │ │ │

│ │сновальщик; ткач │ │ │

│ │ │ │ │

│560 │Оператор получения│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │непрерывного │Очки защитные от │ │

│ │стекловолокна │механических повреждений │До износа │

│ │ │Наушники противошумные │До износа │

│ │ │ │ │

│561 │Рабочие всех │ При занятости│ │

│ │профессий │регенерацией бензина: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При занятости загрузкой│ │

│ │ │сушильных агрегатов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│562 │Транспортировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │относке отходов волокна: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │относке стеклошариков: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│563 │Чистильщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │чистке станков и аппаратов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│564 │Эмульсовар │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │

│ 4. Производство изделий из каменного литья │

│ │

│565 │Заливщик │Костюм брезентовый │1 │

│ │камнелитейных │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │изделий │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│566 │Земледел; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │формовщик │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ручной формовки │ Земледелу дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│567 │Камневар │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│568 │Термист │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│569 │Шихтовщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │приготовлению сырья для│ │

│ │ │шихты: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │ │

│ │ │вместо рукавиц брезентовых │12 пар │

│ │ │ │ │

│570 │Шлифовщик- │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │полировщик │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │изделий из камня │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Наушники противошумные │До износа │

│ │

│ XII. ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ │

│ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ │

│ │

│ 1. Производство бетонных, железобетонных, пенобетонных │

│ и шлакобетонных изделий │

│ │

│571 │Антикоррозийщик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│572 │Арматурщик; │Костюм брезентовый │1 │

│ │сварщик │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │арматурных сеток │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │и каркасов │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ Арматурщику на наружных│ │

│ │ │работах и при работах на│ │

│ │ │открытых полигонах │ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│573 │Бетонщик │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При работе со шлаковатой:│ │

│ │ │Костюм брезентовый вместо │ │

│ │ │полукомбинезона │ │

│ │ │хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работах на открытых полигонах│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию виброплощадки и│ │

│ │ │виброштампа: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работах на открытых полигонах│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию парафинирующего│ │

│ │ │станка: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении мозаичных│ │

│ │ │работ мокрым способом: │ │

│ │ │Фартук резиновый │1 │

│ │ │Чуни резиновые │3 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении мозаичных│ │

│ │ │работ сухим способом: │ │

│ │ │Комбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │формовке шлакобетонных,│ │

│ │ │пенобетонных и других блоков:│ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работах на открытых полигонах│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ На всех видах работ: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│574 │Волочильщик │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│575 │Дозировщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │компонентов │пылезащитный │1 на │

│ │бетонных смесей │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │дозировке цемента и инертных│ │

│ │ │материалов дополнительно: │ │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работе на открытых полигонах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│576 │Дробильщик- │ При выполнении работ по│ │

│ │размольщик │обслуживанию дробильно-│ │

│ │ │сортировочных агрегатов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работах на открытых полигонах│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │дроблении сырья: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│577 │Лепщик │Полукомбинезон │ │

│ │архитектурных │хлопчатобумажный │1 │

│ │деталей │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│578 │Машинист │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │вентиляционной │пылезащитный │1 на │

│ │и аспирационной │ │14 месяцев │

│ │установок │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│579 │Машинист винтовых │Полукомбинезон │ │

│ │насосов │хлопчатобумажный │1 │

│ │(фуллеровщик) │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│580 │Машинист крана │ При выполнении работ по│ │

│ │(крановщик) │обслуживанию портального│ │

│ │ │крана: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работах на открытых полигонах│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию тельфера: │ │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│581 │Машинист моечных │ При занятости на│ │

│ │машин │обслуживании гравиемоек: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│582 │Машинист │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │навивочных и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │намоточных машин │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от вредных │ │

│ │ │излучений │До износа │

│ │ │ При занятости на машинах│ │

│ │ │для напряженного армирования:│ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│583 │Машинист │ При занятости на│ │

│ │оборудования │подвесной тележке: │ │

│ │конвейерных и │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │поточных │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │линий │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │бетоноукладчике: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работе на открытых полигонах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │кантователе: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работе на открытых полигонах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │затирочной машине: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │штанговом конвейере: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│584 │Машинист установки│Полукомбинезон │ │

│ │по испытанию │хлопчатобумажный │1 │

│ │железобетонных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │изделий и │Очки защитные от │ │

│ │конструкций │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│585 │Машинист │ При выполнении работ по│ │

│ │формовочного │обслуживанию бетонирующих│ │

│ │агрегата │комбайнов: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работах на открытых полигонах│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию формовочной│ │

│ │ │машины: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию центрифуги: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│586 │Моторист │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │бетоносмесительных│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │установок │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│587 │Наладчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │оборудования │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │железобетонного │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │производства │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│588 │Оператор пульта │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │управления │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │оборудованием │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │железобетонного │ │ │

│ │производства │ │ │

│ │ │ │ │

│589 │Оператор установок│ При выполнении работ по│ │

│ │по │обслуживанию пропарочных│ │

│ │тепловой обработке│камер: │ │

│ │бетона │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию автоклавов: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│590 │Отделочник │Полукомбинезон │ │

│ │железобетонных │хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на мойке│ │

│ │ │панелей и форм: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на шлифовке│ │

│ │ │бетонных изделий в мокрых│ │

│ │ │условиях: │ │

│ │ │Фартук резиновый │1 │

│ │ │Чуни резиновые │3 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на шлифовке│ │

│ │ │бетонных изделий в сухих│ │

│ │ │условиях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│591 │Рабочие всех │ При занятости на│ │

│ │профессий │обслуживании арматурно-│ │

│ │ │трубного станка: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │обслуживании │ │

│ │ │пенобетоносмесительных │ │

│ │ │агрегатов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работе на открытых полигонах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│592 │Слесарь- │ При выполнении работ по│ │

│ │ремонтник │обслуживанию цементопроводов│ │

│ │ │и рукавных фильтров: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работе на открытых полигонах│ │

│ │ │зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│593 │Транспортерщик │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│594 │Формовщик │Полукомбинезон │ │

│ │железобетонных │хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │конструкций │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При работе со шлаковатой:│ │

│ │ │Костюм брезентовый вместо │ │

│ │ │полукомбинезона │ │

│ │ │хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работах на открытых полигонах│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию виброплощадки и│ │

│ │ │виброштампа: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работах на открытых полигонах│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию парафинирующего│ │

│ │ │станка: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении мозаичных│ │

│ │ │работ мокрым способом: │ │

│ │ │Фартук резиновый │1 │

│ │ │Чуни резиновые │3 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении мозаичных│ │

│ │ │работ сухим способом: │ │

│ │ │Комбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │формовке шлакобетонных,│ │

│ │ │пенобетонных и других блоков:│ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работах на открытых полигонах│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │заготовке облицовочных│ │

│ │ │ковриков: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │расформовке изделий: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах и при│ │

│ │ │работах на открытых полигонах│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ │ │

│595 │Шламовщик- │Полукомбинезон │ │

│ │бассейнщик │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ 2. Производство железобетонных изделий методом проката │

│ │

│596 │Арматурщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│597 │Монтажник │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │санитарно- │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │технического │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │оборудования │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│598 │Оператор пульта │ При занятости на│ │

│ │управления │вибропрокатном стане: │ │

│ │оборудованием │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │железобетонного │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │производства │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ При занятости на│ │

│ │ │кассетной установке: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│599 │Отделочник │Полукомбинезон │ │

│ │железобетонных │хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│600 │Формовщик │Полукомбинезон │ │

│ │железобетонных │хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │конструкций; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │бетонщик │Каска противошумная │1 на 2 года│

│ │

│ 3. Производство (сборка и отделка) комнат, санитарных │

│ кабин и узлов зданий индустриальными методами │

│ │

│601 │Изолировщик на │ При выполнении работ по│ │

│ │термоизоляции │изоляции холодных│ │

│ │ │поверхностей: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │изготовлению щитов с│ │

│ │ │заполнением шлаковатой и│ │

│ │ │стекловатой: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│602 │Изолировщик- │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │пленочник │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│603 │Клепальщик │Фартук хлопчатобумажный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│604 │Маляр; штукатур │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│605 │Монтажник │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │технологических │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │трубопроводов │ │ │

│ │ │ │ │

│606 │Резчик │ При выполнении работ по│ │

│ │асбестоцементных и│резке и разметке линолеума и│ │

│ │асбестосилитовых │пергамина: │ │

│ │изделий │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│607 │Резчик бетонных и │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │железобетонных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │изделий │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │

│ XIII. ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ КРОВЕЛЬНЫХ │

│ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ │

│ │

│ 1. Производство рулонных битуминозных материалов │

│ │

│608 │Аппаратчик на │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │пропиточных │для защиты от битума с │ │

│ │агрегатах │накладками │ │

│ │ │из пленочных материалов │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│609 │Аппаратчик │ При выполнении работ по│ │

│ │окисления битума │обслуживанию смесительных│ │

│ │ │бачков: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию окислительных│ │

│ │ │аккумуляторных установок: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │для защиты от битума с │ │

│ │ │накладками │ │

│ │ │из пленочных материалов │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│610 │Варщик битума │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │для защиты от битума с │ │

│ │ │накладками │ │

│ │ │из пленочных материалов │1 │

│ │ │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│611 │Варщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │волокнистого │пылезащитный │1 на │

│ │сырья │ │14 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│612 │Весовщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│613 │Дробильщик слюды │ При выполнении работ по│ │

│ │ │дроблению посыпочных│ │

│ │ │материалов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│614 │Дробильщик │ При выполнении работ по│ │

│ │теплоизоляционного│размолу сырья в роллах: │ │

│ │сырья │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │размолу сырья в│ │

│ │ │гидропульперах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│615 │Загрузчик варочных│ При занятости на загрузке│ │

│ │котлов │битумом (пеном): │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │для защиты от битума с │ │

│ │ │накладками │ │

│ │ │из пленочных материалов │1 │

│ │ │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│616 │Котлочист │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│617 │Машинист │Полукомбинезон │ │

│ │бумагоделательной │хлопчатобумажный │1 │

│ │(картоноделатель- │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ной) машины │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │(сеточник); │ │ │

│ │прессовщик │ │ │

│ │бумагоделательной │ │ │

│ │(картоноделатель- │ │ │

│ │ной) машины │ │ │

│ │ │ │ │

│618 │Машинист моечных │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │машин │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│619 │Машинист │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │рубительной │пылезащитный │1 на │

│ │машины │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│620 │Накатчик │Полукомбинезон │ │

│ │бумагоделательной │хлопчатобумажный │1 │

│ │(картоноделатель- │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ной) машины; │ │ │

│ │сушильщик │ │ │

│ │бумагоделательной │ │ │

│ │(картоноделатель- │ │ │

│ │ной) машины │ │ │

│ │ │ │ │

│621 │Намотчик рулонов │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │ │ │

│622 │Оператор очистного│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │оборудования │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│623 │Оператор │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │пневмогидропереда-│водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │чи │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│623а│Оператор размоточ-│Полукомбинезон │ │

│ │но-склеивающего │хлопчатобумажный │1 │

│ │станка │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│(п. 623а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474E60Y0RFN) Минтруда России от 17.12.2001│

│N 85) │ │ │

│ │ │ │ │

│624 │Оператор трубчатой│Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │печи; │для защиты от битума с │ │

│ │оператор │накладками │ │

│ │турбосмесителя │из пленочных материалов │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│625 │Оператор узла │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │посыпки и │пылезащитный │1 на │

│ │охлаждения │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│626 │Резчик бумаги, │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │картона и │нагрудником │2 │

│ │целлюлоида │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│627 │Резчик на пилах, │ При выполнении работ по│ │

│ │ножовках │резке битумных листов: │ │

│ │и станках │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│628 │Сборщик изделий из│ При выполнении работ по│ │

│ │древесины │сколотке щитков: │ │

│ │ │Фартук брезентовый │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│629 │Сливщик- │ При выполнении работ по│ │

│ │разливщик │сливу смол и битума: │ │

│ │ │Костюм брезентовый или костюм│ │

│ │ │хлопчатобумажный для │ │

│ │ │защиты от битума с накладками│ │

│ │ │из пленочных материалов │1 │

│ │ │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│630 │Сортировщик сырья,│ При занятости сортировкой│ │

│ │материалов и │тряпья и макулатуры: │ │

│ │изделий │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│631 │Сушильщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │посыпочных │пылезащитный │1 на │

│ │материалов │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│632 │Транспортировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │подвозке картона: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │транспортировке сырья: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │относке готовой продукции: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│633 │Укладчик- │ При выполнении работ по│ │

│ │упаковщик │укладке и упаковке сырья: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │укладке готовой продукции: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Нарукавники брезентовые │2 пары │

│ │

│ 2. Производство гидроизоляционных материалов │

│ │

│634 │Вальцовщик │Полукомбинезон │ │

│ │гидроизоляционных │хлопчатобумажный │1 │

│ │материалов; │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │заготовщик битума │ │ │

│ │ │ │ │

│635 │Каландровщик │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │резиновых смесей │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│636 │Оператор узла │Полукомбинезон │ │

│ │посыпки и │хлопчатобумажный │1 │

│ │охлаждения │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│637 │Резчик на пилах, │ При занятости на обрезке│ │

│ │ножовках и станках│кромок листов: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │

│ 3. Производство холодных приклеивающих мастик │

│ │

│638 │Варщик битума; │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │сливщик- │для защиты от битума с │ │

│ │разливщик │накладками │ │

│ │ │из пленочных материалов │1 │

│ │ │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │

│ 4. Производство бумажных изоляционных труб │

│ │

│639 │Машинист трубочной│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │машины (трубочник)│Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │

│ XIV. ПРОИЗВОДСТВО АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКИ И ПЛИТКИ │

│ │

│640 │Бункеровщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│641 │Варщик битума; │Костюм брезентовый │1 │

│ │варщик │Полусапоги кожаные │ │

│ │асфальтовой массы │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│642 │Весовщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │приему и взвешиванию камня: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│643 │Дозировщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │дробленого │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │камня и битума │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│644 │Дробильщик; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │классификаторщик │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │дробленого камня; │ │ │

│ │транспортерщик │ │ │

│ │ │ │ │

│645 │Заготовщик битума │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│646 │Котлочист │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│647 │Кочегар │ При работе на твердом│ │

│ │технологических │минеральном топливе: │ │

│ │печей │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│648 │Машинист насосных │Полукомбинезон │ │

│ │установок; │хлопчатобумажный │1 │

│ │смазчик; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │электромонтер по │ Электромонтеру по ремонту│ │

│ │ремонту и │и обслуживанию│ │

│ │обслуживанию │электрооборудования, │ │

│ │электрооборудова- │электрослесарю (слесарю)│ │

│ │ния; электросле- │дежурному и по ремонту│ │

│ │сарь (слесарь) де-│оборудования дополнительно: │ │

│ │журный и по ремон-│Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ту оборудования │ │ │

│ │ │ │ │

│649 │Моторист установки│ При выполнении работ по│ │

│ │по перекачиванию │обслуживанию нефтеперегонных│ │

│ │битума │установок: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию насосов│ │

│ │ │нефтеперекачивания: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│650 │Прессовщик │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │асфальтовых │нагрудником │2 │

│ │плиток │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│651 │Сливщик- │Костюм брезентовый │1 │

│ │разливщик │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│652 │Съемщик-укладчик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │асфальтовых плиток│нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│653 │Формовщик │Полукомбинезон │ │

│ │асфальтовых │хлопчатобумажный │1 │

│ │плиток │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │

│ XV. ПРОИЗВОДСТВО АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ │

│ │

│654 │Бегунщик │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки от механических │ │

│ │ │повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│655 │Бункеровщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│656 │Варщик битума │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │для защиты от битума с │ │

│ │ │накладками │ │

│ │ │из пленочных материалов │1 │

│ │ │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│657 │Волнировщик │Полукомбинезон │ │

│ │асбестоцементных │хлопчатобумажный │1 │

│ │листов; оператор │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │волнировочно- │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │стопирующего │ Оператору волнировочно-│ │

│ │агрегата │стопирующего агрегата: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │ │

│ │ │или рукавицы КР │12 пар │

│ │ │ Дополнительно: │ │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│658 │Гидрометрист │Брюки брезентовые │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│659 │Голлендорщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │комбинированный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые или │ │

│ │ │рукавицы КР │12 пар │

│ │ │ │ │

│660 │Грунтовщик │Полукомбинезон │ │

│ │асбестоцементных │хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│661 │Дозировщик асбеста│Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│662 │Загрузчик варочных│Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │котлов │для защиты от битума с │ │

│ │ │накладками │ │

│ │ │из пленочных материалов │1 │

│ │ │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│663 │Контролер │ При выполнении работ по│ │

│ │асбестоцементных │опрессовке асбестоцементных│ │

│ │изделий; старший │труб: │ │

│ │контролер │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │асбестоцементных │комбинированный с │ │

│ │изделий │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│664 │Краскотер │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│665 │Маляр │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │ При работе с│ │

│ │ │пульверизатором │ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│666 │Машинист │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │листоформовочной │комбинированный с │ │

│ │машины │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые или │ │

│ │ │рукавицы КР │12 пар │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│667 │Машинист моечных │ При выполнении работ по│ │

│ │машин │мойке цилиндров и фильтров: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │комбинированный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Чуни резиновые │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │ │ │

│668 │Машинист трубной │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │машины │комбинированный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы КР или рукавицы │ │

│ │ │комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│669 │Моторист смесителя│Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │и мешалки │комбинированный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ Мотористу, занятому на│ │

│ │ │мешалке: │ │

│ │ │Рукавицы брезентовые или │ │

│ │ │рукавицы КР │6 пар │

│ │ │ │ │

│670 │Наладчик │Полукомбинезон │ │

│ │асбестоцементного │хлопчатобумажный │1 │

│ │оборудования │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│671 │Обкатчик труб; │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │оператор конвейера│комбинированный с │ │

│ │твердения │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │асбестоцементных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │труб │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│672 │Обшивщик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │цилиндров; │ │ │

│ │реставратор │ │ │

│ │готовой продукции │ │ │

│ │ │ │ │

│673 │Подсобный рабочий │ При выполнении работ по│ │

│ │ │очистке кювет: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые или │ │

│ │ │рукавицы КР │6 пар │

│ │ │ │ │

│674 │Прессовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │асбестоцементных │Фартук прорезиненный с │ │

│ │изделий │нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│675 │Пропарщик │ При выполнении работ по│ │

│ │асбестоцементных и│обслуживанию автоклавов: │ │

│ │асбестосилитовых │Полукомбинезон │ │

│ │изделий │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию пропарочных│ │

│ │ │камер: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│676 │Разборщик │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │асбестоцементных │нагрудником │2 │

│ │изделий │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│677 │Резчик │ При выполнении работ по│ │

│ │асбестоцементных и│резке сырых листов: │ │

│ │асбестосилитовых │Фартук прорезиненный с │ │

│ │изделий │нагрудником │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Рукавицы КР │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │резке сухих листов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │ │

│ │ │или рукавицы КР │6 пар │

│ │ │ │ │

│678 │Рекуператорщик │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │комбинированный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │ │

│ │ │или рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│679 │Сборщик │Полукомбинезон │ │

│ │асбестоцементных │хлопчатобумажный │1 │

│ │плит │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │приготовлению мастики и│ │

│ │ │обмазке плит: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│680 │Смазчик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │смазке прокладок: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│681 │Сушильщик │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │асбестоцементных │нагрудником │2 │

│ │изделий │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│682 │Съемщик-укладчик │ При выполнении работ по│ │

│ │асбестоцементных │съемке асбестовых листов: │ │

│ │изделий │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │съемке асбестоцементных труб:│ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │комбинированный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │ │

│ │ │или рукавицы КР │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │вальцовке асбестоцементных│ │

│ │ │труб: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │комбинированный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│683 │Токарь по │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │обработке │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │асбестоцементных │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │труб и муфт │ │ │

│ │ │ │ │

│684 │Транспортерщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию шнеков и│ │

│ │ │элеваторов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 на │

│ │ │ │14 месяцев │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│685 │Транспортировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │перевозке (переносе) горячего│ │

│ │ │битума: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │для защиты от битума с │ │

│ │ │накладками │ │

│ │ │из пленочных материалов │1 │

│ │ │Полусапоги кожаные │ │

│ │ │нефтемасложирозащитные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│686 │Формовщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │асбестоцементных │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │изделий │Рукавицы КР │12 пар │

│ │ │ │ │

│687 │Фрезеровщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │асбестоцементных │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │плит; шлифовщик │ │ │

│ │асбестоцементных и│ │ │

│ │асбестосилитовых │ │ │

│ │плит │ │ │

│ │

│ XVI. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ │

│ │

│ 1. Производство полихлорвинилового линолеума │

│ и изделий из полистирола │

│ │

│688 │Аппаратчик │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │вспенивания │Респиратор универсальный │До износа │

│ │полистирола │ │ │

│ │ │ │ │

│689 │Аппаратчик │Полукомбинезон │ │

│ │приготовления │хлопчатобумажный │1 │

│ │связующих │Чуни резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ │ │

│690 │Аппаратчик │Полукомбинезон │ │

│ │смешивания │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Чуни резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │ │ │

│691 │Аппаратчик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │термовлажной │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │обработки │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│692 │Вальцовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│693 │Контролер │ При выполнении работ по│ │

│ │полимерных │разбраковке полимерных│ │

│ │строительных │строительных материалов: │ │

│ │материалов │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│694 │Машинист │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │дублирующего │Рукавицы суконные │12 пар │

│ │агрегата │ │ │

│ │ │ │ │

│695 │Машинист │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │полуавтоматическо-│Рукавицы суконные │12 пар │

│ │го формовочного │ │ │

│ │агрегата │ │ │

│ │ │ │ │

│696 │Машинист │Полукомбинезон │ │

│ │шпрединг-машины │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│697 │Печатник на │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │линолеуме │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │ │ │

│698 │Укладчик-упаковщик│Фартук хлопчатобумажный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│699 │Формовщик │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │вспененного │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │полистирола │Респиратор универсальный │До износа │

│ │

│ 2. Производство алкидного линолеума и изделий из пробки │

│ │

│700 │Аппаратчик │ При выполнении работ по│ │

│ │окисления │получению, разливке и резке│ │

│ │ │алкидной смолы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Шляпа войлочная │1 │

│ │ │ │ │

│701 │Аппаратчик │ При выполнении работ по│ │

│ │полимеризации │оксидированию жиров: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук брезентовый с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│702 │Аппаратчик │ При выполнении работ по│ │

│ │приготовления │раскатке красок для│ │

│ │связующих │печатников: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │приготовлению масляных│ │

│ │ │красок: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│703 │Аппаратчик │ При выполнении работ по│ │

│ │смешивания │приготовлению массы на РС-2 и│ │

│ │ │вурстмахерах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию мешалок и│ │

│ │ │вурстмахерах по приготовлению│ │

│ │ │массы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│704 │Аппаратчик сушки │ При выполнении работ по│ │

│ │ │сушке древесных опилок и│ │

│ │ │пробковой щепы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │Дежурные │

│ │ │ На наружных работах при│ │

│ │ │подаче топлива, вывозке золы│ │

│ │ │и шлака зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│705 │Аппартчик │ При выполнении работ по│ │

│ │фильтрации │обслуживанию фильтров: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный со шлемом │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│706 │Грунтовальщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │грунтовке линолеума: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│707 │Изготовитель │ При выполнении работ по│ │

│ │стержней │запрессовке и выпеканию│ │

│ │ │стержней на термопечах│ │

│ │ │непрерывного действия: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук текстовиниловый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │запрессовке щепы и изделий из│ │

│ │ │пробки: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │рассеву, выбойке и│ │

│ │ │бункеровке: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │Дежурные │

│ │ │ │ │

│708 │Каландровщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │обслуживанию линолеумного и│ │

│ │ │линкрустного каландров: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│709 │Клишист │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│710 │Мельник │ При выполнении работ по│ │

│ │деревообрабатываю-│размолу древесины и пробок: │ │

│ │щего производства │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│711 │Насекальщик │Полукомбинезон │ │

│ │мелящих камней │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Маска защитная │Дежурная │

│ │ │ │ │

│712 │Обработчик │ При выполнении работ по│ │

│ │пробковых │обслуживанию бормашин,│ │

│ │изделий │полуавтоматов и станков по│ │

│ │ │выборке конической пробки и│ │

│ │ │пробковых изделий: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│713 │Печатник на │Полукомбинезон │ │

│ │линолеуме │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│714 │Подсобный рабочий │ При выполнении работ по│ │

│ │ │подготовке сырья и подвозке│ │

│ │ │его к месту работы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│715 │Приготовитель │ При выполнении работ по│ │

│ │пробковой крупы │дроблению пробковой щепы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │Дежурные │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│716 │Пропарщик- │ При выполнении работ по│ │

│ │проварщик │замочке коры: │ │

│ │древесины │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│717 │Просеивальщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │просеву охры: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │просеву пробок: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │ │ │

│718 │Размольщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │выдаче пробковой крупы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│719 │Раскройщик │ При выполнении работ по│ │

│ │листового │обрезке линолеума: │ │

│ │материала │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│720 │Резчик пробковых │ При выполнении работ по│ │

│ │изделий │резке пробковых стержней: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│721 │Сортировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │сортировке пробковой коры: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │сортировке прессованных│ │

│ │ │изделий и пробок: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │ │ │

│722 │Сушильщик │ При выполнении работ по│ │

│ │линолеума │съему линолеума из сушильных│ │

│ │ │камер: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│723 │Транспортерщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │засыпке древесных опилок на│ │

│ │ │транспортеры: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │ │пылезащитный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│724 │Укладчик- │ При выполнении работ по│ │

│ │упаковщик │упаковке линкруста и изделий│ │

│ │ │из пробки в деревянную тару: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ XVII. ПРОИЗВОДСТВО ЭМАЛЕЙ │

│ │

│725 │Кладовщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │приемке соды, металлической│ │

│ │ │сурьмы и селитры: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│726 │Контролер │ При выполнении работ по│ │

│ │эмалевого покрытия│приемке эмали: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │приемке эмальпосуды: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│727 │Кочегар │ При выполнении работ по│ │

│ │технологических │обслуживанию муфельных печей:│ │

│ │печей │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Щиток защитный │Дежурный │

│ │ │Шлем брезентовый │1 │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ │ │

│728 │Краскотер │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│729 │Маляр │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│730 │Машинист моечных │ При занятости на мойке│ │

│ │машин │эмальпосуды: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│731 │Мельник эмалиевых │ При выполнении работ в│ │

│ │материалов │сухих условиях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│732 │Обжигальщик эмали │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│733 │Отжигальщик │ При выполнении работ по │ │

│ │изделий │отжигу купальных ванн: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Фартук брезентовый с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Нарукавники │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │отжигу других санитарно-│ │

│ │ │технических изделий и посуды:│ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Шлем брезентовый │1 │

│ │ │Щиток защитный │Дежурный │

│ │ │ │ │

│734 │Плавильщик эмали │ При выполнении работ по│ │

│ │ │приготовлению эмали для│ │

│ │ │эмалирования санитарно-│ │

│ │ │технических изделий: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │приготовлению пурпура, розы│ │

│ │ │и расплавленного стекла: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│735 │Правильщик вручную│ При выполнении работ по│ │

│ │ │правке посуды: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│736 │Приготовитель │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │эмалиевых порошков│Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│737 │Рисовальщик │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │эмалями │нагрудником │2 │

│ │ │ │ │

│738 │Транспортировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │транспортировке горячих и│ │

│ │ │холодных ванн: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │транспортировке соды и│ │

│ │ │селитры: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │транспортировке посуды к│ │

│ │ │муфелям: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │подвозке угля к муфельным│ │

│ │ │печам: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│739 │Уборщик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │производственных и│нагрудником │2 │

│ │служебных │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │помещений │ │ │

│ │ │ │ │

│740 │Установщик изделий│Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │в эмалировании │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ │ │

│741 │Фриттовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│742 │Эмалировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │нанесению эмали на посуду: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │устранению подтеков эмали с│ │

│ │ │бортов изделий: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Напальчники резиновые │До износа │

│ │

│ XVIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ │

│ │

│743 │Аппаратчик │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │воздухоразделения │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │Дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│744 │Аппаратчик- │Фартук прорезиненный с │ │

│ │олифовар │нагрудником │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│745 │Асфальтобетонщик; │Костюм брезентовый │1 │

│ │варщик смолки; │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │газовщик; флюсовар│Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│746 │Водитель │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │погрузчика; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │дробильщик; │Каска │1 на 2 года│

│ │лебедчик; машинист│ На наружных работах зимой│ │

│ │бульдозера; │дополнительно: │ │

│ │машинист воздушно-│Куртка на утепляющей │ │

│ │канатной дороги; │прокладке │По поясам │

│ │машинист │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │конвейера; │Валенки │По поясам │

│ │машинист │ При работе с│ │

│ │компрессора │электродвигателями │ │

│ │передвижного с │дополнительно: │ │

│ │двигателем внут- │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │реннего сгорания; │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │машинист │ │ │

│ │компрессора │ │ │

│ │передвижного с │ │ │

│ │электродвигателем;│ │ │

│ │машинист крана │ │ │

│ │(крановщик); │ │ │

│ │машинист скрепера │ │ │

│ │(скреперист); │ │ │

│ │машинист │ │ │

│ │экскаватора; │ │ │

│ │машинист крана │ │ │

│ │автомобильного; │ │ │

│ │моторист │ │ │

│ │механической │ │ │

│ │лопаты; │ │ │

│ │опрокидчик; │ │ │

│ │транспортерщик │ │ │

│ │ │ │ │

│747 │Геодезист; │Плащ │1 на 4 года│

│ │замерщик на │ На наружных работах зимой│ │

│ │топографо- │дополнительно: │ │

│ │геодезических и │Куртка на утепляющей │ │

│ │маркшейдерских │прокладке │По поясам │

│ │работах │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ в│ │

│ │ │мокрых условиях: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│748 │Горнорабочий │ При занятости на откатке│ │

│ │ │породы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При работе с│ │

│ │ │электродвигателями │ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ │ │

│749 │Заготовитель │ При выполнении работ по│ │

│ │продуктов и сырья │заготовке соды и загрузке│ │

│ │ │осушительных батарей│ │

│ │ │каустиком: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │ │ │

│750 │Заливщик свинцово-│Фартук брезентовый │2 │

│ │оловянистых │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │сплавов │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │ │ │

│751 │Заточник; │ При выполнении работ│ │

│ │наждачник; │сухим способом на станках,│ │

│ │полировщик; │точилах и дисках: │ │

│ │шлифовщик │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │механических повреждений │До износа │

│ │ │Респиратор противопылевой │До износа │

│ │ │ │ │

│752 │Испытатель │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │баллонов │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│753 │Кладовщик │ При работе на складе│ │

│ │ │кислородных баллонов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При работе на складе│ │

│ │ │кислот и щелочей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 пары │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │ │ │

│754 │Медник │ При выполнении горячих│ │

│ │ │работ: │ │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Фартук брезентовый │2 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ При выполнении холодных│ │

│ │ │работ: │ │

│ │ │Фартук брезентовый │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│755 │Подсобный рабочий │ При выполнении работ в│ │

│ │ │глинохранилищах зимой: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │доставке, разливке кислот и│ │

│ │ │щелочей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │ │ │

│756 │Правильщик вручную│Фартук брезентовый с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│757 │Правильщик на │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │машинах │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│758 │Прессовщик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│759 │Пробоотборщик │ При занятости отбором│ │

│ │ │проб кислот и едких щелочей: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ │ │

│760 │Пропитчик │ При выполнении работ по│ │

│ │пиломатериалов и │пропитке дерева креозотом│ │

│ │изделий из │и другими химическими│ │

│ │древесины │веществами: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│761 │Работники всех │ При занятости проверкой│ │

│ │профессий и │травленных изделий: │ │

│ │должностей │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ │ │

│762 │Рабочие всех │ При выполнении работ по│ │

│ │профессий │обслуживанию тормозных│ │

│ │ │спусков: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Каска │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При работе с│ │

│ │ │электродвигателями │ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │лакировке, парафинировке и│ │

│ │ │промасловке изделий: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │вывозке ила и отходов с│ │

│ │ │насосных станций: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │очистке градирен,│ │

│ │ │отстойников, водоотводных│ │

│ │ │канав, каналов и сточных│ │

│ │ │коллекторов: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│763 │Сливщик-разливщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │сливу-разливу сульфитно-│ │

│ │ │спиртовой барды: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│764 │Термист на │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │установках ТВЧ │огнезащитной пропиткой │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные от вредных │ │

│ │ │излучений │До износа │

│ │ │ │ │

│765 │Травильщик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы суконные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от │ │

│ │ │химических воздействий │До износа │

│ │ │ │ │

│766 │Транспортировщик │ При выполнении работ по│ │

│ │ │перевозке различных грузов на│ │

│ │ │вагонетках и тележках: │ │

│ │ │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│767 │Форсунщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные от вредных │ │

│ │ │излучений │До износа │

└────┴──────────────────┴─────────────────────────────┴───────────┘

Приложение N 2

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РАБОТНИКАМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Утратили силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA997484B1615924BEB95C91243D416652A80DE7228E0F8C34548Y6R0N) Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 N 150.

Приложение N 3

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ,

ЗАНЯТЫМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ

И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Утратили силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA9974845161C9B4DEB95C91243D416652A80DE7228E0F8C34549Y6R5N) Минздравсоцразвития России от 26.06.2008 N 297.

Приложение N 4

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ПРОИЗВОДСТВ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474166Y0RCN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85)

┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выда-│

│п/п │ или │ индивидуальной защиты │чи на год │

│ │ должность │ │(количество│

│ │ │ │единиц или │

│ │ │ │комплектов)│

├────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────┤

│ I. ПРОИЗВОДСТВО РАДИОАППАРАТУРЫ │

│ И АППАРАТУРЫ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ │

│ │

│ 1. Радиомонтажные и слесарно-сборочные работы │

│ │

│1. │Маркировщик деталей │ При выполнении работ с │ │

│ │и приборов │ красками: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│2. │Монтажник радиоэлект-│ При выполнении работ по │ │

│ │ронной аппаратуры и│ пайке изделий сплавами, │ │

│ │приборов; регулиров-│ содержащими свинец: │ │

│ │щик радиоэлектронной│Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │аппаратуры и прибо-│ │ │

│ │ров; слесарь-механик│ │ │

│ │по радиоэлектронной│ │ │

│ │аппаратуре; слесарь-│ │ │

│ │сборщик радио-│ │ │

│ │электронной аппара-│ │ │

│ │туры и приборов │ │ │

│ │ │ │ │

│3. │Оптик-механик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│4. │Регулировщик радио- │ При выполнении работ на │ │

│ │электронной аппарату-│ регулировании моторов: │ │

│ │ры и приборов │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │

│ 2. Кабельно-шнуровые и намоточные работы │

│ │

│5. │Вязальщик схемных│ При выполнении работ с │ │

│ │жгутов, кабелей и│ применением стеклоизоляции:│ │

│ │шнуров; намотчик│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │катушек │ │ │

│ │

│ 3. Прочие работы производства радиоаппаратуры │

│ и аппаратуры проводной связи │

│ │

│6. │Волочильщик │ При занятости на волочении │ │

│ │проволоки │ свинцовой проволоки: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│7. │Испытатель деталей │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │и приборов │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ │ │

│8. │Картонажник │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│9. │Клеевар │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│10. │Комплектовщик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий и │ │ │

│ │инструмента │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│11. │Окрасчик приборов и │ При выполнении работ на │ │

│ │деталей │ окраске светомассой: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Напальчники │До износа │

│ │ │ │ │

│12. │Прессовщик изделий │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │из пластмасс; │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │литейщик пластмасс │ │ │

│ │ │ │ │

│13. │Работник │ При занятости на испытании│ │

│ │ │ радиоаппаратуры в полевых│ │

│ │ │ условиях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Плащ брезентовый │1 на 3 года│

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок в IV поясе │1 на 4 года│

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│по поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │по поясам │

│ │ │Валенки │по поясам │

│ │ │Перчатки теплые │1 пара │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года│

│(п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474167Y0RFN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│14. │Работник, подвергаю-│Очки защитные специальной │ │

│ │щийся облучению при│конструкции │До износа │

│ │работе на установках│ │ │

│ │СВЧ │ │ │

│ │ │ │ │

│15. │Рабочий │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ отделке радиоаппаратуры и │ │

│ │ │ аппаратуры проводной связи:│ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│16. │Таблетировщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│17. │Эмульсировщик преце- │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │зионной фотолитогра- │ │ │

│ │фии │ │ │

│ │

│ II. ПРОИЗВОДСТВО РАДИОДЕТАЛЕЙ │

│ │

│ 1. Производство резисторов │

│ │

│18. │Металлизатор │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│19. │Оператор-намазчик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ │ │

│20. │Оператор-нарезчик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│21. │Оператор на филамент-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │машине │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│22. │Приготовитель │Полукомбинезон │ │

│ │растворов │хлопчатобумажный │1 │

│ │и смесей │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│23. │Эмалировщик │Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │резисторов │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │

│ 2. Производство конденсаторов │

│ │

│24. │Заварщик изоляторов; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │заливщик компаундами │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│25. │Заготовщик; каро- │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │тажник; маркировщик │ │ │

│ │деталей и приборов; │ │ │

│ │полимеризаторщик │ │ │

│ │ │ │ │

│26. │Зачистчик; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │калибровщик слюды │ │ │

│ │ │ │ │

│27. │Измеритель │ При выполнении работ по │ │

│ │электрических │ испытанию на герметичность:│ │

│ │параметров │Костюм хлопчатобумажный или │ │

│ │радиодеталей; │халат хлопчатобумажный │1 │

│ │испытатель деталей и │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │приборов │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Берет или косынка │1 │

│ │ │ │ │

│28. │Комплектовщик изделий│Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │и инструмента │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│29. │Лаборант химического │ При выполнении работ с │ │

│ │анализа │ эпоксидными смолами: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│30. │Лудильщик деталей │ При выполнении работ по │ │

│ │приборов горячим │ лужению деталей в тиглях: │ │

│ │способом │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ лужению корпусов │ │

│ │ │ конденсаторов в ваннах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│31. │Металлизатор │ При занятости на │ │

│ │ │ серебрении радиодеталей: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Напальчники │До износа │

│ │ │ При занятости на вакуумных │ │

│ │ │ установках: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│32. │Навивщик магнитопро- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │водов; завальцовщик │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │радиодеталей; │ │ │

│ │окрасчик приборов │ │ │

│ │и деталей │ │ │

│ │ │ │ │

│33. │Обжигальщик радиоке- │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │рамики, пьезокерамики│Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │и ферритов │ │ │

│ │ │ │ │

│34. │Паяльщик радиодеталей│ При выполнении работ на │ │

│ │ │ токочастотной пайке с │ │

│ │ │ применением маслоканифоль- │ │

│ │ │ ного флюса: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук клеенчатый │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ пайке конденсаторов: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │ │ │

│35. │Прессовщик изделий │ При выполнении работ на │ │

│ │электронной техники │ изготовлении конденсаторов │ │

│ │ │ из стеклоэмали: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ горячей опрессовке │ │

│ │ │ конденсаторов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│36. │Приготовитель │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │растворов и смесей │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При выполнении работ по│ │

│ │ │ приготовлению стеклоэмали: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по приготовлению серебряной│ │

│ │ │ пасты: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ приготовлению электролита: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│(п. 36 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474165Y0RDN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│37. │Промывщик деталей и │Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │узлов │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Фартук клеенчатый │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│38. │Пропитчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ пропитке в головаксе и │ │

│ │ │ саволе дополнительно: │ │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ пропитке конденсаторов в │ │

│ │ │ вакуумно-пропиточных │ │

│ │ │ установках: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│39. │Сушильщик деталей и │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │приборов │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│40. │Таблетировщик │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ таблетировочных машинах: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│41. │Травильщик фольги │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ травлению фольги и корпусов│ │

│ │ │ конденсаторов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук резиновый │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│42. │Формовщик фольги │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│43. │Шоопировщик элементов│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │

│ 3. Производство керамики и ферритов │

│ │

│44. │Глазуровщик │Фартук прорезиненный │2 │

│ │электрокерамических │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│45. │Гончар │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│46. │Дозировщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │керамических │ │ │

│ │материалов │ │ │

│ │ │ │ │

│47. │Дробильщик-размольщик│Комбинезон хлопчатобумажный из│ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│48. │Литейщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │радиокерамики │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │и ферритов │ │ │

│ │ │ │ │

│49. │Обжигальщик радиоке- │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │рамики, пьезокерамики│Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │и ферритов │ │ │

│ │ │ │ │

│50. │Оправщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │электрокерамических │Очки защитные │До износа │

│ │изделий; │ │ │

│ │галтовщик │ │ │

│ │радиодеталей; │ │ │

│ │станочник по │ │ │

│ │обработке керамики │ │ │

│ │ │ │ │

│51. │Парафинировщик │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│52. │Подсобный рабочий │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ цехах керамики и ферритов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│53. │Прессовщик изделий │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │электронной техники │нагрудником (при горячей │ │

│ │ │прессовке) │2 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ прессовке ферритов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный вместо │ │

│ │ │фартука хлопчатобумажного с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │ │ │

│54. │Рабочий │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ разбраковке, маркировке и │ │

│ │ │ комплектовании керамики │ │

│ │ │ и ферритов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │ │ │

│55. │Резчик радиокерамики │Полукомбинезон │ │

│ │и ферритов; │хлопчатобумажный │1 │

│ │сверловщик │Респиратор │До износа │

│ │электрокерамических │Очки защитные │До износа │

│ │изделий │ │ │

│ │ │ │ │

│56. │Ставильщик-выборщик │ При выполнении работ на │ │

│ │фарфоровых, фаянсовых│ круглых формах: │ │

│ │и керамических │Куртка на утепляющей прокладке│1 на 2 года│

│ │изделий на вагонетках│Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Валенки │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Шлем суконный │Дежурный │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ туннельных печах: │ │

│ │ │Фартук брезентовый │2 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│57. │Травильщик │ При выполнении работ на │ │

│ │радиокерамики │ травлении керамики │ │

│ │ │ плавиковой кислотой: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│58. │Фильтр-прессовщик │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│59. │Формовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │радиокерамики │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │3 пары │

│ │ │ │ │

│60. │Шлифовщик изделий │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │электронной техники │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │

│ 4. Производство купроксных и селеновых выпрямителей │

│ │

│61. │Аппаратчик по │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │регенерации селена; │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │аппаратчик по │ │ │

│ │регенерации серы; │ │ │

│ │аппаратчик- │ │ │

│ │сернильщик │ │ │

│ │ │ │ │

│62. │Варщик селена │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│63. │Заливщик компаундами │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ заливке смолами и клеем: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│64. │Зачистчик │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ зачистке селеновых │ │

│ │ │ элементов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│65. │Измеритель │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │выпрямителей │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │и элементов │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│66. │Клейщик-опрессовщик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│67. │Металлизатор │ При выполнении работ с │ │

│ │ │ селеном: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│68. │Окрасчик приборов и │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │деталей │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│69. │Сборщик выпрямителей │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│70. │Слесарь-ремонтник │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ горячих участках работ: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│71. │Термист купроксных и │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │селеновых │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │выпрямителей; термист│ │ │

│ │нафталиновых печей │ │ │

│ │ │ │ │

│72. │Травильщик купроксных│Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │выпрямительных │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │элементов │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│73. │Формовщик селеновых │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │элементов │ │ │

│ │ │ │ │

│74. │Электромонтер по │ При выполнении работ на │ │

│ │ремонту │ горячих участках работ: │ │

│ │и обслуживанию │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │электрооборудования │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │

│ 5. Производство трансформаторов и дросселей на витых │

│ ленточных магнитопроводах │

│ │

│75. │Зачистчик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│76. │Изготовитель │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ленточных │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │сердечников │ │ │

│ │ │ │ │

│77. │Калибровщик магнито- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │проводов │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │ │ │

│78. │Резчик │Костюм хлопчатобумажный или │ │

│ │магнитопроводов │халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │

│ III. ЭЛЕКТРОВАКУУМНОЕ И ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВА │

│ │

│ 1. Производство электровакуумных приборов │

│ │

│79. │Аппаратчик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │воздухоразделения; │ │ │

│ │лаборант по анализу │ │ │

│ │газов и пыли │ │ │

│ │ │ │ │

│80. │Аппаратчик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │электролиза │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│81. │Дозировщик │ При занятости в │ │

│ │ │ электровакуумном │ │

│ │ │ производстве: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│82. │Заварщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │электровакуумных │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │приборов │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ ртутных цехах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Тапочки │1 пара │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│83. │Заготовщик деталей │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │электровакуумных │Перчатки хлопчатобумажные │ │

│ │приборов │(при работе со стеклом) │24 пары │

│ │ │ │ │

│84. │Заливщик цоколей │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│85. │Испытатель деталей и │ При испытании ртутных │ │

│ │приборов │ электровакуумных приборов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ со │ │

│ │ │ стеклом дополнительно: │ │

│ │ │Очки защитные специальной │ │

│ │ │конструкции │До износа │

│ │ │ При выполнении работ с СВЧ:│ │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│86. │Комплектовщик изделий│Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │и инструмента; │ При выполнении работ в │ │

│ │комплектовщик │ ртутных цехах: │ │

│ │пьезотехнических │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │изделий │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│87. │Контролер │ При выполнении работ на │ │

│ │радиоэлектронной │ контроле ртутных │ │

│ │аппаратуры и │ электровакуумных приборов: │ │

│ │приборов │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ горячих операциях и при │ │

│ │ │ браковке стеклянных │ │

│ │ │ изделий дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│88. │Маркировщик деталей и│ При выполнении работ на │ │

│ │приборов │ маркировке электровакуумных│ │

│ │ │ приборов и стекла: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ маркировке ртутных электро-│ │

│ │ │ вакуумных приборов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│89. │Мастер; инженер- │ При выполнении работ в │ │

│ │технолог; │ ртутных │ │

│ │техник-технолог │ и электровакуумных цехах: │ │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │ │

│ │ │(при необходимости) │6 пар │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│90. │Металлизатор │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │4 пары │

│ │ │Перчатки кожаные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│91. │Монтажник-вакуумщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Напальчники │До износа │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ ртутных цехах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Тапочки │1 пара │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ регенерации │ │

│ │ │ электровакуумных приборов: │ │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ регенерации ртутных │ │

│ │ │ электровакуумных приборов: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Тапочки │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│92. │Обжигальщик ламп │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│93. │Откачник-вакуумщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ ртутных цехах и на ртутной │ │

│ │ │ аппаратуре: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │Напальчники │До износа │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ наблюдению за баллонами │ │

│ │ │ в разрядных будках: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке│По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│94. │Протирщик электро- │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │вакуумных приборов │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ ртутных цехах: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│95. │Рабочий │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ очистке аргона: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ установке по выработке │ │

│ │ │ редких газов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│96. │Сборщик-монтажник в │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │производстве цветных │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │кинескопов │ │ │

│ │ │ │ │

│97. │Сварщик электроваку- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │умных приборов; │Напальчники │До износа │

│ │сварщик электродов │ │ │

│ │ │ │ │

│98. │Серебрильщик │Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│99. │Ткач (металлосеток) │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│100.│Укладчик-упаковщик │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ укладке и упаковке │ │

│ │ │ электровакуумных приборов: │ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ при │ │

│ │ │ укладке и упаковке ртутных │ │

│ │ │ приборов дополнительно: │ │

│ │ │Тапочки │1 пара │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│101.│Цоколевщик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ ртутных цехах: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│102.│Шлифовщик изделий │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │электронной техники │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│103.│Штамповщик ножек │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ ртутных цехах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Тапочки │1 пара │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ 2. Технохимические работы │

│ │

│104.│Аквадировщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│105.│Алундировщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│106.│Заготовщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │газопоглотителя │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│107.│Заготовщик химических│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │полуфабрикатов │Респиратор │До износа │

│ │ │ При работе с кислотами │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │4 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ │ │

│108.│Карбидировщик; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │оператор │ │ │

│ │по нанесению │ │ │

│ │газопоглотителя │ │ │

│ │ │ │ │

│109.│Карбонизатор │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│110.│Люминофорщик- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │экранировщик │ При работе на конвейере: │ │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ При работе по нанесению │ │

│ │ │ экранов: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│111.│Магнезировщик- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │вакуумщик │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │ │ │

│112.│Матировщик-вакуумщик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│113.│Металлизатор │ При занятости на вакуумных │ │

│ │ │ установках: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ химическим способом │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │ │ │

│114.│Обогатитель │ При выполнении работ по │ │

│ │микропорошков │ восстановлению и просеива- │ │

│ │ │ нию медного порошка: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│115.│Оксидировщик- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │вакуумщик │Перчатки хлопчатобумажные │ │

│ │ │или перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Напальчники резиновые │До износа │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│116.│Отжигальщик-вакуумщик│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│117.│Плавильщик металла и │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │сплавов │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│118.│Промывщик деталей и │ При выполнении работ с │ │

│ │узлов │ применением кислотных │ │

│ │ │ растворов и органических │ │

│ │ │ растворителей: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│119.│Рабочий │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ приготовлении светососта- │ │

│ │ │ вов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │

│ 3. Производство тугоплавких металлов и алмазных волок │

│ │

│ (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347416BY0R1N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │

│120.│Аппаратчик печей │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │восстановления │Фартук резиновый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│121.│Вальцовщик холодного│Костюм хлопчатобумажный с│ │

│ │металла │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │ │ │

│122.│Волочильщик проволоки│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │ │ │

│123.│Заготовщик химических│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │полуфабрикатов │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │тугоплавких металлов │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│124.│Кузнец-штамповщик на│Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ротационных машинах │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│125.│Машинист просеивающих│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │установок │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Респиратор │до износа │

│ │ │ │ │

│126.│Перемотчик │ При выполнении работ по пе-│ │

│ │ │ ремотке проволоки и спира-│ │

│ │ │ лей из тугоплавких металлов:│ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки │2 пары │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│127.│Сварщик изделий из│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │тугоплавких металлов │Перчатки хлопчатобумажные │16 пар │

│ │ │ │ │

│128.│Термист │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ 4. Производство полупроводниковых приборов │

│ │

│ (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3474066Y0RDN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │

│129.│Заварщик полупро- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │водниковых приборов │Перчатки хлопчатобумажные │24 пары │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│130.│Комплектовщик изде- │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │лий электронной │ │ │

│ │техники; наклейщик │ │ │

│ │заготовок; окрасчик │ │ │

│ │приборов и деталей │ │ │

│ │ │ │ │

│131.│Лудильщик горячим │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │способом; оператор │ │ │

│ │по наращиванию эпи- │ │ │

│ │таксиальных слоев │ │ │

│ │ │ │ │

│132.│Оператор диффузион- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ных процессов │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│133.│Оператор микросвар- │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ки │Напальчники │до износа │

│ │ │ │ │

│134.│Оператор прецизион- │Полукомбинезон хлопчато- │ │

│ │ной резки │бумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│135.│Оператор термосое- │Полукомбинезон хлопчато- │ │

│ │динений │бумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│136.│Плавильщик-литей- │Полукомбинезон хлопчато- │ │

│ │щик прецизионных │бумажный │1 │

│ │сплавов │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│137.│Скрайбировщик плас- │Полукомбинезон хлопчато- │ │

│ │тин │бумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │до износа │

│ │ │ │ │

│138.│Слесарь по конт- │ При занятости на заточ- │ │

│ │рольно-измери- │ ке контактных пружин: │ │

│ │тельным приборам и │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │автоматике │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │ │ │

│139.│Травильщик прецизи- │Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │онного травления │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │

│ 5. Прочие работы электровакуумного и полупроводникового │

│ производств │

│ │

│[140](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Картонажник │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│(пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347416BY0RFN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│[141](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Контролер деталей и │ При занятости на горячих │ │

│ │приборов │ участках работ и на приемке│ │

│ │ │ стеклянных изделий: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Очки защитные (при │ │

│ │ │необходимости) │До износа │

│ │ │ │ │

│[142](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Наклейщик заготовок │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│[143](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Наладчик-монтажник │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │испытательного │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │оборудования │ │ │

│ │ │ │ │

│[144](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Наладчик │Полукомбинезон │ │

│ │технологического │хлопчатобумажный │1 │

│ │оборудования │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ ртутных цехах: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Тапочки │1 пара │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│[145](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Слесарь-опрессовщик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│[146](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Слесарь-ремонтник │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ ртутных цехах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│[147](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Уборщик производст- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │венных и служебных │Галоши резиновые │1 пара │

│ │помещений │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │

│ IV. ПЬЕЗОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО │

│ │

│[148](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Аппаратчик по │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │кристаллизации; │ │ │

│ │сборщик пьезорезо- │ │ │

│ │наторов и изделий на │ │ │

│ │основе пьезоэлементов│ │ │

│ │ │ │ │

│[149](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Графитировщик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│[150](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Заливщик компаундами;│Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │наклейщик заготовок; │ │ │

│ │распиловщик водораст-│ │ │

│ │воримых кристаллов; │ │ │

│ │склейщик │ │ │

│ │пьезоэлементов │ │ │

│ │ │ │ │

│[151](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Зарядчик автоклавов │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│[152](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Контролер деталей и │ При выполнении работ на │ │

│ │приборов │ участках свинцовой пьезоке-│ │

│ │ │ рамики и распиловки кварца:│ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│[153](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Наладчик │ При выполнении работ на │ │

│ │технологического │ участках свинцовой пьезоке-│ │

│ │оборудования │ рамики и распиловки кварца:│ │

│ │ │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│[154](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Настройщик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │пьезорезонаторов │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│[155](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Окрасчик приборов и │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │деталей │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ │ │

│[156](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Оператор прецезионной│ При выполнении работ на │ │

│ │резки │ резке с применением масла │ │

│ │ │ и керосина: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │ │ │

│[157](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Откачник-вакуумщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│[158](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Поляризатор │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ │ │

│[159](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Резчик-лудильщик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │фольги │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│[160](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Рентгенгониометрист │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки из просвинцованной │ │

│ │ │резины │Дежурные │

│ │ │Шлем из просвинцованной резины│Дежурный │

│ │ │Очки защитные из свинцового │ │

│ │ │стекла │До износа │

│ │ │ │ │

│[161](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Серебрильщик пьезо- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │технических изделий │Напальчники │До износа │

│ │ │ │ │

│[162](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Сортировщик изделий, │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │сырья, материалов │Респиратор │До износа │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│[163](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Составитель шихты │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ производстве пьезокерами- │ │

│ │ │ ческих изделий: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│[164](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Травильщик │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │прецезионного │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │травления │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│[165](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Цоколевщик │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ │ │

│[166](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Шлифовщик водораство-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │римых кристаллов │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │ │ │

│[167](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0RFN).│Шлифовщик изделий │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │электронной техники; │Очки защитные │До износа │

│ │шлифовщик пьезоквар- │ │ │

│ │цевых пластин и │ │ │

│ │кристаллов │ │ │

└────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────┘

Приложение N 5

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДОРЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C347406BY0R1N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85)

┌────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выда-│

│п/п │ или │ индивидуальной защиты │чи на год │

│ │ должность │ │(количество│

│ │ │ │единиц или │

│ │ │ │комплектов)│

├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┤

│1. │Гибщик судовой │ При выполнении работ по гибке│ │

│ │ │ корпусных конструкций │ │

│ │ │ горячим способом: │ │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Брюки брезентовые │1 │

│ │ │Валенки, обшитые асбестом │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│2. │Заливщик │Костюм хлопчатобумажный │2 │

│ │компаундами │Белье нательное │2 комплекта│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │ │

│ │ │(анатомические) │До износа │

│ │ │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Респиратор пылегазозащитный │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ приготовлению эпоксидных │ │

│ │ │ компаундов дополнительно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Перчатки резиновые │ │

│ │ │(технические) │12 пар │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│3. │Изолировщик судовой│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При занятости на работе │ │

│ │ │ со стекловолокном: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │ │с капюшоном │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ распиловке экспоната для │ │

│ │ │ изоляции на судах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │ │с капюшоном │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ изготовлению и применению │ │

│ │ │ клея ВИАМ Б-3, типа "Изолит",│ │

│ │ │ "Целалит", "Идитоловый": │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ приготовлению клея │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │ │ │

│4. │Клепальщик; │ При работе с ручным │ │

│ │чеканщик │ пневматическим инструментом: │ │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Брюки брезентовые │1 │

│ │ │Рукавицы виброзащитные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Противошумные наушники │До износа │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│5. │Контролер │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │судокорпусных, │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │судомонтажных │ На наружных работах зимой │ │

│ │и трубопроводных │ дополнительно: │ │

│ │работ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │ │ │

│6. │Котельщик судовой │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Брюки брезентовые │1 │

│ │ │Рукавицы виброзащитные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Противошумные наушники │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ гибке на горне: │ │

│ │ │Фартук брезентовый с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│7. │Кузнец ручной ковки│ При выполнении работ по │ │

│ │ │ гибке на горне при котельщике│ │

│ │ │ судовом: │ │

│ │ │Фартук брезентовый с нагрудником │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│8. │Маляр │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ окраске и ошкрябке судов │ │

│ │ │ вручную: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│9. │Машинист сухих │ При выполнении работ в │ │

│ │доковых установок; │ доковых шахтах: │ │

│ │электромонтер по │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ремонту и обслужи- │капюшоном с водостойкой │ │

│ │ванию электрообо- │пропиткой │1 на 2 года│

│ │рудования │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │ │ │

│10. │Нагревальщик │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │(сварщик) металла │Брюки брезентовые │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│10а.│Начальник дока │Костюм вискозно-лавсановый │1 │

│ │(докмейстер) │Плащ брезентовый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│(п. 10а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3464962Y0R0N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│11. │Плотник судовой │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые (при работе │ │

│ │ │в доках) │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ доках и на стапелях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При работе в доках │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ конопатке: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые (при работе │ │

│ │ │в доках) │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ При занятости на осмолке │ │

│ │ │ судов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Наколенники брезентовые │2 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│12. │Подсобный рабочий │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ доках: │ │

│ │ │Костюм вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│13. │Рабочий │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ нагреву и передаче горячих │ │

│ │ │ заклепок: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│14. │Радиомонтажник │ При выполнении работ на │ │

│ │судовой; │ стапелях и открытых │ │

│ │проверщик │ судосборочных площадках: │ │

│ │судовой; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │регулировщик │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │радиоэлектронной │Очки защитные │До износа │

│ │аппаратуры и │ На наружных работах │ │

│ │приборов │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│15. │Разметчик судовой │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Туфли на войлочной подошве │2 пары │

│ │ │Наколенники войлочные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│16. │Рубщик судовой │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Брюки брезентовые │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы виброзащитные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При работе с ручным │ │

│ │ │ пневматическим инструментом: │ │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Брюки брезентовые │1 │

│ │ │Рукавицы виброзащитные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Противошумные наушники │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│17. │Сборщик корпусов │Куртка брезентовая │1 │

│ │металлических │Брюки брезентовые │1 │

│ │судов; сборщик- │Наколенники брезентовые │2 пары │

│ │достройщик │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │судовой │Очки защитные │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│18. │Слесарь-монтажник │ При выполнении работ на │ │

│ │судовой; │ стапелях и открытых │ │

│ │трубопроводчик │ судосборочных площадках: │ │

│ │судовой; │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │электромонтажник │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │судовой │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│19. │Судокорпусник- │ При выполнении работ по │ │

│ │ремонтник; │ чистке водогрейных │ │

│ │чистильщик │ дымогарных труб: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│20. │Такелажник судовой │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ выморозке и сколке судов │ │

│ │ │ от льда: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│21. │Трубогибщик │ При выполнении работ по │ │

│ │судовой; │ изготовлению и гибке труб │ │

│ │медник по │ горячим способом при │ │

│ │изготовлению │ судостроении и судоремонте: │ │

│ │судовых изделий │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ изготовлению изделий горячим │ │

│ │ │ способом в цехе: │ │

│ │ │Фартук брезентовый с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│21а.│Уборщик производс- │ При выполнении работ по уборке│ │

│ │твенных и служебных│ отходов и мусора на судах и в│ │

│ │помещений │ междудонных пространствах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой│ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│(п. 21а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3464963Y0RDN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│22. │Чистильщик │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ очистке судов: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │ │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Скафандр │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

└────┴───────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────┘

Приложение N 6

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ, МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Утратили силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C149C42E4C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3454963Y0RAN) Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 508.

Приложение N 7

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РАБОТНИКАМ ЭЛЕВАТОРНОЙ, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ

И КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3464864Y0RFN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85)

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выда-│

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │чи на год │

│ │ должность │ │(единицы, │

│ │ │ │комплекты) │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┤

│ I. ЭЛЕВАТОРНАЯ И МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ │

│ │

│1. │Аппаратчик │ При занятости на сортировке │ │

│ │крупяного │ продуктов, на веечных │ │

│ │производства │ установках и машинах: │ │

│ │ │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │ │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │ При занятости на выбойке │ │

│ │ │ продукции дополнительно: │ │

│ │ │Нарукавники │2 пары │

│ │ │ При занятости на обое зерна:│ │

│ │ │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │ │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │ │ │

│2. │Аппаратчик │ При работе на вальцевых │ │

│ │мукомольного │ станках: │ │

│ │производства │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │ │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │ При занятости на обое зерна:│ │

│ │ │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │ │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │ При занятости на мойке зерна│ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Фартук непромокаемый │1 │

│ │ │Нарукавники │1 пара │

│ │ │ │ │

│3. │Аппаратчик обработки│Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │зерна; машинист│из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │очистительных машин;│Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │силосник; сушильщик│ │ │

│ │пищевой продукции;│ │ │

│ │транспортерщик; │ │ │

│ │чистильщик оборудо-│ │ │

│ │вания │ │ │

│ │ │ │ │

│4. │Весовщик; зашиваль-│Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │щик мягкой тары;│из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │мастер участка (про-│ Весовщику и смазчику, │ │

│ │изводственного); │ занятым в неотапливаемых │ │

│ │маркировщик; маши-│ помещениях зимой │ │

│ │нист рушальных уста-│ дополнительно: │ │

│ │новок; подготовитель│Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │пищевого сырья и ма-│ Весовщику, зашивальщику │ │

│ │териалов; подсобный│ мягкой тары, маркировщику, │ │

│ │рабочий; смазчик;│ укладчику - упаковщику │ │

│ │укладчик-упаковщик │ дополнительно: │ │

│ │ │Нарукавники │2 пары │

│ │ │ │ │

│5. │Мастер участка │ При занятости на участке │ │

│ │ │ зерносушения: │ │

│ │ │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │ │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│6. │Начальник цеха │Костюм хлопчатобумажный из │ │

│ │(заместитель │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │начальника цеха); │ │ │

│ │заведующий складом; │ │ │

│ │начальник │ │ │

│ │производства │ │ │

│ │ │ │ │

│7. │Рабочий, занятый │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │на очистке, │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ремонте и наладке │ │ │

│ │вентиляционного │ │ │

│ │(аспирационного), │ │ │

│ │транспортного, │ │ │

│ │зерноочистительного,│ │ │

│ │размалывающего и │ │ │

│ │просеивающего │ │ │

│ │оборудования на │ │ │

│ │элеваторах, │ │ │

│ │мельницах, │ │ │

│ │крупозаводах │ │ │

│ │ │ │ │

│8. │Рабочий, постоянно│Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │занятый на погруз- │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ке - разгрузке зер- │ │ │

│ │на, отрубей и отхо- │ │ │

│ │дов в вагонах и на │ │ │

│ │судах - баржах, а │ │ │

│ │также на подработке │ │ │

│ │зерна в складах с │ │ │

│ │передвижными транс- │ │ │

│ │портными механизмами│ │ │

│ │ │ │ │

│9. │Рабочий и мастер,│Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │занятые на обработке│из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │(очистке, сортиров-│ Рабочим, занятым на │ │

│ │ке, приемке, почин-│ дезинсекции мешкотары, │ │

│ │ке, упаковке, выво-│ бывшей в употреблении, │ │

│ │ротке, подноске, де-│ дополнительно: │ │

│ │зинсекции) мешкота-│Фартук непромокаемый │1 │

│ │ры, бывшей в упот-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │реблении │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Противогаз │До износа │

│ │ │ │ │

│10.│Рабочий и механик,│Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │занятые на очистке,│из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ремонте и наладке│ │ │

│ │мешковышибальных и│ │ │

│ │швейных машин и вен-│ │ │

│ │тиляционного (аспи-│ │ │

│ │рационного) оборудо-│ │ │

│ │вания тароремонтных│ │ │

│ │цехов, мастерских и│ │ │

│ │фабрик │ │ │

│ │ │ │ │

│11.│Химик, осуществляю-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │щий контроль за сос-│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │тоянием воздушной│Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │среды при дезинсек-│Фартук резиновый │Дежурный │

│ │ционных работах и│Противогаз │До износа │

│ │проверку зерна и│Респиратор │До износа │

│ │зернопродуктов, под-│Очки защитные │До износа │

│ │вергающихся химичес-│ │ │

│ │кой обработке, на│ │ │

│ │остаточное содержа-│ │ │

│ │ние ядохимикатов │ │ │

│ │

│ II. ПРЕДПРИЯТИЯ И ЦЕХИ ПО ОБРАБОТКЕ СОРТОВЫХ │

│ И ГИБРИДНЫХ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР │

│ │

│12.│Аппаратчик обработки│Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │зерна; загрузчик- │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │выгрузчик пищевой│ Аппаратчику обработки │ │

│ │продукции; обмолот-│ зерна, занятому на │ │

│ │чик; подсобный рабо-│ протравке семян кукурузы, │ │

│ │чий; сортировщик в│ дополнительно: │ │

│ │производстве пищевой│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │продукции │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │ │

│ │ │Противогаз │До износа │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │

│ III. КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ │

│ │

│13.│Аппаратчик комбикор-│Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │мового производства;│из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │машинист дробильных│ Аппаратчику комбикормового │ │

│ │установок; подгото-│ производства и │ │

│ │витель пищевого│ транспортерщику при работе │ │

│ │сырья и материалов;│ на малогабаритных │ │

│ │прессовщик-формовщик│ комбикормовых агрегатах │ │

│ │пищевой продукции;│ на наружных работах зимой │ │

│ │силосник; │ дополнительно: │ │

│ │транспортерщик │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ Аппаратчику комбикормового │ │

│ │ │ производства, занятому на │ │

│ │ │ приготовлении мелассы: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный из │ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Фартук непромокаемый │2 │

│ │ │ │ │

│14.│Мастер │ При работе на малогабаритных│ │

│ │ │ комбикормовых агрегатах │ │

│ │ │ на наружных работах зимой: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │

│ IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХЛЕБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ │

│ │

│15.│Государственный │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │хлебный инспектор,│из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │занятый непосредс-│ При выполнении работы на │ │

│ │твенно инспектирова-│ контрольно-пограничных │ │

│ │нием зернопродуктов│ пунктах, в портах │ │

│ │и досмотром зерна и│ дополнительно: │ │

│ │продуктов его пере-│Ботинки кожаные │1 пара │

│ │работки на контроль-│ │ │

│ │но-пограничных │ │ │

│ │пунктах, в портах,│ │ │

│ │на хлебоприемных и│ │ │

│ │зерноперерабатываю- │ │ │

│ │щих предприятиях │ │ │

│ │ │ │ │

│16.│Техник-лаборант; │ При выполнении технических │ │

│ │заведующий лаборато-│ и химических анализов │ │

│ │рией; лаборант хими-│ сельскохозяйственных │ │

│ │ко-бактериологи- │ продуктов: │ │

│ │ческого анализа; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │техник-технолог │Колпак хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При работе с хлорпикрином, │ │

│ │ │ дихлорэтаном и другими │ │

│ │ │ сильнодействующими │ │

│ │ │ веществами, химикатами и │ │

│ │ │ кислотами дополнительно: │ │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Фартук резиновый │Дежурный │

│ │ │Очки защитные │Дежурные │

│ │ │Респиратор │Дежурный │

│ │

│ V. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ │

│ │

│17.│Аппаратчик комбикор-│ При занятости на выбойке │ │

│ │мового производства;│ продукции: │ │

│ │аппаратчик крупяного│Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │производства; аппа-│из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ратчик мукомольного│ │ │

│ │производства │ │ │

│ │ │ │ │

│18.│Весовщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При работе в неотапливаемых │ │

│ │ │ помещениях зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│19.│Водитель │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │погрузчика; │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │машинист │ Зимой дополнительно: │ │

│ │штабелеформирующей │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │машины │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ Водителю погрузчика │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ │ │

│20.│Загрузчик-выгрузчик │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │пищевой продукции; │нагрудником │1 │

│ │тракторист- │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │машинист сельскохо- │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │зяйственного произ- │ │ │

│ │водства │ │ │

│ │ │ │ │

│21.│Зашивальщик мягкой │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │тары │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │ │ │

│22.│Лифтер │ При работе в корпусах │ │

│ │ │ элеваторов, мельниц, │ │

│ │ │ крупяных, комбикормовых │ │

│ │ │ и кукурузных заводов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │ │ │

│23.│Мастер и старший│Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │мастер, водитель ав-│с кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │томобиля, дезинфек-│Белье нательное │2 комплекта│

│ │тор, заведующий│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │складом, начальник│Фартук прорезиненный │1 │

│ │отряда, техник, за-│Перчатки резиновые │2 пары │

│ │нятые на работах по│Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │борьбе с вредителями│Противогаз │До износа │

│ │хлебных запасов с│Респиратор │До износа │

│ │применением сильно-│Очки защитные │До износа │

│ │действующих ядовитых│ При занятости на работах │ │

│ │веществ и других│ по газации, дегазации и │ │

│ │ядохимикатов, а так-│ охлаждению зерна аппаратами │ │

│ │же на расфасовке,│ активной газации на наружных│ │

│ │перевозке, погрузке,│ работах зимой дополнительно:│ │

│ │разгрузке, хранении│Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │и других операциях с│Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │этими ядохимикатами │Сапоги кирзовые вместо сапог │ │

│ │ │резиновых │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Рукавицы ватные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ │ │

│24.│Машинист автомобиле-│Костюм хлопчатобумажный из пыле-│ │

│ │разгрузчика; маши-│непроницаемой ткани │1 │

│ │нист зерновых погру-│ На наружных работах зимой в│ │

│ │зочно-разгрузочных │ особом, IV, III, II и I поясах│ │

│ │машин; машинист ва-│ дополнительно: │ │

│ │гоноопрокидывателя; │Куртка на утепляющей прокладке │дежурная │

│ │моторист механичес-│ │ │

│ │кой лопаты; машинист│ │ │

│ │перегружателей │ │ │

│(п. 24 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3464865Y0REN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│25.│Машинист вентиляци-│Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │онной и аспирацион-│из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ной установок │ При работе на элеваторах │ │

│ │ │ и в складах силосного типа │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │ │ │

│26.│Машинист двигателей │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │внутреннего │ Машинисту двигателей │ │

│ │сгорания; │ внутреннего сгорания │ │

│ │моторист │ дополнительно: │ │

│ │электродвигателей │Шлем хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Противошумные наушники │До износа │

│ │ │ │ │

│27.│Машинист (кочегар) │ При выполнении работ по │ │

│ │котельной │ выгрузке золы из печей и │ │

│ │ │ котлов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный из │ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│28.│Машинист │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │очистительных машин │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │ При работе на элеваторах │ │

│ │ │ и складах силосного типа │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │ │ │

│29.│Наладчик │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │оборудования │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │в производстве │ │ │

│ │пищевой │ │ │

│ │продукции │ │ │

│ │ │ │ │

│30.│Насекальщик мелящих │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │камней │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│31.│Научный сотрудник, │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │старший научный │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │сотрудник и младший │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │научный сотрудник, │Противогаз │До износа │

│ │заведующий │Респиратор │До износа │

│ │лабораторией, │ │ │

│ │ведущий специалист, │ │ │

│ │инженер и старший │ │ │

│ │инженер, техник и │ │ │

│ │старший техник, │ │ │

│ │лаборант и старший │ │ │

│ │лаборант, занятые в │ │ │

│ │лабораториях │ │ │

│ │разработкой и │ │ │

│ │испытанием новых │ │ │

│ │средств и способов │ │ │

│ │борьбы с вредителями│ │ │

│ │хлебных злаков │ │ │

│ │ │ │ │

│32.│Силосник │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │ │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │ При работе на элеваторах │ │

│ │ │ и складах силосного типа │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 3 года│

│ │ │ │ │

│33.│Слесарь по контроль-│ При занятости на ремонтных ра-│ │

│ │но-измерительным │ ботах в производственных цехах│ │

│ │приборам и автома-│ комбикормовых, кукурузных за-│ │

│ │тике; слесарь-ремон-│ водов, пунктов, баз, тароре-│ │

│ │тник; столяр; элек-│ монтных фабрик и мастерских: │ │

│ │тромонтер по ремонту│Костюм и шлем хлопчатобумажные│ │

│ │и обслуживанию│из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │электрооборудования;│Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │жестянщик │ Электромонтеру по ремонту и│ │

│ │ │ обслуживанию электрооборудова-│ │

│ │ │ ния: │ │

│ │ │Перчатки диэлектрические │дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │дежурные │

│ │ │ Слесарю по контрольно-измери-│ │

│ │ │ тельным приборам и автоматике,│ │

│ │ │ слесарю-ремонтнику на наружных│ │

│ │ │ работах зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │по поясам │

│(п. 33 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C346486AY0R1N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│34.│Слесарь-ремонтник │ При занятости на │ │

│ │ │ обслуживании сопла │ │

│ │ │ пневматических установок: │ │

│ │ │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │ │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │ │ │

│35.│Слесарь-ремонтник; │ При занятости на обслужива- │ │

│ │электромонтер по │ нии и ремонте штабелеформи- │ │

│ │ремонту и │ рующих машин: │ │

│ │обслуживанию │Костюм и шлем хлопчатобумажные │ │

│ │электрооборудования │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Рукавицы двупалые │6 пар │

│ │ │ Зимой всем дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│36.│Слесарь-электрик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │по ремонту │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │электрооборудования;│Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │электромонтер по │ При работе на высоте │ │

│ │ремонту и │ дополнительно: │ │

│ │обслуживанию │Когти и пояс предохранительный │ │

│ │электрооборудования │с карабином │Дежурные │

│ │ │ На наружных работах зимой в │ │

│ │ │ особом, IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ │ │ │

│37.│Транспортерщик │Костюм хлопчатобумажный из │ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ При работе на элеваторах │ │

│ │ │ и складах силосного типа │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Шлем хлопчатобумажный из │ │

│ │ │пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│38.│Транспортировщик │ При занятости на подвозке │ │

│ │ │ топлива к котлам и │ │

│ │ │ производственным печам: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на подвозке │ │

│ │ │ твердого минерального │ │

│ │ │ топлива дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│39.│Шлифовщик │ При работе с обильным │ │

│ │ │ охлаждением эмульсиями: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

└───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘

Приложение N 8

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОРГАНИЗАЦИЙ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ВНУТРИЗАВОДСКОЙ ТРАНСПОРТ)

Утратили силу. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA997484B1615924BEB95C91243D416652A80DE7228E0F8C34548Y6R1N) Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 N 150.

Приложение N 9

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

СТАНЦИЙ И ЦЕХОВ ПО ВЫРАБОТКЕ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выда-│

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │чи на год │

│ │ должность │ │(единицы, │

│ │ │ │комплекты) │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│1. │Газовщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│2. │Газогенераторщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по шуровке топлива пиками │ │

│ │ │ или пневмоинструментом: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по очистке коллекторов, │ │

│ │ │ газосливов и пылеулавлива- │ │

│ │ │ телей от фусов и смолы: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│3. │Машинист газогенера-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │торной станции; │Полусапоги резиновые │1 пара │

│ │оператор газголь- │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │дерной станции │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ │ │

│4. │Машинист (кочегар) │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │котельной │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│5. │Подсобный рабочий │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ эксплуатации газовой сети: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по обслуживанию наружной │ │

│ │ │ газовой сети дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года│

│ │ │Сапоги резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│6. │Рабочие всех │ При выполнении работ │ │

│ │профессий │ по загрузке реактивов в │ │

│ │ │ газоочистительные установки:│ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по очистке фильтров, │ │

│ │ │ газопровода, вентиляционной │ │

│ │ │ системы и дымохода: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ │ │

│7. │Слесарь по │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │эксплуатации │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │и ремонту газового │Противогаз │Дежурный │

│ │оборудования │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по обслуживанию наружной │ │

│ │ │ газовой сети дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│8. │Слесарь-ремонтник │ При выполнении работ │ │

│ │ │ по ремонту оборудования │ │

│ │ │ газостанций и цехов по │ │

│ │ │ выработке генераторного │ │

│ │ │ газа: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ │ │

│9. │Транспортировщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

└───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘

Приложение N 10

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НАБЛЮДЕНИЯ И РАБОТЫ

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │ Норма выдачи│

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │ на год │

│ │ должность │ │ (единицы, │

│ │ │ │ комплекты) │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┤

│ I. Работники, осуществляющие гидрометеорологические │

│ и другие наблюдения и работы, а также экспедиционный │

│ персонал и персонал оперативных синоптических │

│ групп на судах │

│ │

│1. │Гидрометнаблюдатель │ При занятости │ │

│ │поста I разряда │ гидрометрическими │ │

│ │ │ наблюдениями: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 3 │

│ │ │ │года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке в │ │

│ │ │особом и I поясах │По поясам │

│ │ │Полушубок в особом, IV, III и │ │

│ │ │II поясах │1 на 4 года │

│ │ │Шапка-ушанка в IV поясе │1 на 3 года │

│ │ │Рукавицы меховые в IV поясе │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV, III, II и I поясах│По поясам │

│ │ │ │ │

│2. │Гидрометнаблюдатель │Сапоги резиновые │1 пара на 2 │

│ │постов II и III │ │года │

│ │разрядов │Валенки в особом и IV поясах │По поясам │

│ │ │ При измерении расхода воды │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │Дежурные │

│ │ │ │ │

│3. │Инженер; техник; │ При занятости на станциях, │ │

│ │подсобный рабочий │ в том числе в судовых и │ │

│ │ │ специализированных │ │

│ │ │ обсерваториях, с гидрологи- │ │

│ │ │ ческими наблюдениями на │ │

│ │ │ реках, болотах, озерах, │ │

│ │ │ водохранилищах и морях: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 3 │

│ │ │ │года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Полушубок в особом, IV, III и │ │

│ │ │II поясах │1 на 4 года │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке в особом и I поясах │По поясам │

│ │ │Шапка-ушанка в IV поясе │1 на 3 года │

│ │ │Рукавицы меховые в IV поясе │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │I поясах │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│4. │Инженер; техник; │ При выполнении работ в │ │

│ │лаборант; подсобный │ лабораториях центров по │ │

│ │рабочий │ мониторингу загрязнения │ │

│ │ │ окружающей среды, │ │

│ │ │ в химлабораториях: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Фартук резиновый │Дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│5. │Техник; начальник │ При выполнении │ │

│ │станции; подсобный │ метеорологических, │ │

│ │рабочий │ геофизических, │ │

│ │ │ агрометеорологических, │ │

│ │ │ шаропилотных наблюдений на │ │

│ │ │ станциях (в группах): │ │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ │

│ │ │во II и I поясах │Дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом и IV поясах │По поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV, III и II │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │ При постоянной работе на │ │

│ │ │ высокогорных труднодоступных│ │

│ │ │ станциях на высоте свыше │ │

│ │ │ 2000 м дополнительно (если │ │

│ │ │ не предусмотрены этим │ │

│ │ │ работникам по другим │ │

│ │ │ основаниям): │ │

│ │ │Полушубок │1 на 4 года │

│ │ │Валенки │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │ При работе на зарядке │ │

│ │ │ аккумуляторов дополнительно:│ │

│ │ │Фартук резиновый │Дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении шаропилотных │ │

│ │ │ наблюдений, снегомерных │ │

│ │ │ съемок и агрометеорологичес-│ │

│ │ │ ких работ в полевых условиях│ │

│ │ │ в IV и III поясах на каждую │ │

│ │ │ станцию дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок │Дежурный │

│ │ │ При постоянной работе на │ │

│ │ │ высокогорных и труднодоступ-│ │

│ │ │ ных станциях на высоте свыше│ │

│ │ │ 1500 м в IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Полушубок │1 на 4 года │

│ │ │ Техникам, занятым на авиа- │ │

│ │ │ метеорологических станциях │ │

│ │ │ выполнением наблюдений на │ │

│ │ │ стартово-командных пунктах │ │

│ │ │ и ближних приводных радио- │ │

│ │ │ станциях, дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │во II и III поясах │По поясам │

│ │

│ Примечания. 1. Работникам, профессии и должности которых │

│перечислены в [пунктах 1](#P8926) и [2](#P8939) настоящих Норм, работающим на │

│станциях, расположенных на островах и эстакадах в море, в │

│районах, не входящих в климатические пояса, выдается │

│дополнительно одна куртка на утепляющей прокладке на 3 года. │

│ 2. Начальникам морских, судовых, гидрологических станций, │

│непосредственно выполняющим гидрологические работы, спецодежда, │

│спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются по │

│нормам, предусмотренным в [пунктах 1](#P8926) и [2](#P8939) настоящих Норм. │

│ 3. Младшим техникам аэрологических станций, постоянно │

│выполняющим метеорологические наблюдения, спецодежда, спецобувь и │

│другие средства индивидуальной защиты выдаются по нормам, │

│предусмотренным в [пункте 5](#P8974) настоящих Норм. │

│ │

│ II. Работники аэрологических станций, пунктов │

│ аэростатного зондирования и шаропилотных пунктов, │

│ центральных аэрологических обсерваторий │

│ │

│6. │Газогенераторщик │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ добыче водорода: │ │

│ │ │Фартук резиновый │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV и III │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │ │ │

│7. │Инженер; техник │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ аэрологической станции │ │

│ │ │ (пункте радиозондирования): │ │

│ │ │Полушубок в IV поясе │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке в особом, IV, III, │ │

│ │ │II и I поясах │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV и III │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Перчатки шерстяные в особом, │ │

│ │ │IV и III поясах │1 пара │

│ │ │ │ │

│8. │Работник аэрологи- │ При занятости обработкой │ │

│ │ческой станции │ оболочек радиозондов │ │

│ │ │ углеводородами: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │ │

│ │ │(3 комплекта на станцию) │Дежурный │

│ │ │ │ │

│9. │Техник │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ пеленгаторной станции и │ │

│ │ │ метеорологическом │ │

│ │ │ радиолокаторе: │ │

│ │ │Боты диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ В особом климатическом │ │

│ │ │ поясе и на высоте свыше │ │

│ │ │ 3000 м над уровнем моря │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ аэрологической станции: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в IV и III поясах │По поясам │

│ │

│ III. Работники службы средств измерения, │

│ отделов (групп) поверки измерительной техники │

│ │

│10.│Инженер, старший │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │инженер; начальник │Шапочка или косынка │ │

│ │службы; начальник │хлопчатобумажная │1 │

│ │отдела; │ │ │

│ │начальник группы │ │ │

│ │ │ │ │

│11.│Механик; старший │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │механик │ │ │

│ │ │ │ │

│12.│Подсобный рабочий │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │ │Рукавицы брезентовые │1 пара │

│ │ │ │ │

│13.│Техник │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │ │Рукавицы прорезиненные │Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Шапочка или косынка │ │

│ │ │хлопчатобумажная │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│14.│Уборщик производст- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │венных и служебных │ │ │

│ │помещений │ │ │

│ │

│ Монтажно-ремонтные отделы (группы) │

│ │

│15.│Инженер, старший │Плащ непромокаемый │1 на 4 года │

│ │инженер; техник, │Накомарник │Дежурный │

│ │старший техник; │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │начальник группы; │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │начальник отдела; │в особом и IV поясах │По поясам │

│ │подсобный рабочий │Шапка-ушанка в особом и IV │ │

│ │ │поясах │1 на 3 года │

│ │ │Валенки в особом, IV и III │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 3 │

│ │ │ │года │

│ │ │ При работе в горах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Свитер полушерстяной │1 на 3 года │

│ │ │Валенки │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Носки шерстяные │1 пара │

│ │ │Штормовой костюм │Дежурный │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Ботинки горные │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │

│ IV. Работники партий и отрядов │

│ │

│16.│Инженер; мастер; │ При выполнении работ в │ │

│ │начальник партии, │ гидрографической, ремонтно -│ │

│ │отряда; техник; │ восстановительной │ │

│ │подсобный рабочий; │ и монтажной партиях: │ │

│ │проводник │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │ │на 3 года │

│ │ │Накомарник │Дежурный │

│ │ │Плащ непромокаемый │1 на 4 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом и IV поясах │По поясам │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки в особом, IV и III │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Шапка-ушанка в особом и IV │ │

│ │ │поясах │1 на 3 года │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ гидрографической партии │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │на 3 года │

│ │ │Рукавицы брезентовые │2 пары │

│ │ │ │ │

│17.│Инженер; техник; │ При занятости в снегомерной │ │

│ │начальник партии, │ партии, снегомерном отряде, │ │

│ │отряда; подсобный │ на снеголавинной станции: │ │

│ │рабочий; проводник │Очки защитные │До износа │

│ │ │Свитер полушерстяной │1 на 3 года │

│ │ │Валенки │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Носки шерстяные │1 пара │

│ │ │Ботинки горные │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Штормовой костюм │Дежурный │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │ При работе в горах на │ │

│ │ │ снеголавинных станциях, в │ │

│ │ │ снегомерных и гидрографичес-│ │

│ │ │ ких партиях и отрядах на │ │

│ │ │ высоте 2000 м и выше │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Костюм кожаный на меху │1 на 3 года │

│ │ │Белье шерстяное │1 комплект на│

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │ │ │

│18.│Работник монтажной │ При работе в горах: │ │

│ │партии │Очки защитные │До износа │

│ │ │Свитер полушерстяной │1 на 3 года │

│ │ │Штормовой костюм │Дежурный │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Носки шерстяные │1 пара │

│ │ │Валенки │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Ботинки горные │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │ При работе в горах на │ │

│ │ │ снеголавинных станциях, │ │

│ │ │ в снегомерных и гидрогра- │ │

│ │ │ фических партиях и отрядах │ │

│ │ │ на высоте 2000 м и выше │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Костюм кожаный на меху │1 на 3 года │

│ │ │Белье шерстяное │1 комплект │

│ │ │ │на 1,5 года │

│ │

│ V. Работники обсерваторий и управлений │

│ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды │

│ │

│19.│Работники всех │ При выполнении работ внутри │ │

│ │профессий и │ термобарокамер, в аэрозоль- │ │

│ │должностей │ ной камере и аэродинамичес- │ │

│ │ │ кой трубе при низких │ │

│ │ │ температурах (до -45 град. C│ │

│ │ │ и ниже): │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Куртка хлопчатобумажная на │ │

│ │ │меху │Дежурная │

│ │ │Брюки хлопчатобумажные на меху │Дежурные │

│ │ │Шапка-ушанка │Дежурная │

│ │ │Унты меховые │Дежурные │

│ │ │Перчатки шерстяные │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ обслуживанию и ремонту │ │

│ │ │ установок и аппаратуры на │ │

│ │ │ открытом воздухе на мачте │ │

│ │ │ высотой свыше 300 м: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │Дежурная │

│ │ │Шапка-ушанка │Дежурная │

│ │ │Унты меховые │Дежурные │

│ │ │Перчатки шерстяные │Дежурные │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │Дежурные │

│ │ │ │ │

│20.│Работники гидромет- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │фонда │ │ │

│ │ │ │ │

│21.│Руководители и │ При инспектировании │ │

│ │специалисты │ станций и работ в │ │

│ │сетевых организаций │ труднодоступных районах: │ │

│ │и аппарата управле- │Рукавицы меховые в особом и │ │

│ │ний по │IV поясах │Дежурные │

│ │гидрометеорологии │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │и мониторингу │Сапоги кирзовые │Дежурные │

│ │окружающей среды │Очки защитные │До износа │

│ │ │Полушубок в особом и IV поясах │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке в III, II и I поясах │Дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом и IV поясах │Дежурные │

│ │ │Валенки в особом, IV и III │ │

│ │ │поясах │Дежурные │

│ │

│ VI. Работники подразделений по борьбе с градом │

│ │

│22.│Боец 2 класса; инже-│ При выполнении работ в │ │

│ │нер; командир воени-│ полевых условиях: │ │

│ │зированной части;│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │командир огневой│Плащ непромокаемый │1 на 3 года │

│ │точки - боец 1 клас-│Сапоги кирзовые │1 пара на 2 │

│ │са; начальники отде-│ │года │

│ │лов: воздействия,│Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │радиолокации и свя-│Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │зи, ракетно-артил- │Валенки │1 пара на 4 │

│ │лерийского; началь-│ │года │

│ │ник службы по борьбе│Брюки на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │с градом; радиоопе-│ Командиру огневой точки - │ │

│ │ратор │ бойцу 1 класса, бойцу 2 │ │

│ │ │ класса дополнительно: │ │

│ │ │Противошумные наушники │До износа │

│ │

│ VII. Работники лабораторий центров по мониторингу │

│ загрязнения окружающей среды, химлаборатории │

│ │

│23.│Работники │ При занятости на полевых и │ │

│ │лабораторий │ экспедиционных работах: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Рукавицы комбинированные │Дежурные │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │

│ VIII. Работники ледоисследовательского │

│ бассейна Арктического и Антарктического │

│ научно-исследовательского института │

│ │

│24.│Всем работникам │Полушубок │Дежурный │

│ │ледоисследователь- │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ского бассейна │Брюки на утепляющей прокладке │Дежурные │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │Галоши на валенки │Дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы меховые │Дежурные │

│ │ │Перчатки шерстяные │Дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │Дежурные │

│ │ │Шапка-ушанка │Дежурная │

│ │

│ Примечание. Спецодежда и спецобувь, предусмотренные в │

│настоящем пункте, содержатся в инвентаре ледоисследовательского │

│бассейна и выдаются только на время проведения работ при низких │

│температурах. │

│ │

│ IX. Работники, выполняющие работы в особом │

│ климатическом поясе, а также на высоте свыше 3000 м │

│ над уровнем моря независимо от пояса │

│ │

│25.│Работники всех │ При занятости на открытом │ │

│ │профессий и │ воздухе в особом │ │

│ │должностей │ климатическом поясе, а также│ │

│ │ │ на высоте свыше 3000 м над │ │

│ │ │ уровнем моря независимо от │ │

│ │ │ пояса: │ │

│ │ │Полупальто меховое │1 на 4 года │

│ │ │Шапка-ушанка │1 на 3 года │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара │

│ │ │Валенки │1 пара │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │

│ Примечания. 1. Спецодежда, спецобувь и другие средства │

│индивидуальной защиты, предусмотренные настоящим пунктом, не │

│выдаются работникам, основные функции которых не вызывают │

│необходимости пребывания на открытом воздухе. │

│ 2. Для работников, постоянно работающих в закрытых │

│отапливаемых помещениях, разрешается иметь в инвентаре │

│предусмотренные настоящим пунктом средства индивидуальной защиты │

│в размере 10% от количества работников на случай их выезда в │

│служебные командировки в районы Арктики или выполнения │

│производственных работ на открытом воздухе. Круг этих работников │

│определяется согласованным решением работодателя и профсоюзного │

│органа или иного уполномоченного работниками представительного │

│органа. │

│ │

│ Работники полярных станций и станций по обеспечению │

│ безопасности кораблевождения, обсерватории │

│ │

│26.│Работники всех │ При выполнении работ на │ │

│ │профессий │ открытом воздухе: │ │

│ │и должностей │Куртка на утепляющей │ │

│ │ │прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │

│ Примечание. Кроме предусмотренных настоящим пунктом спецодежды │

│и спецобуви, на каждой полярной станции, станции по обеспечению │

│безопасности кораблевождения, в обсерватории необходимо иметь в │

│инвентаре в размере 20% от количества работающих, а на выносных │

│полярных станциях на каждого работника: │

│ │ │Костюм меховой │ │

│ │ │Унты меховые │ │

│ │ │Чулки меховые │ │

│ │ │Сапоги резиновые │ │

│ │

│ Работники Арктического и Антарктического │

│ научно-исследовательского института, │

│ участвующие в экспедициях │

│ │

│27.│Работники всех │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │профессий и │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │должностей │Сапоги кожаные │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │

│ Примечание. Перечисленные в настоящем пункте спецодежда и │

│спецобувь выдаются, как инвентарь, только на период участия │

│работника в экспедиции. │

│ │

│ Работники сквозных профессий, выполняющие │

│ работы в особом климатическом поясе, а также на высоте │

│ свыше 3000 м над уровнем моря независимо от пояса │

│ │

│28.│Водитель │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │автомобиля │Плащ непромокаемый с │ │

│ │(кроме водителя │капюшоном │Дежурный │

│ │легкового │Костюм меховой вместо │ │

│ │автомобиля) │полупальто мехового │1 на 3 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Унты меховые вместо валенок │1 пара на 3 │

│ │ │ │года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Варежки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При обслуживании │ │

│ │ │ транспортного вездехода: │ │

│ │ │Костюм меховой вместо │ │

│ │ │полупальто мехового │1 на 3 года │

│ │ │Плащ непромокаемый с капюшоном │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Унты меховые вместо валенок │1 пара на 3 │

│ │ │ │года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Варежки шерстяные │2 пары │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│29.│Возчик │Тулуп │Дежурный │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые с высокими │ │

│ │ │голенищами │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│30.│Газогенераторщик │Костюм брезентовый │Дежурный │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Фартук резиновый │Дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│31.│Газосварщик; │Костюм хлопчатобумажный с огне- │ │

│ │электросварщик │защитной пропиткой │1 │

│ │ручной сварки │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Сапоги кирзовые │Дежурные │

│ │ │Варежки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Шлем защитный или щиток │До износа │

│ │ │ │ │

│32.│Грузчик │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│33.│Заведующий складом │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ неотапливаемых складах и на │ │

│ │ │ открытых площадках │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │ При работе с этилированным │ │

│ │ │ бензином дополнительно: │ │

│ │ │Фартук резиновый │Дежурный │

│ │ │Нарукавники резиновые │Дежурные │

│ │ │Сапоги кожаные на латунных │ │

│ │ │гвоздях вместо сапог кирзовых │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │ │ │

│34.│Заведующий │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │хозяйством │ │1,5 года │

│ │ │ │ │

│35.│Инженер; техник; │ При выполнении работ по │ │

│ │начальник станции, │ зондированию атмосферы: │ │

│ │пункта │Плащ брезентовый │Дежурный │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │ │ При выполнении гидрологичес-│ │

│ │ │ ких, гляциологических и │ │

│ │ │ океанографических │ │

│ │ │ наблюдений: │ │

│ │ │Костюм меховой вместо │ │

│ │ │полупальто мехового │1 на 3 года │

│ │ │Плащ брезентовый с капюшоном │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги резиновые с высокими │ │

│ │ │голенищами │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Варежки шерстяные │2 пары │

│ │ │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении актинометри- │ │

│ │ │ ческих наблюдений на │ │

│ │ │ станции, пункте: │ │

│ │ │Плащ брезентовый │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │ │ При выполнении гидрометеоро-│ │

│ │ │ логических и геофизических │ │

│ │ │ наблюдений: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Плащ брезентовый │Дежурный │

│ │ │ │ │

│36.│Инженер; техник │ При выполнении озонометри- │ │

│ │ │ ческих наблюдений на │ │

│ │ │ станции, пункте: │ │

│ │ │Плащ брезентовый с капюшоном │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара │

│ │ │Подшлемник шерстяной │1 на 2 года │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ радиолокационной установке: │ │

│ │ │Плащ брезентовый с капюшоном │Дежурный │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │ │ │ │

│37.│Истопник │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│38.│Кассир │Плащ непромокаемый с капюшоном │Дежурный │

│ │ │ │ │

│39.│Каюр │Плащ брезентовый с капюшоном │Дежурный │

│ │ │Костюм меховой вместо │ │

│ │ │полупальто мехового │1 на 3 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Малица с камлейкой │Дежурная │

│ │ │Унты меховые вместо валенок │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Чулки меховые │1 пара │

│ │ │Варежки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│40.│Кладовщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ неотапливаемом складе и на │ │

│ │ │ открытой площадке │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │ При работе с этилированным │ │

│ │ │ бензином дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги кожаные на латунных │ │

│ │ │гвоздях вместо сапог кирзовых │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Нарукавники резиновые │Дежурные │

│ │ │Фартук резиновый │Дежурный │

│ │ │ │ │

│41.│Комендант │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │ │ │

│42.│Конюх │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 пары │

│ │ │Сапоги резиновые с высокими │ │

│ │ │голенищами │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│43.│Кузнец ручной ковки │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Фартук кожаный с нагрудником │1 на 2 года │

│ │ │Ботинки кожаные с гладким верхом│1 пара │

│ │ │Варежки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│44.│Матрос; моторист; │Плащ непромокаемый с капюшоном │Дежурный │

│ │рулевой (кормщик) │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Сапоги резиновые с высокими │ │

│ │ │голенищами │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ Мотористу дополнительно: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│45.│Матрос береговой │Плащ брезентовый с капюшоном │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│46.│Машинист двигателей │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │внутреннего │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │сгорания │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│47.│Машинист (кочегар) │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │котельной │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│48.│Механик всех │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │наименований (кроме │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │электромеханика) │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │ │ │

│49.│Монтажник связи - │Костюм меховой вместо │ │

│ │антенщик │полупальто мехового │1 на 3 года │

│ │ │Костюм брезентовый │1 на 3 года │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│50.│Моторист │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │электродвигателей │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│51.│Подсобный рабочий │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Сапоги резиновые с высокими │ │

│ │ │голенищами │1 пара │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│52.│Рабочий по │Костюм брезентовый │1 │

│ │благоустройству │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │(на работах по │Брюки на утепляющей прокладке │1 │

│ │удалению нечистот │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │вручную) │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│53.│Слесари всех │ На наружных работах: │ │

│ │наименований │Костюм меховой вместо │ │

│ │ │полупальто мехового │1 на 3 года │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ │Костюм брезентовый │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На работах в помещении: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ Слесарю - сантехнику: │ │

│ │ │Сапоги резиновые вместо сапог │ │

│ │ │кирзовых │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ │ │

│54.│Старшина-моторист │Плащ непромокаемый с капюшоном │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Сапоги резиновые с высокими │ │

│ │ │голенищами │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│55.│Сторож (вахтер) │ При охране наружных │ │

│ │ │ объектов: │ │

│ │ │Тулуп │Дежурный │

│ │ │Костюм меховой вместо │ │

│ │ │полупальто мехового │1 на 3 года │

│ │ │Плащ непромокаемый с капюшоном │Дежурный │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │ │ │

│56.│Техник │ При выполнении ремонта и │ │

│ │ │ поверки гидрометприборов: │ │

│ │ │Плащ брезентовый │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ узле (центре) связи, радио- │ │

│ │ │ станции, аппаратной связи: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ объекте вне помещения │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ │ │

│57.│Тракторист │Плащ непромокаемый с капюшоном │Дежурный │

│ │ │Костюм меховой вместо │ │

│ │ │полупальто мехового │1 на 3 года │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Унты меховые вместо валенок │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Варежки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│58.│Уборщик производст- │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │венных и служебных │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │помещений │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│59.│Электромеханик │ При обслуживании │ │

│ │связи; │ электролиний, линий связи и │ │

│ │электромонтер по │ телефонных сетей: │ │

│ │ремонту и │Полуплащ непромокаемый │Дежурный │

│ │обслуживанию │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │электрооборудования │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на 2 │

│ │ │ │года │

│ │ │Перчатки шерстяные │2 пары │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Пояс предохранительный │Дежурный │

│ │ │ При работе в помещениях: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ Примечания к [разделам I](#P9500) - [IX](#P9949). 1. Спецодежда, спецобувь и │

│другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные │

│одновременно в нескольких разделах, выдаются только по нормам с │

│минимальным сроком носки, содержащимся в одном из разделов │

│настоящих Норм. │

│ 2. В инвентаре управлений по гидрометеорологии и мониторингу │

│окружающей среды, расположенных в районах Крайнего Севера, для │

│производства инспекторских и других разъездных работ необходимо │

│иметь при количестве работников до 100 человек 5 комплектов, при │

│количестве работников до 200 человек 8 комплектов и при │

│количестве работников свыше 200 человек 10 комплектов следующего │

│набора спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной │

│защиты: │

│ │ │Костюм меховой │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │ │

│ │ │Унты меховые │ │

│ │ │Сапоги кожаные │ │

│ │ │Сапоги резиновые │ │

│ │ │Рукавицы меховые │ │

│ │

│ При работе с электрорадиоаппаратурой и электролитом │

│необходимо иметь в инвентаре: │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │ │

│ │ │Галоши диэлектрические │ │

│ │ │Перчатки диэлектрические │ │

│ │ │Перчатки резиновые │ │

│ │ │Очки защитные │ │

│ │

│ 3. Если по роду работы целесообразнее выдавать сапоги кирзовые │

│вместо сапог кожаных, то срок носки сапог кирзовых может быть │

│уменьшен на 0,5 года. │

│ 4. Работники, временно переведенные на работу по другой │

│профессии, обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими │

│средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения │

│этой работы, из числа спецодежды, спецобуви и других средств │

│индивидуальной защиты, бывших в употреблении, но годных к носке и │

│не потерявших своих защитных свойств. │

│ 5. Работникам министерств (ведомств), направляемым в │

│командировки в организации, находящиеся в Арктике, выдаются во │

│временное пользование на период командировки полупальто меховое, │

│унты меховые и валенки. │

│ 6. Работникам, которым куртка на утепляющей прокладке и брюки │

│на утепляющей прокладке выдаются на одинаковые сроки носки, можно │

│выдавать "Комплект зимний для гидрометеоролога" на тот же срок │

│носки. │

│ │

│ X. Работники, проводящие водолазные подводные │

│ научно-исследовательские работы в Арктике и Антарктике │

│ │

│60.│Руководители и │Свитер шерстяной водолазный │1 на 2 года │

│ │специалисты │Рейтузы шерстяные водолазные │1 на 2 года │

│ │ │Феска шерстяная │1 на 2 года │

│ │ │Перчатки шерстяные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Чулки шерстяные водолазные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Носки шерстяные │2 пары │

│ │ │Варежки шерстяные │1 пара │

│ │

│ Примечание. Шерстяное белье выдается в личное пользование │

│каждому водолазу и надевается только на время спуска в воду. При │

│работах на больших глубинах и в особо холодное время шерстяное │

│белье выдается в двух комплектах. │

│ │

│ XI. Работники, выполняющие работы на борту │

│ воздушных судов │

│ │

├───┬──────────────┬────────────────┬─────┬─────────────────────────────┤

│ N │ Профессия │ Наименование │Коли-│ Норма выдачи в годах по │

│п/п│ или │ средств │чест-│ климатическим районам │

│ │ должность │ индивидуальной │во │ │

│ │ │ защиты │(шт.,├────┬────┬────┬────┬────┬────┤

│ │ │ │пары)│ [I](#P10718) │ [II](#P10728) │ [III](#P10738)│ [IV](#P10778) │ [V](#P10806) │[Осо-](#P10822)│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │бый │

├───┼──────────────┼────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├───┼──────────────┼────────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│61.│Работник, │Куртка удлинен- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполняющий │ная на меху │ 1 │ - │ - │на 5│на 4│на 4│ - │

│ │обязанности │ │ │ │ │лет │года│года│ │

│ │бортового │Брюки на меху │ 1 │ - │ - │ - │ - │на 4│ - │

│ │наблюдателя │ │ │ │ │ │ │года│ │

│ │(аэролога, │Куртка │ │ │ │ │ │ │ │

│ │гидролога) в │хлопчатобумажная│ │ │ │ │ │ │ │

│ │составе │на ватине │ 1 │на 5│на 5│ - │ - │ - │ - │

│ │экипажей │ │ │лет │лет │ │ │ │ │

│ │самолетов │Свитер полу- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │класса ИЛ-14, │шерстяной │ 1 │ - │ - │ - │на 3│на 3│ - │

│ │имеющий │ │ │ │ │ │года│года│ │

│ │действующее │Унты меховые │ 1 │ - │ - │ - │на 3│на 3│ - │

│ │летное │ │ │ │ │ │года│года│ │

│ │свидетельство │Рукавицы меховые│ 1 │ - │ - │ - │на 2│на 2│ - │

│ │бортового │ │ │ │ │ │года│года│ │

│ │наблюдателя │Перчатки шер- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(бортового │стяные │ 1 │на 2│на 2│на 2│на 1│на 1│ - │

│ │оператора) │ │ │года│года│года│год │год │ │

│ │ │Носки меховые │ 1 │ - │ - │ - │на 2│на 2│ - │

│ │ │ │ │ │ │ │года│года│ │

│ │ │Носки шерстяные │ 1 │на 2│на 2│на 2│на 1│на 1│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│год │год │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│62.│Работник, │Куртка на меху │ 1 │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│ - │

│ │выполняющий │ │ │лет │лет │лет │лет │лет │ │

│ │обязанности │Брюки на меху │ 1 │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│ - │

│ │бортового │ │ │лет │лет │лет │лет │лет │ │

│ │наблюдателя │Костюм хлопчато-│ │ │ │ │ │ │ │

│ │(аэролога, │бумажный на │ │ │ │ │ │ │ │

│ │гидролога) │ватине │ 1 │на 5│на 5│на 5│на 5│на 5│ - │

│ │в составе │ │ │лет │лет │лет │лет │лет │ │

│ │экипажей │Унты меховые │ 1 │на 5│на 5│на 5│на 5│на 5│ - │

│ │реактивных │ │ │лет │лет │лет │лет │лет │ │

│ │самолетов - │Галоши к унтам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зондировщи- │меховым │ 1 │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│ - │

│ │ков, имеющий │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │действующее │Сапоги кожаные │ │ │ │ │ │ │ │

│ │летное │на меху │ 1 │на 5│на 5│на 5│на 5│на 5│ - │

│ │свидетельство │ │ │лет │лет │лет │лет │лет │ │

│ │бортового │Шлемофон кожаный│ │ │ │ │ │ │ │

│ │наблюдателя │зимний │ 1 │на 5│на 5│на 5│на 5│на 5│ - │

│ │(бортового │ │ │лет │лет │лет │лет │лет │ │

│ │оператора) │Шлемофон кожаный│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │летний │ 1 │на 4│на 4│на 4│на 4│на 4│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Подшлемник │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │хлопчатобумажный│ 2 │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Перчатки │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │шевретовые │ 1 │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Очки защитные │ 1 │на 5│на 5│на 5│на 5│на 5│ - │

│ │ │ │ │лет │лет │лет │лет │лет │ │

│ │ │Перчатки кожаные│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │на меху │ 1 │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Носки шерстяные │ 1 │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│63.│Работник, │Куртка удлинен- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполняющий │ная на меху │ 1 │ - │на 6│на 5│на 4│на 4│ - │

│ │обязанности │ │ │ │лет │лет │года│года│ │

│ │бортового │Брюки на меху │ 1 │ - │ - │на 5│на 4│на 4│ - │

│ │наблюдателя │ │ │ │ │лет │года│года│ │

│ │(аэролога, │Костюм │ │ │ │ │ │ │ │

│ │гидролога) │хлопчатобумажный│ │ │ │ │ │ │ │

│ │в составе │на ватине │ 1 │на 2│на 4│на 4│на 5│на 5│ - │

│ │экипажей │ │ │года│года│года│лет │лет │ │

│ │самолетов │Костюм кожаный │ │ │ │ │ │ │ │

│ │класса Ан-2 │комбинированный │ 1 │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│ - │

│ │и вертолетов, │ │ │лет │лет │лет │лет │лет │ │

│ │имеющий │Унты меховые │ 1 │ - │на 5│на 4│на 3│на 3│ - │

│ │действующее │ │ │ │лет │года│года│года│ │

│ │летное │Боты суконные │ │ │ │ │ │ │ │

│ │свидетельство │на резиновой │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бортового │подошве │ 1 │на 3│ - │ - │ - │ - │ - │

│ │наблюдателя │ │ │года│ │ │ │ │ │

│ │(бортового │Галоши к унтам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оператора) │меховым │ 1 │ - │на 3│на 3│на 3│на 3│ - │

│ │ │ │ │ │года│года│года│года│ │

│ │ │Перчатки кожаные│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │на байке │ 1 │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Носки меховые │ 1 │ - │ - │на 2│на 2│на 2│ - │

│ │ │ │ │ │ │года│года│года│ │

│ │ │Носки шерстяные │ 2 │на 2│на 2│на 2│на 1│на 1│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│год │год │ │

│ │ │Перчатки │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │шерстяные │ 1 │на 2│на 2│на 2│на 1│на 1│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│год │год │ │

│ │

│ Примечания к [пункту 63](#P10543). 1. При полетах на самолетах класса │

│Ан-2 в [IV климатическом районе](#P10778) брюки на меху не выдаются, а │

│выдаются брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке сроком │

│носки 2 года. │

│ 2. При полетах на гидросамолетах в [I,](#P10718) [II,](#P10728) [III,](#P10738) [IV](#P10778) и [V](#P10806) │

│климатических районах дополнительно выдаются сапоги кожаные │

│удлиненные сроком носки 3 года, а вместо костюма │

│хлопчатобумажного на ватине выдается костюм кожаный │

│комбинированный сроком носки 6 лет. │

│ │

│64.│Работник, │Куртка кожаная │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 4│

│ │выполняющий │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │обязанности │Брюки кожаные │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 4│

│ │бортового │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │наблюдателя │Сапоги кожаные │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 2│

│ │(аэролога, │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │гидролога) │Очки со свето- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в составе │фильтром │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 2│

│ │экипажей │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │самолетов │Полупальто │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и вертолетов, │меховое │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 3│

│ │имеющий │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │летное │Брюки ватные с │ │ │ │ │ │ │ │

│ │свидетельство │навесным верхом │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 2│

│ │бортового │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │наблюдателя │Свитер │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(бортового │полушерстяной │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 2│

│ │оператора) │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │и работающий │Унты меховые │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 3│

│ │в особом │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │климатическом │Шапка-ушанка │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 3│

│ │поясе │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │ │Рукавицы меховые│ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 2│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │ │Перчатки │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │шерстяные │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 1│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │год │

│ │ │Носки меховые │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 1│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │год │

│ │ │Носки шерстяные │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,5 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│65.│Работник, │Комбинезон │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осуществляющий│хлопчатобумажный│ 1 │на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│ - │

│ │работы на │ │ │год │год │год │год │год │ │

│ │аэростатах │Свитер │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │полушерстяной │ 1 │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Перчатки │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │шерстяные │ 1 │на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│ - │

│ │ │ │ │год │год │год │год │год │ │

│ │ │Перчатки │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │шевретовые │ 1 │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Носки шерстяные │ 1 │на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│ - │

│ │ │ │ │год │год │год │год │год │ │

│ │ │Шлем кожаный на │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │байке │ 1 │на 4│на 4│на 4│на 4│на 4│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Очки летные │ │ До износа │

│ │ │Куртка │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │меховая [<\*>](#P10659) │ 1 │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│ - │

│ │ │ │ │лет │лет │лет │лет │лет │ │

│ │ │Брюки │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │меховые [<\*>](#P10659) │ 1 │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│ - │

│ │ │ │ │лет │лет │лет │лет │лет │ │

│ │ │Рукавицы │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │меховые [<\*>](#P10659) │ 1 │на 4│на 4│на 4│на 4│на 4│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Унты меховые [<\*>](#P10659)│ 1 │на 4│на 4│на 4│на 4│на 4│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Галоши к унтам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │меховым [<\*>](#P10659) │ 1 │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Носки │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │меховые [<\*>](#P10659) │ 1 │на 3│на 3│на 3│на 3│на 3│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ │ │Шлем меховой [<\*>](#P10659)│ 1 │на 6│на 6│на 6│на 6│на 6│ - │

│ │ │ │ │лет │лет │лет │лет │лет │ │

│ │ │Маска │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │меховая [<\*>](#P10659) │ 1 │на 4│на 4│на 4│на 4│на 4│ - │

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│ │

│ -------------------------------- │

│ <\*> Выдаются при полетах только при температуре ниже │

│+5 град. C. │

│ │

│66.│Руководители, │Куртка хлопчато-│ │ │

│ │специалисты и │бумажная ватная │ │ │

│ │научные │комбинированная │ │ │

│ │работники, │с меховым ворот-│ │ │

│ │осуществляющие│ником │ │ Дежурная │

│ │научно- │Брюки на утепля-│ │ │

│ │исследователь-│ющей прокладке │ │ Дежурные │

│ │ские работы │Валенки │ │ Дежурные │

│ │в полете │Галоши │ │ │

│ │ │к валенкам │ │ Дежурные │

│ │ │ │ │ │

│67.│Подсобный │Сапоги кирзовые │ 1 │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│

│ │рабочий; │ │ │года│года│года│года│года│года│

│ │монтажник │Рукавицы комби- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │радио- и │нированные │ 3 │на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│

│ │специального │ │ │год │год │год │год │год │год │

│ │оборудования │Куртка на утеп- │ │ │

│ │летательных │ляющей прокладке│ │ По поясам │

│ │аппаратов │Брюки на утепля-│ │ │

│ │ │ющей прокладке │ │ По поясам │

│ │ │Валенки │ │ По поясам │

│ │ │Полушубок │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 4│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│68.│Техник; │ При занятости│ │ │ │ │ │ │ │

│ │лебедчик │ обслуживанием│ │ │ │ │ │ │ │

│ │(старший) │ и подъемом │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ аэростатов: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Куртка на утеп- │ │

│ │ │ляющей прокладке│ По поясам │

│ │ │Брюки на утепля-│ │

│ │ │ющей прокладке │ По поясам │

│ │ │Валенки │ По поясам │

│ │ │Полушубок │ 1 │ - │ - │ - │ - │ - │на 4│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │года│

│ │ │Фартук резиновый│ │ Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые│ 1 │на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│на 2│

│ │ │ │ │года│года│года│года│года│года│

│ │ │Туфли войлочные │ │ Дежурные │

│ │ │Рукавицы комби- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │нированные │ 3 │на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│на 1│

│ │ │ │ │год │год │год │год │год │год │

│ │ │Боты диэлектри- │ │ │

│ │ │ческие │ │ Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлек-│ │ │

│ │ │трические │ │ Дежурные │

│ │ │Очки защитные │ │ Дежурные │

│ │

│ Примечание к [разделу XI](#P10470). │

│ │

│ ПЕРЕЧЕНЬ │

│ МЕСТНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ │

│ ВЫДАЧИ ТЕПЛОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СПЕЦОБУВИ РАБОТНИКАМ, │

│ ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, │

│ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ РАЙОНАМ │

│ │

│ I район │

│ │

│ Республика Дагестан │

│ Республика Ингушетия │

│ Кабардино-Балкарская Республика │

│ Краснодарский край │

│ │

│ Республика Северная Осетия - Алания │

│ Чеченская Республика │

│ │

│ II район │

│ │

│ Астраханская область │

│ Белгородская область │

│ Калининградская область │

│ Республика Калмыкия │

│ Приморский край (южнее 45 северной широты) │

│ Ростовская область │

│ Ставропольский край │

│ │

│ III район │

│ │

│ Республика Башкортостан │

│ Брянская область │

│ Владимирская область │

│ Волгоградская область │

│ Вологодская область │

│ Воронежская область │

│ Ивановская область │

│ Калужская область │

│ Республика Карелия (южнее 63 северной широты) │

│ Кировская область │

│ Костромская область │

│ Курганская область │

│ Курская область │

│ Ленинградская область │

│ Липецкая область │

│ Республика Марий Эл │

│ Республика Мордовия │

│ Московская область │

│ Нижегородская область │

│ Новгородская область │

│ Оренбургская область │

│ Орловская область │

│ Пензенская область │

│ Приморский край (севернее 45 северной широты) │

│ Псковская область │

│ Рязанская область │

│ Самарская область │

│ Саратовская область │

│ Сахалинская область (южнее 48 северной широты) │

│ Смоленская область │

│ Тамбовская область │

│ Тверская область │

│ Тульская область │

│ Удмуртская республика │

│ Ульяновская область │

│ Чувашская республика │

│ Ярославская область │

│ │

│ IV район │

│ │

│ Алтайский край │

│ Амурская область │

│ Архангельская область (кроме районов, расположенных за │

│Полярным кругом) │

│ Республика Бурятия │

│ Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже) │

│ Камчатская область │

│ Республика Карелия (севернее 63 северной широты) │

│ Республика Коми │

│ Кемеровская область │

│ Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже) │

│ Магаданская область │

│ Мурманская область │

│ Новосибирская область │

│ Омская область │

│ Пермская область │

│ Сахалинская область (севернее 48 северной широты) │

│ Свердловская область │

│ Республика Татарстан │

│ Томская область │

│ Республика Тыва │

│ Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже) │

│ Хабаровский край │

│ Челябинская область │

│ Читинская область │

│ │

│ V район │

│ │

│ Архангельская область (районы, расположенные за Полярным │

│кругом) │

│ Иркутская область (Бодайбинский, Катангский, Киренский и │

│Мамско-Чуйский районы) │

│ Республика Коми (районы, расположенные за Полярным кругом) │

│ Красноярский край (территории Эвенкийского автономного округа │

│и Туруханского района, расположенные южнее Полярного круга) │

│ Магаданская область (Чукотский автономный округ, кроме │

│районов, расположенных за Полярным кругом) │

│ Республика Саха (Якутия) (кроме районов, расположенных за │

│Полярным кругом) │

│ Тюменская область (Ямало-Ненецкий автономный округ, кроме │

│районов, расположенных за Полярным кругом) │

│ │

│ Особый район │

│ │

│ Территория, расположенная за Полярным кругом, кроме территории │

│Мурманской и Архангельской областей и Республики Коми │

│ Магаданская область (районы: Ольский, Омсукчанский, │

│Северо-Эвенкийский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, │

│Хасынский и Ягоднинский) │

│ │

│ При постоянной работе в высокогорных районах на высоте от 1000 │

│до 2000 м наземным работникам всех профессий и должностей │

│спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты │

│выдаются по нормам, установленным для [III климатического района.](#P10738) │

│При работе в высокогорных районах на высоте от 2000 м и выше │

│наземным работникам всех профессий и должностей спецодежда, │

│спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются по │

│нормам, установленным для [IV климатического района.](#P10778) │

│ │

│ XII. Участники арктических и антарктических экспедиций │

│ │

├───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┤

│ N │ Профессия │ Наименование средств │ Норма выдачи│

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │ на год │

│ │ должность │ │ (единицы, │

│ │ │ │ комплекты) │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤

│69.│Участники │Костюм теплозащитный для │ │

│ │антарктической │арктических и антарктических │ │

│ │экспедиции всех │экспедиций (на верблюжьей │ │

│ │профессий и │шерсти) │1 │

│ │должностей │Костюм теплозащитный для │ │

│ │прибрежных станций │арктических и антарктических │ │

│ │ │экспедиций (на шерстяном ватине)│1 │

│ │ │Костюм кожаный │1 │

│ │ │Костюм штормовой для арктических│ │

│ │ │и антарктических экспедиций │1 │

│ │ │Костюм рабочий суконный │1 │

│ │ │Жилет меховой │1 │

│ │ │Свитер чистошерстяной двойной │1 │

│ │ │Белье шерстяное │4 комплекта │

│ │ │Белье трикотажное │ │

│ │ │полушелковое │4 комплекта │

│ │ │Шарф чистошерстяной │1 │

│ │ │Шапка-ушанка │1 │

│ │ │Шапка лыжная шерстяная │1 │

│ │ │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары │

│ │ │Рукавицы меховые │3 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Носки чистошерстяные │4 пары │

│ │ │Носки меховые │2 пары │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Валенки утяжеленные │1 пара │

│ │ │Сапоги утепленные на резиновой │ │

│ │ │подошве для монтажников │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые утепленные │1 пара │

│ │ │Ботинки суконные │1 пара │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ Участникам антарктической │ │

│ │ │ экспедиции зимовочного │ │

│ │ │ состава станции Беллинсгау- │ │

│ │ │ зен дополнительно: │ │

│ │ │Плащ штормовой из прорезиненной │ │

│ │ │ткани │1 │

│ │ │ Участникам санно- │ │

│ │ │ гусеничного похода │ │

│ │ │ антарктической экспедиции │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Свитер чистошерстяной двойной │2 │

│ │ │Белье шерстяное │4 комплекта │

│ │ │Белье трикотажное │ │

│ │ │полушелковое │4 комплекта │

│ │ │Подшлемник шерстяной │2 │

│ │ │Рукавицы меховые │4 пары │

│ │ │Носки меховые │4 пары │

│ │ │Унты меховые │2 пары │

│ │ │ │ │

│70.│Участники │Костюм теплозащитный для │ │

│ │антарктической │арктических и антарктических │ │

│ │экспедиции всех │экспедиций (на верблюжьей │ │

│ │профессий и │шерсти) │1 │

│ │должностей │Костюм рабочий суконный │1 │

│ │зимовочного состава │Костюм кожаный │1 │

│ │внутриконтиненталь- │Жилет меховой │1 │

│ │ных станций │Свитер чистошерстяной двойной │2 │

│ │ │Белье трикотажное │ │

│ │ │полушелковое │4 комплекта │

│ │ │Белье шерстяное │6 комплектов │

│ │ │Шапка-ушанка │1 │

│ │ │Шапка лыжная шерстяная │1 │

│ │ │Подшлемник шерстяной │2 │

│ │ │Шарф шерстяной │1 │

│ │ │Рукавицы меховые │3 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары │

│ │ │Носки меховые │4 пары │

│ │ │Носки чистошерстяные │4 пары │

│ │ │Унты меховые │1 пара │

│ │ │Валенки утяжеленные │1 пара │

│ │ │Ботинки суконные │1 пара │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ Участникам антарктической │ │

│ │ │ экспедиции зимовочного │ │

│ │ │ состава внутриконтинен- │ │

│ │ │ тальных станций бурового │ │

│ │ │ отряда дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые утепленные │1 пара │

│ │ │ │ │

│71.│Участники │Костюм теплозащитный для │ │

│ │антарктической │арктических и антарктических │ │

│ │экспедиции всех │экспедиций (на шерстяном │ │

│ │профессий и │ватине) │1 │

│ │должностей │Костюм кожаный │1 │

│ │сезонного состава │Жилет меховой │1 │

│ │полевых лагерей, │Свитер чистошерстяной двойной │1 │

│ │геологических │Белье шерстяное │4 комплекта │

│ │отрядов и │Белье трикотажное полушелковое │4 комплекта │

│ │приравненных │Шапка-ушанка │1 │

│ │к ним групп │Шапка лыжная шерстяная │1 │

│ │ │Подшлемник │2 │

│ │ │Перчатки чистошерстяные двойные │4 комплекта │

│ │ │Рукавицы меховые │3 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Носки меховые │2 пары │

│ │ │Носки чистошерстяные │4 пары │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Сапоги утепленные на резиновой │ │

│ │ │подошве для монтажников │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые утепленные │1 пара │

│ │ │Валенки утяжеленные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ Участникам антарктической │ │

│ │ │ экспедиции сезонного состава│ │

│ │ │ полевых лагерей, геологичес-│ │

│ │ │ ких отрядов и приравненных к│ │

│ │ │ ним групп, связанных с рабо-│ │

│ │ │ той в горных районах и на │ │

│ │ │ льду, дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки юфтевые высокогорные │ │

│ │ │с триконями │2 пары │

│ │ │ │ │

│72.│Участники │Костюм теплозащитный для │ │

│ │антарктической │арктических и антарктических │ │

│ │экспедиции всех │экспедиций (на шерстяном │ │

│ │профессий и │ватине) │1 │

│ │должностей │Костюм мужской штормовой для │ │

│ │сезонного состава │арктических и антарктических │ │

│ │морской части │экспедиций │1 │

│ │ │Костюм рабочий суконный │1 │

│ │ │Свитер чистошерстяной двойной │1 │

│ │ │Белье шерстяное │4 комплекта │

│ │ │Белье трикотажное полушелковое │4 комплекта │

│ │ │Шапка-ушанка │1 │

│ │ │Шапка лыжная шерстяная │1 │

│ │ │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары │

│ │ │Рукавицы меховые │3 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Носки меховые │2 пары │

│ │ │Носки чистошерстяные │4 пары │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Сапоги утепленные на резиновой │ │

│ │ │подошве для монтажников │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые утепленные │1 пара │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │

│ Примечания к [пунктам 69](#P10849) - [72](#P10966) раздела XII. 1. В инвентаре │

│антарктической станции необходимо иметь следующие виды │

│спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты: │

│ │Аккумуляторщик, │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │занятый зарядкой │кислотозащитный │Дежурный │

│ │аккумуляторов │Фартук │Дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые кислото- и │ │

│ │ │щелочестойкие │Дежурные │

│ │ │ │ │

│ │Врач │Халат медицинский │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│ │Повар │Куртка поварская и головной убор│4 │

│ │ │Фартук клеенчатый │2 │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный белый │4 │

│ │ │ │ │

│ │Работник, занятый │Фартук │1 │

│ │на добыче водорода │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Перчатки резиновые кислото- и │ │

│ │ │щелочестойкие │1 пара │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│ │Электросварщик │Костюм брезентовый с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │2 │

│ │ │Щиток защитный │До износа │

│ │

│ 2. Для выполнения аварийных работ, санно-тракторных походов, │

│специальных работ по службам в зависимости от количества │

│работников в инвентаре антарктической станции необходимо иметь: │

│ │

├───┬────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┤

│ N │ Наименование средств │ Единица │Количество работников на станции│

│п/п│ индивидуальной │измерения├───────┬───────┬───────┬────────┤

│ │ защиты │ │ до 15 │ до 25 │ до 50 │ до 100 │

│ │ │ │ чел. │ чел. │ чел. │ чел. │

├───┼────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├───┼────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤

│ 1.│Полный комплект │ │ │ │ │ │

│ │специальной одежды │ │ │ │ │ │

│ │и специальной обуви │ │ │ │ │ │

│ │для работников │ │ │ │ │ │

│ │соответствующей станции │Комплект │ 2 │ 3 │ 5 │ 8 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ 2.│Костюм брезентовый │Комплект │ 3 │ 5 │ 10 │ 15 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ 3.│Халат хлопчатобумажный │Штука │ 2 │ 3 │ 5 │ 8 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ 4.│Костюм рабочий суконный │Комплект │ 3 │ 5 │ 10 │ 15 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ 5.│Полупальто меховое │Штука │ 1 │ 1 │ 2 │ 4 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ 6.│Унты меховые │Пара │ 2 │ 3 │ 5 │ 8 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ 7.│Сапоги утепленные │ │ │ │ │ │

│ │на резиновой подошве │Пара │ 3 │ 5 │ 10 │ 15 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ 8.│Ботинки юфтевые │ │ │ │ │ │

│ │высокогорные с триконями│Пара │ 2 │ 3 │ 5 │ 8 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│ 9.│Галоши диэлектрические │Пара │ 2 │ 2 │ 3 │ 5 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│10.│Перчатки диэлектрические│Пара │ 3 │ 2 │ 3 │ 5 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│11.│Каска защитная │Штука │ 3 │ 5 │ 10 │ 20 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│12.│Наушники противошумные │Пара │ 3 │ 3 │ 4 │ 5 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│13.│Антифоны-вкладыши │Пара │ 3 │ 3 │ 4 │ 5 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│14.│Очки защитные │Пара │ 2 │ 3 │ 5 │ 8 │

│ │ │ │ │ │ │ │

│15.│Жилет спасательный │Штука │ 5 │ 8 │ 10 │ 15 │

├───┴────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤

│ 3. Участникам антарктической экспедиции всех профессий и │

│должностей сезонного состава морской части, полевых лагерей, │

│геологических отрядов и приравненных к ним групп, допускается │

│выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной │

│защиты, бывших в употреблении, с износом не более 50%. │

│ │

├───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┤

│ N │ Профессия │ Наименование средств │ Норма выдачи│

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │ на год │

│ │ должность │ │ (единицы, │

│ │ │ │ комплекты) │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤

│73.│Участники арктичес-│Костюм теплозащитный для аркти- │ │

│ │кой экспедиции всех│ческих и антарктических │ │

│ │профессий и должнос-│экспедиций (на верблюжьей │ │

│ │тей, выполняющие ра-│шерсти) │1 │

│ │боты на дрейфующих│Костюм теплозащитный для аркти- │ │

│ │льдах и ледниках в│ческих и антарктических │ │

│ │Северном Ледовитом│экспедиций (на шерстяном │ │

│ │океане и его морях │ватине) │1 │

│ │ │Костюм кожаный │1 │

│ │ │Костюм штормовой для арктических│ │

│ │ │и антарктических экспедиций │1 │

│ │ │Костюм рабочий суконный │1 │

│ │ │Жилет меховой │1 │

│ │ │Свитер чистошерстяной двойной │1 │

│ │ │Белье шерстяное │4 комплекта │

│ │ │Белье трикотажное полушелковое │4 комплекта │

│ │ │Шарф чистошерстяной │1 │

│ │ │Шапка-ушанка с кожаным верхом │1 │

│ │ │Шапка лыжная шерстяная │1 │

│ │ │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары │

│ │ │Рукавицы меховые │3 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Носки чистошерстяные │4 пары │

│ │ │Носки меховые │2 пары │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Валенки утяжеленные │1 пара │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара │

│ │ │Сапоги утепленные на резиновой │ │

│ │ │подошве для монтажников │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые утепленные │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые с высокими │ │

│ │ │голенищами │1 пара │

│ │ │Ботинки суконные │1 пара │

│ │ │Полупальто меховое │1 на 2 года │

│ │ │Унты меховые │2 пары │

│ │ │Очки защитные │2 пары │

│ │

│ Примечания. 1. В инвентаре арктической станции необходимо │

│иметь следующие виды спецодежды, спецобуви и других средств │

│индивидуальной защиты: │

│ │Аккумуляторщик, │Костюм хлопчатобумажный │ │

│ │занятый зарядкой │кислотозащитный │Дежурный │

│ │аккумуляторов │Фартук │Дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │ │

│ │ │кислотозащитные │Дежурные │

│ │ │ │ │

│ │Врач │Халат медицинский │2 │

│ │ │Колпак хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│ │Повар │Куртка поварская и головной убор│4 пары │

│ │ │Фартук клеенчатый │2 │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный белый │4 │

│ │ │ │ │

│ │Работник, занятый │Костюм брезентовый │1 │

│ │добычей водорода │Фартук рабочий │1 │

│ │ │Перчатки резиновые кислото- и │ │

│ │ │щелочестойкие │1 пара │

│ │ │Очки защитные │1 пара │

│ │

│ 2. В инвентаре арктической станции необходимо иметь полный │

│комплект спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной │

│защиты (аварийный запас - резерв) в количестве 10% от численности │

│работников. │

│ │

│74.│Участники арктичес-│Куртка меховая │1 на 2 года │

│ │ких экспедиций всех│Костюм теплозащитный для │ │

│ │профессий и должнос-│арктических и антарктических │ │

│ │тей, выполняющие ра-│экспедиций (на шерстяном ватине)│1 │

│ │боты в Северном Ле-│Костюм штормовой для арктических│ │

│ │довитом океане и его│и антарктических экспедиций │1 │

│ │морях │Костюм рабочий суконный │1 │

│ │ │Свитер чистошерстяной двойной │1 │

│ │ │Белье трикотажное полушелковое │4 комплекта │

│ │ │Белье шерстяное │4 комплекта │

│ │ │Шапка-ушанка с кожаным верхом │1 │

│ │ │Шарф чистошерстяной │1 │

│ │ │Сапоги утепленные на резиновой │ │

│ │ │подошве для монтажников │1 пара │

│ │ │Сапоги резиновые с высокими │ │

│ │ │голенищами │1 пара │

│ │ │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары │

│ │ │Рукавицы меховые │3 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Носки чистошерстяные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │2 пары │

│ │ │Шапка лыжная шерстяная │1 │

│ │

│ Примечание. В инвентаре экспедиции необходимо иметь следующие │

│виды спецодежды в количестве 20% от численности участников │

│экспедиции: │

│ │ │Рукавицы брезентовые │ │

│ │ │Плащ брезентовый с капюшоном │ │

│ │ │Костюм брезентовый │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │ │

│ │ │Перчатки резиновые │ │

│ │ │Фартук резиновый │ │

│ │ │ │ │

│75.│Участники сезонной│Костюм теплозащитный для аркти- │ │

│ │экспедиции "Север"│ческих и антарктических экспеди-│ │

│ │всех профессий и│ций (на верблюжьей шерсти) │1 │

│ │должностей, выполня-│Костюм кожаный │1 │

│ │ющие работы в аркти-│Костюм штормовой для арктических│ │

│ │ческих условиях на│и антарктических экспедиций │1 │

│ │дрейфующих льдах, на│Полупальто меховое │1 на 2 года │

│ │борту самолета, на│Свитер чистошерстяной двойной │1 │

│ │береговых базах │Белье шерстяное │4 комплекта │

│ │ │Белье трикотажное полушелковое │4 комплекта │

│ │ │Шапка-ушанка с кожаным верхом │1 │

│ │ │Шарф чистошерстяной │1 │

│ │ │Унты меховые │2 пары │

│ │ │Сапоги утепленные на резиновой │ │

│ │ │подошве для монтажников │1 пара │

│ │ │Рукавицы меховые │4 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары │

│ │ │Носки меховые │4 пары │

│ │ │Носки чистошерстяные │4 пары │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │2 пары │

│ │ │Шапка лыжная шерстяная │1 │

│ │ │ │ │

│76.│Участники экспедиций│Полупальто меховое │1 на 2 года │

│ │всех профессий и│Костюм кожаный │1 │

│ │должностей, выполня-│Свитер шерстяной │1 │

│ │ющие работы на борту│Шапка-ушанка с кожаным верхом │1 │

│ │самолетов в аркти-│Шарф чистошерстяной │1 │

│ │ческих условиях │Унты меховые │2 пары │

│ │ │Сапоги утепленные на резиновой │ │

│ │ │подошве для монтажников │1 пара │

│ │ │Рукавицы меховые │4 пары │

│ │ │Перчатки чистошерстяные │4 пары │

│ │ │Носки чистошерстяные │4 пары │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │2 пары │

│ │ │ │ │

│77.│Участники инспек-│Полупальто меховое │1 на 2 года │

│ │торских санно -│Костюм теплозащитный для │ │

│ │тракторных, берего-│арктических и антарктических │ │

│ │вых экспедиций и на-│экспедиций (на шерстяном ватине)│1 │

│ │учно-оперативных │Костюм штормовой для арктических│ │

│ │групп всех профессий│и антарктических экспедиций │1 │

│ │и должностей, выпол-│Свитер чистошерстяной двойной │1 │

│ │няющие работы в арк-│Шапка-ушанка с кожаным верхом │1 │

│ │тических условиях │Шарф чистошерстяной │1 │

│ │ │Валенки утяжеленные │1 пара │

│ │ │Галоши на валенки │1 пара │

│ │ │Сапоги утепленные на резиновой │ │

│ │ │подошве для монтажников │1 пара │

│ │ │Рукавицы меховые │3 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Перчатки чистошерстяные двойные │4 пары │

│ │ │Носки чистошерстяные │4 пары │

│ │ │Портянки суконные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │2 пары │

│ │

│ Примечание. Участникам кратковременных арктических экспедиций │

│(от 1 до 4 месяцев) допускается выдача спецодежды, спецобуви и │

│других средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, с │

│износом не более 50%. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 11

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ПАРОСИЛОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА (КРОМЕ

ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ)

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3464B61Y0R1N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85)

┌────┬────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │ Норма │

│п/п │ или │ индивидуальной защиты │ выдачи │

│ │ должность │ │ на год │

│ │ │ │(единицы, │

│ │ │ │комплекты)│

├────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤

│1. │Аппаратчик химводо- │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │очистки │водоотталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│2. │Бункеровщик; дро-│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │бильщик; машинист│Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │мельниц (по размолу│Респиратор │До износа │

│ │топлива); транспор-│Очки защитные │До износа │

│ │терщик │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│3. │Котлочист │Комбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │ │из пыленепроницаемой ткани │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Шлем суконный с наплечниками │Дежурный │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Респиратор шланговый │Дежурный │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│4. │Мастер; слесарь- │ При выполнении работ │ │

│ │электрик по ремонту│ непосредственно на переборке│ │

│ │электрооборудования │ и ремонте ртутных │ │

│ │ │ выпрямителей: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Берет хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки кожаные │1 пара │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ │ │

│4а. │Машинист береговых│ При выполнении работы у│ │

│ │насосных станций │ водоприемника: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│(п. 4а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3464B66Y0R0N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│5. │Машинист (кочегар) │ При выполнении работ в │ │

│ │котельной │ котельной, работающей на │ │

│ │ │ минеральном топливе при │ │

│ │ │ механической загрузке и на │ │

│ │ │ жидком топливе: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ котельной, работающей на │ │

│ │ │ твердом минеральном топливе │ │

│ │ │ при ручной загрузке: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │ │с огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ промывке конденсаторов и ям:│ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ наблюдению по приборам за │ │

│ │ │ уровнем и температурой воды │ │

│ │ │ в котле, за давлением пара: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ гидрозолоудалению: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ ручном золоудалении, отвозке│ │

│ │ │ золы и шлака: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный из │ │

│ │ │пыленепроницаемый ткани │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При отвозке золы и шлака │ │

│ │ │ на наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│6. │Машинист котлов │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ ручной загрузке твердым │ │

│ │ │ топливом дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│7. │Машинист-обходчик │Полукомбинезон │ │

│ │по турбинному обору-│хлопчатобумажный │1 │

│ │дованию │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│8. │Машинист топливопо- │ При выполнении работ на │ │

│ │дачи │ углеподаче: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│9. │Пропитчик │ При занятости на пропитке │ │

│ │электротехнических │ якорей и катушек при │ │

│ │изделий │ ремонтных работах: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ Для женщин: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│10. │Слесарь по контроль-│ При выполнении работ на │ │

│ │но-измерительным │ тепловых сетях и центральных│ │

│ │приборам и автома-│ тепловых пунктах: │ │

│ │тике │Полукомбинезон │ │

│ │ │хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│11. │Слесарь по обслужи-│Полукомбинезон │ │

│ │ванию тепловых пунк-│хлопчатобумажный │1 │

│ │тов │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│12. │Слесарь по ремонту│ При выполнении работ по │ │

│ │оборудования котель-│ ремонту котлов, │ │

│ │ных и пылеприготови-│ паропроводов, оборудования │ │

│ │тельных цехов │ котельных и тепловых сетей: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ ремонту паропроводов: │ │

│ │ │Костюм брезентовый вместо │ │

│ │ │комбинезона хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│12а.│Слесарь-сантехник │ При выполнении работ по очист-│ │

│ │ │ ке градирен и отстойников: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│(п. 12а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3464B67Y0RDN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│13. │Электромонтер по ре-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │монту аппаратуры,│Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │релейной защиты и│Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │автоматики; электро-│Пояс предохранительный │Дежурный │

│ │монтер станционного│ На наружных работах зимой │ │

│ │оборудования город-│ дополнительно: │ │

│ │ской (местной) теле-│Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │фонной связи │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│14. │Электромонтер по ре-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │монту и монтажу ка-│Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │бельных линий │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│15. │Электромонтер по ре-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │монту и обслуживанию│Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │электрооборудования │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ ремонту трансформаторов и │ │

│ │ │ масляных выключателей │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ щите: │ │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Боты диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ промывке и заливке маслом │ │

│ │ │ трансформаторов, │ │

│ │ │ конденсаторов и масляных │ │

│ │ │ выключателей: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на масловарных│ │

│ │ │ работах дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │ │ │

│16. │ Электрослесарь по │ При выполнении работ на │ │

│ │ ремонту │ промывке и заливке маслом │ │

│ │ распределительных │ трансформаторов, │ │

│ │ устройств; │ конденсаторов и масляных │ │

│ │ эмульсовар │ выключателей: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При занятости на масловарных │ │

│ │ │ работах дополнительно: │ │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

└────┴────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┘

Приложение N 12

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РАБОТНИКАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │ Норма выдачи│

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │ на год │

│ │ должность │ │ (единицы, │

│ │ │ │ комплекты) │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┤

│ I. Лаборатории, учебные мастерские, учебные полигоны │

│ │

│ 1.│Лаборант │ При занятости астрономичес- │ │

│ │ │ кими наблюдениями зимой: │ │

│ │ │Костюм меховой │Дежурный │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │Шапка меховая │Дежурная │

│ │ │Перчатки меховые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│ 2.│Лаборант; препаратор│ При работе непосредственно │ │

│ │ │ на полярографах, спектромет-│ │

│ │ │ рах, спектрографах и элект- │ │

│ │ │ ронных микроскопах: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│ 3.│Лаборант; мастер; │ При постоянной работе на │ │

│ │механик участка; │ холодильных установках и в │ │

│ │препаратор; рабочий │ термобарокамерах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Противогаз │До износа │

│ │ │ При работе внутри холодиль- │ │

│ │ │ ных установок и термобаро- │ │

│ │ │ камер дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │Дежурные │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │ При постоянной и │ │

│ │ │ непосредственной работе на │ │

│ │ │ котлах, газогенераторах, │ │

│ │ │ паровых машинах, турбинах │ │

│ │ │ и пылегазоулавливающих │ │

│ │ │ установках: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Респиратор или противогаз │До износа │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ на плавке и разливке │ │

│ │ │ металла: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │Дежурные │

│ │ │Рукавицы брезентовые │Дежурные │

│ │ │Шляпа войлочная │Дежурная │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При постоянной работе на │ │

│ │ │ прокатных станах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Ботинки кожаные │Дежурные │

│ │ │Вачеги │Дежурные │

│ │ │Сетка защитная │До износа │

│ │ │ При постоянной работе на │ │

│ │ │ волочильных станах: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ на горячей штамповке и прес-│ │

│ │ │ совке металла: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Рукавицы брезентовые │2 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ на ковке металла: │ │

│ │ │Фартук брезентовый с нагрудником│1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │2 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ на термической обработке │ │

│ │ │ металлов (закалка, отпуск, │ │

│ │ │ нормализация, отжиг, │ │

│ │ │ цементация, азотирование): │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Ботинки кожаные │Дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ воронением, хромированием, │ │

│ │ │ оксидированием, никелирова- │ │

│ │ │ нием, омеднением, серебре- │ │

│ │ │ нием и оцинкованием изделий,│ │

│ │ │ а также при работе на циа- │ │

│ │ │ нистых, селитровых и │ │

│ │ │ масляных ваннах: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ При постоянной работе на │ │

│ │ │ лесосеках: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ При постоянной работе на │ │

│ │ │ электроискровых станах и │ │

│ │ │ установках: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ Механику участка и рабочему,│ │

│ │ │ работающим на электроискро- │ │

│ │ │ вых станах и установках, │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Фартук клеенчатый с нагрудником │Дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │Дежурные │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ на строительных полигонах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При постоянной работе на │ │

│ │ │ строительных механизмах с │ │

│ │ │ электроприводом │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ При непосредственной │ │

│ │ │ занятости на дроблении, │ │

│ │ │ измельчении и шлифовке │ │

│ │ │ ископаемых и горных пород: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │Дежурные │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│ 4.│Лаборант; мастер; │ При постоянной занятости │ │

│ │механик участка; │ на полировке деталей и │ │

│ │препаратор │ изделий проволочными, │ │

│ │ │ мягкими и войлочными кругами│ │

│ │ │ с применением абразивных │ │

│ │ │ порошков, паст и мастик: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Респиратор │Дежурный │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ на медницких, лудильных, │ │

│ │ │ паяльных и жестяницких │ │

│ │ │ работах: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ на резке металла на ножни- │ │

│ │ │ цах, прессах и станках: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При работе на пилах и │ │

│ │ │ ножовках: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником вместо полукомбине- │ │

│ │ │зона хлопчатобумажного │1 на 9 │

│ │ │ │месяцев │

│ │ │ При постоянной работе на │ │

│ │ │ станках с охлаждением │ │

│ │ │ скипидаром, керосином │ │

│ │ │ и маслом: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ На работах с охлаждением │ │

│ │ │ эмульсиями: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником вместо комбинезона │ │

│ │ │хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ │ │

│ 5.│Лаборант; мастер; │ При постоянной занятости │ │

│ │препаратор │ на установках, вырабатываю- │ │

│ │ │ щих светильный газ: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Противогаз │До износа │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ на обработке фотопленок и │ │

│ │ │ приготовлении фоторастворов:│ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ │отталкивающей пропиткой │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ Лаборанту и препаратору, │ │

│ │ │ занятым на обработке фото- │ │

│ │ │ пленок и приготовлении фото-│ │

│ │ │ растворов, дополнительно: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │Дежурный │

│ │ │ │ │

│ 6.│Лаборант; мастер; │ При постоянной занятости │ │

│ │препаратор; рабочий │ на формовке и приготовлении │ │

│ │ │ формовочных смесей и │ │

│ │ │ стержней: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ При занятости на изготовле- │ │

│ │ │ нии смесей для оболочковых │ │

│ │ │ форм и выплавляемых моделей │ │

│ │ │ и стержней дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При постоянной занятости в │ │

│ │ │ полиграфическом │ │

│ │ │ производстве: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При занятости на травильных │ │

│ │ │ работах дополнительно: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с кисло-│ │

│ │ │тозащитной пропиткой вместо │ │

│ │ │халата хлопчатобумажного │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ на изготовлении обуви и │ │

│ │ │ деталей для нее: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │ При работе с растворами │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При работе на полировке │ │

│ │ │ горячим способом, вулканиза-│ │

│ │ │ ции и щетках дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │Дежурные │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ на изготовлении овчинно- │ │

│ │ │ шубного, мехового и коже- │ │

│ │ │ венного сырья, полуфабрика- │ │

│ │ │ тов и деталей из них: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ на изготовлении трикотажного│ │

│ │ │ полотна: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ ткачеством и отделкой │ │

│ │ │ хлопчатобумажных и льняных │ │

│ │ │ тканей: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При работе на промывке, │ │

│ │ │ шлихтовании и крашении │ │

│ │ │ хлопчатобумажных и льняных │ │

│ │ │ тканей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный вместо │ │

│ │ │халата хлопчатобумажного │Дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ прядением, ткачеством и │ │

│ │ │ отделкой шерстяных тканей: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При работе на пыльном │ │

│ │ │ волчке и чесальных машинах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При работе на отжимных │ │

│ │ │ машинах (центрифугах), на │ │

│ │ │ промывке, отбелке товара и │ │

│ │ │ карбонизации дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Галоши резиновые │Дежурные │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ изготовлением валяльно- │ │

│ │ │ войлочных изделий: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При промывке войлока │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ изготовлением картона: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ При изготовлении изделий │ │

│ │ │ из картона и на переплетных │ │

│ │ │ работах: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником вместо халата │ │

│ │ │хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ изготовлением резиновых │ │

│ │ │ смесей и пленочных покрытий:│ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При работе на вальцах и │ │

│ │ │ каландрах: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │ │вместо халата хлопчатобумажного│1 на 1,5 года│

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │ │ │

│ 7.│Лаборант; препара- │ При постоянной занятости │ │

│ │тор; рабочий │ на работах в оранжереях и │ │

│ │ │ теплицах: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ При работе по уходу за │ │

│ │ │ кактусами: │ │

│ │ │Фартук брезентовый вместо │ │

│ │ │фартука хлопчатобумажного │1 на 1,5 года│

│ │ │Рукавицы брезентовые вместо │ │

│ │ │рукавиц комбинированных │2 пары │

│ │ │ При работе в тропических │ │

│ │ │ оранжереях дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │ │ │

│ 8.│Лаборант; мастер; │ При постоянной и │ │

│ │плавильщик эмали; │ непосредственной занятости │ │

│ │препаратор; │ на стеклодувных работах, │ │

│ │стекловар; │ на варке стекла и эмали: │ │

│ │стеклодув; форсунщик│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │Дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│ 9.│Лаборант; мастер; │ При постоянной занятости │ │

│ │препаратор; │ обрубкой, обдиркой и чисткой│ │

│ │обрубщик; │ литья: │ │

│ │чистильщик металла, │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │отливок, изделий │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │и деталей │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│10.│Лаборант; │ При непосредственной │ │

│ │газосварщик; │ занятости газосваркой, │ │

│ │мастер; препаратор │ газорезкой, бензорезкой, │ │

│ │ │ зарядкой и разрядкой │ │

│ │ │ ацетиленовых установок: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │1 на 1,5 года│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ При занятости на зарядке и │ │

│ │ │ разрядке ацетиленовых │ │

│ │ │ установок дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│11.│Лаборант; мастер; │ При постоянной занятости │ │

│ │препаратор; │ на электросварке и резке │ │

│ │электросварщик │ электрической дугой: │ │

│ │ручной сварки │Костюм брезентовый │1 на 2 года │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Шлем защитный │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│12.│Лаборант; мастер; │ При постоянной занятости │ │

│ │механик участка; │ наладкой, разборкой, │ │

│ │моторист-смазчик; │ сборкой, вождением │ │

│ │препаратор; слесарь │ автомашин, дорожных, │ │

│ │механосборочных │ землеройных машин │ │

│ │работ │ и тракторов: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ При занятости на мойке │ │

│ │ │ машин дополнительно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │Дежурный │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │Дежурные │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│13.│Лаборант; мастер; │ При постоянной занятости │ │

│ │механик участка; │ наладкой, подготовкой и │ │

│ │моторист-смазчик; │ опытными работами на само- │ │

│ │препаратор │ летах, вертолетах и других │ │

│ │ │ летательных аппаратах: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ │

│ │ │с меховым воротником │1 на 4 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Наушники противошумные │До износа │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │Рукавицы меховые │1 пара │

│ │ │ │ │

│14.│Лаборант; │ При постоянной занятости │ │

│ │аккумуляторщик; │ на зарядке, ремонте аккуму- │ │

│ │мастер; механик │ ляторов и приготовлении │ │

│ │участка; препаратор │ электролита: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │ │с кислотозащитной пропиткой │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│15.│Лаборант; мастер;│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │механик участка; на-│Перчатки хлопчатобумажные │Дежурные │

│ │ладчик контрольно- │Очки защитные │До износа │

│ │измерительных прибо-│ │ │

│ │ров и автоматики;│ │ │

│ │наладчик технологи-│ │ │

│ │ческого оборудования│ │ │

│ │ │ │ │

│16.│Научный сотрудник;│ При постоянной занятости │ │

│ │инженер; лаборант;│ на работах с токсичными, │ │

│ │мастер; механик│ взрывчатыми веществами │ │

│ │участка; препаратор;│ и кислотами: │ │

│ │рабочий; техник │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │Дежурный │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При работе с кислотами: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой вместо│ │

│ │ │халата хлопчатобумажного │1 │

│ │ │ Лаборанту дополнительно: │ │

│ │ │Нарукавники прорезиненные или │ │

│ │ │хлорвиниловые │Дежурные │

│ │ │ При работе с огне- и │ │

│ │ │ взрывоопасными веществами: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой вместо │ │

│ │ │халата хлопчатобумажного │1 │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные с │ │

│ │ │огнезащитной пропиткой │Дежурные │

│ │ │Маска защитная или шлем из │ │

│ │ │огнезащитного материала │До износа │

│ │ │ При работе с │ │

│ │ │ металлоорганическими │ │

│ │ │ веществами дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки кожаные │Дежурные │

│ │ │ При непосредственной │ │

│ │ │ занятости на установках в │ │

│ │ │ гидролабораториях: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │водоотталкивающей пропиткой │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ по проведению на открытом │ │

│ │ │ воздухе работ по определению│ │

│ │ │ сезонного промерзания: │ │

│ │ │Плащ из плащ-палатки │1 на 3 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ Рабочему, занятому на │ │

│ │ │ бурении, дополнительно: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │ │ │

│17.│Научный сотрудник;│ При непосредственной │ │

│ │инженер; лаборант;│ занятости на эксплуатации │ │

│ │мастер; механик│ и ремонте двигателей, │ │

│ │участка; моторист│ работающих на нефте- │ │

│ │электродвигателей; │ спецпродуктах: │ │

│ │препаратор; рабочий│Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 1,5 года│

│ │мотороиспытательной │Рукавицы хлопчатобумажные │Дежурные │

│ │лаборатории; техник │ Рабочему и механику │ │

│ │ │ участка дополнительно: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │Дежурный │

│ │ │ Мотористу электродвигате- │ │

│ │ │ лей, механику участка, │ │

│ │ │ рабочему на наружных │ │

│ │ │ работах зимой в особом, │ │

│ │ │ IV, III, II и I поясах │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │Дежурные │

│ │ │ Механику участка, мотористу │ │

│ │ │ электродвигателей и рабочему│ │

│ │ │ при работе с этилированным │ │

│ │ │ бензином дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │Дежурные │

│ │ │ │ │

│18.│Научный сотрудник;│ При непосредственной │ │

│ │инженер; лаборант;│ занятости на работах в │ │

│ │мастер; механик│ аэродинамических трубах: │ │

│ │участка; моторист│Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │электродвигателей; │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │препаратор; техник │Брюки на утепляющей прокладке │Дежурные │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │Шлем авиационный │Дежурный │

│ │ │ │ │

│19.│Научный сотрудник;│ При непосредственной │ │

│ │инженер; лаборант;│ занятости на установках │ │

│ │мастер; механик│ ВЧ, УВЧ и радиолокационных │ │

│ │участка; препаратор;│ установках: │ │

│ │техник │Полукомбинезон хлопчатобумажный │ │

│ │ │или халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При проведении работ внутри │ │

│ │ │ камер мерзлоты: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │Дежурные │

│ │ │Шапка-ушанка │Дежурная │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │ │ │

│20.│Научный сотрудник;│ При постоянной работе на │ │

│ │инженер; мастер;│ рентгеновских аппаратах: │ │

│ │механик участка; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │препаратор; │Фартук из просвинцованной │ │

│ │рентгенолаборант; │резины │Дежурный │

│ │рентгенотехник │Перчатки из просвинцованной │ │

│ │ │резины │Дежурные │

│ │ │Шапочка хлопчатобумажная │Дежурная │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │

│ Примечания. 1. Преподавателям, научным сотрудникам, │

│аспирантам, инженерам, техникам, работающим в лабораториях, │

│учебных мастерских и на полигонах, бесплатная спецодежда, │

│спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются, как │

│дежурные, по нормам, предусмотренным в [пунктах 1](#P11495) - [20](#P12022) настоящих │

│Типовых норм, без права выноса из рабочих помещений. │

│ 2. Студентам выдаются спецодежда, спецобувь и другие средства │

│индивидуальной защиты, как дежурные, по нормам, предусмотренным │

│для тех категорий работников, работу которых они выполняют. │

│ 3. Студентам при выполнении работ с токсичными, взрывчатыми │

│веществами и кислотами выдаются, как дежурные, бесплатная │

│спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты по │

│нормам, предусмотренным в [пункте 16](#P11917) настоящих Типовых норм, без │

│права выноса из рабочих помещений. │

│ │

│ II. Общие профессии │

│ │

│21.│Библиотекарь │ При работе в │ │

│ │ │ книгохранилищах: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│22.│Киномеханик │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ │ │

│23.│Маляр │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │ При работе с вредно │ │

│ │ │ действующими красками │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При работе на кровле │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Галоши валяные │Дежурные │

│ │ │Пояс предохранительный │Дежурный │

│ │ │ │ │

│24.│Машинист (кочегар) │ При обслуживании бойлерных │ │

│ │котельной │ установок: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │ │ │

│25.│Машинист │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │холодильных │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │установок │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Противогаз противоаммиачный │Дежурный │

│ │ │ │ │

│26.│Механик и слесарь │ При занятости на эксплуата- │ │

│ │по эксплуатации и │ ции и ремонте газопроводов │ │

│ │ремонту газового │ и установок, вырабатывающих │ │

│ │оборудования │ светильный газ: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ │ │

│27.│Модельщик │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │ │ │

│28.│Обойщик; │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │драпировщик │ │ │

│ │ │ │ │

│29.│Оператор │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │заправочных │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │станций │ При работе с этилированным │ │

│ │ │ бензином дополнительно: │ │

│ │ │Фартук резиновый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │1 пара │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│30.│Полировщик; │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │лакировщик │нагрудником │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│31.│Рабочие всех │ При занятости на мелиора- │ │

│ │профессий │ тивных и ирригационных │ │

│ │ │ работах: │ │

│ │ │Фартук непромокаемый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │3 пары │

│ │ │ При занятости на работах │ │

│ │ │ по техническому содержанию │ │

│ │ │ и ремонту высотных частей │ │

│ │ │ зданий и очистке крыш │ │

│ │ │ высотных зданий: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Пояс предохранительный │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ в особом, IV, III, II и I │ │

│ │ │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │Дежурные │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │ │ │

│32.│Слесарь-ремонтник │ При занятости на ремонте │ │

│ │ │ и обслуживании холодильного │ │

│ │ │ оборудования непосредственно│ │

│ │ │ в камерах холодильников: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Галоши резиновые │Дежурные │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │Дежурные │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │

│ Примечания. 1. Студентам, проходящим практику в вузах, │

│спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты │

│выдаются в соответствии с настоящим Перечнем. │

│ │

│ ПЕРЕЧЕНЬ │

│ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ │

│ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВЫДАВАЕМЫХ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ │

│ ЗАВЕДЕНИЯМИ СТУДЕНТАМ, ПРОХОДЯЩИМ ПРАКТИКУ В ВУЗАХ │

│ │

├───┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤

│1. │В механических, │Халат хлопчатобумажный │

│ │слесарных и │Очки защитные │

│ │столярных │ │

│ │мастерских │ │

│ │ │ │

│2. │В литейных, │Халат хлопчатобумажный │

│ │сварочных, │Фартук брезентовый │

│ │прокатных и │Рукавицы брезентовые │

│ │термических │Очки защитные │

│ │мастерских │ │

│ │ │ │

│3. │На электростанциях │Халат хлопчатобумажный │

│ │ │Галоши резиновые │

│ │ │Перчатки резиновые │

│ │ │ │

│4. │В лабораториях │Халат хлопчатобумажный │

│ │ткачества, │ │

│ │прядения, │ │

│ │трикотажного │ │

│ │производства │ │

│ │ │ │

│5. │В меховых и │Халат хлопчатобумажный │

│ │кожевенных │Фартук брезентовый │

│ │лабораториях │Сапоги резиновые │

│ │ │Перчатки резиновые │

│ │ │Очки защитные │

│ │ │ │

│6. │В обувных │Халат хлопчатобумажный │

│ │лабораториях │ │

│ │ │ │

│7. │На опытных │Халат белый хлопчатобумажный │

│ │технологических │Косынка белая или колпак белый │

│ │станциях │ │

│ │ │ │

│8. │При прохождении │Костюм хлопчатобумажный │

│ │учебной полевой │Ботинки кожаные │

│ │практики в │ │

│ │геодезической, │ │

│ │биологической, │ │

│ │гидрологической, │ │

│ │картографической, │ │

│ │океанографической, │ │

│ │геоботанической, │ │

│ │почвоведческой │ │

│ │партиях │ │

│ │ │ │

│9. │При прохождении │Плащ непромокаемый │

│ │практики в │Комбинезон хлопчатобумажный │

│ │геологической │Ботинки туристские │

│ │партии │ │

├───┴────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤

│ 2. Студенты, проходящие практические занятия в лабораториях │

│радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений, │

│обеспечиваются дежурной спецодеждой, спецобувью и другими │

│средствами индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для │

│работников данных лабораторий. │

│ 3. Количество спецодежды, спецобуви и других средств │

│индивидуальной защиты для каждого высшего учебного заведения │

│определяется числом студентов, одновременно проходящих практику. │

│ 4. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной │

│защиты являются инвентарем высших учебных заведений и │

│используются студентами во время их практики. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 13

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3464B64Y0RBN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85)

┌────┬────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выда-│

│п/п │ или │ индивидуальной защиты │чи на год │

│ │ должность │ │(единицы, │

│ │ │ │комплекты) │

├────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┴────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┤

│ I. Киностудии, организации телевидения │

│ и радиовещания, кинокопировальные фабрики, кинофикация, │

│ кинопрокат, театрально-зрелищные организации │

│ и организации изобразительного искусства, │

│ культпросветучреждения │

│ │

│1. │Аппаратчик очистки│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │сточных вод; аппа-│Фартук прорезиненный │До износа │

│ │ратчик приготовления│Перчатки резиновые │До износа │

│ │химических раство-│ Контролеру пленки, │ │

│ │ров; контролер плен-│ растворов и фильмовых │ │

│ │ки, растворов и│ материалов дополнительно: │ │

│ │фильмовых материа-│Перчатки трикотажные │До износа │

│ │лов; машинист гидро-│ Аппаратчику приготовления │ │

│ │типного производс-│ химических растворов │ │

│ │тва; проявщик кино-│ дополнительно: │ │

│ │пленки; реставратор│Сапоги резиновые │1 пара │

│ │фильмокопий │Очки защитные │До износа │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником вместо фартука │ │

│ │ │прорезиненного │До износа │

│ │ │ │ │

│2. │Ассистент │ При работе в номерах и │ │

│ │ │ аттракционах с животными: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│3. │Бутафор; драпиров-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │щик; комплектовщик│ │ │

│ │фильмокопий; маляр│ │ │

│ │на отделке декора-│ │ │

│ │ций; обойщик; пиро-│ │ │

│ │техник; поливщик│ │ │

│ │магнитных дорожек;│ │ │

│ │трафаретчик; фильмо-│ │ │

│ │текарь; фонотекарь;│ │ │

│ │фототекарь; художник│ │ │

│ │(художник-живописец,│ │ │

│ │художник- │ │ │

│ │прорисовщик), │ │ │

│ │художник-декоратор; │ │ │

│ │художник-реставратор│ │ │

│ │ │ │ │

│4. │Возчик │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ развозке кормов для │ │

│ │ │ животных: │ │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │ │ │

│5. │Дежурный зала │Плащ непромокаемый │До износа │

│ │игральных автоматов,│ │ │

│ │аттракционов и тиров│ │ │

│ │ │ │ │

│6. │Зверовод; рабочий │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ приготовлению пищи для │ │

│ │ │ животных: │ │

│ │ │Фартук клеенчатый с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ уходу за животными: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│7. │Киномеханик │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ кинотеатрах, на киноустанов-│ │

│ │ │ ках и кинопередвижках: │ │

│ │ │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ При обслуживании │ │

│ │ │ кинопередвижек в сельской │ │

│ │ │ местности дополнительно: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │1 на 2 года│

│ │ │ На наружных работах в │ │

│ │ │ особом поясе дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│8. │Клепальщик; заточник│ При занятости точкой и │ │

│ │ │ клепкой коньков: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│9. │Контролер билетов │ При занятости на наружных │ │

│ │ │ работах: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │ │ │

│10. │Контролер пленки, │ При занятости на контроле │ │

│ │растворов и фильмо- │ кинопленки и массового │ │

│ │вых материалов │ позитива: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки трикотажные │До износа │

│ │ │ │ │

│11. │Контуровщик; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │раскрасчик │ │ │

│ │законтурованных │ │ │

│ │рисунков │ │ │

│ │ │ │ │

│12. │Кучер │Плащ хлопчатобумажный с водо- │ │

│ │ │отталкивающей пропиткой │Дежурный │

│ │ │ │ │

│13. │Лаборант химического│Халат хлопчатобумажный с │ │

│ │анализа; инженер │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │(сенситометрист); │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │инженер-химик; │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │техник │Очки защитные │До износа │

│ │(сенситометрист) │ │ │

│ │ │ │ │

│14. │Лепщик скульптурного│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │производства; макет-│Фартук клеенчатый │1 │

│ │чик театрально-│Рукавицы комбинированные │1 пара │

│ │постановочных маке-│ │ │

│ │тов; макетчик худо-│ │ │

│ │жественных макетов;│ │ │

│ │модельщик скульптур-│ │ │

│ │ного производства;│ │ │

│ │форматор скульптур-│ │ │

│ │ного производства;│ │ │

│ │формовщик художест-│ │ │

│ │венного литья; штам-│ │ │

│ │повщик │ │ │

│ │ │ │ │

│15. │Машинист сцены; │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │униформист; │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │шапитмейстер │ │ │

│ │ │ │ │

│16. │Механик │ При выполнении работ │ │

│ │ │ на сцене: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ ремонту сложной кинотехники,│ │

│ │ │ используемой при │ │

│ │ │ производстве фильмов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ обслуживанию съемочной │ │

│ │ │ техники: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ обслуживанию телевизионного │ │

│ │ │ оборудования: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│16а.│Механик по обслужи-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ванию ветроустановок│Рукавицы комбинированные │2 пары │

│(п. 16а введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3464B65Y0RAN) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│17. │Механик по │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │обслуживанию │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │звуковой техники; │ │ │

│ │механик по обслужи- │ │ │

│ │ванию кинотелевизи-│ │ │

│ │онного оборудования │ │ │

│ │ │ │ │

│18. │Мойщик посуды │ При занятости на мойке │ │

│ │ │ посуды для животных и птиц │ │

│ │ │ в зоопарках: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │ При занятости на мойке │ │

│ │ │ проявочных машин с │ │

│ │ │ протравкой их кислотой: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│19. │Монтажник негатива; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │монтажник позитива │Перчатки трикотажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│20. │Монтировщик сцены │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │(старший) │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│21. │Оператор аппаратов │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │микрофильмирования и│Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │копирования │Очки защитные │До износа │

│ │ │ При занятости на проявке │ │

│ │ │ пленки: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │ │Перчатки трикотажные или │ │

│ │ │перчатки резиновые │6 пар │

│ │ │ │ │

│22. │Осветитель │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │ │ │

│23. │Отделочник кинофото-│ При занятости на резке │ │

│ │материалов │ кинопленки: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки трикотажные │До износа │

│ │ │ │ │

│24. │Патинировщик │ При занятости раскраской │ │

│ │ │ скульптур масляной краской │ │

│ │ │ и бронзой: │ │

│ │ │Фартук клеенчатый │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │1 пара │

│ │ │ │ │

│25. │Подготовщик │ При занятости на зарядке │ │

│ │исходного │ светочувствительных пленок: │ │

│ │материала │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки трикотажные │До износа │

│ │ │ │ │

│26. │Подсобный рабочий │ При занятости на доставке │ │

│ │ │ химикатов, материалов, │ │

│ │ │ полуфабрикатов, фильмокопий:│ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ в особом, IV, III, II и │ │

│ │ │ I поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │Дежурные │

│ │ │ При занятости в │ │

│ │ │ художественной мастерской: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При работе с кислотами и │ │

│ │ │ красителями дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│27. │Приготовитель │ При занятости варкой масла │ │

│ │грунтовых составов │ в художественной мастерской:│ │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│28. │Пропитчик │ При занятости огнезащитной │ │

│ │ │ пропиткой изделий и │ │

│ │ │ декораций: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При работе с кислотами и │ │

│ │ │ красителями дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│29. │Работники всех │ При выполнении работ по │ │

│ │профессий и │ ремонту и обслуживанию │ │

│ │должностей │ станционного оборудования │ │

│ │ │ и аппаратуры телевидения │ │

│ │ │ и радиовещания: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │Дежурный │

│ │ │ │ │

│30. │Работники │Костюм меховой │1 на 4 года│

│ │передвижных │Унты меховые │1 пара на │

│ │организаций культуры│ │4 года │

│ │районов Крайнего │Рукавицы меховые │1 пара на │

│ │Севера │ │2 года │

│ │и приравненных │Шапка-ушанка │1 на 3 года│

│ │к ним местностей, │ │ │

│ │выезжающие на места │ │ │

│ │обслуживания │ │ │

│ │населения │ │ │

│ │ │ │ │

│31. │Рабочие всех │ При занятости на лодочной │ │

│ │профессий │ станции: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │ │ │

│32. │Ремонтировщик │Фартук прорезиненный │1 │

│ │плоскостных │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │спортивных │ │ │

│ │сооружений │ │ │

│ │ │ │ │

│33. │Реставратор редких и│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ценных книг, рукопи-│Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │сей и документов │ │ │

│ │ │ │ │

│34. │Садовник; │ При занятости в оранжереях │ │

│ │озеленитель │ и теплицах: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│35. │Слесарь-ремонтник; │ При занятости ремонтом и │ │

│ │мастер; механик │ обслуживанием производствен-│ │

│ │ │ ного оборудования, вентиля- │ │

│ │ │ ционных установок │ │

│ │ │ и коммуникаций: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ При занятости на ремонте │ │

│ │ │ проявочных машин, гальва- │ │

│ │ │ нических ванн и коммуникаций│ │

│ │ │ фоторастворов дополнительно:│ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│36. │Таксидермист │ При занятости на обработке │ │

│ │ │ чучел: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │До износа │

│ │ │Нарукавники клеенчатые │1 пара │

│ │ │ │ │

│37. │Уборщик территорий │ При занятости уборкой и │ │

│ │ │ поливкой территорий парков │ │

│ │ │ и зоопарков: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│38. │Укладчик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │диапозитивных │Перчатки трикотажные │До износа │

│ │фильмов │ │ │

│ │ │ │ │

│39. │Укладчик-упаковщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При занятости в производстве│ │

│ │ │ киноуглей и электроуглей │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ в производстве киноуглей и │ │

│ │ │ электроуглей дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│40. │Установщик декораций│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ При занятости на погрузке, │ │

│ │ │ перевозке и разгрузке │ │

│ │ │ декораций в остальное время │ │

│ │ │ года дополнительно: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │ │ │

│41. │Установщик цвета и│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │света; изготовитель│Перчатки трикотажные │До износа │

│ │субтитров; копиров-│ │ │

│ │щик фильмовых мате-│ │ │

│ │риалов; паспортист;│ │ │

│ │перфораторщик маг-│ │ │

│ │нитных лент; перфо-│ │ │

│ │раторщик пленок и│ │ │

│ │фотобумаги; печатник│ │ │

│ │субтитрования; под-│ │ │

│ │готовщик исходного│ │ │

│ │материала; подготов-│ │ │

│ │щик пленки; электро-│ │ │

│ │копировщик │ │ │

│ │ │ │ │

│42. │Чистильщик │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ чисткой коробок для │ │

│ │ │ кинопленок: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│43. │Электролизерщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │4 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │

│ II. Производство граммофонных пластинок │

│ │

│44. │Аппаратчик │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │смешивания; │Белье нательное │2 комплекта│

│ │машинист │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │гранулирования │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │пластических масс │ Аппаратчику смешивания │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ │ │

│45. │Вальцовщик; │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │дробильщик │Белье нательное │2 комплекта│

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│46. │Каландровщик │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│47. │Мастер; начальник │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │смены │ │ │

│ │ │ │ │

│48. │Подсобный рабочий │ При занятости в отделении │ │

│ │ │ подготовки и отпуска сырья │ │

│ │ │ и полуфабрикатов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│49. │Прессовщик изделий│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │из пластмасс; комп-│Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │лектовщик; контролер│ Прессовщику изделий из │ │

│ │по звучанию; обра-│ пластмасс дополнительно: │ │

│ │ботчик изделий│Обувь профилактическая │1 пара │

│ │пластмасс; приемщик│ │ │

│ │сырья, полуфабрика-│ │ │

│ │тов и готовой про-│ │ │

│ │дукции │ │ │

│ │

│ III. Общие профессии и должности │

│ │

│50. │Библиотекарь; стар-│Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │ший библиотекарь │ │ │

│(п. 50 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA99748431C14934DE7C8C31A1AD8146225DFC97561ECF9C3464B65Y0R0N) Минтруда России от 17.12.2001 N 85) │

│ │ │ │ │

│51. │Колорист │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │2 пары │

│ │ │ │ │

│52. │Красильщик │ При занятости на краске │ │

│ │ │ тканей: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│53. │Подсобный рабочий │ При занятости на уборке │ │

│ │ │ металлической стружки: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │2 пары │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│55. │Слесарь по │ При занятости на ремонте │ │

│ │контрольно- │ точной аппаратуры и │ │

│ │измерительным │ съемочной техники: │ │

│ │приборам │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │и автоматике │ │ │

│ │ │ │ │

│54. │Травильщик │ При занятости на травлении │ │

│ │ │ металла: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный с │ │

│ │ │кислотозащитной пропиткой │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы кислотозащитные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

└────┴────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘

Приложение N 14

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ,

ЗАНЯТЫМ В ПРОИЗВОДСТВЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

┌───┬────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │ Норма │

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │ выдачи │

│ │ должность │ │ на год │

│ │ │ │(единицы, │

│ │ │ │комплекты)│

├───┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────┤

│ 1. Производство клавишных, язычковых и щипковых │

│ музыкальных инструментов │

│ │

│1. │Бронзировщик рам │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │клавишных │Рукавицы хлопчатобумажные │4 пары │

│ │инструментов │ │ │

│ │ │ │ │

│2. │Изготовитель │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │голосовых │Очки защитные │До износа │

│ │планок │ │ │

│ │ │ │ │

│3. │Настройщик- │Фартук клеенчатый │1 │

│ │регулировщик │Нарукавники хлопчатобумажные │2 пары │

│ │смычковых инстру- │ │ │

│ │ментов; настройщик │ │ │

│ │пианино и роялей; │ │ │

│ │настройщик щипковых │ │ │

│ │инструментов; │ │ │

│ │настройщик язычковых│ │ │

│ │инструментов │ │ │

│ │ │ │ │

│4. │Облицовщик музыкаль-│ При выполнении работ по │ │

│ │ных инструментов │ оклейке и отделке целлулоида:│ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │ При выполнении других │ │

│ │ │ отделочных работ: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Перчатки трикотажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│5. │Отделочник изделий │ При выполнении работ по │ │

│ │из древесины │ грунтовке, лакировке и │ │

│ │ │ раскраске музыкальных │ │

│ │ │ инструментов: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Респиратор │До износа │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ шлифовке по нитрогрунту: │ │

│ │ │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Напальчники с наладонниками │12 │

│ │ │ │ │

│6. │Подсобный рабочий │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ переноске кислот: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ протирке: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│7. │Полировщик музыкаль-│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ных инструментов │ При занятости полировкой │ │

│ │ │ по дереву, целлулоиду и │ │

│ │ │ пластмассам: │ │

│ │ │Фартук клеенчатый │1 │

│ │ │Перчатки резиновые лабораторные │Дежурные │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│8. │Рабочие всех │ При занятости на работах с │ │

│ │профессий │ клеем К-17 и синтетическими │ │

│ │ │ клеями: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При занятости в производствах│ │

│ │ │ язычковых музыкальных │ │

│ │ │ инструментов, не предусмот- │ │

│ │ │ ренных в пунктах данного │ │

│ │ │ раздела: │ │

│ │ │Фартук прорезиненный │ │

│ │ │с нагрудником │1 │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │2 пары │

│ │ │ │ │

│9. │Регулировщик пианино│Фартук клеенчатый │1 │

│ │и роялей │ │ │

│ │ │ │ │

│10.│Сборщик язычковых │ При занятости оклейкой │ │

│ │инструментов │ деталей язычковых │ │

│ │ │ инструментов: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│11.│Столяр по │Фартук прорезиненный │1 │

│ │изготовлению │Нарукавники │Дежурные │

│ │и ремонту деталей и │Перчатки пятипалые │2 пары │

│ │узлов музыкальных │ │ │

│ │инструментов │ │ │

│ │ │ │ │

│12.│Струнщик │Перчатки пятипалые │4 пары │

│ │ │ │ │

│13.│Уборщик производст- │ При выполнении работ в цехе │ │

│ │венных и служебных │ гальванопокрытий: │ │

│ │помещений │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│14.│Чистильщик металла, │Костюм брезентовый │1 │

│ │отливок, изделий и │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │деталей │ │ │

│ │

│ 2. Производство духовых музыкальных инструментов │

│ │

│15.│Изготовитель деталей│Куртка хлопчатобумажная │1 │

│ │для духовых инстру- │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ментов │Подушка защитная │До износа │

│ │ │ При занятости на изготовлении│ │

│ │ │ деталей методом глубокой │ │

│ │ │ вытяжки: │ │

│ │ │Фартук клеенчатый │1 │

│ │ │Нарукавники │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│16.│Медник │Фартук брезентовый │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │4 пары │

│ │ │ │ │

│17.│Опиловщик фасонных │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │отливок; шабровщик │Напальчники кожаные │4 │

│ │цветных металлов │ │ │

│ │ │ │ │

│18.│Паяльщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│19.│Плавильщик металла и│Костюм суконный или костюм │ │

│ │сплавов │хлопчатобумажный с огнезащитной │ │

│ │ │пропиткой │1 │

│ │ │Валенки │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│20.│Подсобный рабочий │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│21.│Работники всех │ При занятости наладкой техно-│ │

│ │профессий │ логического оборудования: │ │

│ │и должностей │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│22.│Рабочие всех │ При занятости на работах │ │

│ │профессий │ по наливке свинца и смолы: │ │

│ │ │Костюм суконный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│23.│Резчик металла на │Фартук брезентовый │1 │

│ │ножницах и прессах; │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │резчик на пилах, │Очки защитные │До износа │

│ │ножовках и станках │ │ │

│ │ │ │ │

│24.│Сборщик духовых │Фартук прорезиненный │1 │

│ │инструментов │ │ │

│ │ │ │ │

│25.│Станочник │Очки защитные │Дежурные │

│ │специальных │Респиратор │Дежурный │

│ │деревообрабатывающих│ │ │

│ │станков │ │ │

│ │ │ │ │

│26.│Формовщик ручной │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │формовки │Рукавицы комбинированные │6 пар │

└───┴────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────┘

Приложение N 15

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ,

ЗАНЯТЫМ В ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОРУЧЕК, ЦЕЛЛУЛОИДА

И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма │

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │выдачи │

│ │ должность │ │на год │

│ │ │ │(едини- │

│ │ │ │цы, │

│ │ │ │комплек-│

│ │ │ │ты) │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┤

│ 1. Производство авторучек │

│ │

│1. │Гальваник │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │2 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные│

│ │ │ │ │

│2. │Полировщик │ При занятости полированием │ │

│ │ │ изделий из пластмасс: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│3. │Прессовщик изделий │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │из пластмасс │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │ │ │ │

│4. │Слесарь- │ При занятости на ремонте │ │

│ │инструментальщик │ пресс-форм: │ │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный с │ │

│ │ │нагрудником │1 │

│ │ │ │ │

│5. │Шлифовщик; │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │обработчик изделий │ │ │

│ │из пластмасс │ │ │

│ │ │ │ │

│6. │Штамповщик │Фартук хлопчатобумажный │2 │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │6 пар │

│ │

│ 2. Производство целлулоида и изделий из него │

│ │

│7. │Аппаратчик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │подготовки │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │сырья и отпуска │Галоши резиновые │1 пара │

│ │полуфабрикатов и │ │ │

│ │продукции │ │ │

│ │ │ │ │

│8. │Аппаратчик │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │смешивания │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│9. │Аппаратчик сушки │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы брезентовые │6 пар │

│ │ │ │ │

│10.│Аппаратчик │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │фильтрации │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│11.│Вальцовщик │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Головной убор хлопчатобумажный │2 │

│ │ │ │ │

│12.│Изготовитель │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │целлулоидных колец │ │ │

│ │ │ │ │

│13.│Машинист компрессор-│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ных установок; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │машинист насосных │ │ │

│ │установок │ │ │

│ │ │ │ │

│14.│Наладчик машин и │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │автоматических линий│Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │по производству │Галоши резиновые │1 пара │

│ │изделий из пластмасс│ │ │

│ │ │ │ │

│15.│Обработчик изделий │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │из пластмасс │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ При работе на шлифовании, │ │

│ │ │ пемзовке и промывке деталей │ │

│ │ │ и изделий: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Фартук резиновый │Дежурный│

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│16.│Прессовщик изделий │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │из пластмасс; │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │прессовщик │ При работе на горячих │ │

│ │блоков целлулоида; │ участках работ: │ │

│ │прессовщик- │Рукавицы брезентовые вместо │ │

│ │выдувщик целлу- │рукавиц комбинированных │6 пар │

│ │лоидных изделий; │ При работе на мокрых │ │

│ │прессовщик хлопковой│ участках: │ │

│ │целлюлозы и отходов │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │целлулоида │ │ │

│ │ │ │ │

│17.│Разрывщик оттисков │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При занятости на подборке │ │

│ │ │ целлулоидных гребней: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки хлопчатобумажные │12 пар │

│ │ │ При работе на шлифовании, │ │

│ │ │ пемзовке и промывке деталей │ │

│ │ │ и изделий: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Фартук резиновый │Дежурный│

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│18.│Раскрасчик изделий │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки резиновые │4 пары │

│ │ │ │ │

│19.│Распарщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │целлулоидных пластин│Фартук резиновый │Дежурный│

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные│

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│20.│Резчик на пилах, │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ножовках и станках │ │ │

│ │ │ │ │

│21.│Слесарь-ремонтник │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │ │ │

│22.│Строгальщик │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │целлулоидных блоков;│Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │машинист моечных │ │ │

│ │машин │ │ │

└───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┘

Приложение N 16

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ,

ЗАНЯТЫМ В ПРОИЗВОДСТВЕ РТУТНЫХ ТЕРМОМЕТРОВ

┌───┬─────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │Норма выдачи│

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │ на год │

│ │ должность │ │ (единицы, │

│ │ │ │ комплекты) │

├───┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┼─────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┤

│1. │Рабочие; │ При занятости полный │ │

│ │руководители;│ рабочий день на заполнении │ │

│ │специалисты │ и извлечении ртути из │ │

│ │ │ ртутных приборов и агрегатов:│ │

│ │ │Брюки хлопчатобумажные │1 │

│ │ │Рубашка хлопчатобумажная с │ │

│ │ │длинными рукавами │1 │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Колпак или косынка │ │

│ │ │хлопчатобумажные │1 │

│ │ │Полуботинки кожаные на │ │

│ │ │резиновой подошве │1 пара │

│ │ │Носки хлопчатобумажные │4 пары │

│ │ │ │ │

│2. │Стеклодув │ При занятости в ртутных │ │

│ │ │ отделениях: │ │

│ │ │Брюки хлопчатобумажные │1 │

│ │ │Рубашка хлопчатобумажная с │ │

│ │ │длинными рукавами │1 │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Белье нательное │2 комплекта │

│ │ │Колпак или косынка │ │

│ │ │хлопчатобумажные │1 │

│ │ │Полуботинки кожаные на │ │

│ │ │резиновой подошве │1 пара │

│ │ │Носки хлопчатобумажные │4 пары │

│ │

│ Примечание. Белье нательное и носки хлопчатобумажные,│

│предусмотренные в настоящих Нормах, выдаются работникам при│

│условии обязательного прохождения через санпропускник. │

│ Женщинам, для которых установлен обязательный режим│

│прохождения через санпропускник, кроме спецодежды,│

│предусмотренной в настоящих Нормах, выдается бюстгальтер. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 17

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

Федеральное агентство по государственным резервам является правопреемником Государственного комитета Российской Федерации по государственным резервам, в связи с чем данные Типовые отраслевые нормы применяются для обеспечения средствами индивидуальной защиты работников организаций указанного Федерального агентства ([письмо](consultantplus://offline/ref=AFC74C56F025B39097FD7E3AECA997484A161B9B49EB95C91243D416652A80DE7228E0F8C34549Y6RBN) Минздравсоцразвития России от 07.05.2009 N 22-4-2215).

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │ Норма выдачи│

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │ на год │

│ │ должность │ │ (единицы, │

│ │ │ │ комплекты) │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┤

│ Организации 7 Управления │

│ │

│1. │Бондарь; плотник │ При занятости на ремонте │ │

│ │ │ нефтетары и оборудования: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные на латунных │ │

│ │ │гвоздях │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│2. │Дезактиваторщик │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ дегазации: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ │ │

│3. │Заведующий складом │ При работе на складе │ │

│ │ │ ядовитых продуктов и │ │

│ │ │ спецжидкостей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ При работе на складе тарных │ │

│ │ │ нефтепродуктов: │ │

│ │ │Плащ непромокаемый │1 на 4 года │

│ │ │Ботинки кожаные на латунных │ │

│ │ │гвоздях │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│4. │Кладовщик; рабочий │ При работе на складе │ │

│ │ │ ядовитых продуктов и │ │

│ │ │ спецжидкостей: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара на │

│ │ │ │9 месяцев │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ │ │

│5. │Лаборант химического│Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │анализа; │Фартук резиновый с нагрудником │Дежурный │

│ │пробоотборщик │Ботинки кожаные на латунных │ │

│ │ │гвоздях │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Куртка лавсано-вискозная на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Брюки лавсано-вискозные на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │ │ │

│6. │Машинист насосных │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │установок │Ботинки кожаные на латунных │ │

│ │ │гвоздях │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│7. │Начальник участка; │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │заместитель │Плащ непромокаемый │1 на 4 года │

│ │начальника участка │Ботинки кожаные на латунных │ │

│ │ │гвоздях │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Куртка лавсано-вискозная на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Брюки лавсано-вискозные на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │ │ │

│8. │Рабочий по │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │обслуживанию бани; │Фартук прорезиненный │1 │

│ │рабочий по стирке и │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ремонту спецодежды │ │2 года │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │ │ │

│9. │Слесарь-ремонтник │ При занятости на ремонте │ │

│ │ │ емкостей, нефтепроводов, │ │

│ │ │ перекачивающих средств │ │

│ │ │ нефтепродуктов: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ При работе внутри │ │

│ │ │ незачищенных емкостей: │ │

│ │ │Противогаз шланговый │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│10.│Сливщик-разливщик │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│11.│Уборщик производст- │ При занятости на уборке │ │

│ │венных и служебных │ душевых: │ │

│ │помещений │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Фартук прорезиненный │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Нарукавники прорезиненные │1 пара │

│ │ │ │ │

│12.│Чистильщик │ При занятости на очистке │ │

│ │ │ нефтеемкостей и цистерн: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Капюшон брезентовый │1 │

│ │ │Противогаз шланговый │Дежурный │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │

│ Организации 4 Управления │

│ │

│13.│Грузчик │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Наспинники (наплечники) │Дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│14.│Машинист крана │ При работе на паропутевом │ │

│ │(крановщик) │ кране, дизельном кране, │ │

│ │ │ мостовом кране и автокране: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│15.│Начальник участка │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │хранения; замести- │ При постоянных наружных │ │

│ │тель начальника │ работах зимой дополнительно:│ │

│ │участка хранения │Куртка на утепляющей прокладке в│ │

│ │ │особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Куртка лавсано-вискозная на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Брюки лавсано-вискозные на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │

│ Организации 2 и 5 Управлений │

│ │

│16.│Грузчик │Куртка брезентовая │1 │

│ │ │Брюки хлопчатобумажные с │ │

│ │ │брезентовыми наколенниками │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│17.│Кладовщик; рабочий │ При работе на складе: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│18.│Начальник участка │Халат вискозно-лавсановый │1 │

│ │хранения; замести- │ На постоянных наружных │ │

│ │тель начальника │ работах зимой дополнительно:│ │

│ │участка хранения │Куртка на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Куртка лавсано-вискозная на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Брюки лавсано-вискозные на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │

│ Холодильники │

│ │

│19.│Бондарь │ При работе в холодильнике: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ │Фартук хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│20.│Водитель погрузчика;│Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │водитель электро- и │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │автотележки │Валенки │1 пара │

│ │ │ │на 3 года │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│21.│Грузчик │ При работе в холодильнике: │ │

│ │ │Куртка брезентовая │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 1,5 года│

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ │ │

│22.│Изолировщик на │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │термоизоляции │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│23.│Лифтер │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │4 года │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│24.│Машинист холодильных│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │установок │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ │ │

│25.│Механик │ При работе в смене: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ │ │

│26.│Начальник участка │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │хранения; замести- │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 3 года │

│ │тель начальника │Валенки │1 пара на │

│ │участка хранения │ │4 года │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│27.│Товаровед │ При работе в холодильнике: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │Галоши резиновые │Дежурные │

│ │ │ │ │

│28.│Уборщик производст- │ При занятости уборкой в │ │

│ │венных и служебных │ холодильной камере: │ │

│ │помещений │Куртка на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Валенки │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Галоши резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│29.│Электромонтер по │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ремонту и │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │обслуживанию │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │электрооборудования │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │

│ Общие профессии │

│ │

│30.│Асфальтобетонщик │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные на латунных │ │

│ │ │гвоздях │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│31.│Бондарь; плотник │Фартук брезентовый │2 │

│ │ │ │ │

│32.│Варщик асфальтовой │ При занятости варкой │ │

│ │массы │ асфальтовой мастики и │ │

│ │ │ мастики для рулонной кровли:│ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Ботинки кожаные на латунных │ │

│ │ │гвоздях │2 пары │

│ │ │Рукавицы брезентовые │12 пар │

│ │ │ │ │

│33.│Водитель погрузчика;│Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │водитель электро- и │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │автотележки │ На постоянных наружных │ │

│ │ │ работах зимой дополнительно:│ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Брюки лавсано-вискозные на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│34.│Кладовщик │Фартук прорезиненный с │ │

│ │ │нагрудником │2 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Куртка лавсано-вискозная на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│35.│Машинист моечных │ При занятости на зачистке │ │

│ │машин; чистильщик │ и промывке цистерн и │ │

│ │ │ емкостей из-под спирта │ │

│ │ │ и масла: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара на │

│ │ │ │1,5 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ │ │

│36.│Машинист насосных │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │установок │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│37.│Подсобный рабочий │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ штабелеукладке: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ На постоянных наружных │ │

│ │ │ работах зимой дополнительно:│ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ При выполнении работ по │ │

│ │ │ подвозке минерального │ │

│ │ │ топлива при ручной загрузке │ │

│ │ │ агрегатов: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│38.│Слесарь-ремонтник │Полукомбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │12 пар │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ холодильнике: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │Дежурная │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │Дежурные │

│ │ │Валенки │Дежурные │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │Противогаз │Дежурный │

│ │ │ │ │

│39.│Слесарь-сантехник │ При занятости на │ │

│ │ │ обслуживании и ремонте │ │

│ │ │ водопроводных, канализацион-│ │

│ │ │ ных и теплопроводных сетей: │ │

│ │ │Костюм брезентовый │1 на 1,5 года│

│ │ │Сапоги резиновые │Дежурные │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ │ │

│40.│Сливщик - разливщик │ При занятости сливом и │ │

│ │ │ наливом масла и спирта: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Сапоги кирзовые │1 пара │

│ │ │ │на 2 года │

│ │ │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │ │ │

│41.│Уборщик производст- │ При занятости на уборке │ │

│ │венных и служебных │ производственных цехов, │ │

│ │помещений │ душевых, бань и уборных: │ │

│ │ │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Рукавицы комбинированные │4 пары │

│ │ │ При мытье полов │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Сапоги резиновые │1 пара │

│ │ │Перчатки резиновые │Дежурные │

│ │ │ При выполнении работ в │ │

│ │ │ неотапливаемых помещениях │ │

│ │ │ зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка лавсано-вискозная на │ │

│ │ │утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Брюки лавсано-вискозные на │ │

│ │ │утепляющей прокладке │1 на 2 года │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│42.│Электромонтер по │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ремонту и обслужива-│Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │нию электро- │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │оборудования │Рукавицы комбинированные │6 пар │

│ │ │ На наружных работах зимой │ │

│ │ │ дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │ │

│ │ │в особом, IV и III поясах │По поясам │

│ │ │Куртка лавсано-вискозная на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Брюки лавсано-вискозные на │ │

│ │ │утепляющей прокладке во II и I │ │

│ │ │поясах │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

└───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┘

Приложение N 18

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОСТОЯННОМУ

И ПЕРЕМЕННОМУ СОСТАВУ УЧЕБНЫХ И СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ОБОРОННОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (РОСТО)

┌───┬────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N │ Профессия │ Наименование средств │ Норма выдачи│

│п/п│ или │ индивидуальной защиты │ на год │

│ │ должность │ │ (единицы, │

│ │ │ │ комплекты) │

├───┼────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───┴────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────┤

│ I. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ (АВТОМОТОКЛУБЫ) │

│ │

│ 1.│Инструктор-методист │ При занятости тренировкой │ │

│ │по техническим│ и обучением мотоциклистов: │ │

│ │и военно-прикладным│Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │видам спорта;│ При проведении учебно- │ │

│ │старший инструктор-│ тренировочных занятий и при │ │

│ │методист по техни-│ участии в спортивных сорев- │ │

│ │ческим и военно-│ нованиях дополнительно: │ │

│ │прикладным видам│Костюм кожаный │1 на 6 лет │

│ │спорта │Сапоги юфтевые │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │Перчатки кожаные с крагами │ │

│ │ │летние │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Шлем мотоциклетный твердый │1 на 5 лет │

│ │ │Пояс кожаный защитный │1 на 8 лет │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │Перчатки кожаные с крагами │ │

│ │ │зимние │1 пара на │

│ │ │ │3 года │

│ │ │ При занятости тренировкой │ │

│ │ │ и обучением автомобилистов: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Перчатки кожаные │1 пара на │

│ │ │ │2 года │

│ │ │Шлем твердый │1 на 5 лет │

│ │ │Очки защитные │До износа │

│ │ │ │ │

│ 2.│Мастер │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │производственного │Перчатки кирзовые │ │

│ │обучения │комбинированные │2 пары │

│ │ │ │ │

│ 3.│Мастер │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │производственного │Перчатки кирзовые │ │

│ │обучения вождению; │комбинированные │2 пары │

│ │старший мастер │ Зимой в особом, IV и III │ │

│ │учебного заведения │ поясах дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Брюки на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │ │Валенки │По поясам │

│ │ │ │ │

│ 4.│Механик; механик │ При выполнении ремонтных │ │

│ │автомобильной │ работ: │ │

│ │колонны; техник │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ │ │

│ 5.│Начальник │ При выполнении ремонтных │ │

│ │автоколонны │ работ: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │

│ II. СТРЕЛКОВО-СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ │

│ │

│ 6.│Инструктор-методист │ При занятости тренировкой и │ │

│ │по техническим│ обучением стрелковому делу: │ │

│ │и военно-прикладным│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │видам спорта;│Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │старший инструктор-│ │ │

│ │методист по техни-│ │ │

│ │ческим и военно-│ │ │

│ │прикладным видам│ │ │

│ │спорта │ │ │

│ │ │ │ │

│ 7.│Начальник мастерской│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │ │ │ │

│ 8.│Техник │ При выполнении работ на │ │

│ │ │ складе боеприпасов: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ При постоянной занятости │ │

│ │ │ пристрелкой оружия: │ │

│ │ │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │ │ │ │

│ 9.│Тренер; старший │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │тренер │Куртка на утепляющей прокладке │1 │

│ │

│ III. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ (РАДИОКЛУБЫ) │

│ │

│10.│Инструктор-методист │ При занятости тренировкой │ │

│ │по техническим│ и обучением технике связи в │ │

│ │и военно-прикладным│ полевых условиях: │ │

│ │видам спорта;│Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │старший инструктор-│ │ │

│ │методист по техни-│ │ │

│ │ческим и военно-│ │ │

│ │прикладным видам│ │ │

│ │спорта │ │ │

│ │ │ │ │

│11.│Мастер │ При выполнении работ в │ │

│ │производственного │ полевых условиях: │ │

│ │обучения; старший │Комбинезон хлопчатобумажный │1 на 2 года │

│ │мастер учебного │ │ │

│ │заведения │ │ │

│ │

│ Примечание. Каждая радиотехническая школа (радиоклуб) должна │

│иметь как инвентарь: │

│ │Галоши диэлектрические │Дежурные │

│ │Перчатки диэлектрические │Дежурные │

│ │

│ IV. КЛУБЫ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА │

│ │

│12.│Работники, занятые │ Для Центрального клуба │ │

│ │обучением служебных │ служебного собаководства: │ │

│ │собак │Костюм ватный │6 │

│ │ │Халат ватный │6 │

│ │ │Рукава ватные │6 пар │

│ │ │ Для клубов служебного │ │

│ │ │ собаководства 1 разряда: │ │

│ │ │Костюм ватный │2 │

│ │ │Халат ватный │3 │

│ │ │Рукава ватные │3 пары │

│ │ │ Для клубов служебного │ │

│ │ │ собаководства 2 и 3 │ │

│ │ │ разрядов: │ │

│ │ │Костюм ватный │1 │

│ │ │Халат ватный │2 │

│ │ │Рукава ватные │2 пары │

│ │

│ V. СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ │

│ │

│13.│Инструктор │Халат хлопчатобумажный │1 │

│ │ │ Зимой дополнительно: │ │

│ │ │Куртка на утепляющей прокладке │По поясам │

│ │

│ VI. МОРСКИЕ ШКОЛЫ (КЛУБЫ) │

│ │

│14.│Инструктор-методист │ При занятости тренировкой │ │

│ │по техническим│ и обучением морскому делу: │ │

│ │и военно-прикладным│Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │видам спорта;│ │ │

│ │старший инструктор-│ │ │

│ │методист по техни-│ │ │

│ │ческим и военно-│ │ │

│ │прикладным видам│ │ │

│ │спорта │ │ │

│ │ │ │ │

│15.│Мастер │Комбинезон хлопчатобумажный │1 │

│ │производственного │ │ │

│ │обучения; старший │ │ │

│ │мастер учебного │ │ │

│ │заведения │ │ │

│ │ │ │ │

│16.│Моторист (машинист);│ При выполнении эксплуатаци- │ │

│ │механик (судовой) │ онных и ремонтных работ: │ │

│ │ │Костюм хлопчатобумажный │1 │

│ │ │Ботинки кожаные │1 пара │

│ │ │Плащ непромокаемый │Дежурный │

│ │ │Рукавицы хлопчатобумажные │2 пары │

│ │

│ VII. АВИАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ │

│ │

├───┬────────────────────┬─────────────────┬──────┬──────────────┬──────┤

│ N │ Профессия │ Наименование │Коли- │ Срок носки │N при-│

│п/п│ или │ средств │чество│ в годах по │меча- │

│ │ должность │ индивидуальной │пред- │климатическим │ния, │

│ │ │ защиты │метов │ районам │при- │

│ │ │ │на ├────┬────┬────┤меня- │

│ │ │ │1 чел.│[с](#P14271) │[с](#P14257) │[с](#P14196) │емого │

│ │ │ │ │уме-│хо- │осо-│при │

│ │ │ │ │рен-│лод-│бо │вы- │

│ │ │ │ │ным │ным │хо- │даче │

│ │ │ │ │кли-│кли-│лод-│дан- │

│ │ │ │ │ма- │ма- │ным │ного │

│ │ │ │ │том │том │кли-│пред- │

│ │ │ │ │ │ │ма- │мета │

│ │ │ │ │ │ │том │ │

├───┼────────────────────┼─────────────────┼──────┼────┼────┼────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├───┴────────────────────┴─────────────────┴──────┴────┴────┴────┴──────┤

│ а. Постоянный штатный летный состав │

│ │

│17.│Летный состав Управ-│Куртка меховая │ │ │ │ │ │

│ │ления авиации ЦС│нагольная │1 шт. │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │

│ │РОСТО, летный состав│Брюки меховые │ │ │ │ │ │

│ │авиационных отделов│нагольные │1 шт. │ 8 │ 7 │ 5 │ 2 │

│ │республиканских, │Куртка хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │краевых и областных│бумажная на меху │1 шт. │ 5 │ 4 │ 3 │ 3 │

│ │советов РОСТО, имею-│Брюки хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │щий штатную летную│бумажные на меху │1 шт. │ 8 │ 7 │ 5 │ 3 │

│ │специальность, допу-│Куртка хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │щенный к летной ра-│бумажная │ │ │ │ │ │

│ │боте и систематичес-│демисезонная │1 шт. │ 3 │ 3 │ 3 │ 4 │

│ │ки выполняющий уста-│Брюки хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │новленное на год ко-│бумажные │ │ │ │ │ │

│ │личество часов нале-│демисезонные │1 шт. │ 4 │ 4 │ 4 │ 4; 5 │

│ │та; начальники авиа-│Куртка шевретовая│1 шт. │ 4 │ 4 │ 4 │ │

│ │ционных организаций│Брюки кожаные │ │ │ │ │ │

│ │РОСТО и их замести-│на байке │1 шт. │ 8 │ 8 │ 8 │ 5 │

│ │тели по летной под-│Белье нательное │ │ │ │ │ │

│ │готовке: авиационно-│шерстяное │2 к-та│ 3 │ 3 │ 2 │ 6 │

│ │го училища летчиков,│Костюм хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │учебной авиационной│бумажный летний │2 к-та│ 3 │ 4 │ 4 │ 7 │

│ │организации, цент-│Сапоги кожаные │ │ │ │ │ │

│ │рального аэроклуба,│на меху │1 пара│ 5 │ 5 │ 4 │ 4; 8 │

│ │аэроклуба, авиацион-│Унты меховые │1 пара│ 7 │ 5 │ 3 │ 8 │

│ │но-спортивного │Ботинки полетные │1 пара│ 3 │ 3 │ 3 │ │

│ │клуба, авиационно- │Ботинки полетные │ │ │ │ │ │

│ │технического спор- │облегченные │1 пара│ 3 │ 3 │ 4 │ │

│ │тивного клуба, цент-│Сандалеты │1 пара│ 2 │ 2 │ 2 │ 9 │

│ │рального дельтапла- │Шлемофон кожаный │ │ │ │ │ │

│ │нерного клуба; дель-│зимний │1 шт. │ 5 │ 5 │ 4 │ 10 │

│ │тапланерного клуба; │Шлемофон кожаный │ │ │ │ │ │

│ │начальник летной │летний │1 шт. │ 4 │ 4 │ 5 │ 10 │

│ │части; старший штур-│Очки летные │1 шт. │ 8 │ 8 │ 8 │ 4 │

│ │ман; штурман; │Перчатки кожаные │ │ │ │ │ │

│ │командир отряда и │на меху │1 пара│ 3 │ 3 │ 2 │ │

│ │его заместитель; │Перчатки шеврето-│ │ │ │ │ │

│ │командир эскадрильи │вые без подкладки│1 пара│ 1 │ 1 │ 2 │ │

│ │и его заместитель;│Носки меховые │1 пара│ 3 │ 3 │ 2 │ 11 │

│ │командир звена; │Носки плюшевые │1 пара│ 2 │ 2 │ 2 │ │

│ │летчик-инструктор; │Носки шерстяные │1 пара│ 2 │ 2 │ 2 │ │

│ │старший инструктор │Свитер шерстяной │1 шт. │ 7 │ 5 │ 4 │ │

│ │(инструктор)- │Подшлемник │ │ │ │ │ │

│ │дельтапланерист; │хлопчатобумажный │2 шт. │ 3 │ 3 │ 3 │ │

│ │командир воздушного │ │ │ │ │ │ │

│ │судна; пилот; │ │ │ │ │ │ │

│ │второй пилот; │ │ │ │ │ │ │

│ │бортовой инженер│ │ │ │ │ │ │

│ │(механик); бортовой│ │ │ │ │ │ │

│ │радист (оператор);│ │ │ │ │ │ │

│ │летный состав испы-│ │ │ │ │ │ │

│ │тательной станции│ │ │ │ │ │ │

│ │авиационного ремонт-│ │ │ │ │ │ │

│ │ного завода; штатные│ │ │ │ │ │ │

│ │старшие тренеры│ │ │ │ │ │ │

│ │(тренеры); старшие│ │ │ │ │ │ │

│ │инструкторы (инс-│ │ │ │ │ │ │

│ │трукторы) по авиаци-│ │ │ │ │ │ │

│ │онным видам спорта│ │ │ │ │ │ │

│ │(самолетному, верто-│ │ │ │ │ │ │

│ │летному, планерному,│ │ │ │ │ │ │

│ │дельтапланерному); │ │ │ │ │ │ │

│ │спортсмены и тренеры│ │ │ │ │ │ │

│ │(кроме инженеров,│ │ │ │ │ │ │

│ │механиков, врачей,│ │ │ │ │ │ │

│ │массажистов) сборных│ │ │ │ │ │ │

│ │команд по авиацион-│ │ │ │ │ │ │

│ │ным видам спорта -│ │ │ │ │ │ │

│ │самолетному, верто-│ │ │ │ │ │ │

│ │летному, планерному,│ │ │ │ │ │ │

│ │дельтапланерному │ │ │ │ │ │ │

│ │

│ Примечания. 1. Средства индивидуальной защиты, предусмотренные │

│в настоящем пункте, выдаются летному составу, входящему в экипаж │

│летательного аппарата. Остальному постоянному летному составу │

│авиационных организаций РОСТО средства индивидуальной защиты │

│выдаются при систематическом выполнении установленного на год │

│количества часов налета или выполнении установленного на год │

│тренировочных показательных парашютных прыжков. │

│ 2. Куртки меховые нагольные и брюки меховые нагольные выдаются │

│летному составу истребительной авиации. При этом в [районах](#P14271) с │

│умеренным климатом брюки меховые нагольные выдаются только │

│летному составу истребительной авиации, занятому обучением │

│курсантов авиационных училищ летчиков и учебных авиационных │

│организаций РОСТО. │

│ 3. Куртки хлопчатобумажные на меху и брюки хлопчатобумажные на │

│меху выдаются летному составу, не получающему курток меховых │

│нагольных и брюк меховых нагольных. │

│ 4. Срок носки курток хлопчатобумажных демисезонных, брюк │

│хлопчатобумажных демисезонных и сапог кожаных на меху для летного │

│состава, занятого обучением курсантов авиационных училищ летчиков │

│и учебных авиационных организаций РОСТО, сокращается на 1 год, а │

│очков летных - на 3 года. │

│ 5. Брюки кожаные на байке выдаются летчикам - испытателям. │

│Срок носки брюк хлопчатобумажных демисезонных для летного │

│состава, получающего брюки кожаные на байке, увеличивается на │

│2 года. │

│ 6. Белье нательное шерстяное выдается только летному составу │

│истребительной авиации. │

│ 7. Костюмы хлопчатобумажные летние инженерно-техническому │

│составу летных экипажей и летному составу, занятому обучением │

│курсантов авиационных училищ летчиков и учебных авиационных │

│организаций РОСТО, в районах с [умеренным](#P14271) и [холодным климатом](#P14257) │

│выдаются на 2 года, в районах с [особо холодным климатом](#P14196) - на │

│3 года. │

│ 8. В [районах с умеренным](#P14271), [холодным](#P14257) и [особо холодным климатом](#P14196) │

│выдается одна пара меховой обуви (сапоги кожаные на меху или унты │

│меховые). │

│ 9. Сандалеты выдаются только инженерно-техническому составу │

│летных экипажей. │

│ 10. Шлемофон кожаный летний летному составу, занятому │

│обучением курсантов авиационных училищ летчиков и учебных │

│авиационных организаций РОСТО, в районах с [умеренным](#P14271) и [холодным](#P14257) │

│климатом выдается на 3 года. Летному составу, получающему │

│защитные шлемы типа ЗШ-5 и ЗШ-7, шлемофоны не выдаются. │

│ 11. Носки меховые выдаются летному составу, получающему │

│ботинки полетные. │

│ 12. К летному составу авиационных организаций РОСТО, занятому │

│обучением курсантов, относится весь летный состав авиационных │

│эскадрилий авиационных училищ летчиков и учебных авиационных │

│организаций РОСТО. │

│ │

│18.│Начальники: парашют-│Куртка меховая │ │ │ │ │ │

│ │ной подготовки, па-│нагольная │1 шт. │ 5 │ 4 │ 3 │ │

│ │рашютной службы,│Брюки меховые │ │ │ │ │ │

│ │аварийно-спаса- │нагольные │1 шт. │ 8 │ 7 │ 5 │ │

│ │тельной службы Уп-│Куртка хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │равления авиации ЦС│бумажная │ │ │ │ │ │

│ │РОСТО, авиационных│демисезонная │1 шт. │ 3 │ 3 │ 3 │ │

│ │отделов республи-│Брюки хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │канских, краевых и│бумажные │ │ │ │ │ │

│ │областных советов│демисезонные │1 шт. │ 4 │ 4 │ 4 │ │

│ │РОСТО; заместитель│Костюм хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │начальника авиацион-│бумажный летний │2 к-та│ 3 │ 4 │ 4 │ │

│ │ной организации по│Куртка шевретовая│1 шт. │ 4 │ 4 │ 4 │ │

│ │парашютной подготов-│Унты меховые или │1 пара│ 7 │ 5 │ 3 │ │

│ │ке; инструктор пара-│Сапоги кожаные │ │ │ │ │ │

│ │шютно-десантной │на меху или │1 пара│ 5 │ 5 │ 4 │ │

│ │подготовки; инструк-│Ботинки для │ │ │ │ │ │

│ │тор-парашютист; │парашютистов │1 пара│ 4 │ 4 │ 4 │ │

│ │старший инструктор- │Перчатки кожаные │ │ │ │ │ │

│ │парашютист; старший│на меху │1 пара│ 3 │ 3 │ 2 │ │

│ │тренер (тренер),│Перчатки │ │ │ │ │ │

│ │штатный по парашют-│шевретовые без │ │ │ │ │ │

│ │ному спорту, выпол-│подкладки │1 пара│ 1 │ 1 │ 2 │ │

│ │няющие установленное│Носки плюшевые │1 пара│ 2 │ 2 │ 2 │ │

│ │на год количество│Шлем кожаный │ │ │ │ │ │

│ │прыжков │летный (или │ │ │ │ │ │

│ │ │шлемофон) │1 шт. │ 4 │ 4 │ 5 │ │

│ │ │Шлем кожаный │ │ │ │ │ │

│ │ │зимний (или │ │ │ │ │ │

│ │ │шлемофон) │1 шт. │ 5 │ 5 │ 4 │ │

│ │

│ б. Курсанты авиационных училищ летчиков │

│ и учебных авиационных организаций РОСТО │

│ и другой переменный летный состав │

│ │

│19.│Курсанты авиационных│Куртка хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │училищ летчиков и│бумажная на меху │1 шт. │ 6 │ 5 │ 5 │2; 4; │

│ │учебных авиационных│ │ │ │ │ │5 │

│ │организаций РОСТО;│Куртка хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │учащиеся специальных│бумажная на │ │ │ │ │ │

│ │школ-интернатов с│шерстяном ватине │ │ │ │ │ │

│ │первоначальной лет-│демисезонная │1 шт. │ 3 │ 4 │ 4 │4; 5 │

│ │ной подготовкой; │Брюки хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │летчики - офицеры │бумажные на │ │ │ │ │ │

│ │запаса, находящиеся│шерстяном ватине │ │ │ │ │ │

│ │на сборах по пере-│демисезонные │1 шт. │ 4 │ 4 │ 4 │4; 5; │

│ │подготовке; спорт- │ │ │ │ │ │6 │

│ │смены-пилоты, │Свитер шерстяной │1 шт. │ 4 │ 4 │ 4 │4; 5 │

│ │планеристы, │Костюм хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │парашютисты и дель- │бумажный летний │1 к-т │1; 5│ 2 │ 2 │4; 5 │

│ │тапланеристы │Сапоги кожаные │ │ │ │ │ │

│ │2 разряда и │на меху │1 пара│ 5 │ - │ - │2; 4; │

│ │выше, привлекаемые к│ │ │ │ │ │5 │

│ │подготовке и участию│Унты меховые │1 пара│ - │ 5 │ 5 │2; 4; │

│ │в соревнованиях по │ │ │ │ │ │5 │

│ │плану Управления │Ботинки полетные │ │ │ │ │ │

│ │авиации ЦС РОСТО │облегченные │1 пара│ 3 │ 3 │ 3 │4; 5 │

│ │ │Шлемофон кожаный │ │ │ │ │ │

│ │ │летний │1 шт. │ 4 │ 4 │ 4 │4; 5; │

│ │ │ │ │ │ │ │7 │

│ │ │Шлемофон кожаный │ │ │ │ │ │

│ │ │зимний │1 шт. │ 6 │ 6 │ 6 │2; 4; │

│ │ │ │ │ │ │ │5 │

│ │ │Подшлемник │ │ │ │ │ │

│ │ │хлопчатобумажный │2 шт. │ 3 │ 3 │ 3 │4; 5 │

│ │ │Очки летные │1 шт. │ 5 │ 5 │ 5 │4; 5 │

│ │ │Перчатки кожаные │ │ │ │ │ │

│ │ │на меху │1 пара│ 3 │ 3 │ 3 │2; 4; │

│ │ │ │ │ │ │ │5 │

│ │ │Перчатки │ │ │ │ │ │

│ │ │шевретовые │ │ │ │ │ │

│ │ │без подкладки │1 пара│ 1 │ 1 │ 1 │4; 5 │

│ │ │Носки шерстяные │1 пара│ 1 │ 1 │ 1 │4; 5 │

│ │

│ Примечания. 1. Средства индивидуальной защиты, предусмотренные │

│в настоящем пункте, выдаются курсантам авиационных училищ │

│летчиков и учебных авиационных организаций РОСТО, учащимся │

│специальных школ-интернатов с первоначальной летной подготовкой │

│в период практических полетов, спортсменам - пилотам, │

│планеристам, парашютистам и дельтапланеристам 2 разряда и выше, │

│привлекаемым к подготовке и участию в соревнованиях по плану │

│Управления авиации ЦС РОСТО, летчикам - офицерам запаса в период │

│сборов по переподготовке. Все предметы средств индивидуальной │

│защиты, предусмотренные в настоящем пункте, являются средствами │

│индивидуальной защиты группового пользования. │

│ 2. Переменному летному составу авиационных организаций РОСТО, │

│проходящему летную практику с апреля по октябрь включительно, │

│куртка хлопчатобумажная на меху, сапоги кожаные на меху, унты │

│меховые, шлемофон кожаный зимний и перчатки кожаные на меху не │

│выдаются. │

│ 3. Учебным и спортивным авиационным организациям РОСТО для │

│обеспечения спортсменов - пилотов, планеристов, парашютистов и │

│дельтапланеристов 2 разряда и выше, привлекаемых к подготовке и │

│участию в соревнованиях, все средства индивидуальной защиты, │

│предусмотренные настоящим пунктом, выдаются в количестве 50% от │

│числа спортсменов, установленного планом Управления авиации ЦС │

│РОСТО. │

│ 4. Учебным и спортивным авиационным организациям РОСТО для │

│обеспечения учащихся специальных школ-интернатов с │

│первоначальной летной подготовкой выдаются: │

│ куртка хлопчатобумажная на меху, сапоги кожаные на меху или │

│унты меховые, │

│ шлемофон кожаный зимний и перчатки кожаные на меху - на 25% │

│численности учащихся второго года обучения; │

│ свитер шерстяной, куртка хлопчатобумажная на шерстяном ватине │

│демисезонная и брюки хлопчатобумажные на шерстяном ватине │

│демисезонные - на 50% общей плановой численности всех учащихся; │

│ остальные предметы - на 100% общей плановой численности всех │

│учащихся. │

│ 5. Спортсменам - парашютистам вместо ботинок полетных │

│облегченных выдаются ботинки хромовые для парашютистов. │

│ │

│ в. Парашютисты спецконтингента │

│ │

│20.│Курсант-парашютист │Шлем хлопчатобу- │ │ │ │ │ │

│ │спецконтингента │мажный десантный │1 шт. │ 3 │ 4 │ 4 │ │

│ │ │Подшлемник │ │ │ │ │ │

│ │ │хлопчатобумажный │2 шт. │ 3 │ 3 │ 3 │ │

│ │ │Ботинки специаль-│ │ │ │ │ │

│ │ │ные для прыжков │ │ │ │ │ │

│ │ │с парашютом │1 пара│ 4 │ 4 │ 4 │ │

│ │ │Шлем кожаный │ │ │ │ │ │

│ │ │зимний │1 шт. │ 5 │ 4 │ 4 │ 2 │

│ │ │Костюм (комбине- │ │ │ │ │ │

│ │ │зон) хлопчатобу- │ │ │ │ │ │

│ │ │мажный │1 к-т │ 2 │ 2 │ 2 │ │

│ │ │Куртка и брюки │ │ │ │ │ │

│ │ │десантные зимние │1 к-т │ 3 │ 2 │ 2 │ │

│ │ │Валенки армейские│1 пара│ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │

│ │ │Галоши к валенкам│ │ │ │ │ │

│ │ │армейским │1 пара│ 3 │ 2 │ 2 │ 2 │

│ │ │Перчатки │ │ │ │ │ │

│ │ │шерстяные │1 пара│ 2 │ 1 │ 1 │ │

│ │ │Рукавицы на меху │ │ │ │ │ │

│ │ │двупалые │1 пара│ 2 │ 1 │ 1 │ │

│ │ │Портянки летние │2 пары│ 1 │ 1 │ 1 │ │

│ │ │Рюкзак десантный │1 шт. │ 3 │ 3 │ 3 │ │

│ │

│ Примечание. Учебным и спортивным авиационным организациям │

│РОСТО, ведущим подготовку парашютистов спецконтингента, средства │

│индивидуальной защиты, предусмотренные настоящим пунктом, │

│выдаются на 25% годового задания по подготовке этого контингента. │

│ │

│ г. Постоянный штатный инженерно-технический │

│ состав, курсанты авиационно-технического училища РОСТО, │

│ специалисты связи и материально-технического обеспечения │

│ │

│21.│Заместитель началь-│Куртка хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │ника авиационной ор-│бумажная на меху │1 шт. │ - │ 4 │ 3 │ │

│ │ганизации РОСТО по│Брюки хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │инженерной авиацион-│бумажные на меху │1 шт. │ - │ - │ 5 │ │

│ │ной службе; инженер,│Куртка хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │техник и механик ин-│бумажная на вати-│ │ │ │ │ │

│ │женерно-авиационной │не зимняя с мехо-│ │ │ │ │ │

│ │службы; инженерно- │вым воротником │1 шт. │ 4 │ - │ - │ 4 │

│ │технический │Куртка хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │состав летной испы-│бумажная │ │ │ │ │ │

│ │тательной станции│демисезонная │1 шт. │ 4 │ 3 │ 4 │ 5 │

│ │авиационного ремонт-│Куртка хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │ного завода; инже-│бумажная на │ │ │ │ │ │

│ │нерно-технический │ватине комбини- │ │ │ │ │ │

│ │состав авиационного│рованная с мехо- │ │ │ │ │ │

│ │ремонтного завода,│вым воротником │1 шт. │ 3 │ - │ - │ 6 │

│ │непосредственно за-│Брюки хлопчатобу-│ │ │ │ │ │

│ │нятый ремонтом лета-│мажные на ватине │1 шт. │ 5 │ 5 │ - │ │

│ │тельных аппаратов;│Брюки │ │ │ │ │ │

│ │штатный инженерный│хлопчатобумажные │ │ │ │ │ │

│ │состав инженерно -│демисезонные │1 шт. │ - │ 5 │ 5 │ │

│ │авиационной службы│Свитер шерстяной │1 шт. │ 5 │ 5 │ 4 │ 7 │

│ │Управления авиации│Костюм хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │ЦС РОСТО и авиацион-│бумажный летний │2 к-та│ 2 │ 2 │ 2 │ │

│ │ных отделов респуб-│Валенки армейские│1 пара│ 3 │ 3 │ 3 │ 9 │

│ │ликанских, краевых и│Галоши на валенки│ │ │ │ │ │

│ │областных советов│армейские │1 пара│ 3 │ 3 │ 3 │ 9 │

│ │РОСТО, систематичес-│Валенки тонкие │1 пара│ 3 │ 3 │ 3 │ 10 │

│ │ки работающий на│Галоши на валенки│ │ │ │ │ │

│ │авиационной технике│тонкие │1 пара│ 2 │ 2 │ 2 │ 10 │

│ │в авиационных орга-│Унты меховые │1 пара│ - │ - │ 4 │ 11 │

│ │низациях РОСТО; спе-│Сандалеты │1 пара│ 2 │ 2 │ 3 │ 7 │

│ │циалисты материаль- │Шлем хлопчатобу- │ │ │ │ │ │

│ │но-технического │мажный зимний │1 шт. │ 3 │ 3 │ 3 │ 12 │

│ │обеспечения, занятые│Шлем хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │обслуживанием поле-│бумажный летний │1 шт. │ - │ - │ 3 │ 12 │

│ │тов на аэродроме (за│Берет хлопчато- │ │ │ │ │ │

│ │исключением водите-│бумажный │1 шт. │ 1 │ 1 │ - │ 7 │

│ │лей легковых и│Рукавицы на меху │1 пара│ 1 │ 1 │ - │ 11 │

│ │транспортных машин);│Перчатки хлопча- │ │ │ │ │ │

│ │работники складов│тобумажные теплые│1 пара│ - │ - │ - │ │

│ │авиатехимущества и│Перчатки кожаные │ │ │ │ │ │

│ │горюче-смазочных │на меху │1 пара│ 2 │ 2 │ 2 │ 13 │

│ │материалов; специа-│Носки меховые │1 пара│ - │ - │ 3 │ 11 │

│ │листы метеостанции,│Носки шерстяные │1 пара│ - │ - │ 2 │ 11 │

│ │метеослужбы, метео- │Халат белого │ │ │ │ │ │

│ │группы; начальник:│цвета │ │ │ │ │ │

│ │пожарной команды│хлопчатобумажный │2 шт. │ 3 │ 3 │ 3 │ 14 │

│ │(охраны), противопо-│Берет белого │ │ │ │ │ │

│ │жарной службы; лич-│цвета │ │ │ │ │ │

│ │ный состав, входящий│хлопчатобумажный │2 шт. │ 3 │ 3 │ 3 │ 14 │

│ │в расчеты подвижных│ │ │ │ │ │ │

│ │средств связи и ра-│ │ │ │ │ │ │

│ │диотехнического │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения; специа-│ │ │ │ │ │ │

│ │листы по эксплуата-│ │ │ │ │ │ │

│ │ции, техническому│ │ │ │ │ │ │

│ │обслуживанию светоо-│ │ │ │ │ │ │

│ │борудования, подвиж-│ │ │ │ │ │ │

│ │ных агрегатов, аппа-│ │ │ │ │ │ │

│ │ратных, электропита-│ │ │ │ │ │ │

│ │ния электроустановок│ │ │ │ │ │ │

│ │всех подразделений│ │ │ │ │ │ │

│ │связи и радиотехни-│ │ │ │ │ │ │

│ │ческого обеспечения;│ │ │ │ │ │ │

│ │личный состав под-│ │ │ │ │ │ │

│ │вижных компрессорных│ │ │ │ │ │ │

│ │и аккумуляторно-│ │ │ │ │ │ │

│ │зарядных станций;│ │ │ │ │ │ │

│ │штатные руководители│ │ │ │ │ │ │

│ │полетов авиационных│ │ │ │ │ │ │

│ │организаций РОСТО │ │ │ │ │ │ │

│ │

│ Примечания. 1. Средства индивидуальной защиты, предусмотренные │

│в настоящем пункте, выдаются постоянному штатному │

│инженерно-техническому составу инженерно-авиационной службы │

│авиационных организаций РОСТО и специалистам других подразделений │

│этих организаций, занятым обеспечением и обслуживанием полетов, │

│а также инженерному составу авиационных отделов республиканских, │

│краевых и областных советов РОСТО. │

│ Курсантам авиационно-технического училища РОСТО средства │

│индивидуальной защиты выдаются на 50% списочной численности, │

│кроме костюмов хлопчатобумажных летних, которые выдаются на 100% │

│списочной численности училища. │

│ 2. Сроки носки всех средств индивидуальной защиты, выдаваемых │

│штатному инженерному составу инженерно-авиационной службы │

│Управления авиации ЦС РОСТО и авиационных отделов │

│республиканских, краевых и областных советов РОСТО, увеличиваются │

│на 2 года. │

│ 3. Сроки носки всех средств индивидуальной защиты, выдаваемых │

│начальникам пожарной команды (охраны), противопожарной службы и │

│штатным руководителям полетов авиационных организаций РОСТО, │

│увеличиваются на 1 год. │

│ 4. Куртка хлопчатобумажная на ватине зимняя с меховым │

│воротником выдается инженерно-техническому составу │

│инженерно-авиационной службы авиационных организаций РОСТО, │

│непосредственно обслуживающему летательные аппараты, и инженерам │

│авиационных отделов республиканских, краевых и областных советов │

│РОСТО. │

│ 5. Куртка хлопчатобумажная демисезонная в [районах](#P14271) с умеренным │

│климатом выдается инженерно-техническому составу инженерно- │

│авиационной службы авиационных организаций РОСТО, непосредственно │

│обслуживающему летательные аппараты, и инженерам авиационных │

│отделов республиканских, краевых и областных советов РОСТО. │

│ 6. Куртка хлопчатобумажная на ватине комбинированная с меховым │

│воротником выдается специалистам других подразделений авиационных │

│организаций РОСТО, не занятым непосредственно обслуживанием │

│летательных аппаратов, и курсантам авиационно-технического │

│училища РОСТО. │

│ 7. Свитер, сандалеты и берет выдаются инженерно-техническому │

│составу инженерно-авиационной службы авиационных организаций │

│РОСТО, непосредственно обслуживающему летательные аппараты. │

│ 8. Костюм хлопчатобумажный летний выдается курсантам │

│авиационно-технического училища РОСТО по одному комплекту на │

│1 год. │

│ 9. Валенки армейские и галоши к ним в районах с жарким │

│климатом отпускаются на 15% списочной численности инженерно- │

│технического состава авиационных организаций РОСТО. │

│ 10. Валенки тонкие и галоши к ним выдаются инженерам │

│инженерно-авиационной службы авиационных организаций РОСТО, │

│непосредственно обслуживающим летательные аппараты, а также │

│инженерам авиационных отделов республиканских, краевых и │

│областных советов РОСТО. Валенки армейские и галоши к ним в этих │

│случаях не выдаются. │

│ 11. При занятости работников, поименованных в [п. "г",](#P14026) на │

│побережье Северного Ледовитого океана выдаются: унты меховые - │

│1 пара на 3 года, носки меховые - 1 пара на 1 год, носки │

│шерстяные - 1 пара на 1 год, рукавицы на меху - 2 пары на 1 год. │

│ 12. Шлем хлопчатобумажный зимний во всех климатических районах │

│и шлем хлопчатобумажный летний в районах с [особо холодным](#P14196) │

│климатом выдаются инженерно-техническому составу инженерно- │

│авиационной службы авиационных организаций РОСТО, непосредственно │

│обслуживающему летательные аппараты, а на побережье Северного │

│Ледовитого океана - всему личному составу, получающему средства │

│индивидуальной защиты по нормам, поименованным в настоящем │

│пункте. Шлем хлопчатобумажный зимний на побережье Северного │

│Ледовитого океана указанным специалистам выдается на 2 года. │

│ 13. Перчатки кожаные на меху выдаются инженерам инженерно- │

│авиационной службы авиационных организаций РОСТО, непосредственно │

│обслуживающим летательные аппараты, инженерам авиационных отделов │

│республиканских, краевых и областных советов РОСТО вместо рукавиц │

│на меху и перчаток хлопчатобумажных теплых. На побережье │

│Северного Ледовитого океана указанным специалистам дополнительно │

│выдаются рукавицы хлопчатобумажные на меху - 1 пара на 1 год. │

│ 14. Халат белого цвета хлопчатобумажный и берет белого цвета │

│хлопчатобумажный разрешается выдавать инженерно-техническому │

│составу, обслуживающему точные приборы и аппаратуру, за счет │

│увеличения срока носки с 2 до 3 лет двух комплектов костюмов │

│хлопчатобумажных летних. │

│ 15. К инженерно-техническому составу авиационных организаций │

│РОСТО, непосредственно обслуживающему летательные аппараты, │

│относится весь инженерно-технический состав инженерно- │

│авиационной службы этих организаций (за исключением техника по │

│учету и планированию) и летно-испытательных станций авиационных │

│ремонтных заводов, а также инженерно-технический состав │

│авиаремзаводов, непосредственно занятый ремонтом летательных │

│аппаратов. │

│ │

│ ПЕРЕЧЕНЬ │

│ МЕСТНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОСОБО ХОЛОДНЫМ, │

│ ХОЛОДНЫМ И УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ │

│ ПРАВО ПОСТОЯННОМУ И ПЕРЕМЕННОМУ ЛЕТНОМУ И ИНЖЕНЕРНО- │

│ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТАВУ АВИАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОСТО │

│ НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ │

│ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ │

│ │

│ 1. Районы с особо холодным климатом │

│ │

│ Амурская область - районы: Селемджинский и │

│ Тындинский; город Тында │

│ │

│ Архангельская область - Ненецкий автономный округ │

│ │

│ Республика Бурятия - Северо-Байкальский район; │

│ город Северо-Байкальск │

│ │

│ Иркутская область - районы: Бодайбинский, │

│ Казачинско-Ленский, │

│ Катангский, Киренский, Мамско- │

│ Чуйский и Усть-Кутский; │

│ города: Бодайбо и Усть-Кут │

│ │

│ Камчатская область │

│ │

│ Республика Коми - территория, расположенная за │

│ Северным полярным кругом │

│ │

│ Красноярский край - Таймырский (Долгано-Ненецкий) │

│ и Эвенкийский автономные │

│ округа; районы: Богучанский, │

│ Енисейский, Кежемский и │

│ Туруханский; города: Игарка, │

│ Норильск, Енисейск и │

│ Лесосибирск │

│ │

│ Магаданская область │

│ │

│ Мурманская область │

│ │

│ Острова Северного Ледовитого │

│ океана и его морей │

│ │

│ Республика Саха (Якутия) │

│ │

│ Сахалинская область │

│ │

│ Томская область - районы: Александровский, │

│ Каргасокский и Колпашевский; │

│ города: Колпашево и Стрежевой │

│ │

│ Тюменская область - Ямало-Ненецкий автономный │

│ округ; районы: Нефтеюганский, │

│ Нижневартовский и Сургутский │

│ Ханты-Мансийского автономного │

│ округа; города: Нефтеюганск, │

│ Нижневартовск и Сургут │

│ │

│ Хабаровский край - районы: Аяно-Майский, │

│ Ванинский, Верхнебуреинский, │

│ Комсомольский, Николаевский, │

│ Охотский, Солнечный, Тугуро- │

│ Чумиканский и Ульчский; города: │

│ Комсомольск-на-Амуре и │

│ Николаевск-на-Амуре │

│ │

│ Читинская область - Коларский район. │

│ │

│ 2. Районы с холодным климатом │

│ │

│ Амурская, Архангельская, Иркутская, Сахалинская, Томская, │

│Тюменская и Читинская области, кроме территорий, отнесенных к │

│[районам с особо холодным климатом](#P14196), а также Вологодская, │

│Кемеровская, Кировская, Курганская, Новосибирская, Омская, │

│Пермская, Свердловская и Челябинская области. │

│ Республика Бурятия и Республика Коми, кроме территорий, │

│отнесенных к [районам с особо холодным климатом](#P14196), а также │

│Республика Карелия, Республика Тыва и Удмуртская Республика. │

│ Красноярский и Хабаровский края, кроме территорий, отнесенных │

│к [районам с особо холодным климатом](#P14196), а также Алтайский и │

│Приморский края и Коми-Пермяцкий автономный округ. │

│ │

│ 3. Районы с умеренным климатом │

│ │

│ Все местности Российской Федерации, не отнесенные в │

│соответствии с настоящим Перечнем к [районам с особо холодным](#P14196) и │

│[холодным климатом](#P14257). │

│ Примечание. При изменении административно-территориального │

│деления (упразднении, переименовании, объединении, образовании │

│новых административных единиц) нормы выдачи средств │

│индивидуальной защиты применяются в пределах границ, │

│установленных настоящим Перечнем. │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 19

к Постановлению Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 25 декабря 1997 г. N 66

ПЕРЕЧЕНЬ

ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОЧИМ

И СЛУЖАЩИМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, УТВЕРЖДЕННЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ГОСКОМТРУДА СССР И ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС,

КОТОРЫЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ

НАСТОЯЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии), утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 20 февраля 1980 г. N 43/П-2, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.

2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим гражданской авиации, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 г. N 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 8 октября 1986 г. N 393/П-11 и от 3 ноября 1988 г. N 570/П-10.

3. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 г. N 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.

4. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 июня 1980 г. N 180/П-7, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.

5. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим железнодорожного транспорта предприятий (железнодорожный внутризаводской транспорт), утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9.

6. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций ДОСААФ, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 9 августа 1989 г. N 265/П-8 и Постановлением Госкомтруда СССР от 9 января 1991 г. N 2.

7. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим промышленности строительных материалов, предприятий стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12 и от 20 октября 1987 г. N 635/П-11.

8. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим судостроительных и судоремонтных предприятий, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12.

9. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам предприятий Государственного комитета СССР по материальным резервам, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12.

10. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий пищевой, мясной и молочной промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 7 апреля 1987 г. N 215/П-4 и от 11 ноября 1987 г. N 680/П-11.

11. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.

12.Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим высших учебных заведений, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 12 февраля 1981 г. N 47/П-2, с дополнениями, изменениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8.

13. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-ремонтных и ремонтно-строительных работах, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 9 июня 1981 г. N 166/П-5, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 апреля 1984 г. N 120/П-6, от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 20 июня 1986 г. N 230/П-6 и от 20 октября 1987 г. N 635/П-11.

14. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий, учреждений и организаций культуры, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 ноября 1982 г. N 283/П-18, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12.

15. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим радиотехнического и электронного производства, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 ноября 1982 г. N 283/П-18, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 11 апреля 1983 г. N 72/П-7, от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 6 ноября 1986 г. N 476/П-12.