Зарегистрировано в Минюсте России 20 января 2011 г. N 19536

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 31 декабря 2010 г. N 1247н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ, МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ

ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

Список изменяющих документов

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=632CFBF4FF454E48DBFB33D94F7874029957A239099658E1F9C4E475750B6489B7A467041D960B96e8O6N) Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

В соответствии с [подпунктом 5.2.73](consultantplus://offline/ref=632CFBF4FF454E48DBFB33D94F7874029952A23D099058E1F9C4E475750B6489B7A467041D960B90e8O2N) Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574), приказываю:

Утвердить [Типовые нормы](#P41) бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций пищевой, мясной и молочной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 31 декабря 2010 г. N 1247н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ, МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ

ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

Список изменяющих документов

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=632CFBF4FF454E48DBFB33D94F7874029957A239099658E1F9C4E475750B6489B7A467041D960B96e8O6N) Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ПРОИЗВОДСТВО САХАРА | | | |
| 1. Производство сахара-песка | | | |
| 1. | Аппаратчик гашения извести | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 2. | Аппаратчик диффузии | При выполнении работы по немеханизированной загрузке сырья: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 3. | Аппаратчик фильтрации | При работе на секционном отстойнике: |  |
| Костюм брезентовый с водоупорной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе на механическом фильтре: |  |
| Халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе на фильтропрессе: |  |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 4. | Дробильщик | При выполнении работы по дроблению известняка и угля: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 5. | Машинист штабелеформирующей машины | При работе на буртоукрывщиках и буртоукладчиках: |  |
| Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 6. | Обжигальщик извести | Костюм или комбинезон с головным убором - шлемом из пыленепроницаемых хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 7. | Подготовитель пищевого сырья и материалов;  машинист моечных машин | При работе в моечных отделениях: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы на мойке салфеток: |  |
| Халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 8. | Подсобный рабочий | При выполнении работы по обслуживанию жомовых вышек, коммуникаций и ям: |  |
| Костюм брезентовый с водоупорной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 9. | Центрифуговщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 10. | Чистильщик оборудования | При выполнении работы по очистке поверхности нагрева теплообменника (решофера): |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 2. Производство сахара-рафинада | | | |
| 11. | Грузчик | При работе на внутрицеховой транспортировке голов рафинада: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Чулки или носки хлопчатобумажные | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 12. | Изготовитель костяного угля | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 13. | Клеровщик сахара | При работе на белой и продуктовой клеровках и на приготовлении клерса: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 14. | Подсобный рабочий | При выполнении работы по разборке патронов до пробелки; на перекладке патронов с разливного на сушковый вагон и на подаче сахара: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе в отделениях сухих обрезок дополнительно: |  |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 15. | Прессовщик-формовщик пищевой продукции | Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| II. МАСЛОЖИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО | | | |
| 1. Тунго-маслобойное производство | | | |
| 16. | Аппаратчик перегонки | При выполнении работы по дистилляции мисцеллы: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 17. | Аппаратчик-экстракторщик;  вальцовщик сырья и полуфабрикатов;  жаровщик;  загрузчик-выгрузчик пищевой продукции;  кочегар технологических печей;  машинист рушальных установок;  подсобный рабочий;  сепараторщик;  слесарь-ремонтник;  транспортировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 18. | Дробильщик | При выполнении работы по дроблению жмыха и шрота: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 19. | Прессовщик-отжимщик пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 20. | Сушильщик пищевой продукции | При выполнении работы по сушке масличного сырья и шрота: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 2. Производство фурфурола | | | |
| 21. | Аппаратчик нейтрализации;  слесарь-ремонтник | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Аппаратчику нейтрализации дополнительно: |  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 22. | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | При выполнении работы по загрузке и разгрузке автоклавов: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 3. Гидрогенизационное производство | | | |
| 23. | Аппаратчик гидратации;  аппаратчик этаноламиновой установки | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Костюм суконный | дежурный |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| 24. | Аппаратчик рафинации жиров и масел;  аппаратчик фильтрации | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Костюм суконный | дежурный |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 25. | Вальцовщик сырья и полуфабрикатов;  машинист рушальных установок;  транспортерщик | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 26. | Водородчик | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работы железопаровым способом: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работы электролитическим способом: |  |
| Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 27. | Генераторщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 28. | Катализаторщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 29. | Кондиционерщик зерна и семян | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 30. | Кочегар технологических печей | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 31. | Машинист выдувных машин | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 32. | Машинист расфасовочно- упаковочных машин | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 33. | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 34. | Обработчик соапстока | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Костюм суконный | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы суконные | 6 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 35. | Подсобный рабочий | При выполнении работы по чистке генератора и заготовке угля: |  |
| Костюм брезентовый | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| При выполнении работы по загрузке и разгрузке катализатора водородных печей и газогенераторов: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 36. | Разварщик саломаса | Костюм суконный | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы суконные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 37. | Сепараторщик | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 38. | Слесарь-ремонтник | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 39. | Сливщик-разливщик | При выполнении работы на сливе и разливе жиров, щелочей, кислот и других химических продуктов: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 40. | Сушильщик пищевой продукции | При выполнении работы по сушке масличного сырья: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 41. | Штемпелевщик этикеток | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 4. Производство майонеза, кетчупа, горчицы | | | |
| 42. | Аппаратчик очистки сточных вод | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 43. | Аппаратчик по приготовлению майонеза | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 44. | Машинист моечных машин;  машинист расфасовочно-упаковочных машин | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей или из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 45. | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 46. | Оператор линии в производстве пищевой продукции | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 47. | Транспортерщик | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 48. | Штемпелевщик этикеток | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 5. Производство маргарина | | | |
| 49. | Аппаратчик дезодорации; аппаратчик рафинации жиров и масел | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 50. | Аппаратчик дозирования | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 51. | Аппаратчик пастеризации | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 52. | Машинист моечных машин;  машинист расфасовочно-упаковочных машин | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 53. | Машинист насосных установок | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 54. | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 55. | Оператор линии производства маргарина | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 56. | Слесарь-ремонтник | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | до износа |
| Подшлемник под каску | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 57. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 6. Производство растительных масел | | | |
| 58. | Аппаратчик фильтрации | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 59. | Аппаратчик-экстракторщик | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 60. | Жаровщик | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 61. | Машинист рушальных установок | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое | до износа |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 62. | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 63. | Прессовщик-отжимщик пищевой продукции | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 64. | Слесарь-ремонтник | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные или перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое | до износа |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 7. Расщепительно-глицериновое производство | | | |
| 65. | Аппаратчик выпаривания | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 66. | Аппаратчик перегонки | При выполнении работы по дистилляции глицерина: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 67. | Аппаратчик нейтрализации; аппаратчик фильтрации | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 68. | Аппаратчик расщепления жиров | При контактном методе расщепления: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы суконные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| При безреактивном расщеплении: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 69. | Плавильщик пищевого жира | При выполнении работы по растопке жиров: |  |
| Халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 8. Мыловаренное производство | | | |
| 70. | Аппаратчик вакуум-сушильной установки | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 71. | Аппаратчик мыловарения;  оператор линии производства мыла | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 72. | Заготовщик основы для моющих средств | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 73. | Машинист насосных установок | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 74. | Плавильщик пищевого жира | При выполнении работы по расплавке брака и обрезке мыла: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 75. | Подсобный рабочий | При работе у мылорезательного станка и штамповального пресса: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 76. | Прессовщик-отжимщик пищевой продукции | При выполнении работы по охлаждению и формированию мыльных плит в мылохолодильных прессах: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 77. | Прессовщик-формовщик пищевой продукции | При выполнении работы по формированию мыла в пелотезах, по штамповке туалетного мыла на штамповочных прессах: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| При выполнении работы по штамповке хозяйственного мыла на штамповальных прессах: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 78. | Резчик пищевой продукции | При выполнении работы по резке хозяйственного мыла: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 9. Производство тонкомоющих средств, стиральных и мыльных порошков | | | |
| 79. | Аппаратчик дозирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 80. | Аппаратчик нейтрализации; аппаратчик синтеза | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Костюм суконный | дежурный |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 81. | Аппаратчик перегонки | При выполнении работы по дистилляции сырых спиртов и жирных кислот: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 82. | Аппаратчик сушки | При выполнении работы по сушке спиртов: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 83. | Аппаратчик фильтрации | При выполнении работы по фильтрации кашалотового жира: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 84. | Бункеровщик | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 85. | Загрузчик-выгрузчик | При выполнении работы по обслуживанию порошковых бункеров: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 86. | Подсобный рабочий | При работе у пылесосных фильтров: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 87. | Составитель смеси моющих средств | При выполнении работы по приготовлению композиций стирального и мыльного порошков: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 88. | Сушильщик | При выполнении работы по сушке жирных кислот и на распылении готовой композиции в распылительных камерах: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по распылению готовой композиции дополнительно: |  |
| Очки защитные | до износа |
| 10. Общие профессии мыловаренного производства и производства тонкомоющих средств, стиральных и мыльных порошков | | | |
| 89. | Контролер пищевой продукции | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 90. | Машинист расфасовочно-упаковочных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 91. | Подсобный рабочий | При выполнении работы по уборке цехов: |  |
| Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| При выполнении работы по подвозке сырья: |  |
| Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах по подвозке сырья зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке сигнальная повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
| При выполнении работ по подноске кислот: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 2 пары |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| На наружных работах по подноске кислот зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) из тканей с кислотозащитной пропиткой | по поясам |
| 92. | Рабочий | При выполнении работы по подготовке и отпуску сырья и полуфабрикатов: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 93. | Сливщик-разливщик | Костюм брезентовый с водоупорной пропиткой | 1 |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 94. | Составитель смеси моющих средств | При выполнении работы по прогреву композиции в автоклавах под давлением и распылении готовой композиции: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 95. | Укладчик-упаковщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по фасовке продукции: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 11. Свечное производство | | | |
| 96. | Заливщик свинцово-оловянистых сплавов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с огнезащитной пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Рукавицы или перчатки из материалов с огнезащитной пропиткой | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 97. | Изготовитель свечей | При выполнении работы по передаче свечной массы в батезы: |  |
| Халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по варке свечной массы: |  |
| Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с огнезащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из тканей с огнезащитной пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 6 пар |
| При выполнении работы по изготовлению фитилей: |  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по отливке свечей на свечеотливных машинах: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с огнезащитной пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по изготовлению крючков для заправки фитилей: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с огнезащитной пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки или рукавицы из тканей с огнезащитной пропиткой | 12 пар |
| При выполнении работы по протравке фитилей: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы суконные | 12 пар |
| 98. | Сортировщик в производстве пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 12. Производство стеарина и олеина | | | |
| 99. | Подсобный рабочий;  холодильщик пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| 100. | Прессовщик-отжимщик пищевой продукции;  сушильщик пищевой продукции | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 13. Производство лицетина и пальмитина | | | |
| 101. | Аппаратчик гидратации;  аппаратчик получения фосфатидов | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| 102. | Аппаратчик кристаллизации;  подсобный рабочий;  регенераторщик;  сушильщик пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| 14. Общие профессии масложирового производства | | | |
| 103. | Грузчик | При работе внутри производственных помещений: |  |
| Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 104. | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 105. | Кастелянша | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Полуботинки кожаные | 1 пара |
| 106. | Кладовщик | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 107. | Контролер пищевой продукции | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 108. | Оформитель готовой продукции | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| 109. | Приемщик-сдатчик пищевой продукции | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 110. | Уборщик производственных помещений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 111. | Укладчик-упаковщик | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Наушники противошумные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 112. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Наушники противошумные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
| III. ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ, СУШЕНЫХ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ, ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, КОФЕПРОДУКТОВ И ПРЯНОСТЕЙ | | | |
| 113. | Аппаратчик стерилизации консервов | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 114. | Аппаратчик сульфитации овощей и фруктов | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое | дежурное |
| 115. | Аппаратчик томатосокового агрегата | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 116. | Варщик | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| При работе в открытых котлах дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| 117. | Засольщик овощей | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 118. | Изготовитель глазированных фруктов | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 119. | Калибровщик пищевых продуктов | При работе на ореховых калибровочных машинах: |  |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 120. | Контролер пищевой продукции | При выполнении работы по проверке герметичности наполненной тары: |  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 121. | Машинист крана (крановщик) | При работе на тельфере: |  |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Галоши диэлектрические | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 122. | Плавильщик пищевого жира | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 123. | Подготовитель пищевого сырья и материалов | При выполнении работы по мойке пищевого сырья: |  |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| При выполнении работы по наколке фруктов: |  |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 124. | Подсобный рабочий;  прессовщик-отжимщик пищевой продукции;  прессовщик-формовщик пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 125. | Резчик пищевой продукции | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 126. | Сортировщик в производстве пищевой продукции | При выполнении работы по сортировке пылящих грузов: |  |
| Комплект из пыленепроницаемых хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 127. | Составитель смесей | При выполнении работ вручную и на механических смесителях: |  |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 128. | Сушильщик пищевой продукции | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 4 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 129. | Транспортировщик | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 12 пар |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по загрузке и выгрузке канальных сушилок: |  |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 4 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| 130. | Укладчик-заливщик продуктов консервирования | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 131. | Укладчик-упаковщик | При выполнении работы по укладке консервной продукции и тары: |  |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| IV. ДОБЫЧА И ПРОИЗВОДСТВО ПОВАРЕННОЙ СОЛИ | | | |
| 1. Подземная добыча соли и на шахтной поверхности | | | |
| 132. | Бункеровщик | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 133. | Бурильщик шпуров | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 134. | Взрывник | Костюм брезентовый | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки кожаные или рукавицы или перчатки из спилка кожевенного | 12 пар |
| 135. | Горнорабочий | При выполнении вспомогательных работ, в том числе на шахтной поверхности: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работ по очистке зумпфов, дренажей, водоотливов, по сбору воды: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Костюм из прорезиненных материалов | дежурный |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| При выполнении подсобно-вспомогательных работ при бурении стволов шахт и шпуров полным сечением: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
|  |  | При выполнении подземных ассенизационных работ: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работ по расфасовке, упаковке взрывчатых материалов и транспортировке их со склада в раздаточную: |  |
| Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по откатке у стволов: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работы по откатке на входящей струе воздуха дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 136. | Горнорабочий очистного забоя | При выполнении отвальных работ: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При работе на передвижке скреперов: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 137. | Горнорабочий подземный | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 138. | Грохотовщик | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 139. | Дорожно-путевой рабочий | На подземных работах: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 140. | Котельщик | При выполнении работ по ремонту скреперов: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 141. | Крепильщик | При выполнении плотничьих работ в горных выработках: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работ по креплению стволов шахт, вертикальных выработок и рудничных дворов всеми видами крепей: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 142. | Лебедчик | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 143. | Люковой | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 144. | Мастер горный | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 145. | Машинист буровой установки | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 146. | Машинист горных выемочных машин | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 147. | Машинист насосных установок | На подземных работах: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 148. | Машинист подъемной машины | Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 149. | Машинист скреперной лебедки | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 150. | Машинист электровоза шахтного | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 151. | Моторист вентиляционной установки | Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 152. | Навальщик соли в бассейнах | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 153. | Нормировщик | На подземных участках работ: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 |
| 154 | Опрокидчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При работе на входящей струе воздуха дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 155. | Проходчик | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 156. | Путевой рабочий на озере | На подземных работах: |  |
| Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 157. | Раздатчик взрывчатых материалов | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки кожаные или рукавицы или перчатки из спилка кожевенного | 12 пар |
| 158. | Стволовой (подземный) | Полуплащ для защиты от воды брезентовый | 1 |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работ рукоятчика-сигналиста: |  |
| Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 159. | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | На подземных работах: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Примечание к [подразделу 1 раздела IV](#P1951) "Добыча и производство поваренной соли".  Всем работающим в шахтах выдаются дополнительно: | | | |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 2. Добыча соли в бассейнах | | | |
| 160. | Буртоукладчик;  машинист  механического катка; навальщик соли в бассейнах; подготовитель бассейнов | Костюм брезентовый | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 161. | Мастер участка (производства бассейновой соли) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 162. | Моторист рапокачки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 3. Озерная добыча соли | | | |
| 163. | Водитель погрузчика | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 164. | Дежурный стрелочного поста | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Плащ для защиты от воды брезентовый | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 165. | Машинист агрегатов по добыче соли в озере | При выполнении работ по подготовке агрегатов к работе и по ремонту обслуживаемого оборудования: |  |
| Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Плащ для защиты от воды брезентовый | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| При работе на тракторе: |  |
| Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| При выполнении работы по добыче соли и солеблоков в озере: |  |
| Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Сапоги резиновые с утепленным вкладным чулком | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 166. | Машинист бульдозера | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 167. | Машинист мотовоза | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 168. | Машинист паровоза шахтного | Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Сапоги резиновые с утепленным вкладным чулком | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 169. | Машинист солекомбайна | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Сапоги резиновые с утепленным вкладным чулком | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 170. | Начальник цеха добычи;  диспетчер;  инженер и старший инженер (маркшейдер);  инженер-механик;  инженер-нормировщик;  мастер и старший мастер путевых работ;  мастер железнодорожного участка;  начальник смены;  старший мастер цеха добычи;  старший мастер, занятый обслуживанием электроустановок;  старший мастер энергоучастка;  техник;  учетчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Плащ брезентовый | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 171. | Подсобный рабочий | При работе на озере: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Плащ брезентовый | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 172. | Путевой рабочий на озере | Костюм для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой или из синтетических тканей с пленочным покрытием | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Сапоги резиновые с утепленным вкладным чулком | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Полуплащ для защиты от воды брезентовый | 1 |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 173. | Слесарь-ремонтник | При выполнении работы по ремонту оборудования на озере: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Плащ для защиты от воды из прорезиненных материалов | дежурный |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 174. | Трубник на солекомбайне | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые с утепленным вкладным чулком | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 175. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | При работе на озере: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Плащ для защиты от воды брезентовый | дежурный |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 4. Солеварочное производство | | | |
| 176. | Аппаратчик выпаривания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 177. | Выпарщик соли | При выполнении работы по обслуживанию чренной выпарной установки: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работы по выгребу соли из чрена и распределению ее в отсеках на колпаке: |  |
| Костюм брезентовый | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 178. | Дорожно-путевой рабочий | На подземных работах: |  |
| Костюм брезентовый | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| На поверхностных работах: |  |
| Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 179. | Кочегар технологических печей | При выполнении работы по обслуживанию солеварницы: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 180. | Машинист насосных установок | При выполнении работы по обслуживанию буровых скважин: |  |
| Костюм брезентовый из парусины | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работы по обслуживанию вакуум-насосов: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работы по перекачиванию жидкостей: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 181. | Машинист паровых турбин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 182. | Подготовитель пищевого сырья и материалов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 183. | Подсобный рабочий | При работе на складе: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 184. | Реакторщик химочистки рассола | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 185. | Сушильщик пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 186. | Транспортерщик | При выполнении работы по обслуживанию элеваторов: |  |
| Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 187. | Центрифуговщик | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 5. Производство солефенотиазиновых и солетиодифениламиновых брикетов | | | |
| 188. | Рабочие, руководители и специалисты | Костюм или комбинезон и головной убор-шлем из пыленепроницаемых хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 6. Общие профессии для всех видов добычи соли | | | |
| 189. | Аппаратчик солеобогатительной установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 190. | Грузчик | При выполнении работы по погрузке и разгрузке соли: |  |
| Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 191. | Машинист брикетного пресса | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 192. | Машинист вальцовых станков | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 193. | Машинист конвейера | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 194. | Машинист крана (крановщик) | При работе на железнодорожном кране (кроме озерной добычи): |  |
| Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 195. | Машинист мотовоза;  машинист экскаватора | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно (кроме машиниста экскаватора): |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 196. | Стволовой | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 197. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Плащ для защиты от воды брезентовый | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| V. ПРОИЗВОДСТВО СПИРТА, ВИНА И ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПИВА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ | | | |
| 1. Производство спирта | | | |
| 198. | Аппаратчик выпаривания;  аппаратчик перегонки и ректификации спирта;  аппаратчик процесса брожения;  варщик;  оператор выращивания чистой культуры дрожжей;  оператор приготовления растворов питательной среды и солей;  сепараторщик | Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 199. | Машинист дробильных установок;  солодовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 200. | Мельник | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 201. | Подготовитель пищевого сырья и материалов | При выполнении работы по мойке картофеля: |  |
| Костюм брезентовый с водоупорной пропиткой или костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 202. | Приготовитель мелассного сусла;  приготовитель питательных растворов | Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 203. | Растильщик грибницы | Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 2. Упаривание барды | | | |
| 204. | Аппаратчик выпаривания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 205. | Аппаратчик фильтрации | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 3. Глютаминовое производство | | | |
| 206. | Аппаратчик всех наименований | Халат для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 4. Глицериновое производство | | | |
| 207. | Аппаратчик выпаривания;  аппаратчик нейтрализации;  аппаратчик перегонки;  аппаратчик фильтрации | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 208. | Машинист насосных установок | При выполнении работы по обслуживанию вакуум-насосов: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 209. | Оператор ионитовой установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 5. Производство ликероводочной продукции | | | |
| 210. | Аппаратчик средоварения | Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 211. | Денатураторщик спирта | Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 212. | Купажист | Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 213. | Машинист моечных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| При выполнении работы по мойке салфеток: |  |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 214. | Машинист расфасовочно- упаковочных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 6. Производство соков и морса | | | |
| 215. | Машинист дробильных установок;  подготовитель пищевого сырья и материалов;  подготовитель морса | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 216. | Прессовщик-отжимщик пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 217. | Сортировщик в производстве пищевой продукции | При выполнении работы по переборке плодов и ягод: |  |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 7. Производство вина | | | |
| 218. | Аппаратчик коньячного производства;  аппаратчик производства шампанского | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 219. | Дегоржер | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 220. | Обработчик винного сырья;  обработчик виноматериалов и вина;  обработчик коньячных спиртов и коньяков;  обработчик отходов виноделия;  обработчик сусла и соков | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе по извлечению винно-каменной извести: |  |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по сушке виннокислой извести: |  |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 221. | Приготовитель игристых вин | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 222. | Ремоер | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 8. Производство пива и безалкогольных напитков | | | |
| 223. | Аппаратчик выращивания дрожжей | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 224. | Аппаратчик процесса брожения | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 225. | Каптажист | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 226. | Обработчик воды | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 227. | Оператор линии фильтрации в пивоваренном производстве | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 228. | Прессовщик-формовщик пищевой продукции | При выполнении работы по прессованию фильтрационной массы: |  |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 229. | Приготовитель сухих пивных дрожжей | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 9. Общие профессии производства спирта, вина и ликероводочной продукции, пива и безалкогольных напитков | | | |
| 230. | Аппаратчик упаривания и сгущения продуктов | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 231. | Обработчик технологических емкостей и тары;  подсобный рабочий | При выполнении работы по подготовке бутылок и ящиков для производства: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по подготовке бочкотары: |  |
| Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 232. | Оператор линии в производстве пищевой продукции | При выполнении работы по бестарной подаче посуды: |  |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 233. | Приемщик-сдатчик пищевой продукции | При выполнении работы по приемке сырья: |  |
| Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по раздаче барды: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по приемке спирта: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | При выполнении работы по приемке тары и на сдаче готовой продукции в торгующую сеть: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по приемке плодово-ягодного сырья: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 234. | Слесарь-ремонтник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 235. | Сортировщик в производстве пищевой продукции | При выполнении работы по сортировке бутылок и ящиков: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 236. | Транспортерщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 237. | Укладчик-упаковщик | При выполнении работы по завертке и укладке бутылок: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| VI. КРАХМАЛОПАТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | | | |
| 1. Крахмалопаточное производство из картофельного и кукурузного сырья | | | |
| 238. | Аппаратчик крахмального агрегата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 239. | Аппаратчик мукомольного производства | При работе в производстве кукурузных кормов: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 240. | Аппаратчик нейтрализации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 241. | Аппаратчик очистки жидкости | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 242. | Аппаратчик получения декстрина | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 243. | Аппаратчик получения сернистой кислоты | Костюм для защиты от растворов кислот из суконной ткани с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Головной убор для защиты от растворов кислот из суконной ткани с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое | дежурное |
| 244. | Аппаратчик приготовления окисленного крахмала | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 245. | Аппаратчик рафинирования крахмала | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 246. | Аппаратчик фильтрации | При работе на фильтропрессе: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 247. | Дозировщик пищевой продукции | При выполнении работы по дозированию крахмального молока и кислоты: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из тканей хлопчатобумажных или смешанных с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| При выполнении работы по подготовке кислот: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из тканей хлопчатобумажных или смешанных с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 4 пары |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки кислотозащитные или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 248. | Машинист дробильных установок | При выполнении работы по дроблению солода: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| При работе в цехах сырого кукурузного крахмала и в саговом производстве дополнительно: |  |
| Нарукавники прорезиненные | 6 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 249. | Машинист моечных машин | При выполнении работы по мойке салфеток: |  |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 250. | Машинист размольного оборудования | При выполнении работы по размолке кукурузного зародыша: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 251. | Мельник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 252. | Подготовитель пищевого сырья и материалов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | дежурные |
| 253. | Подсобный рабочий | При работе на элеваторе кукурузного зерна: |  |
| Костюм с сигнальными элементами из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 254. | Прессовщик-отжимщик пищевой продукции | При выполнении работы по прессованию кукурузного зародыша: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 255. | Приготовитель крахмального молока | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 256. | Сепараторщик | При работе на элеваторе кукурузного сырья: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 257. | Сливщик-разливщик | При выполнении работы по сливу патоки: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 258. | Солодовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 259. | Сушильщик | При работе на элеваторе кукурузного зерна: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 260. | Транспортерщик | При работе в картофелетерочном производстве у шнеков: |  |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 261. | Транспортировщик | При работе в паточном производстве: |  |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| 262. | Центрифуговщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 2. Производство декстрина | | | |
| 263. | Аппаратчик окисления | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 264. | Аппаратчик получения декстрина | Костюм из суконной ткани | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| При выполнении работы по подкислению крахмала: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 265. | Аппаратчик рафинирования крахмала;  приготовитель крахмального молока | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 266. | Просевальщик (рассевальщик);  сушильщик пищевой продукции | Костюм или комбинезон из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| VII. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ ДУШИСТЫХ ВЕЩЕСТВ, ВИТАМИНОВ И ПИЩЕВЫХ КРАСОК | | | |
| 267. | Аппаратчик всех наименований (за исключением аппаратчика перегонки, занятого на вакуум-ректификации) | При работе с кислотами: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| При работе со щелочами: |  |
| Костюм брезентовый | 1 |
| Фартук из прорезиненных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| При одновременной работе с кислотами и щелочами: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 268. | Аппаратчик перегонки | При работе на вакуум-ректификации: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 269. | Лаборант химического анализа | Халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 270. | Монтажник технологических трубопроводов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 271. | Подсобный рабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 272. | Слесарь-ремонтник | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| 273. | Сливщик-разливщик | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой | по поясам |
| 274. | Транспортировщик | При выполнении работы по погрузке-разгрузке кислот и едких жидкостей: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой | по поясам |
| 275. | Уборщик территории | При выполнении работы по уборке территории, включая уборку около производственных участков: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 1 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| VIII. ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ КИСЛОТ | | | |
| 1. Производство лимонной и яблочной кислот | | | |
| 276. | Автоклавщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 277. | Аппаратчик выпаривания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 278. | Аппаратчик выщелачивания | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 279. | Аппаратчик гашения извести | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 280. | Аппаратчик кристаллизации;  центрифуговщик | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 281. | Аппаратчик нейтрализации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 282. | Аппаратчик синтеза | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 283. | Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 284. | Аппаратчик фильтрации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 285. | Обработчик технологических емкостей и тары | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 286. | Слесарь-ремонтник | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 287. | Укладчик-упаковщик | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 288. | Форсунщик | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Полусапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 2. Производство молочной кислоты | | | |
| 289. | Аппаратчик выпаривания | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 2 пары |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| 290. | Аппаратчик синтеза | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| 291. | Аппаратчик средоварения | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 2 пары |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 292. | Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| 293. | Аппаратчик фильтрации | При работе на фильтропрессе: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| При работе на нутч-фильтрах: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из суконных тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 294. | Слесарь-ремонтник | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 2 пары |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 3. Производство уксуса | | | |
| 295. | Аппаратчик перегонки | При выполнении работы по предварительному разделению смесей: |  |
| Полукомбинезон с рубашкой для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| При работе в процессе тонкой очистки: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 296. | Аппаратчик по выработке уксуса | Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 297. | Аппаратчик по обработке и купажированию уксуса | Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| IX. ПРОИЗВОДСТВО ВИСКОЗНЫХ КОЛПАЧКОВ | | | |
| 298. | Аппаратчик коагуляции;  аппаратчик сушки;  красильщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 299. | Контролер качества продукции и технологического процесса;  мастер;  укладчик-упаковщик | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 300. | Подсобный рабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 301. | Слесарь-ремонтник | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Полусапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| X. ЭЛЕКТРОЛИТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕСТЯНО-БАНОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА | | | |
| 302. | Электролизник по снятию олова с жести | При выполнении работы по подносу пакетов скрапа (отходов жести) и по загрузке пакетов в анодные корзины: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе в процессе электролиза для снятия олова с отходов жести: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
| При выполнении работы по управлению электрогенератором, снятию губчатого олова с катодных листов, смене и регенерации электролита: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 2 пары |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| XI. ПРОИЗВОДСТВО ВИКЕЛЕЙ (РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ К КРЫШКАМ СТЕКЛЯННЫХ БАНОК) | | | |
| 303. | Аппаратчик сушки | При выполнении работы по сушке химикалий: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 304. | Вальцовщик резиновых смесей | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 305. | Весовщик | При выполнении работы по взвешиванию химикалий: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 306. | Вулканизаторщик | При работе на прессах и автоклавах: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 4 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе на индивидуальных вулканизаторах: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 307. | Машинист шприц-машины | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 308. | Подсобный рабочий | При выполнении работы по подаче химсырья и транспортировке колец: |  |
| Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 309. | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | При выполнении работы по приемке химикалий: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| 310. | Просеивальщик | При выполнении работы по просеиванию химикалий: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| 311. | Резчик эластомеров и резины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 312. | Слесарь-ремонтник | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 313. | Составитель навесок ингредиентов | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 314. | Укладчик-упаковщик | Фартук брезентовый | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| XII. ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ | | | |
| 1. Предубойное содержание скота | | | |
| 315. | Приготовитель кормов;  кормач;  приемщик скота | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 6 |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе на базе дополнительно: |  |
| Плащ для защиты от воды из прорезиненных материалов | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 316. | Рабочий | При выполнении работы по подгонке скота к месту убоя: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 6 |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе на базе дополнительно: |  |
| Плащ для защиты от воды из прорезиненных материалов | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 2. Убой и переработка скота | | | |
| 317. | Аппаратчик обработки крови | Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 318. | Боец скота | Сапоги резиновые | 2 пары |
| При выполнении операции оглушения дополнительно: |  |
| Костюм или комбинезон из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 3 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 3 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 3 |
| Сапоги поливинилхлоридные или ботинки кожаные с галошами диэлектрическими | 2 пары |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| При выполнении операции подцепки, пересадки туш дополнительно: |  |
| Костюм или комбинезон из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 3 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 3 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 6 |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении операции забеловки шкур дополнительно: |  |
| Фартук кольчужный | до износа |
| Перчатки кольчужные | до износа |
| При выполнении операций съемки шкур, подкатки туш к шпарильному чану и загрузке их в чан, подъема туш после шпарки на подвесной путь элеватором или лебедкой, подкатки туш к опалочной печи, опалки туш свиней газовыми горелками или паяльными лампами на бесконвейерных подвесных путях; на сухом и мокром туалете туш на бесконвейерных подвесных путях; на выборке и транспортировке троллеев и перемещении туш по подвесным путям вручную дополнительно: |  |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| При выполнении операции распиловки туш дополнительно: |  |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 319. | Мездрильщик шкур;  обработчик шкур | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 320. | Обработчик мясных туш | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 321. | Разборщик субпродуктов | При выполнении работы по освобождению желудков от содержимого: |  |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 322. | Сборщик эндокринно-ферментного сырья;  сборщик эпителия | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные или сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 3. Обслуживания заразнобольных животных | | | |
| 323. | Аппаратчик термической обработки мясопродуктов | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 324. | Аппаратчик утилизации конфискатов | Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 325. | Боец скота | При выполнении работы по убою больного скота на санитарных бойнях: |  |
| Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 326. | Ветеринарный врач;  санитар ветеринарный;  фельдшер ветеринарный | Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| При выполнении работы по осмотру и клеймению туш на бесконвейерных подвесных путях дополнительно: |  |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 327. | Дезинфектор;  машинист моечных машин | Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 328. | Зоотехник;  кормач | Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 329. | Обработчик ветсанбрака | Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 330. | Подсобный рабочий | Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 331. | Сортировщик в производстве пищевой продукции | Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Жилет утепленный | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 332. | Транспортировщик;  укладчик-упаковщик | Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 4. Обработка субпродуктов всех видов скота | | | |
| 333. | Аппаратчик термической обработки субпродуктов | Фартук с нагрудником из прорезиненных материалов | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 334. | Боец скота | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 335. | Обвальщик мяса | При выполнении работы по обвалке голов: |  |
| Фартук кольчужный | до износа |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки кольчужные | до износа |
| 336. | Разборщик субпродуктов | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 5. Производство пищевых жиров | | | |
| 337. | Аппаратчик производства пищевых жиров | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 6 |
| Головной убор | 6 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 12 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по промывке жира-сырца и кости: |  |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по сортировке жира-сырца: |  |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе в холодильных камерах дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 338. | Аппаратчик производства технической продукции | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 339. | Бондарь-укупорщик | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 340. | Машинист моечных машин | При выполнении работы по мойке салфеток: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 341. | Распиловщик мясопродуктов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 342. | Резчик мясопродуктов | При выполнении работы по резке жира: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 343. | Сливщик-разливщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по сливу жира дополнительно: |  |
| Щиток защитный или маска защитная с прозрачным экраном | до износа |
| 6. Обработка кишок | | | |
| 344. | Изготовитель натуральной колбасной оболочки | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 12 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Жилет утепленный | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по посолу кишок дополнительно: |  |
| Перчатки резиновые анатомические | 12 пар |
| При выполнении работы по калибровке и метровке дополнительно: |  |
| Очки защитные | до износа |
| 7. Производство струн и технической сшивки | | | |
| 345. | Изготовитель струн;  контролер струн и сшивок;  струнонавивальщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки кожаные | 12 пар |
| 8. Шкуроконсервировочное производство | | | |
| 346. | Засольщик шкур;  обработчик шкур;  обработчик волоса, шерсти и щетины;  сортировщик шкур;  тузлуковщик шкур | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по приготовлению посолочной смеси и консервирующих растворов антисептиками: |  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противопылевое | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Сапоги кожаные (юфтевые) с вкладным меховым чулком | 1 пара |
| 9. Подготовка сырья и материалов для колбасного, мясоконсервного производства и полуфабрикатов | | | |
| 347. | Аппаратчик установки для отделения мяса от кости | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Сапоги кожаные (юфтевые) или ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Жилет утепленный | 1 |
| При выполнении работы по резке замороженных блоков дополнительно: |  |
| Перчатки или рукавицы утепленные | 12 пар |
| 348. | Жиловщик мяса и субпродуктов | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки кольчужные | до износа |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 349. | Засольщик мяса и мясопродуктов;  машинист дробильных установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 350. | Заточник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 351. | Изготовитель мясных полуфабрикатов | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги кожаные (юфтевые) или ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Жилет утепленный | 1 |
| 352. | Изготовитель натуральной колбасной оболочки | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 353. | Обвальщик мяса | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Фартук кольчужный | до износа |
| Перчатки кольчужные | до износа |
| При выполнении операций разделения полутуш, четвертин туш на части (отрубы), перемещения туш по подвесным путям вручную дополнительно: |  |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 354. | Распиловщик мясопродуктов;  резчик мясопродуктов;  обработчик мясных туш | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 12 пар |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Обработчику мясных туш дополнительно: |  |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 10. Мясоконсервное производство | | | |
| 355. | Аппаратчик гомогенизации;  аппаратчик пастеризации;  аппаратчик стерилизации;  контролер пищевой продукции;  машинист закаточных машин;  машинист разливочно-наполнительных автоматов;  подготовитель пищевого сырья и материалов;  подсобный рабочий;  резчик пищевой продукции;  сортировщик в производстве пищевой продукции;  составитель смесей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 356. | Оформитель готовой продукции;  укладчик-упаковщик;  штамповщик дисков для алюминиевых туб | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 11. Колбасное производство и производство полуфабрикатов | | | |
| 357. | Аппаратчик термической обработки мясопродуктов;  подсобный рабочий | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 358. | Обработчик колбасных изделий | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Жилет утепленный | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Козырек защитный | 1 |
| При выполнении работы по обработке колбас защитными покрытиями: |  |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные или сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 359. | Оператор автомата по производству вареных колбас;  оператор линии приготовления фарша;  составитель фарша | Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 6 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 6 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 12 |
| Нарукавники прорезиненные | 12 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Сапоги резиновые | 4 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| 360. | Оператор автоматической линии производства сосисок;  плавильщик пищевого жира | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 361. | Составитель смесей;  расфасовщик мясопродуктов | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой с нагрудником | 3 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Жилет утепленный | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 362. | Формовщик колбасных изделий | Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 6 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 6 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 12 |
| Нарукавники прорезиненные | 12 |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Сапоги резиновые | 4 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по вязке колбас дополнительно: |  |
| Напальчники | до износа |
| 12. Производство бульонных кубиков | | | |
| 363. | Аппаратчик производства бульонных кубиков;  оператор линии в производстве пищевой продукции;  укладчик-упаковщик | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 3 |
| Ботинки кожаные или сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 13. Производство пельменей и котлет | | | |
| 364. | Оператор автомата по производству полуфабрикатов | Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Жилет утепленный | 1 |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| При выполнении работы по заморозке пельменей дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Перчатки или рукавицы утепленные | 12 пар |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 365. | Просевальщик (рассевальщик);  кулинар мучных изделий | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 3 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 14. Производство бекона | | | |
| 366. | Беконщик | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Жилет утепленный | 1 |
| При выполнении работы по разделке полутуш дополнительно: |  |
| Фартук кольчужный | до износа |
| Перчатки кольчужные | до износа |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| 15. Производство технических фабрикатов | | | |
| 367. | Аппаратчик производства технической продукции;  аппаратчик рафинации жиров и масел;  аппаратчик химической обработки технического сырья;  грузчик;  обработчик ветсанбрака;  подсобный рабочий | Костюм или халат из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с антибактериальной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Аппаратчику производства технической продукции при выполнении операций химической обработки технического сырья дополнительно: |  |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Аппаратчику производства технической продукции на наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 368. | Изготовитель кожмягчителя;  машинист мельниц;  обработчик рогов | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 1 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 16. Обработка пленок на лайку | | | |
| 369. | Изготовитель лайки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 2 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 2 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 3 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 17. Производство альбумина | | | |
| 370. | Аппаратчик производства альбумина;  просевальщик технической продукции | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 3 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе внутри сушильной башни дополнительно: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Тапочки (чувяки) кожаные | 1 пара |
| 18. Производство смазочных масел | | | |
| 371. | Аппаратчик производства смазочного масла | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 3 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| При выполнении операций охлаждения дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| При работе на процессах перегонки минерального масла дополнительно: |  |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 19. Производство эндокринных (медицинских) препаратов | | | |
| 372. | Аппаратчик обработки крови;  аппаратчик производства гематогена и медицинской желчи;  аппаратчик стерилизации;  аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза;  машинист моечных машин;  мойщик посуды и ампул;  слесарь-ремонтник;  сушильщик пищевой продукции;  уборщик производственных помещений;  уборщик служебных помещений | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 373. | Аппаратчик осаждения; аппаратчик кристаллизации;  аппаратчик обессоливания воды;  аппаратчик средования;  ветеринарный санитар;  гранулировщик;  дозировщик медицинских препаратов;  дражировщик;  закатчик медицинской продукции;  запайщик ампул;  наполнитель ампул;  препаратор производства биосинтетических лечебных средств;  просмотрщик продукции медицинского назначения; разливщик стерильных растворов;  резчик ампул и трубок;  стабилизаторщик-дефибринировщик крови | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 374. | Аппаратчик фильтрации | При работе в фоликулийном цехе: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 375. | Рабочий | При выполнении работы по гидролизу пептина, пептона и выработке холестерина, при работе с кислотами и щелочами: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 2 пары |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| При выполнении работы по приготовлению растворов кислот, щелочей и запайке ампул дополнительно: |  |
| Очки защитные | до износа |
| 20. Костеперерабатывающее и клеевое производство | | | |
| Производство клея | | | |
| 376. | Аппаратчик газового консервирования | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 377. | Аппаратчик гранулирования;  аппаратчик сушки клея и желатина | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 378. | Аппаратчик перегонки | Костюм из суконной ткани | 1 |
| Головной убор из суконных тканей | 1 |
| Белье нательное | 1 комплект |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 379. | Аппаратчик производства казеинового клея | Комбинезон со шлемом из пыленепроницаемой ткани | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 380. | Аппаратчик производства костного клея;  аппаратчик экстрагирования | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы специальные из парусины полульняной | 12 пар |
| 381. | Аппаратчик упаривания, сгущения продуктов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 382. | Загрузчик (выгрузчик) диффузоров | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 383. | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | При выполнении работы по загрузке и выгрузке из сушилок: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| При выполнении работы по загрузке и выгрузке экстракторов: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 384. | Машинист высекально-штамповочной машины | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 385. | Полировщик шрота | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 386. | Приемщик сырья для клея | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Плащ для защиты от воды из прорезиненных материалов | дежурный |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 387. | Просевальщик (рассевальщик) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 388. | Сортировщик кости | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 389. | Укладчик-упаковщик;  транспортировщик | Костюм или комбинезон с сигнальными элементами | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Производство мясокостной и кровяной муки и удобрений | | | |
| 390. | Аппаратчик сушки кости-паренки;  размольщик (мельник) кости-паренки | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 391. | Дозировщик пищевой продукции;  укладчик-упаковщик | При выполнении работы по упаковке костной муки и костной пыли: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 392. | Машинист крана (крановщик);  транспортировщик | При выполнении работы по обслуживанию тельфера: |  |
| Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Производство желатина и мездрового клея | | | |
| 393. | Аппаратчик упаривания, сгущения продуктов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 394. | Аппаратчик гашения извести;  аппаратчик жироочистки;  аппаратчик экстрагирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Аппаратчику гашения извести дополнительно: |  |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 395. | Аппаратчик желатинизации | При выполнении работы по варке желатина: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по сушке желатина: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по желатинизации клея: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| 396. | Аппаратчик золки | Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работы по мацерации оссеина: |  |
|  |  | Костюм из суконной ткани | 1 |
| Белье нательное | 1 комплект |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 397. | Аппаратчик нейтрализации | Костюм брезентовый с водоупорной пропиткой | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Белье нательное | 1 комплект |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Очки защитные | до износа |
| 398. | Аппаратчик производства мездрового клея | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При работе с кислотами дополнительно: |  |
| Костюм из суконной ткани с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| 399. | Аппаратчик производства силикатного клея | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 400. | Аппаратчик регенерации | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 401. | Аппаратчик смешивания;  сортировщик в производстве пищевой продукции;  укладчик-упаковщик | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 402. | Аппаратчик сушильной установки | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 403. | Машинист расфасовочно-упаковочных машин;  укладчик-упаковщик | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 404. | Подготовитель пищевого сырья и материалов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 405. | Просевальщик фтористого натрия и извести-пушонки | Комбинезон со шлемом из пыленепроницаемой ткани | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 406. | Рабочий | При выполнении работы по изготовлению гофротары: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 407. | Сливщик-разливщик | При выполнении работы по сливу-разливу галерты: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Валенки с резиновым низом | по поясам |
| При выполнении работы по сливу- разливу кислот: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот из суконной или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 2 пары |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 408. | Съемщик клея | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по съему и раскладке клея: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| 21. Производство белковой оболочки | | | |
| 409. | Аппаратчик дубления и сушки белковой оболочки;  автоматчик вязальных автоматов;  измеритель белковой оболочки;  контролер пищевой продукции;  намотчик материалов и полуфабрикатов;  укладчик-упаковщик | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 410. | Аппаратчик кислотной обработки спилка | Костюм или халат для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из кислотостойких прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из прорезиненного кислотостойкого материала | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки кислотозащитные с полимерным покрытием или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое | дежурное |
| Очки защитные | до износа |
| 411. | Аппаратчик нейтрализации | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 412. | Аппаратчик промывки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 413. | Аппаратчик фильтрации;  машинист формующих машин;  прессовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 414. | Аппаратчик экстрагирования;  сепараторщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 415. | Вальцовщик;  составитель коллагеновой массы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 416. | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 417. | Резчик пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 418. | Сортировщик в производстве пищевой продукции | При выполнении работы по сортировке гольевого спилка: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 22. Производство преципитата | | | |
| 419. | Аппаратчик кристаллизации;  аппаратчик сушки;  аппаратчик фильтрации | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по мойке оборудования дополнительно: |  |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| 420. | Дозировщик пищевой продукции | При выполнении работы по дозированию преципитата: |  |
| Комбинезон со шлемом из пыленепроницаемой ткани | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 23. Общие профессии производства мясопродуктов | | | |
| 421. | Аккумуляторщик | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки кислотозащитные с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками из материалов с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой | по поясам |
| 422. | Аппаратчик химводоочистки | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 423. | Бетонщик;  каменщик;  плотник;  штукатур | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 424. | Весовщик | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 425. | Водитель автомобиля;  водитель автотранспортных средств;  водитель погрузчика;  водитель электро- и автотележки | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Жилет утепленный сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке сигнальная повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
| 426. | Гардеробщик;  кастелянша | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет или куртка утепленная | по поясам |
| Ботинки или тапочки кожаные | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 427. | Гладильщик;  закройщик, швея | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Тапочки кожаные | 1 пара |
| 428. | Гофрировщик винипласта | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| 429. | Грузчик | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Жилет утепленный сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе в морозильных камерах дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 430. | Жестянщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 431. | Кассир торгового зала;  продавец непродовольственных товаров | Фартук-сарафан из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| 432. | Кладовщик | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 433. | Лифтер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 434. | Машинист котельной установки;  машинист вакуумной установки;  машинист крана (крановщик);  машинист насосных установок;  машинист холодильных установок | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 435. | Машинист моечных машин | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Фартук с нагрудником из прорезиненных материалов | 1 |
| Нарукавники прорезиненные | 2 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 436. | Медник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 437. | Механик по ремонту транспорта | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки утепленные | 6 пар |
| 438. | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;  монтажник санитарно-технических средств и оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги монтажные | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 439. | Обходчик пути и искусственных сооружений | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 440. | Обмотчик элементов электрических машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 441. | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 442. | Оператор моечной установки;  оператор котельной;  оператор теплового пункта;  оператор стиральных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 443. | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 444. | Печатник флексографской печати | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 445. | Подсобный рабочий | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Плащ из прорезиненных материалов | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 446. | Приемщик-сдатчик пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 447. | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Полусапоги кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 448. | Слесарь по ремонту автомобилей;  слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции кондиционирования;  слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов;  слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;  слесарь-ремонтник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 449. | Слесарь-сантехник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Плащ из прорезиненных материалов | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 450. | Токарь | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 451. | Транспортировщик | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 452. | Уборщик производственных помещений;  уборщик служебных помещений | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 453. | Укладчик-упаковщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 454. | Шлифовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 455. | Штамповщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 456. | Электрогазосварщик | Костюм сварщика из материалов с огнезащитной пропиткой | 1 |
| Головной убор из материалов с огнезащитной пропиткой | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки или рукавицы из огнестойких материалов | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке из материалов с огнезащитной пропиткой | по поясам |
| Сапоги утепленные сварщика | по поясам |
| 457. | Электромеханик по лифтам;  электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 458. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи;  электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования и электрооборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| XIII. ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКА | | | |
| 1. Прием и откорм птицы | | | |
| 459. | Приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов;  оператор птицефабрик и механизированных ферм;  приготовитель кормов;  птицевод | Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 2. Убой и переработка птицы и кроликов | | | |
| 460. | Аппаратчик регенерации воскомассы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 461. | Обработчик кроликов;  мездрильщик шкурок кроликов;  обработчик птицы;  приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 462. | Приемщик-сортировщик живой птицы и кроликов;  оператор птицефабрик и механизированных ферм;  приготовитель кормов;  птицевод | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Жилет утепленный | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 463. | Сортировщик тушек птицы и кроликов | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 464. | Сортировщик шкурок кроликов;  сушильщик шкурок кроликов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 465. | Сушильщик перопухового сырья | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 3. Производство кулинарных и фасованных изделий | | | |
| 466. | Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы;  обвальщик тушек птицы | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук кольчужный | до износа |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки кольчужные | до износа |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 467. | Приготовитель кулинарных изделий из мяса птицы и кроликов | Фартук с нагрудником из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 4. Производство меланжа и яичного порошка | | | |
| 468. | Аппаратчик пастеризации;  сушильщик пищевой продукции;  меланжист | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 469. | Приемщик яиц;  контролер пищевой продукции | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | 12 пар |
| 5. Перопуховое производство | | | |
| 470. | Аппаратчик гидратации;  подсобный рабочий | При работе в цехе мочевой кислоты: |  |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 471. | Выбивальщик мягкой тары;  дозировщик пищевой продукции;  изготовитель перопуховых изделий;  швея | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 472. | Машинист перопухообрабатывающих машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| При работе на демпферной, рубильной и пылеочистительной машинах: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| При работе на моечных машинах: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или фартук с нагрудником из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| При работе на сушильных машинах: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или фартук с нагрудником из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 473. | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок | При выполнении работы по очистке пылеулавливающей камеры: |  |
| Костюм со шлемом из пыленепроницаемых тканей | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 474. | Сортировщик в производстве пищевой продукции | При выполнении работы по сортировке пуха и пера на складе: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 475. | Укладчик-упаковщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| XIV. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЛОСА, КОПЫТ, КОСТИ, ПЕРА, РОГА, ЩЕТИНЫ | | | |
| 476. | Изготовитель зубочисток | При выполнении работы на подборе пера: |  |
| Халат или полукомбинезон с рубашкой (блузой) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 3 |
| Нарукавники прорезиненные | 3 пары |
| При работе на шлифовальных кругах, дисковых пилах дополнительно: |  |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 477. | Изготовитель струн;  изготовитель щетино-щеточных изделий;  машинист чесальных и мешальных машин;  модистка головных уборов;  мойщик щетины и волоса;  нарезчик изделий из кости и рога;  обработчик волоса, шерсти и щетины;  обработчик изделий из кости и рога;  полировщик художественных изделий;  правильщик роговых пластин;  прессовщик изделий из рогового порошка;  размольщик роговой стружки;  распиловщик кости и рога; резчик материалов и изделий;  сортировщик изделий, полуфабрикатов и материалов;  сортировщик кости и рога;  термоотделочник щетины и волоса;  цветочница | Халат или полукомбинезон с рубашкой (блузой) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 3 |
| Нарукавники прорезиненные | 3 пары |
| При работе на шлифовальных кругах, дисковых пилах дополнительно: |  |
| Очки защитные | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 478. | Контролер художественных изделий | При выполнении работы по сортировке полуфабрикатов и готовых изделий из кости и рога: |  |
| Халат или полукомбинезон с рубашкой (блузой) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 3 |
| Нарукавники прорезиненные | 3 пары |
| При работе на шлифовальных кругах, дисковых пилах дополнительно: |  |
| Очки защитные | до износа |
| 479. | Красильщик | При выполнении работы по крашению пера: |  |
| Халат или полукомбинезон с рубашкой (блузой) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 3 |
| Нарукавники прорезиненные | 3 пары |
| При работе на шлифовальных кругах, дисковых пилах дополнительно: |  |
| Очки защитные | до износа |
| 480. | Сортировщик в производстве пищевой продукции | При выполнении работы по сортировке пуха и пера: |  |
| Халат или полукомбинезон с рубашкой (блузой) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На операциях мойки, сортировки и химической обработки сырья дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Фартук из прорезиненных материалов с цельнокроеным нагрудником | 3 |
| Нарукавники прорезиненные | 3 пары |
| При работе на шлифовальных кругах, дисковых пилах дополнительно: |  |
| Очки защитные | до износа |
| XV. МАСЛОДЕЛЬНОЕ, СЫРОДЕЛЬНОЕ И МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВА | | | |
| 1. Маслодельное и сыродельное производства | | | |
| 481. | Аппаратчик нанесения полимерных и парафиновых покрытий на сыры | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук с нагрудником из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием | 12 пар |
| При выполнении работы по парафинированию сыра дополнительно: |  |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 482. | Аппаратчик производства молочного сахара;  мастер производства молочного сахара;  сушильщик пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на резиновой или кожаной подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 483. | Брынзодел;  брынзодел-мастер;  сыродел;  сыродел-мастер;  сыродел-мастер по созреванию сыров;  сыросол;  формовщик сыра | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 3 пары |
| При работах при пониженных температурах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке или жилет утепленный | по поясам |
| 484. | Изготовитель казеина;  аппаратчик кристаллизации;  аппаратчик очистки жидкости;  маслодел;  маслодел-мастер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 2 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных, смешанных тканей или прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Маслоделу и маслоделу-мастеру дополнительно: |  |
| Жилет утепленный | 1 |
| Перчатки резиновые | 3 пары |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Наушники противошумные | до износа |
| При работе в холодильной камере дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 485. | Изготовитель сычужного порошка и пищевого пепсина | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Туфли кожаные | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 486. | Машинист вакуум-упаковочной машины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием | 12 пар |
| 487. | Машинист моечных машин | При выполнении работы по мойке аппаратов, оборудования, тары, авто- и железнодорожных цистерн: |  |
| Костюм с капюшоном из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой и накладками из пленочных материалов | 1 |
| Сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки резиновые на трикотажной основе | 12 пар |
| 488. | Подсобный рабочий | При работе в сыродельном производстве: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке или жилет утепленный | по поясам |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 489. | Сушильщик пищевой продукции | При выполнении работы по сушке казеина: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 2. Производство плавленых сыров | | | |
| 490. | Аппаратчик производства плавленого сыра;  машинист дробильных установок;  резчик пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 491. | Коптильщик колбасного сыра;  формовщик сыра | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 492. | Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 493. | Сортировщик в производстве пищевой продукции | При выполнении работы по разборке сыра: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 3. Молочное и молочно-консервное производства | | | |
| 494. | Аппаратчик гомогенизации;  аппаратчик восстановления молока;  аппаратчик пастеризации | Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| 495. | Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов;  аппаратчик производства сухих молочных продуктов;  дефростатчик пищевых продуктов;  изготовитель сметаны;  изготовитель творога;  мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 3 пары |
| Наушники противошумные | до износа |
| При выполнении работы по дефростации молока и творога дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с утепленным вкладышем вместо ботинок кожаных с защитным подноском или туфель кожаных на противоскользящей подошве | 2 пары |
| 496. | Машинист моечных машин | При выполнении работы по мойке аппаратов, оборудования и тары: |  |
| Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой и накладками из пленочных материалов | 1 |
| Сапоги резиновые с утепленным вкладышем | 2 пары |
| Перчатки резиновые на трикотажной основе | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работы по мойке авто- и железнодорожных цистерн дополнительно: |  |
| Плащ из прорезиненных материалов | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 497. | Оператор молокохранилища;  оператор автомата по разливу молочной продукции в пакеты и пленку;  оператор линии в производстве пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные  на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 6 пар |
| Перчатки резиновые | 3 пары |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 498. | Приемщик молочной продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Сапоги или ботинки кожаные с защитным подноском на полиуретановой подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 499. | Приемщик-сдатчик пищевой продукции | Жилет утепленный | 1 |
| Сапоги кожаные (юфтевые) на полиуретановой подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 500. | Сортировщик в производстве пищевой продукции | При работе на разборке фляг по поставщикам (на приемке молока): |  |
| Жилет утепленный | 1 |
| Сапоги кожаные (юфтевые) на полиуретановой подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по приемке молока и молочной продукции на вокзалах и пристанях дополнительно: |  |
| Плащ для защиты от воды брезентовый с водоупорной пропиткой | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 4. Производство мороженого | | | |
| 501. | Варщик | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Туфли кожаные | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 502. | Вафельщик | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 503. | Глазировщик мороженого и сырков;  оператор расфасовочно-упаковочного автомата | Жилет утепленный | 1 |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 4 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные | 2 пары |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Оператору расфасовочно-упаковочного автомата: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке или жилет утепленный | по поясам |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 504. | Изготовитель мороженого | Жилет утепленный | 1 |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 4 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные | 2 пары |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| При выполнении работы по составлению смеси мороженого: |  |
| Жилет утепленный | 1 |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 4 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные | 2 пары |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 505. | Закальщик мороженого;  аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Сапоги юфтевые утепленные на полиуретановой подошве или | 2 пары |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 506. | Мастер;  лаборант;  приемщик молочной продукции | При работе в холодильной камере или на наружных работах зимой: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 507. | Подсобный рабочий | При обслуживании закальщика мороженого и аппаратчика производства кисломолочных и детских молочных продуктов: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Сапоги юфтевые утепленные на полиуретановой подошве или | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 508. | Фризерщик | Жилет утепленный или куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 4 пары |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные | 2 пары |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 5. Общие профессии маслодельного, сыродельного и молочного производства | | | |
| 509. | Аппаратчики всех наименований | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 510. | Аппаратчик производства заквасок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием | 12 пар |
| 511. | Вальцовщик сырья и полуфабрикатов;  машинист расфасовочно-упаковочных машин;  подсобный рабочий;  сливщик-разливщик | Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 512. | Варщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги резиновые или ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 513. | Грузчик;  транспортировщик | При работе внутри производственных помещений: |  |
| Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 514. | Лаборант химико-бактериологического анализа | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| При выполнении работы по приеме молока и молочного сырья зимой на наружных работах дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| 515. | Машинист моечных машин | Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по мойке авто- и железнодорожных цистерн: |  |
| Костюм с капюшоном из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой и накладками из пленочных материалов | 1 |
| Сапоги резиновые с утепленным вкладышем | 2 пары |
| Перчатки резиновые на трикотажной основе | 3 пары |
| 516. | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 1 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 3 пары |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Маска защитная | 1 |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| 517. | Оператор бутылоразгрузочного и бутылоукладочного автомата | Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги резиновые | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 518. | Оператор ЭВМ | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| 519. | Оформитель готовой продукции | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 520. | Прессовщик сыра | Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные или туфли на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 521. | Приемщик молочной продукции | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Сапоги кожаные (юфтевые) на полиуретановой подошве | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 522. | Сепараторщик | Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 523. | Слесарь-ремонтник;  водитель погрузчика;  водитель электро- и автотележки;  слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Головной убор | 1 |
| Жилет утепленный сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Наушники противошумные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Головной убор утепленный | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | по поясам |
| 524. | Составитель смесей;  термостатчик | Костюм или комбинезон из тканей хлопчатобумажных или смешанных пыленепроницаемых | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском или туфли кожаные на противоскользящей подошве | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Наушники противошумные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| При работе при пониженных температурах: |  |
| Жилет утепленный | 1 |
| 525. | Укладчик-упаковщик | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 6 пар |
| Наушники противошумные | до износа |
| При выполнении работы по укладке наполненных бутылок и банок в ящики, укупорке и пломбировке фляг (ящиков, гильз), бутылок вручную: |  |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Примечания к [разделу XII](#P4387) "Производство мясных продуктов" и [разделу XV](#P7095) "Маслодельное, сыродельное и молочное производства": | | | |
| 1. Работникам, в обязанности которых входят мойка, дезинфекция, стерилизация оборудования, молокопроводов, тары, инвентаря, дополнительно выдаются: 3 пары перчаток резиновых на 1 год и 1 пара сапог резиновых на 2 года. | | | |
| 2. На каждого работника, занятого на работах по обслуживанию и убою заразнобольных животных в шкуроконсервном производстве и производстве технических фабрикатов в инвентаре необходимо иметь по 6 комплектов средств индивидуальной защиты, предусмотренных в соответствующих пунктах настоящих Норм; на каждого работника, занятого в подразделениях предубойного содержания скота, в производстве смазочных масел, в обработке пленой на лайку, производстве струн и технической сшивке, а также на операциях оглушения скота, подцепки и пересадки туш - по 2 комплекта средств индивидуальной защиты, предусмотренных в соответствующих пунктах настоящих Норм. | | | |
| XVI. ХОЛОДИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | | | |
| 526. | Весовщик; кладовщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе в холодильных камерах и морозилках, а также на наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 527. | Грузчик;  подсобный рабочий | При выполнении работы по обслуживанию холодильника, морозилки, рефрижератора, закалочной камеры (мороженого), камеры предварительного охлаждения дефростера: |  |
| Куртка брезентовая | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 528. | Жестянщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| 529. | Заготовщик льда | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Плащ из прорезиненных материалов | дежурный |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 530. | Лифтер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При обслуживании лифта-холодильника: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| 531. | Машинист крана (крановщик) | При работе на льдозаводах: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Брюки брезентовые | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 532. | Машинист холодильных установок;  мастер (морозильного отделения) | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое (2 комплекта) | до износа |
| 533. | Рабочий | При обслуживании скороморозильных аппаратов и льдохранилищ (водного льда): |  |
| Куртка брезентовая (кроме рабочих, занятых в закалочной камере (мороженого)) | 1 |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При выполнении работы по мокрой заморозке и заморозке льдосоляной смесью: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Нарукавники из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 2 пары |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| При выполнении работы по набивке льда и соли в карманы охлаждаемых складов: |  |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 534. | Слесарь-ремонтник;  слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| При выполнении работы по ремонту холодильного оборудования в камерах, а также при работе при пониженных температурах: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое | до износа |
| 535. | Слесарь-сантехник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки резиновые | 3 пары |
| Каска защитная | 1 на 2 года |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Пояс предохранительный | дежурный |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| 536. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования холодильных камер;  электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| При выполнении работы по ремонту и обслуживанию грузовых подъемников-холодильников: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования холодильных камер: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 2 |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое | до износа |
| 537. | Уборщик производственных и служебных помещений | При выполнении работы по уборке холодильной камеры и морозилки: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Валенки с резиновым низом | по поясам |
| 538. | Электрогазосварщик | Костюм для сварщика из огнезащитных материалов | 1 |
| Головной убор из огнезащитных материалов | 1 |
| Ботинки кожаные сварщика | 1 пара |
| Перчатки или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов | 12 пар |
| Щиток сварщика | 1 |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм зимний для сварщика из огнезащитных материалов | по поясам |
| Головной убор утепленный из огнезащитных материалов | по поясам |
| Ботинки специальные кожаные утепленные для сварщиков | по поясам |
| Перчатки или рукавицы с крагами утепленные из огнезащитных материалов | 6 пар |
| 539. | Электромонтажник-наладчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Каска защитная | дежурная |
| Подшлемник под каску | 1 |
| Пояс предохранительный | дежурный |
| Очки защитные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| XVII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ, МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | | | |
| 540. | Аппаратчик фильтрации | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 541. | Буртоукладчик | Плащ с капюшоном из прорезиненных материалов | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 542. | Выбивальщик мягкой тары | При выполнении работы по очистке мешков из-под муки, сахара, цикория, кофе и других пылящих грузов: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Сапоги кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 543. | Дозировщик пищевой продукции;  сливщик-разливщик;  составитель смесей | При выполнении работы по дозированию, разливе и смешивании пищевых продуктов: |  |
| Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 544. | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции;  машинист моечных машин;  обработчик технологических емкостей и тары | При выполнении работы по мойке и чистке чанов, цистерн, камер, бочек, ванн, оборудования: |  |
| Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 545. | Машинист насосных установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 546. | Машинист паровой машины и локомобиля;  машинист паровых турбин | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| 547. | Машинисты погрузочных машин всех наименований | Костюм или комбинезон сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 548. | Мойщик посуды | При выполнении работы по мойке пищевой посуды: |  |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| 549. | Монтажник технологических трубопроводов | При выполнении работы по эксплуатации градирен и систем циркуляционного водоснабжения: |  |
| Костюм брезентовый | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 550. | Оформитель готовой продукции;  маркировщик;  машинист расфасовочно-упаковочных машин;  укладчик-упаковщик | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с нагрудником | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 551. | Подсобный рабочий | Костюм или комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| При работе в мокрых цехах: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 552. | Пробоотборщик | Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой с нагрудником | 2 |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 553. | Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов | При сопровождении грузов в железнодорожных вагонах с пищевой продукцией: |  |
| Тулуп | дежурный |
| Валенки с резиновым низом | дежурные |
| 554. | Рабочий | При обслуживании увлажнительных камер: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
| Плащ из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | дежурный |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 555. | Сливщик-разливщик;  транспортировщик | При работе с кислотами: |  |
| Костюм из суконной ткани с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки или рукавицы из тканей суконных с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое | дежурное |
| При работе со щелочами: |  |
| Костюм брезентовый | 1 |
| Фартук брезентовый с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки резиновые | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое | дежурное |
| 556. | Слесарь-ремонтник;  наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | При работе в мокрых и пыльных цехах: |  |
| Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой или костюм из пыленепроницаемых тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| 557. | Травильщик | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
| Перчатки резиновые кислотостойкие | 12 пар |
| Перчатки или рукавицы из тканей с кислотозащитной пропиткой | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 558. | Транспортерщик;  транспортировщик | При выполнении работы по транспортировке свеклы на гидравлическом транспортере: |  |
| Костюм брезентовый | 1 |
| Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 559. | Укладчик-упаковщик;  осмольщик бочек | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Ботинки кожаные | 1 пара |
| Очки защитные | до износа |
| XVIII. РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ | | | |
| 560. | Инженер по подготовке производства, инженер-технолог, инженер-электроник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 1 |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Печатки резиновые | 12 пар |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Маска защитная | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| 561. | Мастер;  техник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Перчатки трикотажные | 12 пар |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Полусапоги резиновые | 1 пара |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |
| Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| Ботинки кожаные утепленные | по поясам |
| 562. | Начальник цеха;  начальник отделения;  начальник сектора;  технолог | Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| 563. | Учетчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с головным убором из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Головной убор из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
| Жилет утепленный | 1 |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |

Примечания:

1. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнений.

КонсультантПлюс: примечание.

[Постановление](consultantplus://offline/ref=632CFBF4FF454E48DBFB33D94F7874029C53AE38039905EBF19DE877e7O2N) Минтруда России от 04.07.2003 N 45 признано утратившим силу в связи с изданием [Приказа](consultantplus://offline/ref=632CFBF4FF454E48DBFB33D94F7874029956A838089558E1F9C4E475750B6489B7A467041D960A97e8OEN) Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н, утвердившего новые [нормы](consultantplus://offline/ref=632CFBF4FF454E48DBFB33D94F7874029956A838089558E1F9C4E475750B6489B7A467041D960A96e8O5N).

2. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=632CFBF4FF454E48DBFB33D94F7874029C53AE38039905EBF19DE877e7O2N) Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2003 г. N 4901).

3. Предусмотренные в настоящих Нормах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь должны выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, а с наступлением теплого - могут быть сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливается работодателем совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников с учетом местных климатических условий.

4. В зависимости от климатических условий и от условий труда (по результатам проведения специальной оценки условий труда) допускается замена отдельных видов специальной одежды и специальной обуви, предусмотренных настоящими Нормами, другими с теми же сроками носки:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=632CFBF4FF454E48DBFB33D94F7874029957A239099658E1F9C4E475750B6489B7A467041D960B96e8O6N) Минтруда России от 20.02.2014 N 103н)

- валенок на сапоги кожаные утепленные или ботинки кожаные утепленные или сапоги резиновые утепленные и наоборот;

- сапог резиновых на сапоги рыбацкие и наоборот;

- куртки и брюк на утепляющей прокладке на куртку и брюки на утепляющей прокладке с водоотталкивающей или масловодоотталкивающей пропиткой;

- куртки и брюк на утепляющей прокладке на костюм на утепляющей прокладке.

5. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) | | | | |
| I | II | III | IV | особый |
| 1. | Костюм на утепляющей прокладке | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Куртка на утепляющей прокладке | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Брюки на утепляющей прокладке | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класса защиты) | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Ботинки кожаные утепленные | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6. | Сапоги кожаные утепленные | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 7. | Валенки с резиновым низом | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 |