Зарегистрировано в Минюсте России 4 декабря 2015 г. N 39972

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 3 ноября 2015 г. N 844н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДОРЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНЯТЫМ

НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,

А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ

УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

В соответствии с [подпунктом 5.2.31](consultantplus://offline/ref=00677C279C0D1B5CD130511C97061DF78CCA5F76C6387B5134932B59BD33AAD98E6E166750AF6362XFRBM) Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384), приказываю:

1. Утвердить Типовые [нормы](#P34) бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам судостроительных и судоремонтных организаций, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр

М.А.ТОПИЛИН

Приложение

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 3 ноября 2015 г. N 844н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДОРЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНЯТЫМ

НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,

А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ

УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование профессии (должности) | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аппаратчик кислородной станции | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 2. | Аппаратчик получения углекислоты | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 3. | Аппаратчик по приготовлению и закачке химреагентов | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 4. | Арматурщик железобетонных судов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 5. | Варщик; варщик стекла; стекловар | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Фартук для защиты от повышенных температур | 1 шт. на 9 месяцев |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Каска защитная термостойкая | 1 шт. на 3 года |
| Подшлемник под каску термостойкий | 1 шт. |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 6. | Водолаз | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Чулки меховые | 1 пара на 2 года |
| Варежки шерстяные | 1 пара |
| На время спуска под воду: |  |
| Свитер шерстяной | 1 шт. на 2 года |
| Рейтузы шерстяные | 1 шт. на 2 года |
| Феска шерстяная | 1 шт. на 2 года |
| Чулки шерстяные или | 1 пара на 2 года |
| Носки шерстяные | 1 пара на 2 года |
| Перчатки | 2 пары на 2 года |
| Гидрокостюм | до износа |
| Маска защитная лицевая | до износа |
| 7. | Выбивальщик отливок | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Каска защитная термостойкая | 1 шт. на 3 года |
| Подшлемник под каску термостойкий | 1 шт. |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| Рукавицы антивибрационные | до износа |
| Фартук из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
| 8. | Газоспасатель | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Костюм химической защиты изолирующий | до износа |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Дыхательный аппарат изолирующий | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| При выполнении работ по ремонту кислотного оборудования дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
| При выполнении работ в заболоченной местности дополнительно: |  |
| Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
| 9. | Генераторщик ацетиленовой установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 10. | Геодезист (генпланист) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 11. | Герметизаторщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 12. | Гибщик судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При выполнении работ по гибке конструкций горячим способом: |  |
| Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Нарукавники брезентовые | 6 пар |
| 13. | Гравер-градуировщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 14. | Гуммировщик судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки антивибрационные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| 15. | Дезактиваторщик; переработчик радиоактивных отходов; регулировщик аппаратуры радиационного контроля | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. на 9 месяцев |
| Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | до износа |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 16. | Дефектоскопист по люму | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 17. | Докер-механизатор комплексной бригады | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки с точечным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 18. | Дорожно-путевой рабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки антивибрационные | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 19. | Дробильщик компонентов обмазки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 20. | Загрузчик-выгрузчик | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 21. | Загрузчик термических печей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 22. | Загрузчик шихты | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 23. | Заливщик компаундами | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При выполнении работ по приготовлению эпоксидных компаундов и по обмазке деталей эпоксидными смолами дополнительно: |  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| 24. | Заливщик металла | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Фартук для защиты от повышенных температур | 1 шт. на 9 месяцев |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Каска защитная термостойкая | 1 шт. на 3 года |
| Подшлемник под каску термостойкий | 1 шт. |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 25. | Землекоп | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| На гидромеханизированных работах дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 26. | Изготовитель каркасов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 27. | Изолировщик судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При выполнении работ со стекловолокном и распиловке экспоната для изоляции на судах дополнительно: |  |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
| При выполнении работ по изготовлению и применению формальдегидного клея дополнительно: |  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 28. | Инженер-лаборант всех категорий; инженер-лаборант химического отделения; лаборант химического отделения; инженер-лаборант химического анализа; инженер-лаборант спектрального анализа | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | 2 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 29. | Инженер-механик; главный энергетик; энергетик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При выполнении работ в условиях, требующих защиты ног от воды, дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 30. | Инженер по землеустройству; конструктор; техник-метеоролог | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При выполнении работ в условиях, требующих защиты ног от воды, дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 31. | Инженер по подготовке производства | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 32. | Инженер по радиационной безопасности; инженер по ядерной безопасности; инженер-радиохимик; инженер атомной технологической установки | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
| Берет хлопчатобумажный | 4 шт. |
| При выполнении работ в условиях, требующих защиты ног от воды, дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 33. | Испытатель металлических канатов и цепей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 34. | Контролер литейных, кузнечно-прессовых и термических работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 35. | Контролер судокорпусных, судомонтажных и трубопроводных работ; контролер гуммировочных работ; контролер малярных работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 36. | Контролер технического состояния автомототранспортных средств; слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| При работе с этилированным бензином дополнительно: |  |
| Фартук для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Перчатки из полимерных материалов | 1 пара |
| 37. | Котельщик судовой | При выполнении работ по гибке на горне: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении остальных видов работ: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки антивибрационные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 38. | Кузнец на молотах и прессах; кузнец-штамповщик; кузнец ручной ковки | При выполнении работ по гибке на горне: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При выполнении остальных видов работ: |  |
| Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 39. | Лаборант по анализу газов в металлах; лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей; препаратор, занятый в химических и технологических лабораториях | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 40. | Литейщик металлов и сплавов | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Каска защитная термостойкая | 1 шт. на 3 года |
| Подшлемник под каску термостойкий | 1 шт. |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 41. | Макетчик художественных макетов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 42. | Маляр судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 24 пары |
| Перчатки из полимерных материалов | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| При выполнении дробеструйных работ дополнительно: |  |
| Шлем для дробеструйщика | дежурный |
| Костюм для дробеструйщика (из пыленепроницаемой ткани) | до износа |
| 43. | Мастер; старший мастер; мастер смены; мастер участка; старший мастер участка; начальник бюро управления качеством; начальник радиостанции; инженер по качеству; сдаточный механик; контрольный мастер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| При выполнении работ в условиях, требующих защиты ног от воды, дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 44. | Мачтовик-антенщик судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 45. | Машинист автокомпрессорной станции; старший машинист автокомпрессорной станции; машинист береговой насосной станции; старший машинист береговой насосной станции | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 46. | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах | При работе на манипуляторах: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| При работе на молотах и прессах: |  |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 47. | Машинист погрузчика; старший машинист погрузчика | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | до износа |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| 48. | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 49. | Монтер судовых средств безопасности | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 50. | Моторист; старший моторист; механик плавсредств всех наименований; рулевой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работ в условиях, требующих защиты ног от воды, дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 51. | Наладчик систем технологического контроля и автоматического регулирования судовых энергетических установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания | до износа |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| 52. | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением; наладчик холодноштамповочного оборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания | до износа |
| 53. | Намотчик проволоки и тросов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные | до износа |
| 54. | Начальник дока (докмейстер); старший докмейстер; сменный докмейстер; помощник начальника дока; сменный помощник начальника дока; кранмейстер; капитан; помощник капитана | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При выполнении работ в условиях, требующих защиты ног от воды, дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 55. | Нейтрализаторщик | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 56. | Обойщик мебели | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 57. | Обходчик пути и искусственных сооружений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 58. | Оператор акустических испытаний | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки антивибрационные | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 59. | Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата; составитель лаков и красок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 60. | Оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 61. | Отделочник изделий из древесины | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| 62. | Оцинковщик горячим способом | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 63. | Парусник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 64. | Плотник судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При выполнении работ по осмолке судов дополнительно: |  |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| 65. | Правильщик металла и сплавов; плавильщик металла и сплавов | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Каска защитная термостойкая | 1 шт. на 3 года |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 66. | Правильщик на машинах | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 67. | Правщик абразивных кругов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук брезентовый с нагрудником | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При выполнении работ по охлаждению деталей смазочно-охлаждающими жидкостями дополнительно: |  |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| 68. | Прессовщик на горячей штамповке | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 69. | Прессовщик обмазочного пресса | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 70. | Прессовщик теплоизоляционных изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| Фартук брезентовый с нагрудником | 4 шт. |
| 71. | Проверщик судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском | 1 пара |
| Рукавицы комбинированные | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Наколенники защитные | до износа |
| Наушники противошумные или | до износа |
| Вкладыши противошумные |  |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 72. | Прокальщик | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 73. | Прокальщик на печах | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 74. | Протяжчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 4 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 75. | Пультовщик электроплавильной печи | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 76. | Разливщик стали | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. на 9 месяцев |
| Фартук для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или | 2 пары |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 пары |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Каска защитная термостойкая | 1 шт. на 3 года |
| Подшлемник под каску термостойкий | 1 шт. |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 77. | Разливщик цветных металлов и сплавов | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. на 9 месяцев |
| Фартук для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Каска защитная термостойкая | 1 шт. на 3 года |
| Подшлемник под каску термостойкий | 1 шт. |
| Очки защитные | до износа |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 1 пара |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 78. | Разметчик судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 79. | Рубщик судовой; рубщик; обрубщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки антивибрационные | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 80. | Сборщик деревянных судов; сборщик судов железобетонных | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 81. | Сборщик корпусов металлических судов; сборщик-достройщик судовой | Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика | 1 шт. |
| Рукавицы брезентовые с огнезащитным покрытием (краги сварщика) | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 82. | Сборщик пластмассовых судов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 2 шт. |
| Полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 83. | Сборщик стеклоизделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 84. | Сигнальщик боновый; матрос; старший матрос; береговой матрос; боцман; старший боцман | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 85. | Слесарь-механик по испытанию установок и аппаратуры; слесарь-механик электромеханических приборов и систем | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При выполнении работ в условиях, требующих защиты ног от воды, дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 86. | Слесарь-монтажник судовой; трубопроводчик судовой; трубопроводчик; электромонтажник судовой; слесарь-монтажник по технологическому оборудованию | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. на 9 месяцев |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| Электромонтажнику судовому дополнительно: |  |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| При выполнении работ в условиях, требующих защиты ног от воды, дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| 87. | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 88. | Слесарь по обслуживанию энергосетей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 89. | Слесарь по ремонту оборудования; слесарь-ремонтник металлургического оборудования; слесарь по ремонту аппаратного оборудования; слесарь-сантехник по обслуживанию гальванических ванн | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| При выполнении работ, на которых необходима защита от растворов кислот и щелочей, дополнительно: |  |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| При выполнении работ в условиях, требующих защиты ног от воды, дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
| Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
| 90. | Слесарь по топливной аппаратуре | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Нарукавники из полимерных материалов | до износа |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 6 пар |
| 91. | Слесарь-судоремонтник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 92. | Сталевар электропечи; подручный сталевара электропечи | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Фартук для защиты от повышенных температур | до износа |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или | 2 пары |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Каска защитная термостойкая | 1 шт. на 3 года |
| Подшлемник под каску термостойкий | 1 шт. |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 93. | Столяр судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 2 пары |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 94. | Строитель кораблей; старший строитель кораблей; главный строитель кораблей | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 3 шт. на 2 года |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| При выполнении работ в условиях, требующих защиты ног от воды, дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые | 1 пара |
| 95. | Судокорпусник-ремонтник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При работе с электроинструментом дополнительно: |  |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | до износа |
| 96. | Сушильщик компонентов обмазки и флюса | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 97. | Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 98. | Такелажник судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. на 9 месяцев |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При работе со стальными стропами дополнительно: |  |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| При выполнении работ в условиях, требующих защиты ног от воды, дополнительно: |  |
| Сапоги резиновые с защитным подноском или | 1 пара |
| Сапоги болотные с защитным подноском | 1 пара |
| 99. | Таксировщик-диспетчер | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 100. | Трубогибщик судовой; медник по изготовлению судовых изделий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | до износа |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 12 пар |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| При выполнении работ по изготовлению и гибке труб горячим способом при судостроении и судоремонте дополнительно: |  |
| Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| 101. | Учетчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующее | до износа |
| 102. | Чеканщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки антивибрационные | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 103. | Шихтовщик | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки для защиты от повышенных температур | 6 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 104. | Шкипер; помощник шкипера | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| 105. | Штамповщик | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур | 1 шт. |
| Фартук для защиты от повышенных температур | 2 шт. |
| Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 12 пар |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Щиток защитный лицевой (с креплением на каску) | до износа |
| 106. | Электрик судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Белье нательное | 2 комплекта |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| При занятости на горячих участках работ дополнительно: |  |
| Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно: |  |
| Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: |  |
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
| Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
| Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 1 шт. на 2 года |
| Белье нательное или | 2 комплекта |
| Белье нательное термостойкое | 2 комплекта |
| Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 1 шт. на 2 года |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур | 1 пара |
| Перчатки термостойкие | 4 пары |
| Щиток защитный термостойкий | до износа |
| На наружных работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно: |  |
| Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | 1 шт. на 2 года |
| 107. | Электродчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее | до износа |
| 108. | Электромеханик (старший, сменный) информационно-вычислительного центра; электромеханик (старший, сменный) по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин; электромеханик (старший, сменный) связи | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | 1 шт. |
| Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 комплект |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | дежурные |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 109. | Электромеханик плавсредств; электромеханик судовой | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| 110. | Электрополировщик | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Фартук для защиты от растворов кислот и щелочей | 2 шт. |
| Сапоги резиновые с защитным подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием или | 6 пар |
| Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | 6 пар |
| Перчатки из полимерных материалов | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 111. | Электрорадиомонтажник судовой; радиомонтажник судовой; регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей | до износа |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Очки защитные | до износа |
| 112. | Электросварщик-аргонщик | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 2 шт. |
| Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или | 2 пары |
| Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 2 пары |
| Перчатки с полимерным покрытием | 6 пар |
| Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 12 пар |
| Боты или галоши диэлектрические | дежурные |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Коврик диэлектрический | дежурный |
| Каска защитная термостойкая | 1 шт. на 3 года |
| Подшлемник под каску термостойкий | 1 шт. |
| Щиток защитный лицевой или | до износа |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |
| 113. | Электрохимобработчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | 1 шт. |
| Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 1 шт. |
| Фартук из полимерных материалов с нагрудником | 2 шт. |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Очки защитные | до износа |
| Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее | до износа |

Примечания:

1. Дополнительно к средствам индивидуальной защиты, предусмотренным настоящими Типовыми нормами, работникам выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда их здоровью:

а) работникам, непосредственно занятым на работах с использованием грузоподъемных механизмов (находящимся на производстве, где проводятся работы с использованием грузоподъемных механизмов), связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями, риском воздействия электрической дуги и попадания брызг расплавленного металла и окалины, работающим на высоте или в зоне возможного падения предметов с высоты, в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, участвующим в обслуживании и ремонте воздушных линий, дополнительно выдаются:

каска - 1 шт. на 2 года;

подшлемник под каску - 1 шт. со сроком носки "до износа" (в случаях, необходимых для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от брызг расплавленного металла и окалины, высокой температуры);

б) работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида деятельности дополнительно выдаются:

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам;

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла - по поясам;

подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком носки "до износа";

головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;

белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;

перчатки с защитным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами или перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла - 3 пары на 1 год.

Конкретный комплект выдаваемых работнику утепленных средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

в) работникам, выполняющим работы в условиях повышенного уровня шума, дополнительно выдаются наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа";

г) работникам, выполняющим работы с упором на колени и/или локти, дополнительно выдаются наколенники защитные (огнестойкие) и/или налокотники защитные со сроком носки "до износа";

д) работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страховочная привязь с удерживающим стропом со сроком носки "до износа";

е) работникам, выполняющим работы с риском травмирования ног, дополнительно выдаются ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском - 1 пара на 1 год;

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков дополнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года.

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защитным поноском с теми же сроками носки.

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться головной убор со сроком носки "до износа".

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника.

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

7. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно выдаются: костюм для защиты от вредных биологических факторов (1 шт. на 3 года), а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки (не менее 400 мл на 1 год), аэрозоль для защиты от клещей (не менее 100 мл на 1 год), средство после укусов (бальзам) (не менее 100 мл на 1 год).

8. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывопожароопасных условиях, выдается специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами, и самоспасатель фильтрующий или самоспасатель изолирующий.

9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим переключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми нормами или типовыми отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавливает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую.

10. В зависимости от характера выполняемых работ работникам, профессии и должности которых предусмотрены [пунктами 15](#P302), [32](#P544) настоящих Типовых норм, дополнительно могут выдаваться средства индивидуальной защиты, предусмотренные правилами радиационной безопасности, со следующими нормами выдачи:

очки защитные - до износа;

средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее - до износа;

пневмомаска - до износа;

пневмошлем - до износа;

пневмокостюм - до износа;

пневмокуртка - до износа.

11. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам (в годах) | | | | |
| I | II | III | IV | Особый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6 | Полушубок | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 8 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 9 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Валенки с резиновым низом | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |

12. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря, могут выдаваться:

жилет утепляющий с нагревательными элементами - 1 шт. на 2 года или

полушубок - "по поясам";

шапка-ушанка - 1 шт. на 3 года;

рукавицы меховые или вкладыши утепляющие с нагревательными элементами под перчатки или рукавицы - 1 пара на 2 года.